设备能够在1秒中的时间内将速度从0提升至100千米/时
用户上传的任何文件均能压缩至不超过50kb
能在一毫秒内打开大小不小于100G的文件
系统每秒钟能完成对2000个大小不超过10G的文件的处理
系统一年内宕机的次数不能超过一次。
假设用户能以每秒500米的速度蹦跑
服务器在10纳秒能能完成3000张图片的分类工作
15%的用户充值金额大于100万
产品能将人员的感染率降低10%
设备能够在1秒中的时间内将速度从0提升至500km/h
在大于20公里的长距离通信中，系统的延迟不能超过10毫秒
设备能保证患者的失血率不会超过20%
任意大小的文件能在一毫秒内完成安全擦除(无法被恢复)
装置发生爆炸时，其内部操作人员的死亡率不能超过20%
在不连接外部电源的情况下，本耳机能够达到15年的续航
装置能在1秒内将人员和物资传送至1000公里外的地方
系统在上午6点至上午10点这一早高峰期间，应能支撑1000000000人同时操作
设备出现故障时，为客户造成的直接经济损失不能超过100万人名币
硬件设备能在1毫秒内完成对10TB数据的备份
中央处理器的算力能够达到每秒100EH
系统时钟每年的误差与UTC时间的误差不超过五毫秒
在使用WIFI信号进行定位的情况下，定位精确度能达到1厘米
受到大剂量的辐射时，操作人员最多有百分之五的概率死亡
设备的电池能够进行一千次充放电
设备能在5000度的高温环境下正常工作
设备能在五公里的距离上实现无线充电
对于任何计算，系统的精确度都能达到小数点后1000位
任何时候，平台发送的验证邮件都能在4毫秒内发送至用户邮箱
服务器能在2纳秒内检测到网络攻击
系统应保证服务器的负载永远不超过30%
本新能源汽车能在不充电或更换电池的情况下行驶2000千米
任何故障必须不影响数据库数据的安全，即数据库采用相应的备份及策略等，保证数据库本身无物理安全问题。
装置发生爆炸时，其内部操作人员的死亡率不能超过百分之二十
系统能够完全理解用户输入的文本的含义
系统能够学习用户的购买规律并能以不超过五%的误差模拟用户的购买行为
重伤的人员中70%能够经本设备治愈
对于前端页面发送的任何请求，后台系统总能在五毫秒内完成处理
用户上传的任何文件均能压缩至不超过15kb
系统占用处理器的存储空间的大小不超过15G
系统的花费不能超过三千万美元
无论何种情况，80%的请求能在1毫秒内完成处理
服务器时间与格林尼治时间的误差不超过5纳秒
罐区在不超过60%的区域起火的情况下，能在五小时内完成灭火
压力容器发生爆炸时，对周围设备的损毁率不能超过40%
能在5毫秒内打开大小不小于100G的文件
能够准本100万张图像用于深度神经网络的训练
系统占用处理器的存储空间的大小不超过10G
用户点击报表生成按钮，系统能在五毫秒内完成表格的生成和展示
子弹的初速度不低于八百千米每秒
服务器上大小大于5G的文件均能在一秒内完成下载
服务器在一纳秒能能完成3000张图片的分类工作
假定用户能在2秒中内阅读1000字的文章
在极端情况下，设备发生爆炸，以设备为中心，半径2米范围内的人员死亡率不超过百分之五
对于前端页面发送的任何请求，后台系统总能在4毫秒内完成处理
造成的资金损失不超过1亿人民币
系统能够学习用户的购买规律并能以不超过1%的误差模拟用户的购买行为
系统能在一秒内将物体运输至三千公里外
使用本装置后，同等情况下的火灾，人员的死亡率能降低99%
任意用户能通过平台进行延迟不低于10毫秒的会议
装置能在1秒内将人员和物资传送至1000公里外的地方
系统对上传的代码进行编译生成的程序大小不能超过15b
重置按钮应能保证10亿次按压不会发生损坏
家用四座轿车使用本产品改装后，载重能够达到500吨
在应用程序拥有网络连接的情况下，从发出请求到获得结果的间隔不得超过五ms
任意用户能通过平台进行延迟不低于十毫秒的会议
任何能够运行本系统的移动设备的续航都能达到100000小时
服务器的算力不低于2000PH
设备能将100个重量不低于1吨的文件在5秒中内转移至2000公里外
屏幕能正常显示1000年
设备能在一亿度的高温环境下正常工作
企业使用本系统后，年收益率至少提高95%
90的用户充值金额不低于20万
变电器发生爆炸时，周围10平方米内人员受伤的概率不超过1%，死亡率不超过0.01%
操作人员能在100000度的高温下进行工作
企业使用本系统后，年收益率至少提高70%
在应用程序拥有网络连接的情况下，从发出请求到获得结果的间隔不得超过2毫秒
不论用户上传何种图像，系统均能在1毫秒内完成对图像的处理
对任意大小的文件，系统总能保持不低于80%的压缩比
即使接种疫苗后用户依然发生了感染，死亡率也不会超过30%
产品能将感染人员的死亡率降低至10以下
用户上传的图像能在失真率不超过千分之一的情况下压缩至不超过50kb
为训练分类器，应准备5000万条数据
装置起火时，一秒内不会发生爆炸
设备能够下潜到海平面以下5千米处的位置
用户点击报表生成按钮，系统能在一毫秒内完成表格的生成和展示
系统服务器的时间误差与格林尼治时间的误差不能超过4毫秒
物流能在2分钟内将包裹运送至1000公里外的客户手中
设备电源线的长度至少为200米
系统一年内死机的次数不能超过3次
基于深度学习的分类器能在十毫秒内处理1000条文本数据
系统生成日志的大小不得超过20b
设备能在5公里的距离上实现无线充电
能在O(1)的时间内计算出当前位置到任何位置的最短路径
系统应保证服务器的负载永远不超过20%
设别的电池能够正常使用八百年而无需更换
服务器能在5纳秒内检测到网络攻击
用户收到枪击时，产品能够将伤害降低99%
系统能够抵御99%的网络攻击行为
系统一秒内能响应一百万个请求
设备能在10公里的距离上实现无线充电
在使用容量为5000毫安及以下的电池进行供电时，能达到十个月的续航
使用本装置后，同等情况下的火灾，人员的死亡率能降低80%
屏幕能够持续工作八百年
服务器上大小大于5G的文件均能在4秒内完成下载
在任何情况下，网络的延迟不会超过300毫秒
对于任意状态的移动设备，系统能在5毫秒内完成数据的备份
用户每分钟能输入100000个汉字
任意大小的文件能在十毫秒内完成安全擦除(无法被恢复)
能够准本300万张图像用于深度神经网络的训练
系统的更新升级应该能够做到不对老用户的操作习惯造成大的影响。
20%的用户能够承受大剂量辐射而不会死亡
装置上的所有物理按键能保证正常按压100000万次
易用性：整个系统的操作界面简洁易懂，使用的人员能在5分钟之内完全适应使用
服务器能够连续运行1000千年
因为装置故障而间接造成的人员死亡的概率不超过30%
受到大剂量的辐射时，操作人员最多有15%的概率死亡
服务器永远虎逼出现宕机的情况
重伤的人员中95%能够经本设备治愈
系统能在5微秒内执行完前端发送的任何请求
操作人员能在一亿度的高温下进行工作
编译器能在2秒内完成对文件数不少于1000个文件的项目的编译
操作人员使用系统能在不超过1ms的延迟下控制2000公里外的设备
用户上传的图像能在失真率不超过0.1%的情况下压缩至不超过10kb
受到大剂量的辐射时，操作人员最多有20%的概率死亡
能将用户的死亡率降低80%
服务器的带块能够达到1000G
容器能够承受1000千帕的压力而不发生爆炸
产品能将人员的感染率降低百分之二十
系统能在10毫秒内完成对于任何规模的网络的最短路径的规划
95%的用户不会进行缺陷检测
如果主服务器（Web 服务器、应用服务器或数据库服务器）损坏或出现故障，那么1 秒钟之内备用服务器必须开始工作。
产品能将人均寿命提升80%
在任何情况下系统都能以100%的准确率识别出人脸
系统占用处理器的存储空间的大小不超过50G
穿戴设备的人员的死亡率较未穿戴设备的人员的死亡率降低95%
同步1000G的文件使用的时间不超过十毫秒
设备能够减少30%的重症患者
服务器的带块能够达到100G
防护装置能够承受五千度的高温
在应用程序拥有网络连接的情况下，从发出请求到获得结果的间隔不得超过十毫秒
服务器上大小大于5G的文件均能在5秒内完成下载
系统生成日志的大小不得超过10b
任何时候，设备的功率不会超过4瓦
任何情况下，系统都能确保80%的用户请求时间不超过1毫秒
平台的任意用户的网络延迟不超过一毫秒
装置能在1毫秒内将速度从1000千米/时降低至0
服务器在2纳秒能能完成3000张图片的分类工作
产品能将感染人员的死亡率降低至5以下
若设备密封系统失效导致装置进水，70%的零件应在干燥处理后仍能正常使用
能将4500毫安及以上容量的电池在五秒内充至满电
用户每年使用系统的时间不少于五千小时
放入本设备的食品的保质期能够达到10年
服务器的算力不低于五千PH
用户在平台上提交的代码，能在一毫秒内完成编译和运行
平台每天的在线用户熟练不低于一千万
系统最大应能支撑三千万用户同时操作
当系统收到攻击时，能在1纳秒的时间内完成识别与防御
即使接种疫苗后用户依然发生了感染，死亡率也不会超过百分之二十
设备能将100个重量不低于1吨的文件在5秒中内转移至一千公里外
用户每年使用系统的时间不少于一千小时
系统每秒钟能完成对五千个大小不超过10G的文件的处理
在使用本设备的情况下，操作人员受到冲击时，有不低于95%的存活率
系统能在五微秒内执行完前端发送的任何请求
物流能在5分钟内将包裹运送至1000公里外的客户手中
任何时候，设备的功率不会超过1瓦
因感染而死的人数不超过总人数的百分之十五
从用户点击绘制按钮开始，在一毫秒内，系统要完成图像的绘制和展示
容器能够承受五千千帕的压力而不发生爆炸
系统能在4微秒内执行完前端发送的任何请求
装置能够在1毫秒内将不少于一亿名人员传送至1000千米外
设备能够下潜到海平面以下2千米处的位置
在任何情况下，网络的延迟不会超过100毫秒
设备能将一亿个重量不低于1吨的文件在5秒中内转移至1000公里外
任何情况下服务器都能在五毫秒内完成重启
在一分钟的时间内，车辆能够转移二十万人员至安全地点
系统能在1秒钟的时间内完成大小不小于五千G的数据文件的加载
装置能够承受100万伏特的电压
子弹的初速度不低于500千米每秒
用户上传的任何视频都能在不损失分辨率和帧率的情况下压缩至原来大小的15%
系统每秒钟能完成对一千个大小不超过10G的文件的处理
10%的用户不会出现大出血
装置发生爆炸时，其内部操作人员的死亡率不能超过百分之三十
对于任何压缩比不高于99%的文件，都能做到100%的还原
屏幕能够持续工作500年
不论用户上传何种图像，系统均能在十毫秒内完成对图像的处理
用户每分钟能输入5000个汉字
系统能在1毫秒内完成对于任何规模的网络的最短路径的规划
从用户点击绘制按钮开始，在五毫秒内，系统要完成图像的绘制和展示
服务器所使用的处理器主频能够达到20Ghz
在电量供应不中断的情况下，服务器能够无故障运行100个月
能在十毫秒内打开大小不小于100G的文件
系统的数据库占用的空间不得超过100kb
装置能在1秒内将人员和物资传送至1000公里外的地方
服务器时间与格林尼治时间的误差不超过1纳秒
设备能在2千米的距离上实现无线充电
设备能在5秒内将容量不低于4500毫安的电池电量充至80%
用户能够连续工作1000小时
本新能源汽车能在不充电或更换电池的情况下行驶100000千米
测量设备的精度至少为4纳米
对于任何计算，系统的精确度都能达到小数点后5000位
系统能在5微秒的时间内完成对长度不低于1000个单词的句子的翻译
80的用户充值金额不低于20万
疫苗出现副作用的概率不超过10%
70%的用户能在1ms内接收到系统的返回信息
系统出现的任何故障都不会造成数据丢失或损坏
系统服务器的时间误差与格林尼治时间的误差不能超过十毫秒
设备的刷新率能达到一纳秒每次
收到剧烈冲击时，设备发生爆炸的概率不超过百分之五
在使用WIFI信号进行定位的情况下，定位精确度能达到十厘米
任意大小的文件能在2毫秒内完成安全擦除(无法被恢复)
确保该系统可以支持用户并发量在400000以上
平均每个用户能向平台充值1000万人民币
收到剧烈冲击时，设备发生爆炸的概率不超过10%
服务器能在1纳秒内检测到网络攻击
当设备穿戴人员收到攻击时，受伤概率不超过1%
物流能在10分钟内将包裹运送至1000公里外的客户手中
任何时候，设备的功率不会超过十瓦
任何情况下，系统都能确保不超过15%的用户请求时间超过1毫秒
从用户发出语音指令到系统完成指令的执行，系统耗时不能超过一毫秒
服务器上大小大于5G的文件均能在五秒内完成下载
若设备过热起火，处理器阵列的损毁率不超过百分之十五
装置能够承受重量为10公斤、速度为1000千米/时的物体的撞击
系统每秒钟能完成对100000个大小不超过10G的文件的处理
系统能在5秒内将语音转换为文本
设备能够在1秒中的时间内将速度从0提升至八百千米/时
系统应在十年内开发完毕
服务器的处理器能在每秒中内完成15亿次浮点计算
极端情况下，若设备出现爆炸，其半径0.5公里内的人员死亡率不能超过10%
用户上传的任何文件均能压缩至不超过20字节
极端情况下，若设备出现爆炸，其半径五百米内的人员死亡率不能超过10%
不论存放多少文档数据，系统的数据库占用的空间不得超过50字节
企业使用本系统后，年收益率至少提高99%
设备能够承受1000吨当量的TNT爆炸的冲击波
罐区在不超过60%的区域起火的情况下，能在2小时内完成灭火
即使接种疫苗后用户依然发生了感染，死亡率也不会超过10%
设备能够在1秒中的时间内将速度从0提升至五十千米/时
服务器在任何情况下均由10%的闲置带宽
设备出现故障后，能在10秒中内完成故障的恢复和日志的记录
用户能够连续工作五千小时
用户上传的图像能在失真率不超过1%的情况下压缩至不超过15字节
装置能在20万伦琴的辐射值下正常工作
在一分钟的时间内，车辆能够转移一百万人员至安全地点
服务器的算力不低于1000PH
设备的互联网访问速度应比6G快
装置能在1毫秒内将速度从100千米/时降低至0
对于任何压缩比不高于80%的文件，都能做到100%的还原
系统每秒钟能完成对1000个大小不超过10G的文件的处理
穿戴设备的人员的死亡率较未穿戴设备的人员的死亡率降低80%
系统能够支撑5亿人同时访问
能在10秒内将人员运输至1000公里外的目的地
能在5秒内将人员运输至1000公里外的目的地
操作人员使用系统能在不超过1ms的延迟下控制5000公里外的设备
在任何情况下，设备发生爆炸时，操作人员的死亡率不超过百分之三十
从用户发出语音指令到系统完成指令的执行，系统耗时不能超过1毫秒
子弹的初速度不低于1000千米每秒
用户每分钟能输入1000个汉字
能将4500毫安及以上容量的电池在4秒内充至满电
在应用程序拥有网络连接的情况下，从发出请求到获得结果的间隔不得超过2ms
在使用容量为5000毫安及以下的电池进行供电时，能达到五个月的续航
当系统收到攻击时，能在10纳秒的时间内完成识别与防御
设备能将1000个重量不低于1吨的文件在5秒中内转移至1000公里外
扩容性强，在达到300000台终端时能够保证速度
若设备密封系统失效导致装置进水，95%的零件应在干燥处理后仍能正常使用
设备表面能够承受一千千帕的压力且不发生形变
一个月内不需要重启服务器，可不间断访问系统
设备能够在1秒中的时间内将速度从0提升至500千米/时
能将4500毫安及以上容量的电池在10秒内充至满电
平台的任意用户在任意状态的网络连接下，延迟均不超过30毫秒
能在1毫秒内打开大小不小于100G的文件
产品能将感染人员的死亡率降低至一以下
疫苗出现副作用的概率不超过百分之二十
在系统使用GPS进行定位的情况下，定位精确度应达到4毫米
对于前端页面发送的任何请求，后台系统总能在一毫秒内完成处理
装置能在1毫秒内将速度从八百千米/时降低至0
疫苗出现副作用的概率不超过百分之五
在极端情况下，设备发生爆炸，以设备为中心，半径2米范围内的人员死亡率不超过10%
系统出现故障时，数据丢失率不超过1%
疫苗出现副作用的概率不超过15%
在极端情况下，设备发生爆炸，以设备为中心，半径2米范围内的人员死亡率不超过20%
重伤的人员中80%能够经本设备治愈
系统能在2毫秒内完成对于任何规模的网络的最短路径的规划
装置能够在1毫秒内将不少于一千名人员传送至1000千米外
能够在失真率不超过1%的情况下将图片压缩至原先大小的百分之二十
任何情况下，系统都能确保70%的用户请求时间不超过1毫秒
任何情况下，系统都能确保不超过10%的用户请求时间超过1毫秒
同步1000G的文件使用的时间不超过五毫秒
用户能够连续工作一亿小时
服务器所使用的处理器主频能够达到50Ghz
能将用户的死亡率降低70%
任何情况下，系统都能确保不超过30%的用户请求时间超过1毫秒
若设备过热起火，处理器阵列的损毁率不超过百分之三十
服务器所使用的处理器主频能够达到100Ghz
设备能够下潜到海平面以下五千米处的位置
操作人员能在五千度的高温下进行工作
假设路由器能提供15G每秒的互联网访问速度
维修设备能在5秒的时间内完成对车辆的检测和维修工作
用户上传的任何视频都能在不损失分辨率和帧率的情况下压缩至原来大小的30%
服务器有15%的时间处于空闲状态
当系统收到攻击时，能在4纳秒的时间内完成识别与防御
系统每年能为用户节省一千小时
装置能够在1毫秒内将不少于2000名人员传送至1000千米外
80%的用户能在1ms内接收到系统的返回信息
设备的刷新率能达到4纳秒每次
确保该系统可以支持用户并发量在一百万以上
系统能在十秒内将语音转换为文本
服务器时间与格林尼治时间的误差不超过十纳秒
当设备出现爆炸时，操作人员的生还率大于90%
物流能在一分钟内将包裹运送至1000公里外的客户手中
在应用程序拥有网络连接的情况下，从发出请求到获得结果的间隔不得超过1毫秒
设别的电池能够正常使用500年而无需更换
设备能保证患者的失血率不会超过百分之五
程序能够以五千帧每秒的速度对分辨率不低于1280*800的视频进行处理
测量设备的精度至少为2纳米
在大于10公里的长距离通信中，系统的延迟不能超过10毫秒
设备能将100个重量不低于1吨的文件在5秒中内转移至100000公里外
用户在使用系统时发生故障，同一用户在重新启动系统时，应该能够记录并且恢复用户在故障发生1分钟前的信息
能在一秒内将人员运输至1000公里外的目的地
在任何情况下，用户点击检索按钮后，系统都能在五毫秒内完成数据的检索和展示
平台的任意用户的网络延迟不超过10毫秒
在任何情况下，设备发生爆炸时，操作人员的死亡率不超过百分之十五
用户在平台上提交的代码，能在4毫秒内完成编译和运行
能将用户的死亡率降低90%
在不连接外部电源的情况下，本耳机能够达到50年的续航
在电量供应不中断的情况下，服务器能够无故障运行500个月
能在五毫秒内打开大小不小于100G的文件
任何情况下服务器都能在一毫秒内完成重启
用户在平台上提交的代码，能在2毫秒内完成编译和运行
从用户点击绘制按钮开始，在2毫秒内，系统要完成图像的绘制和展示
程序能够以1000帧每秒的速度对分辨率不低于1280*800的视频进行处理
容器能够承受一亿千帕的压力而不发生爆炸
受到大剂量的辐射时，操作人员最多有百分之十五的概率死亡
位置评估功能的定位精度能够达到1微米
假设高铁的运行速度能达到20千米每分钟
产品能将感染人员的死亡率降低至4以下
不论用户上传何种图像，系统均能在2毫秒内完成对图像的处理
设备所使用的显示装置的PPI不低于一亿
产品能将人员的感染率降低百分之十五
设备能在五千米的距离上实现无线充电
无论何种情况，99%的请求能在1毫秒内完成处理
容器能够承受100000千帕的压力而不发生爆炸
催化装置的催化剂发生泄露时，半径三十米内的人员死亡率不能超过20%
假设路由器能提供10G每秒的互联网访问速度
设别的电池能够正常使用三百年而无需更换
设备能够下潜到海平面以下10千米处的位置
任何时候，设备的功率不会超过一瓦
程序能够以一亿帧每秒的速度对分辨率不低一1280*800的视频进行处理
假设用户能以每秒五十米的速度蹦跑
系统崩溃后能在1分钟内恢复
用户上传的任何视频都能在不损失分辨率和帧率的情况下压缩至原来大小的百分之五
系统的缺陷识别准确率不低于70%
设备能将五千个重量不低于1吨的文件在5秒中内转移至1000公里外
编译器能在一秒内完成对文件数不少于1000个文件的项目的编译
借助移动设备的摄像头，APP能够达到三百亿像素的拍照效果
设备上所有实体按钮能够支撑至少一千万次按压
系统每年的耗电量不超过10万度电
收到剧烈冲击时，设备发生爆炸的概率不超过百分之三十
确保该系统可以支持用户并发量在800000以上
不论用户上传何种图像，系统均能在5毫秒内完成对图像的处理
任何时候，设备的功率不会超过5瓦
在任何情况下，模型都能以不低于80%的准确率识别出语音信息
装置能在1秒内将人员和物资传送至1000公里外的地方
收到剧烈冲击时，设备发生爆炸的概率不超过20%
用户能够连续工作2000小时
无论数据库的大小为多大，设备均能在10毫秒内完成对数据库数据的备份
对任意大小的文件，系统总能保持不低于90%的压缩比
用户在平台上提交的代码，能在1毫秒内完成编译和运行
在大于100千米的长距离通信中，系统的延迟不能超过10ms
设备能够下潜到海平面以下一千米处的位置
装置能够承受重量为10公斤、速度为100千米/时的物体的撞击
在应用程序拥有网络连接的情况下，从发出请求到获得结果的间隔不得超过5毫秒
系统可以容纳100亿人同时并发访问
设备能在5千米的距离上实现无线充电
能够在失真率不超过1%的情况下将图片压缩至原先大小的百分之三十
系统同时能处理一亿人并发访问
数据传输的速度应能达到10000G每秒
开发在不同运行环境下运行的系统的工作量不得超过总工作量的5%
设备的刷新率能达到5纳秒每次
操作人员使用系统能在不超过1ms的延迟下控制100000公里外的设备
罐区在不超过60%的区域起火的情况下，能在一小时内完成灭火
放入本设备的食品的保质期能够达到20年
假设高铁的运行速度能达到15千米每分钟
用户上传的任何文件均能压缩至不超过10兆
测量设备的精度至少为10纳米
防护装置能够承受一亿度的高温
本新能源汽车能在不充电或更换电池的情况下行驶一亿千米
假设用户能以每秒1000米的速度蹦跑
设备能够减少百分之十五的重症患者
防护装置能够承受100000度的高温
用户在平台上提交的代码，能在5毫秒内完成编译和运行
设备能够在1秒中的时间内将速度从0提升至1000千米/时
在应用程序拥有网络连接的情况下，从发出请求到获得结果的间隔不得超过10ms
在使用容量为5000毫安及以下的电池进行供电时，能达到4个月的续航
百分之五的用户能够承受大剂量辐射而不会死亡
系统能够学习用户的购买规律并能以不超过2%的误差模拟用户的购买行为
装置发生爆炸时，其内部操作人员的死亡率不能超过30%
扩容性强，在达到200000台终端时能够保证速度
设备爆炸时，人员死亡率不能超过10%
服务器所使用的处理器主频能够达到10Ghz
前端页面请求的间隔不能大于1毫秒
服务器存放地能抵抗10级地震
95%的新用户首次尝试投诉能够成功
图像识别模型的准确率不能低于95%
在大于50千米的长距离通信中，系统的延迟不能超过10ms
反应堆发生爆炸时，半径3公里内的人员死亡率不超过30%
装置能够在1毫秒内将不少于5000名人员传送至1000千米外
飞船能够以20光年的速度在太空飞行
在使用容量为5000毫安及以下的电池进行供电时，能达到10个月的续航
产品能将感染人员的死亡率降低至1以下
因感染而死的人数不超过总人数的百分之五
百分之二十的用户充值金额大于100万
设备能在十公里的距离上实现无线充电
设备能保证患者的失血率不会超过10%
产品能将人员的感染率降低百分之三十
对于任意大小的图片均能在20毫秒内完成上传
服务器在任何情况下均由30%的闲置带宽
从用户发出语音指令到系统完成指令的执行，系统耗时不能超过五毫秒
用户收到枪击时，产品能够将伤害降低80%
用户上传的任何文件均能压缩至不超过15字节
服务器在任何情况下均由百分之五的闲置带宽
能够准本500万张图像用于深度神经网络的训练
百分之五的用户充值金额大于100万
系统能在2微秒的时间内完成对长度不低于1000个单词的句子的翻译
设备能在2公里的距离上实现无线充电
反应堆发生爆炸时，半径3公里内的人员死亡率不超过百分之十五
对任意大小的文件，系统总能保持不低于99%的压缩比
子弹的初速度不低于五十千米每秒
设备能在五千度的高温环境下正常工作
当由于系统故障而产生错误操作时，为用户带来的资金损失不能超过三百万人民币
设备能将100个重量不低于1吨的文件在5秒中内转移至5000公里外
系统时钟每年的误差与UTC时间的误差不超过5毫秒
10%的用户充值金额大于100万
收到剧烈冲击时，设备发生爆炸的概率不超过百分之二十
服务器在1纳秒能能完成3000张图片的分类工作
服务器有10%的时间处于空闲状态
对于任意状态的移动设备，系统能在1毫秒内完成数据的备份
设备电源线的长度至少为100米
设备能在10千米的距离上实现无线充电
物流能在十分钟内将包裹运送至1000公里外的客户手中
无论数据库的大小为多大，设备均能在5毫秒内完成对数据库数据的备份
20%的用户充值金额大于100万
系统能在1微秒的时间内完成对长度不低于1000个单词的句子的翻译
能将用户的死亡率降低99%
任何时候，平台发送的验证邮件都能在五毫秒内发送至用户邮箱
对于任意状态的移动设备，系统能在一毫秒内完成数据的备份
在极端情况下，设备发生爆炸，以设备为中心，半径2米范围内的人员死亡率不超过百分之三十
系统崩溃后能在30秒内恢复
在电量供应不中断的情况下，服务器能够无故障运行三百个月
任意用户能通过平台进行延迟不低于5毫秒的会议
平台的任意用户的网络延迟不超过1毫秒
系统能在一秒内将语音转换为文本
家用四座轿车使用本产品改装后，载重能够达到1000吨
罐区在不超过60%的区域起火的情况下，能在4小时内完成灭火
装置能在1毫秒内将速度从500千米/时降低至0
基于深度学习的分类器能在一毫秒内处理1000条文本数据
无论数据库的大小为多大，设备均能在2毫秒内完成对数据库数据的备份
屏幕能够持续工作1000年
基于深度学习的分类器能在4毫秒内处理1000条文本数据
受网络的带宽或网络的额定速率的限制，系统处理查询的最慢速度要达到每分钟1000笔，在10秒以内得到响应的用户达到8成最后所有用户均能成功请求。
在使用WIFI信号进行定位的情况下，定位精确度能达到5厘米
百分之三十的用户能够承受大剂量辐射而不会死亡
服务器的处理器能在每秒中内完成100亿次浮点计算
服务器有20%的时间处于空闲状态
无论业务进行何种类型的扩充，系统每天的运营成本不会高于10人民币
能在4秒内将人员运输至1000公里外的目的地
用户上传的图像能在失真率不超过1%的情况下压缩至不超过50字节
无论数据库的大小为多大，设备均能在一毫秒内完成对数据库数据的备份
系统能在1秒钟的时间内完成大小不小于一千G的数据文件的加载
中央处理器的算力能够达到每秒八百EH
在系统使用GPS进行定位的情况下，定位精确度应达到5毫米
假设用户能以每秒100米的速度蹦跑
系统时钟每年的误差与UTC时间的误差不超过十毫秒
设备的电池能够进行5000次充放电
即使接种疫苗后用户依然发生了感染，死亡率也不会超过百分之五
系统在任何时候均能保持互联网链接
用户每分钟能输入一亿个汉字
中央处理器的算力能够达到每秒五十EH
物流能在1分钟内将包裹运送至1000公里外的客户手中
系统的数据库占用的空间不得超过20kb
设备能保证患者的失血率不会超过百分之三十
用户能够连续工作100000小时
车辆能够承载不少于300吨的货物
本新能源汽车能在不充电或更换电池的情况下行驶1000千米
对任意大小的文件，系统总能保持不低于70%的压缩比
程序的代码要能够0.0001秒内完成编译
借助移动设备的摄像头，APP能够达到五十亿像素的拍照效果
设备能在2000度的高温环境下正常工作
系统每年的电力消耗不能超过十万度
系统对上传的代码进行编译生成的程序大小不能超过10b
装置发生爆炸时，其内部操作人员的死亡率不能超过百分之十五
中央处理器的算力能够达到每秒500EH
服务器在5纳秒能能完成3000张图片的分类工作
服务器时间与格林尼治时间的误差不超过10纳秒
压力容器发生爆炸时，对周围设备的损毁率不能超过80%
系统的缺陷识别准确率不低于90%
设备能瞬间移动到三千公里外的地方
设备能够在1秒中的时间内将速度从0提升至八百km/h
70的用户充值金额不低于20万
系统能在一微秒的时间内完成对长度不低于1000个单词的句子的翻译
系统能在50纳秒内完成任何指令的执行
在使用容量为5000毫安及以下的电池进行供电时，能达到2个月的续航
为训练分类器，应准备五千万条数据
装置能够承受15万伏特的电压
在任何情况下，模型都能以不低于95%的准确率识别出语音信息
变电器发生爆炸时，周围100平方米内人员受伤的概率不超过1%，死亡率不超过0.01%
设备能保证患者的失血率不会超过30%
系统时钟每年的误差与UTC时间的误差不超过4毫秒
在应用程序拥有网络连接的情况下，从发出请求到获得结果的间隔不得超过十ms
用户每分钟能输入五千个汉字
服务器的带块能够达到300G
系统时钟每年的误差与UTC时间的误差不超过10毫秒
用户每年使用系统的时间不少于5000小时
压力容器发生爆炸时，对周围设备的损毁率不能超过10%
无论数据库的大小为多大，设备均能在五毫秒内完成对数据库数据的备份
设备所使用的显示装置的PPI不低于2000
服务器上大小大于等于20G的文件均能在1秒内完成下载
即使接种疫苗后用户依然发生了感染，死亡率也不会超过20%
设备的占地面积为1平方毫米
在电量供应不中断的情况下，服务器能够无故障运行五十个月
用户上传的图像能在失真率不超过1%的情况下压缩至不超过20字节
在系统使用GPS进行定位的情况下，定位精确度应达到2毫米
对于任何压缩比不高于70%的文件，都能做到100%的还原
系统应保证服务器的负载永远不超过百分之五
20%的用户不会出现大出血
服务器能在十纳秒内完成所有数据的备份操作
用户上传的任何视频都能在不损失分辨率和帧率的情况下压缩至原来大小的百分之二十
以前从没有登陆过本网站的用户，在经过最多不超过10 分钟的适应之后，应该 能正确地进行注册登录
系统每年的耗电量不超过15万度电
在使用WIFI信号进行定位的情况下，定位精确度能达到2厘米
能够在失真率不超过1%的情况下将图片压缩至原先大小的10%
任何能够运行本系统的移动设备的续航都能达到一亿小时
若设备过热起火，处理器阵列的损毁率不超过百分之五
用户点击报表生成按钮，系统能在4毫秒内完成表格的生成和展示
用户编辑的每篇文章的字数不超过500字
30%的用户能够承受大剂量辐射而不会死亡
系统每秒钟能完成对一亿个大小不超过10G的文件的处理
系统每年的电力消耗不能超过10万度
在极端情况下，设备发生爆炸时，半径5米内的人员伤亡率必须低于5%
在使用WIFI信号进行定位的情况下，定位精确度能达到一厘米
系统的数据库占用的空间不得超过15kb
系统每年能为用户节省五千小时
操作人员使用系统能在不超过1ms的延迟下控制五千公里外的设备
即使接种疫苗后用户依然发生了感染，死亡率也不会超过百分之三十
系统能在十毫秒内完成对于任何规模的网络的最短路径的规划
假设高铁的运行速度能达到100千米每分钟
当系统收到攻击时，能在2纳秒的时间内完成识别与防御
同步1000G的文件使用的时间不超过一毫秒
系统能够以不超过100纳秒的延迟进行与1000公里外的设备通信
90%的用户首次提交所做训练题能够提交并得出通过与否的提示。
在任何情况下，模型都能以不低于70%的准确率识别出语音信息
任意用户能通过平台进行延迟不低于一毫秒的会议
系统能在五毫秒内完成对于任何规模的网络的最短路径的规划
催化装置的催化剂发生泄露时，半径20米内的人员死亡率不能超过20%
系统能在10微秒的时间内完成对长度不低于1000个单词的句子的翻译
系统能在100纳秒内完成任何指令的执行
系统时钟每年的误差与UTC时间的误差不超过一毫秒
用户每年使用系统的时间不少于2000小时
系统能在4秒内将语音转换为文本
10%的用户能够承受大剂量辐射而不会死亡
系统能够学习用户的购买规律并能以不超过十%的误差模拟用户的购买行为
无论业务进行何种类型的扩充，系统每天的运营成本不会高于20人民币
任何情况下，系统都能确保不超过百分之五的用户请求时间超过1毫秒
在使用本设备的情况下，操作人员受到冲击时，有不低于80%的存活率
服务器在任何情况下均由百分之十五的闲置带宽
在任何情况下，用户点击检索按钮后，系统都能在1毫秒内完成数据的检索和展示
系统将容纳总共600万个用户，并在平均每个回话时间为10分钟的情况，在从当地上午9：00至下午5：00的时段内将承受1万个并发用户。
屏幕能正常显示1000年
平台每天的在线用户熟练不低于五千万
设备能够减少百分之五的重症患者
在使用本设备的情况下，操作人员受到冲击时，有不低于70%的存活率
用户编辑的每篇文章的字数不超过100字
服务器上大小大于5G的文件均能在十秒内完成下载
使用本装置后，同等情况下的火灾，人员的死亡率能降低90%
防护装置能够承受5000度的高温
反应堆发生爆炸时，半径3公里内的人员死亡率不超过百分之二十
容器能够承受一千千帕的压力而不发生爆炸
在任何情况下，网络的延迟不会超过200毫秒
使用本装置后，同等情况下的火灾，人员的死亡率能降低95%
平均每个用户能向平台充值500万人民币
如果网站受到入侵或攻击，那么 1秒钟之内系统首先关闭数据库服务器，其次关闭应用服务器，并向用户发送提醒信息，最后关闭Web 服务器。
图像识别模型的准确率不能低于70%
借助移动设备的摄像头，APP能够达到1000亿像素的拍照效果
变电器发生爆炸时，周围50平方米内人员受伤的概率不超过1%，死亡率不超过0.01%
反应堆发生爆炸时，半径3公里内的人员死亡率不超过20%
能在4毫秒内打开大小不小于100G的文件
服务器的处理器能在每秒中内完成20亿次浮点计算
系统每次宕机的时间不能超过20秒
设备能够减少百分之二十的重症患者
设备能在4千米的距离上实现无线充电
系统能够以不超过20纳秒的延迟进行与1000公里外的设备通信
装置上的所有物理按键能保证正常按压一千万次
设备外表破裂时，产生的碎片不能对人体造成伤害
对于任意状态的移动设备，系统能在4毫秒内完成数据的备份
系统的数据库占用的空间不得超过10kb
系统每年的宕机次数不超过十次
对于任意状态的移动设备，系统能在五毫秒内完成数据的备份
在大于15公里的长距离通信中，系统的延迟不能超过10毫秒
服务器上大小大于5G的文件均能在2秒内完成下载
设备能在1分钟内完成任意规模的神经网络的训练
系统每年的宕机次数不超过10次
装置上的所有物理按键能保证正常按压5000万次
系统应保证服务器的负载永远不超过15%
因感染而死的人数不超过总人数的15%
产品能将人均寿命提升95%
服务器上大小大于等于100G的文件均能在1秒内完成下载
系统能在20纳秒内完成任何指令的执行
不论存放多少文档数据，系统的数据库占用的空间不得超过15字节
服务器能在五纳秒内完成所有数据的备份操作
罐区在不超过60%的区域起火的情况下，能在十小时内完成灭火
屏幕能够持续工作100年
物流能在五分钟内将包裹运送至1000公里外的客户手中
防护装置能够承受2000度的高温
为训练分类器，应准备1000万条数据
反应堆发生爆炸时，半径3公里内的人员死亡率不超过百分之三十
对于任意大小的图片均能在100毫秒内完成上传
对于前端页面发送的任何请求，后台系统总能在十毫秒内完成处理
对于任何压缩比不高于95%的文件，都能做到100%的还原
系统能够学习用户的购买规律并能以不超过5%的误差模拟用户的购买行为
变电器发生爆炸时，周围20平方米内人员受伤的概率不超过1%，死亡率不超过0.01%
在电量供应不中断的情况下，服务器能够无故障运行1000个月
子弹的初速度不低于100千米每秒
在使用WIFI信号进行定位的情况下，定位精确度能达到4厘米
在任何情况下，设备发生爆炸时，操作人员的死亡率不超过百分之五
用户上传的图像能在失真率不超过0.1%的情况下压缩至不超过50kb
设别的电池能够正常使用五十年而无需更换
任何能够运行本系统的移动设备的续航都能达到五千小时
能在2毫秒内打开大小不小于100G的文件
无论数据库的大小为多大，设备均能在十毫秒内完成对数据库数据的备份
任何时候，设备的功率不会超过2瓦
系统占用处理器的存储空间的大小不超过20G
系统有效工作时间≥99%
设备表面能够承受1000千帕的压力且不发生形变
假设高铁的运行速度能达到10千米每分钟
服务器在五纳秒能能完成3000张图片的分类工作
从用户点击绘制按钮开始，在5毫秒内，系统要完成图像的绘制和展示
装置起火时，4秒内不会发生爆炸
不论存放多少文档数据，系统的数据库占用的空间不得超过20字节
服务器上大小大于等于15G的文件均能在1秒内完成下载
任何时候，平台发送的验证邮件都能在一毫秒内发送至用户邮箱
编译器能在1秒内完成对文件数不少于1000个文件的项目的编译
对于前端页面发送的任何请求，后台系统总能在2毫秒内完成处理
使用本装置后，同等情况下，设备爆炸的人员死亡率能够降低95%
能在2秒内将人员运输至1000公里外的目的地
其可用性应大于99.7％
维修设备能在十秒的时间内完成对车辆的检测和维修工作
系统能够以不超过50纳秒的延迟进行与1000公里外的设备通信
设备能在五十千米的高空正常工作
若设备过热起火，处理器阵列的损毁率不超过百分之二十
程序能够以一千帧每秒的速度对分辨率不低于1280*800的视频进行处理
借助移动设备的摄像头，APP能够达到八百亿像素的拍照效果
不论存放多少文档数据，系统的数据库占用的空间不得超过10字节
任何情况下，系统都能确保90%的用户请求时间不超过1毫秒
服务器在4纳秒能能完成3000张图片的分类工作
系统能在4毫秒内完成对于任何规模的网络的最短路径的规划
系统能在1纳秒内完成10TB大小的文件传输
对于任何计算，系统的精确度都能达到小数点后2000位
在任何情况下，用户点击检索按钮后，系统都能在十毫秒内完成数据的检索和展示
70%的用户不会进行缺陷检测
输入的用户名需要与后端数据库进行比对，避免重复注册相同用户，覆盖掉前一用户的情况。
当收到冲击时，系统的故障率不能超过0.01%
飞船能够以15光年的速度在太空飞行
在极端情况下，设备发生爆炸，以设备为中心，半径2米范围内的人员死亡率不超过15%
确保该系统可以支持用户并发量在500000以上
系统每年能为用户节省5000小时
在不连接外部电源的情况下，本耳机能够达到100年的续航
本新能源汽车能在不充电或更换电池的情况下行驶5000千米
在系统使用GPS进行定位的情况下，定位精确度应达到五毫米
装置能在1毫秒内将速度从五十千米/时降低至0
可靠性：整个系统的崩溃概率低于1%，且带有崩溃恢复功能。
从用户点击绘制按钮开始，在10毫秒内，系统要完成图像的绘制和展示
系统每年的宕机次数不超过一次
若设备过热起火，处理器阵列的损毁率不超过10%
在系统使用GPS进行定位的情况下，定位精确度应达到一毫米
服务器能在2纳秒内完成所有数据的备份操作
系统能在4微秒的时间内完成对长度不低于1000个单词的句子的翻译
设备能够应对一切灾难情况
能将4500毫安及以上容量的电池在一秒内充至满电
任何时候，平台发送的验证邮件都能在1毫秒内发送至用户邮箱
能够在失真率不超过1%的情况下将图片压缩至原先大小的15%
同步1000G的文件使用的时间不超过1毫秒
设备的刷新率能达到五纳秒每次
装置上的所有物理按键能保证正常按压五千万次
系统崩溃的概率不超过1%。
用户的任何文档都能够被压缩到20b
设备的电池能够进行100000次充放电
扩容性强，在达到两百万台终端时能够保证速度
任何能够运行本系统的移动设备的续航都能达到一千小时
用户上传的图像能在失真率不超过0.5%的情况下压缩至不超过50kb
系统能在2秒内将语音转换为文本
不论用户上传何种图像，系统均能在4毫秒内完成对图像的处理
任何情况下，系统都能确保不超过百分之三十的用户请求时间超过1毫秒
对于前端页面发送的任何请求，后台系统总能在5毫秒内完成处理
系统能在十微秒内执行完前端发送的任何请求
系统采用的芯片规格为1*1纳米
服务器能在十纳秒内检测到网络攻击
能将用户的死亡率降低95%
由于系统故障而导致用户发出了错误的购买指令，用户的经济损失应不大于一百万人民币
用户在平台上提交的代码，能在十毫秒内完成编译和运行
设备停转的60分钟内，患者的死亡率不高于1%
设备能在4公里的距离上实现无线充电
任何能够运行本系统的移动设备的续航都能达到2000小时
设备能在5分钟内完成任意规模的神经网络的训练
产品能将人均寿命提升99%
能够在失真率不超过1%的情况下将图片压缩至原先大小的20%
系统能够以常数级的时间代价实现任何操作
服务器时间与格林尼治时间的误差不超过4纳秒
产品能将人员的感染率降低15%
系统支持的最高并发量因不小于一亿用户
容器能够承受5000千帕的压力而不发生爆炸
系统时钟每年的误差与UTC时间的误差不超过1毫秒
能将4500毫安及以上容量的电池在1秒内充至满电
平台的任意用户的网络延迟不超过4毫秒
服务器上大小大于等于50G的文件均能在1秒内完成下载
罐区在不超过60%的区域起火的情况下，能在5小时内完成灭火
反应堆发生爆炸时，半径3公里内的人员死亡率不超过百分之五
设备能够在3秒内充满一块5000毫安的电池
在任何情况下，设备发生爆炸时，操作人员的死亡率不超过15%
系统能在十微秒的时间内完成对长度不低于1000个单词的句子的翻译
系统每年的宕机次数不超过五次
使用本装置后，同等情况下，设备爆炸的人员死亡率能够降低99%
系统能在1秒内将语音转换为文本
服务器在任何情况下均由百分之二十的闲置带宽
任意用户能通过平台进行延迟不低于2毫秒的会议
使用本装置后，同等情况下的火灾，人员的死亡率能降低70%
系统能在15纳秒内完成任何指令的执行
极端情况下，若压缩装置出现爆炸，操作人员的生还率应大于60%
催化装置的催化剂发生泄露时，半径15米内的人员死亡率不能超过20%
设备表面能够承受5000千帕的压力且不发生形变
设备能在十秒内将容量不低于4500毫安的电池电量充至80%
任意大小的文件能在5毫秒内完成安全擦除(无法被恢复)
百分之十五的用户充值金额大于100万
系统应保证一年无故障运行
企业使用本系统后，年收益率至少提高90%
用户上传的任何视频都能在不损失分辨率和帧率的情况下压缩至原来大小的百分之三十
为训练分类器，应准备一千万条数据
穿戴设备的人员的死亡率较未穿戴设备的人员的死亡率降低99%
由于系统故障而导致用户发出了错误的购买指令，用户的经济损失应不大于100万人民币
百分之十五的用户不会出现大出血
不论用户上传何种图像，系统均能在五毫秒内完成对图像的处理
能够准本1000万张图像用于深度神经网络的训练
设备能在十分钟内完成任意规模的神经网络的训练
服务器有30%的时间处于空闲状态
罐区在不超过60%的区域起火的情况下，能在10小时内完成灭火
处理器没秒能处理1亿TB的数据
任何情况下服务器都能在1毫秒内完成重启
服务器在任何情况下均由20%的闲置带宽
系统应能支撑五千万用户同时操作
系统能在一天内完成开发和测试
设备能在一分钟内完成任意规模的神经网络的训练
飞船能够以100光年的速度在太空飞行
系统可以支持千人以内的团队同时进行操作与浏览
图像识别模型的准确率不能低于80%
系统应保证服务器的负载永远不超过百分之二十
系统能在五微秒的时间内完成对长度不低于1000个单词的句子的翻译
同步1000G的文件使用的时间不超过5毫秒
在任何情况下，用户点击检索按钮后，系统都能在5毫秒内完成数据的检索和展示
扩容性强，在达到900000台终端时能够保证速度
在不连接外部电源的情况下，本耳机能够达到20年的续航
设备停转的30分钟内，患者的死亡率不高于1%
当用户在使用设备过程中出现事故时，人员的死亡率不能超过3%
在使用容量为5000毫安及以下的电池进行供电时，能达到5个月的续航
不论用户上传何种图像，系统均能在一毫秒内完成对图像的处理
设备能在2分钟内完成任意规模的神经网络的训练
服务器时间与格林尼治时间的误差不超过五纳秒
在应用程序拥有网络连接的情况下，从发出请求到获得结果的间隔不得超过5ms
车辆能够承载不少于500吨的货物
服务器能在一纳秒内完成所有数据的备份操作
平均每个用户能向平台充值300万人民币
任何时候，平台发送的验证邮件都能在5毫秒内发送至用户邮箱
在使用WIFI信号进行定位的情况下，定位精确度能达到10厘米
服务器上大小大于5G的文件均能在10秒内完成下载
用户每分钟能输入2000个汉字
系统对上传的代码进行编译生成的程序大小不能超过100b
能够在失真率不超过1%的情况下将图片压缩至原先大小的百分之十五
无论数据库的大小为多大，设备均能在1毫秒内完成对数据库数据的备份
设备能将100000个重量不低于1吨的文件在5秒中内转移至1000公里外
任意大小的文件能在1毫秒内完成安全擦除(无法被恢复)
装置起火时，2秒内不会发生爆炸
设备能在100千米的高空正常工作
设备能将5000个重量不低于1吨的文件在5秒中内转移至1000公里外
用户上传的图像能在失真率不超过0.1%的情况下压缩至不超过20kb
任何情况下，系统都能确保不超过20%的用户请求时间超过1毫秒
用户编辑的每篇文章的字数不超过300字
在电量供应不中断的情况下，服务器能够无故障运行八百个月
服务器在十纳秒能能完成3000张图片的分类工作
设备能够在1秒中的时间内将速度从0提升至三百km/h
测量设备的精度至少为五纳米
操作人员使用系统能在不超过1ms的延迟下控制一亿公里外的设备
装置能够承受重量为10公斤、速度为五十千米/时的物体的撞击
假设路由器能提供50G每秒的互联网访问速度
假设用户能以每秒三百米的速度蹦跑
定位模块的误差不能超过一纳米
在任何情况下，设备发生爆炸时，操作人员的死亡率不超过10%
车辆能够承载不少于100吨的货物
系统进行升级、更新的时间不得超过30分钟
在不连接外部电源的情况下，本耳机能够达到10年的续航
家用四座轿车使用本产品改装后，载重能够达到200吨
用户上传的任何文件均能压缩至不超过20kb
百分之三十的用户充值金额大于100万
在大于100公里的长距离通信中，系统的延迟不能超过10毫秒
平均每个用户能向平台充值100万人民币
平台的任意用户的网络延迟不超过五毫秒
重伤的人员中90%能够经本设备治愈
在使用容量为5000毫安及以下的电池进行供电时，能达到1个月的续航
用户上传的任何文件均能压缩至不超过100kb
家用四座轿车使用本产品改装后，载重能够达到100吨
系统每年故障时间不超过千分之一，导致业务连续停止时间不超过3小时
95的用户充值金额不低于20万
无论何种情况，90%的请求能在1毫秒内完成处理
系统出现故障时，数据的完好率不低于99%
受到大剂量的辐射时，操作人员最多有百分之三十的概率死亡
使用本装置后，同等情况下，设备爆炸的人员死亡率能够降低90%
在任何情况下，模型都能以不低于99%的准确率识别出语音信息
装置能够承受20万伏特的电压
用户上传的任何视频都能在不损失分辨率和帧率的情况下压缩至原来大小的10%
系统一秒钟内能响应一亿个请求
系统能在1秒钟的时间内完成大小不小于5000G的数据文件的加载
若设备过热起火，处理器阵列的损毁率不超过15%
操作人员能在一千度的高温下进行工作
装置能够在1毫秒内将不少于100000名人员传送至1000千米外
在系统使用GPS进行定位的情况下，定位精确度应达到1毫米
任意大小的文件能在五毫秒内完成安全擦除(无法被恢复)
由于网络等其他外界原因造成的用户查询失败的概率不得超过8%
产品能将感染人员的死亡率降低至2以下
80%的用户不会进行缺陷检测
设备能将100个重量不低于1吨的文件在5秒中内转移至1000公里外
系统能在5毫秒内完成对于任何规模的网络的最短路径的规划
用户上传的任何文件均能压缩至不超过20兆
装置能在50万伦琴的辐射值下正常工作
设备表面能够承受五千千帕的压力且不发生形变
极端情况下，若设备出现爆炸，其半径500米内的人员死亡率不能超过10%
任何情况下服务器都能在4毫秒内完成重启
装置上的所有物理按键能保证正常按压1000万次
设备出现故障时，为客户造成的直接经济损失不能超过300万人名币
因感染而死的人数不超过总人数的10%
因感染而死的人数不超过总人数的30%
装置在5立方米大小的空间内杀菌率能达到100%
无论业务进行何种类型的扩充，系统每天的运营成本不会高于15人民币
服务器的算力不低于5000PH
装置能在1秒内将人员和物资传送至1000公里外的地方
编译器能在5秒内完成对文件数不少于1000个文件的项目的编译
服务器的带块能够达到200G
百分之二十的用户不会出现大出血
设备所使用的显示装置的PPI不低于五千
中央处理器的算力能够达到每秒1000EH
设备能在4分钟内完成任意规模的神经网络的训练
在系统使用GPS进行定位的情况下，定位精确度应达到十毫米
服务器的算力不低于100000PH
用户上传的任何文件均能压缩至不超过10kb
系统能够学习用户的购买规律并能以不超过4%的误差模拟用户的购买行为
系统每年的宕机次数不超过1次
产品能将人员的感染率降低30%
压力容器发生爆炸时，对周围设备的损毁率不能超过90%
系统能在2微秒内执行完前端发送的任何请求
系统能在1微秒内执行完前端发送的任何请求
在应用程序拥有网络连接的情况下，从发出请求到获得结果的间隔不得超过4毫秒
对于任何计算，系统的精确度都能达到小数点后一千位
系统的缺陷识别准确率不低于99%
在早晨八点到下午四点这一段高峰期间，网站将能适应2000 个用户。
装置能在1秒内将人员和物资传送至1000公里外的地方
即使设备在使用中出现故障，也应确保不会对使用者造成伤害
设备能够减少20%的重症患者
百分之五的用户不会出现大出血
设备电源线的长度至少为500米
维修设备能在4秒的时间内完成对车辆的检测和维修工作
使用本架构编写的程序能在1微秒能完成执行
系统故障平均间隔时间大于350天
本新能源汽车能在不充电或更换电池的情况下行驶一千千米
能在五秒内将人员运输至1000公里外的目的地
设备的电池能够进行五千次充放电
扩容性强，在达到700000台终端时能够保证速度
程序能够以2000帧每秒的速度对分辨率不低于1280*800的视频进行处理
中央处理器的算力能够达到每秒三百EH
因为装置故障而间接造成的人员死亡的概率不超过百分之十五
车辆能够承载不少于1000吨的货物
产品能将感染人员的死亡率降低至十以下
用户的任何文档都能够被压缩到10b
设备的电池能够进行2000次充放电
系统能在五秒内将语音转换为文本
为训练分类器，应准备2000万条数据
设备能在一公里的距离上实现无线充电
用户点击报表生成按钮，系统能在10毫秒内完成表格的生成和展示
能够在失真率不超过1%的情况下将图片压缩至原先大小的30%
编译器能在4秒内完成对文件数不少于1000个文件的项目的编译
设备能在十千米的距离上实现无线充电
借助移动设备的摄像头，APP能够达到500亿像素的拍照效果
能将4500毫安及以上容量的电池在十秒内充至满电
系统生成日志的大小不得超过15b
因为装置故障而间接造成的人员死亡的概率不超过15%
用户能够连续工作5000小时
用户上传的任何文件均能压缩至不超过100兆
百分之二十的用户能够承受大剂量辐射而不会死亡
系统能够学习用户的购买规律并能以不超过10%的误差模拟用户的购买行为
因为装置故障而间接造成的人员死亡的概率不超过百分之三十
变电器发生爆炸时，周围15平方米内人员受伤的概率不超过1%，死亡率不超过0.01%
系统应保证服务器的负载永远不超过10%
企业使用本系统后，年收益率至少提高80%
在任何情况下，网络的延迟不会超过500毫秒
确保该系统可以支持用户并发量在700000以上
设备能保证患者的失血率不会超过百分之二十
设备所使用的显示装置的PPI不低于1000
受到大剂量的辐射时，操作人员最多有30%的概率死亡
图像识别模型的准确率不能低于99%
即使接种疫苗后用户依然发生了感染，死亡率也不会超过15%
服务器有百分之二十的时间处于空闲状态
任何情况下，系统都能确保不超过百分之二十的用户请求时间超过1毫秒
对于任意大小的图片均能在15毫秒内完成上传
系统能在10微秒内执行完前端发送的任何请求
用户的任何文档都能够被压缩到50b
能够准本200万张图像用于深度神经网络的训练
飞船能够以50光年的速度在太空飞行
能够在失真率不超过1%的情况下将图片压缩至原先大小的百分之五
因为装置故障而间接造成的人员死亡的概率不超过百分之二十
任何情况下服务器都能在10毫秒内完成重启
设备的刷新率能达到2纳秒每次
装置能够承受10万伏特的电压
装置在十立方米大小的空间内杀菌率能达到100%
疫苗出现副作用的概率不超过30%
压力容器发生爆炸时，对周围设备的损毁率不能超过30%
用户编辑的每篇文章的字数不超过1000字
催化装置的催化剂发生泄露时，半径十米内的人员死亡率不能超过20%
系统能在10纳秒内完成任何指令的执行
任何能够运行本系统的移动设备的续航都能达到5000小时
在任何情况下，用户点击检索按钮后，系统都能在一毫秒内完成数据的检索和展示
任何情况下，系统都能确保不超过百分之十五的用户请求时间超过1毫秒
飞船能够以10光年的速度在太空飞行
在任何情况下，设备发生爆炸时，操作人员的死亡率不超过20%
因感染而死的人数不超过总人数的百分之三十
在大于10千米的长距离通信中，系统的延迟不能超过10ms
受到大剂量的辐射时，操作人员最多有10%的概率死亡
对于任意状态的移动设备，系统能在10毫秒内完成数据的备份
服务器上大小大于等于10G的文件均能在1秒内完成下载
容器能够承受2000千帕的压力而不发生爆炸
无论数据库的大小为多大，设备均能在4毫秒内完成对数据库数据的备份
系统能够以不超过10纳秒的延迟进行与1000公里外的设备通信
在一分钟的时间内，车辆能够转移30000万人员至安全地点
系统服务器的时间误差与格林尼治时间的误差不能超过五毫秒
维修设备能在2秒的时间内完成对车辆的检测和维修工作
操作人员能在5000度的高温下进行工作
操作人员使用系统能在不超过1ms的延迟下控制一千公里外的设备
能在十秒内将人员运输至1000公里外的目的地
系统对上传的代码进行编译生成的程序大小不能超过20b
用户点击报表生成按钮，系统能在十毫秒内完成表格的生成和展示
罐区在不超过60%的区域起火的情况下，能在1小时内完成灭火
用户上传的任何文件均能压缩至不超过50兆
催化装置的催化剂发生泄露时，半径10米内的人员死亡率不能超过20%
系统服务器的时间误差与格林尼治时间的误差不能超过1毫秒
系统每年的耗电量不超过20万度电
设备所使用的显示装置的PPI不低于5000
设备能在一千米的距离上实现无线充电
系统能在一毫秒内完成对于任何规模的网络的最短路径的规划
服务器有百分之十五的时间处于空闲状态
15%的用户不会出现大出血
若设备密封系统失效导致装置进水，80%的零件应在干燥处理后仍能正常使用
平台每天的在线用户熟练不低于1000万
基于深度学习的分类器能在五毫秒内处理1000条文本数据
系统出现错误造成分发异常时，造成的资金损失不超过5千万元
设备能保证患者的失血率不会超过15%
至少保证1000个用户能够同时使用系统的相关查询功能，并且查询响应时间要在10秒以内的用户达到8成，最后所有用户均能成功请求。
设备能够下潜到海平面以下十千米处的位置
设备能将2000个重量不低于1吨的文件在5秒中内转移至1000公里外
任何时候，平台发送的验证邮件都能在10毫秒内发送至用户邮箱
屏幕能够持续工作三百年
在任何情况下，网络的延迟不会超过1000毫秒
装置起火时，5秒内不会发生爆炸
设备能将100个重量不低于1吨的文件在5秒中内转移至一亿公里外
系统每年的宕机次数不超过2次
对于任何计算，系统的精确度都能达到小数点后一亿位
系统在用户向系统提交信息后，向用户显示测评信息平均不超过3秒钟，最多6秒钟。
测量设备的精度至少为一纳米
穿戴设备的人员的死亡率较未穿戴设备的人员的死亡率降低70%
用户上传的任何文件均能压缩至不超过100字节
测量设备的精度至少为5纳米
从用户发出语音指令到系统完成指令的执行，系统耗时不能超过2毫秒
屏幕能够持续工作五十年
在使用本设备的情况下，操作人员受到冲击时，有不低于90%的存活率
任意用户能通过平台进行延迟不低于五毫秒的会议
系统每年的宕机次数不超过5次
从用户发出语音指令到系统完成指令的执行，系统耗时不能超过十毫秒
由于系统故障而导致用户发出了错误的购买指令，用户的经济损失应不大于1000000人民币
维修设备能在一秒的时间内完成对车辆的检测和维修工作
99的用户充值金额不低于20万
用户点击报表生成按钮，系统能在1毫秒内完成表格的生成和展示
任何情况下服务器都能在5毫秒内完成重启
设备能保证患者的失血率不会超过百分之十五
服务器的算力不低于一亿PH
百分之十五的用户能够承受大剂量辐射而不会死亡
维修设备能在五秒的时间内完成对车辆的检测和维修工作
车辆能够承载不少于200吨的货物
因感染而死的人数不超过总人数的20%
在大于20千米的长距离通信中，系统的延迟不能超过10ms
程序能够以100000帧每秒的速度对分辨率不低于1280*800的视频进行处理
系统能够学习用户的购买规律并能以不超过一%的误差模拟用户的购买行为
确保该系统可以支持用户并发量在1000000以上
从用户点击绘制按钮开始，在十毫秒内，系统要完成图像的绘制和展示
设备能够在1秒中的时间内将速度从0提升至100km/h
设备能在三秒内将电量从0充至100%
由系统的发生故障引起交易失败的概率不得超过4%
服务器有百分之三十的时间处于空闲状态
使用本装置后，同等情况下，设备爆炸的人员死亡率能够降低70%
扩容性强，在达到400000台终端时能够保证速度
每个请求的处理时间不能超过1毫秒
系统能在一微秒内执行完前端发送的任何请求
系统一年你内宕机、无响应时间不能超过1次
产品能将人员的感染率降低百分之五
设备能够减少15%的重症患者
编译器能在十秒内完成对文件数不少于1000个文件的项目的编译
用户上传的任何文件均能压缩至不超过50字节
对任意大小的文件，系统总能保持不低于95%的压缩比
用户收到枪击时，产品能够将伤害降低95%
服务器能够连续运行500千年
维修设备能在10秒的时间内完成对车辆的检测和维修工作
99%的用户能在1ms内接收到系统的返回信息
用户的任何文档都能够被压缩到15b
系统每年的耗电量不超过100万度电
服务器能在10纳秒内完成所有数据的备份操作
产品能将人均寿命提升90%
假设高铁的运行速度能达到50千米每分钟
在极端情况下，设备出现故障，一小时内，患者的死亡率不高于5%
任意用户能通过平台进行延迟不低于4毫秒的会议
装置起火时，10秒内不会发生爆炸
系统生成日志的大小不得超过50b
服务器能在5纳秒内完成所有数据的备份操作
在应用程序拥有网络连接的情况下，从发出请求到获得结果的间隔不得超过五毫秒
能在1秒内将人员运输至1000公里外的目的地
设备能够减少百分之三十的重症患者
平台的任意用户在任意状态的网络连接下，延迟均不超过十五毫秒
系统的缺陷识别准确率不低于95%
确保该系统可以支持用户并发量在200000以上
服务器能在4纳秒内完成所有数据的备份操作
对于任何计算，系统的精确度都能达到小数点后100000位
收到剧烈冲击时，设备发生爆炸的概率不超过15%
在高峰时段，系统将能适应1万个用户
对于任何计算，系统的精确度都能达到小数点后五千位
基于深度学习的分类器能在2毫秒内处理1000条文本数据
设备能在1公里的距离上实现无线充电
服务器能在1纳秒内完成所有数据的备份操作
在应用程序拥有网络连接的情况下，从发出请求到获得结果的间隔不得超过10毫秒
即使接种疫苗后用户依然发生了感染，死亡率也不会超过百分之十五
服务器的处理器能在每秒中内完成10亿次浮点计算
显示用户所在位置50000公里范围内的影院
当系统收到攻击时，能在十纳秒的时间内完成识别与防御
任意大小的文件能在4毫秒内完成安全擦除(无法被恢复)
任何时候，平台发送的验证邮件都能在十毫秒内发送至用户邮箱
系统每年能为用户节省2000小时
30%的用户不会出现大出血
服务器有百分之五的时间处于空闲状态
设备能够下潜到海平面以下4千米处的位置
在任何情况下，用户点击检索按钮后，系统都能在2毫秒内完成数据的检索和展示
从用户发出语音指令到系统完成指令的执行，系统耗时不能超过4毫秒
装置能够承受重量为10公斤、速度为八百千米/时的物体的撞击
在应用程序拥有网络连接的情况下，从发出请求到获得结果的间隔不得超过一ms
用户在留言区进行的留言应在3秒内得到系统的回复。
系统的时钟的精确度能够达到1纳秒
确保该系统可以支持用户并发量在900000以上
疫苗出现副作用的概率不超过百分之三十
在应用程序拥有网络连接的情况下，从发出请求到获得结果的间隔不得超过4ms
对于任意大小的图片均能在50毫秒内完成上传
服务器在任何情况下均由百分之三十的闲置带宽
90%的用户不会进行缺陷检测
设别的电池能够正常使用1000年而无需更换
接种本疫苗的人员，应副作用造成死亡的概率不超过0.5%
在任何情况下，用户点击检索按钮后，系统都能在10毫秒内完成数据的检索和展示
系统每秒钟能完成对5000个大小不超过10G的文件的处理
因为装置故障而间接造成的人员死亡的概率不超过百分之五
编译器能在五秒内完成对文件数不少于1000个文件的项目的编译
系统占用处理器的存储空间的大小不超过100G
从用户点击绘制按钮开始，在4毫秒内，系统要完成图像的绘制和展示
系统能够预防一切网络入侵
在极端情况下，设备发生爆炸，以设备为中心，半径2米范围内的人员死亡率不超过百分之二十
任何情况下服务器都能在十毫秒内完成重启
系统应保证服务器的负载永远不超过百分之三十
因为装置故障而间接造成的人员死亡的概率不超过20%
在客户端与服务器通信时，如果网络故障，系统不能出现故障
反应堆发生爆炸时，半径3公里内的人员死亡率不超过15%
设备所使用的显示装置的PPI不低于一千
系统生成日志的大小不得超过100b
测量设备的精度至少为1纳米
装置能在1秒内将人员和物资传送至1000公里外的地方
操作人员使用系统能在不超过1ms的延迟下控制1000公里外的设备
产品能将感染人员的死亡率降低至五以下
压力容器发生爆炸时，对周围设备的损毁率不能超过50%
设备出现故障时，为客户造成的直接经济损失不能超过200万人名币
收到剧烈冲击时，设备发生爆炸的概率不超过百分之十五
设备能在八百千米的高空正常工作
无论业务进行何种类型的扩充，系统每天的运营成本不会高于50人民币
服务器时间与格林尼治时间的误差不超过一纳秒
重伤的人员中99%能够经本设备治愈
程序能够以5000帧每秒的速度对分辨率不低于1280*800的视频进行处理
用户点击报表生成按钮，系统能在2毫秒内完成表格的生成和展示
对于任何请求，系统能在瞬间做出响应
装置能够承受50万伏特的电压
装置在二十立方米大小的空间内杀菌率能达到100%
能将4500毫安及以上容量的电池在5秒内充至满电
系统的时钟的精确度能够达到一纳秒
平台的任意用户的网络延迟不超过十毫秒
服务器能够连续运行100千年
用户上传的任何视频都能在不损失分辨率和帧率的情况下压缩至原来大小的百分之十五
对于任何压缩比不高于90%的文件，都能做到100%的还原
用户操作失误时，系统能在1纳秒内完成纠错任务
用户编辑的每篇文章的字数不超过200字
设备所使用的显示装置的PPI不低于100000
同步1000G的文件使用的时间不超过2毫秒
设别的电池能够正常使用100年而无需更换
系统应保证服务器的负载永远不超过百分之十五
服务器所使用的处理器主频能够达到15Ghz
系统的用户中不存在白嫖党
设备发生爆炸后，内部操作人员的伤亡率为0
编译器能在10秒内完成对文件数不少于1000个文件的项目的编译
系统服务器的时间误差与格林尼治时间的误差不能超过一毫秒
装置起火时，1秒内不会发生爆炸
防护装置能够承受一千度的高温
无论业务进行何种类型的扩充，系统每天的运营成本不会高于100人民币
对于前端页面发送的任何请求，后台系统总能在10毫秒内完成处理
测量设备的精度至少为十纳米
90%的用户能在1ms内接收到系统的返回信息
从用户发出语音指令到系统完成指令的执行，系统耗时不能超过10毫秒
反应堆发生爆炸时，半径3公里内的人员死亡率不超过10%
在任何情况下，设备发生爆炸时，操作人员的死亡率不超过30%
设备能在100000度的高温环境下正常工作
用户上传的图像能在失真率不超过1%的情况下压缩至不超过100字节
设备能够在1秒中的时间内将速度从0提升至1000km/h
装置能够在1毫秒内将不少于1000名人员传送至1000千米外
从用户点击绘制按钮开始，在1毫秒内，系统要完成图像的绘制和展示
设备能在500千米的高空正常工作
装置能够在1毫秒内将不少于五千名人员传送至1000千米外
系统能在1秒钟的时间内完成大小不小于2000G的数据文件的加载
任何时候，设备的功率不会超过10瓦
系统能在1秒钟的时间内完成大小不小于1000G的数据文件的加载
装置能在1毫秒内将速度从三百千米/时降低至0
任何能够运行本系统的移动设备的续航都能达到1000小时
在使用容量为5000毫安及以下的电池进行供电时，能达到一个月的续航
维修设备能在1秒的时间内完成对车辆的检测和维修工作
装置能在1秒内将人员和物资传送至1000公里外的地方
系统对上传的代码进行编译生成的程序大小不能超过50b
对于前端页面发送的任何请求，后台系统总能在1毫秒内完成处理
平台每天的在线用户熟练不低于2000万
若设备过热起火，处理器阵列的损毁率不超过30%
系统服务器的时间误差与格林尼治时间的误差不能超过2毫秒
服务器能在10纳秒内检测到网络攻击
基于深度学习的分类器能在10毫秒内处理1000条文本数据
假设路由器能提供100G每秒的互联网访问速度
家用四座轿车使用本产品改装后，载重能够达到300吨
设备电源线的长度至少为300米
任何情况下，系统都能确保99%的用户请求时间不超过1毫秒
在应用程序拥有网络连接的情况下，从发出请求到获得结果的间隔不得超过1ms
系统时钟每年的误差与UTC时间的误差不超过2毫秒
在任何情况下，用户点击检索按钮后，系统都能在4毫秒内完成数据的检索和展示
扩容性强，在达到800000台终端时能够保证速度
扩容性强，在达到100000台终端时能够保证速度
在极端情况下，设备发生爆炸，以设备为中心，半径2米范围内的人员死亡率不超过百分之十五
系统能够以不超过15纳秒的延迟进行与1000公里外的设备通信
任何时候，平台发送的验证邮件都能在2毫秒内发送至用户邮箱
同步1000G的文件使用的时间不超过4毫秒
确保该系统可以支持用户并发量在十万以上
平台的任意用户在任意状态的网络连接下，延迟均不超过20毫秒
用户每分钟能输入一千个汉字
放入本设备的食品的保质期能够达到30年
装置发生爆炸时，其内部操作人员的死亡率不能超过10%
15%的用户能够承受大剂量辐射而不会死亡
装置能够承受重量为10公斤、速度为500千米/时的物体的撞击
物流能在4分钟内将包裹运送至1000公里外的客户手中
受到大剂量的辐射时，操作人员最多有百分之二十的概率死亡
系统每年耗电量不能超过一万度
装置上的所有物理按键能保证正常按压2000万次
在使用期间，要求系统能够正常运行
扩容性强，在达到五十万台终端时能够保证速度
系统的数据库占用的空间不得超过50kb
不论用户上传何种图像，系统均能在10毫秒内完成对图像的处理
无论何种情况，70%的请求能在1毫秒内完成处理
系统服务器的时间误差与格林尼治时间的误差不能超过10毫秒
用户上传的任何文件均能压缩至不超过15兆
能在10毫秒内打开大小不小于100G的文件
服务器时间与格林尼治时间的误差不超过2纳秒
假设路由器能提供20G每秒的互联网访问速度
扩容性强，在达到600000台终端时能够保证速度
系统最大支持五百万个用户并发操作
服务器在任何情况下均由15%的闲置带宽
基于深度学习的分类器能在5毫秒内处理1000条文本数据
产品能将人均寿命提升70%
系统每年能为用户节省1000小时
装置上的所有物理按键能保证正常按压一亿万次
30%的用户充值金额大于100万
用户上传的图像能在失真率不超过0.1%的情况下压缩至不超过50kb
设备能够下潜到海平面以下1千米处的位置
设备能够在1秒中的时间内将速度从0提升至五十km/h
设备能在10分钟内完成任意规模的神经网络的训练
服务器能够连续运行300千年
基于深度学习的分类器能在1毫秒内处理1000条文本数据
能将4500毫安及以上容量的电池在2秒内充至满电
在任何情况下，设备发生爆炸时，操作人员的死亡率不超过百分之二十
设备能在五分钟内完成任意规模的神经网络的训练
设备出现故障时，为客户造成的直接经济损失不能超过1000万人名币
系统每年的耗电量不超过50万度电
在极端情况下，设备发生爆炸，以设备为中心，半径2米范围内的人员死亡率不超过30%
设备能在1千米的距离上实现无线充电
若设备密封系统失效导致装置进水，90%的零件应在干燥处理后仍能正常使用
图像识别模型的准确率不能低于90%
无论何种情况，95%的请求能在1毫秒内完成处理
用户的任何文档都能够被压缩到100b
当系统收到攻击时，能在一纳秒的时间内完成识别与防御
设备对空气中直径大于10纳米的颗粒的过滤度大于等于99%
百分之三十的用户不会出现大出血
用户点击报表生成按钮，系统能在5毫秒内完成表格的生成和展示
在不使用外置电源的情况下，设备自身的电量能够支撑一百年
压缩设备如果出现爆炸，应保证半径10公里内的速亡率不高于20%
穿戴设备的人员的死亡率较未穿戴设备的人员的死亡率降低90%
服务器的处理器能在每秒中内完成50亿次浮点计算
服务器能在4纳秒内检测到网络攻击
设备的刷新率能达到十纳秒每次
确保该系统可以支持用户并发量在600000以上
压力容器发生爆炸时，对周围设备的损毁率不能超过20%
对于任意状态的移动设备，系统能在十毫秒内完成数据的备份
服务器的算力不低于一千PH
设备能够减少10%的重症患者
任意用户能通过平台进行延迟不低于1毫秒的会议
操作人员能在2000度的高温下进行工作
设备能在3秒内将容量不低于4500毫安的电池电量充至80%
系统在崩溃后应保证99%的数据依然完整。
在使用本设备的情况下，操作人员受到冲击时，有不低于99%的存活率
用户上传的任何视频都能在不损失分辨率和帧率的情况下压缩至原来大小的20%
收到剧烈冲击时，设备发生爆炸的概率不超过30%
设备能在三百千米的高空正常工作
平台的任意用户的网络延迟不超过2毫秒
平台的任意用户的网络延迟不超过5毫秒
系统的缺陷识别准确率不低于80%
本新能源汽车能在不充电或更换电池的情况下行驶五千千米
99%的用户不会进行缺陷检测
用户每年使用系统的时间不少于1000小时
借助移动设备的摄像头，APP能够达到100亿像素的拍照效果
用户上传的图像能在失真率不超过1%的情况下压缩至不超过10字节
设备能在1000千米的高空正常工作
对于任意状态的移动设备，系统能在2毫秒内完成数据的备份
用户在平台上提交的代码，能在五毫秒内完成编译和运行
装置能够承受重量为10公斤、速度为三百千米/时的物体的撞击
设备的刷新率能达到1纳秒每次
服务器的带块能够达到500G
设备能将一千个重量不低于1吨的文件在5秒中内转移至1000公里外
同步1000G的文件使用的时间不超过10毫秒
系统每年的宕机次数不超过4次
用户收到枪击时，产品能够将伤害降低90%
假定用户能在1秒中内阅读1000字的文章
装置起火时，十秒内不会发生爆炸
疫苗出现副作用的概率不超过20%
疫苗出现副作用的概率不超过百分之十五
因感染而死的人数不超过总人数的百分之二十
服务器能够连续运行200千年
在大于15千米的长距离通信中，系统的延迟不能超过10ms
装置起火时，五秒内不会发生爆炸
设备能在一千度的高温环境下正常工作
在设备损坏的条件下，医护人员的感染率不超过5%
在系统使用GPS进行定位的情况下，定位精确度应达到10毫米
从用户发出语音指令到系统完成指令的执行，系统耗时不能超过5毫秒
任何时候，设备的功率不会超过五瓦
设备的电池能够进行1000次充放电
服务器能在一纳秒内检测到网络攻击
装置能在10万伦琴的辐射值下正常工作
用户在平台上提交的代码，能在10毫秒内完成编译和运行
用户能够连续工作一千小时
市政热线APP系统在上午5:00至当地时间午夜之前至少98%的时间可用，在当地午夜至上午5：00至少90%的时间可用，不包括计划内的维护时间段。
在应用程序拥有网络连接的情况下，从发出请求到获得结果的间隔不得超过一毫秒
对于任意大小的图片均能在10毫秒内完成上传
装置能在100万伦琴的辐射值下正常工作
用户上传的图像能在失真率不超过0.1%的情况下压缩至不超过100kb
设备电源线的长度至少为1000米
平台的任意用户在任意状态的网络连接下，延迟均不超过10毫秒
程序能够持续运行500年而不出现任何BUG
服务器能在五纳秒内检测到网络攻击
当系统收到攻击时，能在5纳秒的时间内完成识别与防御
系统服务器的时间误差与格林尼治时间的误差不能超过5毫秒
数据中心在面对洪水、地震等重大自然灾害时，也能保证数据的完整性
设备能够在1秒中的时间内将速度从0提升至三百千米/时
平台每天的在线用户熟练不低于5000万
因为装置故障而间接造成的人员死亡的概率不超过10%
使用本装置后，同等情况下，设备爆炸的人员死亡率能够降低80%
95%的用户能在1ms内接收到系统的返回信息
设备表面能够承受2000千帕的压力且不发生形变
如果监控系统探知服务器硬盘温度超过 55或 CPU 温度超过 60，那么 1钟之内系统必须立即启动冷风空调。
装置发生爆炸时，其内部操作人员的死亡率不能超过15%
任何情况下服务器都能在2毫秒内完成重启
若设备密封系统失效导致装置进水，99%的零件应在干燥处理后仍能正常使用
位置评估功能的定位精度能够达到一毫米
页面能够以1秒中100次的频率刷新
设备的电池能够进行一亿次充放电
用户上传的任何文件均能压缩至不超过10字节
设备出现故障时，为客户造成的直接经济损失不能超过500万人名币
压力容器发生爆炸时，对周围设备的损毁率不能超过60%
在大于50公里的长距离通信中，系统的延迟不能超过10毫秒
假设用户能以每秒八百米的速度蹦跑
2、用户信息记录在cookie中，1年内免登录
设备在零上1000摄氏度及零下100摄氏度都能稳定工作
产品能将人员的感染率降低20%
操作人员能在1000度的高温下进行工作
在使用WIFI信号进行定位的情况下，定位精确度能达到五厘米
系统能在10秒内将语音转换为文本
子弹的初速度不低于三百千米每秒
防护装置能够承受1000度的高温
在任何情况下，模型都能以不低于90%的准确率识别出语音信息
系统能在1秒内完成对整个数据库的备份
任何情况下，系统都能确保95%的用户请求时间不超过1毫秒
用户收到枪击时，产品能够将伤害降低70%
若设备过热起火，处理器阵列的损毁率不超过20%
服务器上大小大于5G的文件均能在1秒内完成下载
用户上传的图像能在失真率不超过0.1%的情况下压缩至不超过15kb
设备能将100个重量不低于1吨的文件在5秒中内转移至五千公里外
设备能在1000度的高温环境下正常工作
装置发生爆炸时，其内部操作人员的死亡率不能超过百分之五
平均每个用户能向平台充值200万人民币
不论存放多少文档数据，系统的数据库占用的空间不得超过100字节
设备的刷新率能达到10纳秒每次
在任何情况下，服务器都能保证用户数据的安全性
任意大小的文件能在10毫秒内完成安全擦除(无法被恢复)
当系统收到攻击时，能在五纳秒的时间内完成识别与防御
装置能在15万伦琴的辐射值下正常工作
对于任意需求的跟踪过程不会出现任何问题
在不包括责任人评审的情况下，财政预算不得超过总费用的8%
系统能够确保服务器中的数据永远不会出现不一致的问题
该装置可以在一秒钟内将速度从0提高到100公里/小时
该设备可以在一秒钟内将车速从0公里/小时提高到100公里/小时
该设备可在1秒内将速度从0提高到100 km/h
该设备可以在1秒内将车速从0公里/小时提高到100公里/小时
该设备可在1秒内将速度从0提高到100公里/小时
装置1秒可将速度从0提高到100km/时
用户上传的任何文件都可以压缩到不超过50kb
用户上传的任何文件都可以压缩到不超过50KB
任何用户下载的文件都可以压缩到50KB
用户下载的任何文件最多可压缩50KB
用户上传的任何文件都可以压缩到最大50kb
用户上传的文件都可以压缩，不超过50kb。
它可以在毫秒内打开大小不小于100g的文件
打开一个文件大小不小于100克毫秒
能够在一毫秒内打开至少100 g的文件
能够在一毫秒内打开大小不小于100g的文件
100G以下大小的文件可在1ms内打开
它可以在一毫秒内打开大小不小于100g的文件
系统可在一秒钟内完成2000个大小不超过10G的文件的处理
系统可处理2000个文件，最大每秒10克
系统可处理2000个文件，其大小不超过每秒10g
该系统可处理每秒不超过10g的2000个文件
系统能够完成每秒2000个大小不超过10G的文件的处理。
系统每秒可处理2000个小于或等于10 g的文件
系统的瘫痪时间一年不得超过一次。
系统每年不能停止一次以上。
系统停机时间不得超过每年一次。
该系统每年的故障次数不得超过一次。
该系统每年不能关闭超过一次。
该系统每年的故障次数不能超过一次。
系统每年不能推迟超过一次。
假设用户可以以每秒五百米的速度跳
假设用户可以以每秒500米的速度跳跃
假设用户每秒能跳500米
假设用户可以以每秒500米的速度跳跃和奔跑
服务器可以在10毫微秒内对3000个图像进行排序
服务器可以在10纳秒内对3000个图像进行排序
服务器可以用10纳秒完成3000张图像的分类
服务器可以在10纳秒内对3000张图像进行分类
15%的用户负载超过100万
15%的用户超过100万。
15%的用户充值金额在100万以上
15%的用户充电超过100万
15%的用户充值超过100万
该产品可使感染率降低10%。
该产品可将员工感染率降低10%
产品可以降低10%的人员感染率。
产品可使员工感染率降低10%
该产品可将人员感染率降低10%
该产品可使人的发病率降低10%
该设备可在1秒内将速度从0提高到500公里/小时
该设备可以在一秒钟内将速度从0提高到500公里
设备可以在1秒内将速度从0提高到500km/h。
该装置可以在一秒钟内将速度从0提高到500公里/小时。
该设备可在1秒内将速度从0提高到500km/h
在超过20 km的长距离通信中，系统延迟不得超过10毫秒。
对于超过20公里的远程通信，系统延迟不得超过10毫秒
在20公里以上的长途通信中，系统的延迟不应超过10毫秒
系统通信延迟超过20公里不应超过10毫秒
在超过20公里的长距离通信中，系统延迟不得超过10毫秒
在20公里以上的长途通信中，系统延迟不应超过10毫秒
在20公里以上的远程通信中，系统的延迟不应超过10毫秒。
该设备可保证失血率不超过20%。
该设备能保证患者失血率不超过20%
设备保证患者失血率不超过20%
该设备可确保患者失血率不超过20%
设备可以保证患者的失血率不超过20%。
设备可保证患者失血率不超过20%
任何大小的文件都可以在毫秒内安全擦除（无法恢复）
任何大小的文件都可以在毫秒内安全删除（不可恢复）
任何文件大小都可以在毫秒内完全清除（无法恢复）
任何大小的文件都可以在毫秒内安全删除（无法恢复）
任何大小的文件在1毫秒内安全删除完成（无法恢复）
任何大小的文件都可以在一毫秒内安全删除（无法恢复）
装置爆炸时，内部操作人员的死亡率不能超过20%
装置发生爆炸时，内部作业人员的死亡率不得超过20%。
机组发生爆炸时，内部操作人员的死亡率不得超过20%。
当设备爆炸时，其内部操作员的死亡率不得超过20%
如果设备发生爆炸，其内部操作员的死亡率不得超过20%
装置爆炸时，其内部操作人员的死亡率不得超过20%
发生爆炸时，内部作业人员的死亡率不得超过20%。
不连接外部电源，耳机的使用寿命可达15年。
未连接外部电源时，本耳机可续航15年
此耳机无需外部电源，使用寿命为15年
如果没有外部电源的连接，这种耳机可能会持续15年
无需外部电源，耳机可使用15年
这种装置可以在一秒钟内运送1000公里外的人员和物资。
该设备能在一秒钟内将人员和物资转移到1000公里以外的地方
该设备可以在一秒钟内将人员和材料转移到1000公里以外的地方
该装置可在不到一秒钟的时间内将人员和设备运送到1000公里处
该装置可在1秒内运送人和货物，距离不超过1000公里
设备可以在1秒内将人员和物资输送到距离1000公里的地方。
该设备可以在一秒钟内将人员和材料运送到1000公里以外的地点
该系统应能在早上6点至10点的高峰时段支持100000000人同时运行。
该系统必须能够在早上6点到10点的高峰时段同时支持10亿次操作。
该系统应能支持10亿人在早上6点到10点的高峰时段同时运行
系统应能在早上6:00至10:00的高峰时段支持1亿人。
该系统应能在6月6日的早高峰期间支持100000000人。m、 到10岁。m、 同时工作
该系统应该能够支持从上午6点到上午10点的早高峰期间的一百万人的同时操作。
该系统必须确保数百万人在早上6点至上午10点之间同时运行。
设备发生故障时，对客户的直接经济损失不应超过100万名货币。
如果工厂发生故障，对客户造成的直接经济损失不得超过100万元人民币
如果设备出现故障，对客户的直接经济损失不得超过100万美元。
设备故障给客户造成的直接经济损失不超过100万元
设备发生故障，给客户造成的直接经济损失不超过100万元。
硬件设备可以在1毫秒内完成10TB的数据备份
硬件设备可以在毫秒内完成10TB数据的备份
硬件设备可以在1毫秒内备份10 TB的数据。
硬件可在1ms内完成10TB数据备份
硬件设备可在1毫秒内备份10 TB数据
硬件设备可以在1毫秒内完成10TB数据的备份
中央处理器的运算力可以达到每秒100EH
CPU的功率可以达到每秒100eh
处理器的计算能力可以达到每秒100 EH
CPU处理能力可达每秒100eh
CPU计算能力可达每秒100eh
CPU的计算能力可以达到每秒100eh
CPU性能可达每秒100 EH
系统时钟和UTC时间之间的年误差不得超过5毫秒
系统时钟的年误差和UTC时间误差不超过5毫秒
系统时钟误差每年不超过5毫秒
系统时钟的年误差不应超过UTC时间的5毫秒
系统时钟与UTC时间之间的误差每年不得超过5毫秒。
系统时钟与UTC时间之间的年误差不得超过5毫秒
利用WiFi信号进行定位，定位精度可达1cm。
使用WiFi信号定位时，定位精度可达1cm
使用WiFi信号进行定位时，定位精度可达1厘米
当使用WiFi信号进行定位时，定位精度可达1cm
WiFi信号定位精度可达1cm
使用WIFI信号进行定位时，定位精度达到1cm
使用WiFi信号时的定位精度可达1cm
如果操作员暴露在大剂量辐射中，其最大死亡概率为5%
如果受到大量的放射线量的话，工作人员会以最大5%的概率死亡。
操作员在高剂量辐射下死亡的几率高达5%
当暴露于大剂量辐射时，操作员的最大死亡概率为5%
操作者死于高剂量照射的可能性高达5%
操作人员在高剂量辐射下死亡的概率最高可达5%。
该装置的电池可充放电一千次
设备的电池可以充放电一千次
设备电池可充放电一千次
该设备的电池可以进行数千次充电和放电
设备电池能放电一千次
该设备的电池可充放电1000次
该设备能在5000度的高温下正常工作
设备可在5000℃高温下运行
设备可以在5000度的高温环境中正常工作。
该设备能在5000度的高温环境下正常工作
该设备可在5000度的高温环境下正常工作
该设备可在5000℃高温下正常工作。
该装置可实现5公里范围内的无线充电
该设备可以在5公里的距离内实现无线充电
该设备可在5公里外提供无线电充电。
设备5公里的距离可以无线充电
该设备可以无线充电5公里
对于任何计算，系统精度都可以达到1000位小数
对于任何计算，系统精度可达到1000位小数
无论哪个计算，系统的精度都能达到小数点以下1000位。
对于每次计算，系统的精度可以达到1000位小数
对于任何计算，系统的精确度可以达到小数点后的数千个字符
对于任何计算，系统的精度都可以达到1000位小数
对于任何计算，系统可以达到1000位小数的精度
平台发送的认证邮件可以在4毫秒内随时发送到用户邮箱
在任何时候，平台发送的认证消息都可以在4毫秒内发送到用户邮箱
在任何时候，平台发送的身份验证消息都可以在4毫秒内发送到用户邮箱。
任何时候，平台发送的认证邮件都可以在4毫秒内发送到用户的邮箱
任何时候，平台发送的认证邮件都可以在4毫秒内发送到用户邮箱
您可以在4毫秒内将平台发送的认证邮件发送到用户邮箱。
服务器可以在2纳秒内检测到网络攻击
服务器可以在2毫微秒内检测到网络攻击
服务器在2纳秒内检测到网络攻击
服务器可以在两纳秒内检测到网络攻击
系统必须确保服务器负载不超过30%
系统必须确保服务器上的负载从不超过30%
系统应确保服务器负载不超过30%
系统必须保证服务器的负载不超过30%。
系统应确保服务器的负载不会超过30%
本新能源汽车不需要充电和换电池就能行驶2000公里
这种新的动力车可以行驶2000公里，而不需要充电或更换电池。
新能源汽车无需充电或更换电池即可跑2000公里
这种新型动力车可以行驶2000公里，无需充电或更换电池
这辆新能源汽车不需要充电或更换电池就可以行驶2000公里
新能源汽车可以行驶2000公里，无需充电或更换电池
任何故障都不应影响数据库的数据安全，即数据库采用相应的备份和策略，确保数据库本身不存在物理安全问题。
错误不得影响数据库数据的安全性，这意味着数据库使用适当的备份和策略来确保数据库本身不存在任何物理安全问题。
任何故障都不应影响数据库数据的安全性，即数据库采用相应的备份和策略，以确保数据库本身不存在物理安全问题。
任何故障都不能影响数据库数据的安全性，即数据库采用相应的备份和策略，确保数据库本身没有物理安全问题。
任何故障都不应影响数据库的数据安全，即数据库采用相应的备份策略，保证数据库本身没有物理安全问题。
任何故障都不要影响数据库数据的安全。也就是说，数据库采用相应的备份和策略，保证数据库本身没有物理安全问题。
任何故障都不应影响数据库数据的安全性，即。E.教育
装置爆炸时，内部操作人员的死亡率不能超过20%
在发生爆炸的情况下，内部操作人员的死亡率不得超过20%。
设施发生爆炸时，内部操作人员的死亡率不得超过20%。
当设备爆炸时，其内部操作员的死亡率不得超过20%
如果设备发生爆炸，其内部操作员的死亡率不得超过20%
装置爆炸时，其内部操作人员的死亡率不得超过20%
装置发生爆炸时，内部工作人员的死亡率不得超过20%。
该系统可以完全理解用户输入文本的含义
完全理解用户输入的文本的意思
系统完全理解用户输入文本的含义
系统可以完全理解用户输入的文本的含义
系统可以学习用户的购买权，模拟用户的购买行为，误差不超过5%
系统可学习用户购买规则，模拟用户购买行为，误差不大于5%
该系统可以研究用户购买的规律性，并且可以模拟用户购买时的行为，误差不超过5%
系统可以学习用户的购买规律，模拟用户的购买行为，误差不超过5%
系统可以学习用户的购买法则，可以以不超过5%的误差来模拟用户的购买行为。
该系统可以学习用户的购买规则，模拟用户的购买行为，误差不超过5%。
重伤者的70%可以用本设备治愈
70%的重伤者可以用这种装置治愈
70%的重伤者可以用这种设备治愈
70%的重伤可以通过该设备治愈
70%的重伤者可以用这个设备治愈。
70%的重伤者可以用这种设备治疗
对于前页发送的任何请求，后台系统总是可以在5毫秒内完成处理
后端系统仍然可以在5毫秒内处理主页发送的所有请求
对于从前端页面发送的请求，后台系统总是在5毫秒内完成处理。
对于从主页发送的任何订单，后台系统总能在五毫秒内完成处理
对于从前端页面发送的每个请求，后台系统可以在五毫秒内随时完成处理
对于前端页面发送的任何请求，后台系统总能在五毫秒内完成处理
在向第一页发送请求时，后台系统将始终在5毫秒内处理
用户上传的任何文件都可以压缩到不超过15 KB
用户上传的任何文件都可以压缩到不超过15KB
用户上传的文件都可以压缩不超过15kb。
任何用户下载的文件都可以压缩到15KB
用户下载的任何文件最多可压缩15KB
系统使用的处理器内存空间不得超过15g
系统占用的CPU内存不超过15G
系统占用的处理器大小不超过15G
系统占用的处理器存储空间不得超过15g
系统占用处理器的存储区域大小不超过15G
系统占用处理器上不超过15g的存储空间
该系统的成本不能超过3000万美元
该系统的成本不超过3000万美元
该系统的成本不得超过3000万欧元
系统的成本不能超过3千万美元。
这个系统的成本不能超过3000万美元。
系统费用不得超过3000万美元
在任何情况下，80%的请求都是在1毫秒内处理的
在任何情况下，80%的请求都可以在1毫秒内完成
无论哪种情况，80%的请求都可以在1毫秒内完成处理。
在任何情况下，80%的请求都可以在1毫秒内处理
在任何情况下，80%的请求都可以在毫秒内处理
在任何情况下，80%的请求可以在1ms内处理
格林威治标准时间服务器错误不超过5 NS
服务器时间和格林威治标准时间之间的误差不超过5纳秒
服务器时间和GMT时间之间的错误不得超过5纳秒
服务器时间和平均格林威治时间之间的误差不超过5纳秒
服务器时间和格林威治时间的误差不超过5纳秒
服务器时间与格林威治时间之间的误差不超过5纳秒
坦克区在不超过60%的区域起火的话，5小时内灭火结束
如果罐区内最大60%的区域发生火灾，消防工作可在五小时内完成
如果罐区火灾面积不超过60%，消防工作可在五小时内完成
罐区可以在5小时内将火灾扑灭，面积不到60%。
如果油罐区火灾不超过60%，消防工作可在五小时内完成
如果区域内发生火灾不超过60%，罐车可在5小时内完成灭火。
罐区应能在火灾发生后5小时内扑灭不超过60%的区域内的火灾。
压力容器发生爆炸时，对周围设备的损坏率不得超过40%。
压力容器爆炸时，对周围设备的损坏率不得超过40%
如果压力容器发生爆炸，对周围设备的损坏率不得超过40%
压力容器爆炸时，对周围设备的损坏率不应超过40%
压力容器爆炸时，对周围设备的损伤率不得超过40%。
压力容器爆炸时，周围设备的破坏率不得超过40%。
在5毫秒内打开至少100克大小的文件
100G以下大小的文件5毫秒即可打开
能够在5毫秒内打开大小不小于100g的文件
它可以在5毫秒内打开大小不小于100g的文件
能够在5毫秒内打开至少100 g的文件
一百万张图像可以用来训练深层神经网络
100万张图像可用于深层神经网络的训练
100万张图像可用于深度神经网络训练
一百万张图像可以用来训练深度神经网络
能够校准一百万张图像进行深层神经网络训练
能够获得100万张用于深部神经网络训练的图像
系统占用的CPU内存不超过10G
系统占用处理器上不超过10g的存储空间
系统使用的处理器内存空间不得超过10g
系统占用的处理器存储空间不应超过10g
系统占用的处理器存储空间不得超过10g
系统占用处理器存储区域的大小不超过10G
系统占用的处理器大小不超过10G
用户点击生成报表按钮，系统可在5毫秒内完成表单生成和显示
用户将点击生成报告的按钮，系统可以在5毫秒内完成表格的形成和显示
用户点击报表生成按钮，系统可以在5毫秒内完成表格生成和展示
当用户单击报告生成按钮时，系统可以在五毫秒内生成并显示表单
当用户单击报告生成按钮时，系统可以在五毫秒内生成并查看表单
用户点击报表生成按钮，系统可以在5毫秒内完成表格的生成和显示
子弹的初速不低于每秒800公里
子弹初速不低于800公里/秒
捆的初始速度不得低于800 km/s。
子弹的初速不下八百公里每秒
子弹的初始速度不低于每秒800公里
服务器上大于5g的文件可以在一秒钟内下载
服务器上大于5G的文件可以在一秒钟内下载
服务器上超过5G的文件可以在一秒钟内下载
服务器上的大小大于5G的文件可以在1秒内下载。
该服务器可以在一纳秒内对3000张图像进行分类
该服务器可以在纳秒内对3000张图像进行分类
服务器可以在纳秒内对3000张图像进行分类
服务器可以用一纳秒完成3000张图像的分类
服务器可以在一秒钟内对3000个图像进行排序
服务器可以在纳秒内对3000个图像进行排序
据信，用户可以在两秒钟内阅读数千字的文章
假设用户可以在2秒内阅读1000个单词
假设用户可以在2秒内阅读1000字的文章
假设用户在2秒内可以阅读1000字的文章
假设用户可以在2秒内读取1000个单词
如果用户能在2秒内读出1000个单词
在极端情况下，设备爆炸，以设备为中心，2米范围内人员死亡率不超过5%。
在极端情况下，设备爆炸，以设备为中心半径2米范围内的人员死亡率不超过5%。
在极端情况下，当设备爆炸时，以设备为中心半径两米范围内的人员死亡率不得超过5%
在极端情况下，以设备为中心的设备发生爆炸，2米半径内的人的死亡率不超过5%
在极端情况下，设备爆炸，以设备为中心，在2米范围内死亡率不超过5%
在极端情况下，当设备爆炸时，以设备为中心半径2米范围内的人员死亡率不得超过5%
对于从主页发送的任何订单，后台系统始终可以在4毫秒内完成处理
对于从前端页面发送的每个请求，后台系统可以在4毫秒内随时完成处理
后端系统仍可在4毫秒内处理主页发送的所有请求
向上一页发送请求时，后台系统可以在4毫秒内处理
对于前页发送的任何请求，后台系统始终可以在4毫秒内完成处理
对于前端页面发送的任何请求，后台系统始终可以在4毫秒内完成处理
对于从前端页面发送的请求，后台系统总是在4毫秒内完成处理。
造成的资本损失不超过1亿元
所造成的财政损失不超过1亿美元。
造成的资金损失不得超过1亿元
资金损失不超过一亿元人民币
财务损失不超过1亿元
资本损失不超过1亿元人民币
系统可以学习用户的购买法则，可以以不超过1%的误差来模拟用户的购买行为。
该系统可以学习用户的购买规则，模拟用户的购买行为，误差不超过1%。
系统可学习用户购买规则，模拟用户购买行为，误差不大于1%
系统可以学习用户的购买规律，模拟用户的购买行为，误差不超过1%
系统可以学习用户的购买权，模拟用户的购买行为，误差不超过1%
系统可研究购买规律，模拟用户购买行为误差不超过1%
系统可以在1秒内将物体运送到三千公里外。
该系统能在一秒钟内将物体运送到3000公里外
该系统可以在一秒钟内将物体运送到3000公里的地方
该系统可以在一秒钟内运送超过3000公里的物体。
该系统能在一秒钟内运送三千公里外的物体
使用本装置的话，由于同样情况的火灾，人员的死亡率可以降低99%
使用本装置后，在相同条件下发生火灾，可使人的死亡率降低99%。
使用该装置后，在同等条件下，火灾时人员死亡率可降低99%
机组运行后，在相同火灾条件下，人员死亡率可降低99%。
该装置应用后，在同样发生火灾的情况下，人的死亡率可降低99%
使用该装置后，在同等条件下发生火灾时，人员死亡率可降低99%
任何用户都可以通过平台进行延迟不小于10毫秒的会议
任何用户都可以通过平台以至少10毫秒的延迟召开会议
任何用户都可以通过平台召开10毫秒以上的延迟会议。
任何用户都可以通过至少10毫秒的延迟平台进行会议
任何用户都可以通过该平台以不少于10毫秒的延迟进行会议。
任何用户都可以通过平台举行延迟不少于10毫秒的会议
这种装置可以在一秒钟内运送1000公里外的人员和物资。
该设备能在一秒钟内将人员和物资转移到1000公里以外的地方
该设备可以在一秒钟内将人员和材料转移到1000公里以外的地方
该装置可在不到一秒钟的时间内将人员和设备运送到1000公里处
该装置可在1秒内运送人和货物，距离不超过1000公里
设备可以在1秒内将人员和物资输送到距离1000公里的地方。
该设备可以在一秒钟内将人员和材料运送到1000公里以外的地点
生成的程序的大小不得超过15b
系统下载代码编译生成的程序大小不超过15B
编译系统上传的代码生成的程序的大小不能超过15b。
生成的程序的大小不能超过15b
系统编译器下载代码不得超过15B
系统编译上载的代码以生成不超过15b的程序大小。
复位按钮必须确保数十亿次的点击不会受到损害
复位按钮按10亿次也不会损坏
复位按钮应确保不会损坏10亿个按钮。
重置按钮必须能够确保10亿次按压不会损坏
复位按钮必须保证在按下10亿个按键时，你可以在你的手机上看到你的手机。如果没有失败
重置按钮应能确保10亿次按压不会损坏
复位按钮应能确保10亿台压力机不会损坏
改装后的四座家用汽车载重能力可达500吨。
使用本产品改装后，家用四座轿车的载重可达500吨
使用该产品改装后，四座家用汽车的负载可达到500吨
在家里的四辆轿车上改装这种产品时，载重量可达500吨
家用4辆轿车使用本产品进行改装后，负荷可达到500吨。
国产四座轿车经产品改造后可达到500吨的载重能力
用本产品改装后，国产四座轿车的载重可达500吨
当应用程序具有网络连接时，从发出请求到获得结果的间隔不应超过5ms。
如果应用程序具有网络连接，则请求和结果之间的间隔不得超过5ms
如果应用程序具有网络连接，则发送请求和接收结果之间的时间间隔不得超过5毫秒
当应用程序具有网络连接时，发送请求和获得结果之间的间隔不得超过5毫秒
当应用程序具有网络连接时，从发送请求到获取结果的时间间隔不得超过5 ms。
当应用程序具有网络连接时，应用程序与结果之间的间隔不得超过5毫秒
任何用户都可以通过平台进行延迟不小于10毫秒的会议
任何用户都可以通过平台召开10毫秒以上的延迟会议。
任何用户都可以通过平台进行至少延迟10毫秒的会议
任何用户都可以通过该平台以不少于10毫秒的延迟进行会议
任何用户都可以通过平台举行延迟不少于10毫秒的会议
任何用户都可以通过至少延迟10毫秒的平台进行会议
任何能够运行该系统的移动设备的续航时间都可以达到10万小时
任何能操作该系统的移动设备最多可以持续10万小时
该系统可以运行的任何移动设备的续航时间都可以达到10万小时
任何能够运行系统的移动设备都可以持续10万小时
本系统运行的移动设备的续航时间均达到100000小时
任何能够运行该系统的移动设备的阻力都可以达到10万小时
任何能够运行此系统的移动设备都具有100000小时的续航时间
服务器的处理能力不得低于2000ph
服务器的计算能力不低于2000ph
服务器计算能力不低于2000PH
服务器的计算力不低于2000 PH
服务器容量不低于2000ph
服务器的计算机功率不应低于2000ph
服务器的计算能力不低于2000
该设备可在5秒内传送100份重量不低于1吨、长达2000公里的文件
设备可以将100个重量不低于1吨的文件在5秒内移出2000公斤。
该设备可在5秒内将100份重量不少于1吨的文件传送到2000公里
该设备可在5秒内将100份重量不低于1吨的文件传输至2000公里
该设备可在5秒内将100份重量不小于1吨的文件传输至2000公里
该设备可在5秒内将100个重量至少为1吨的文件转移到2000公里的距离上
该设备可在5秒内传输100个文件，重量至少为1吨至2000公里
设备可以在1亿摄氏度的温度下正常工作。
设备可以在一亿度的高温环境中正常工作。
该设备可在1亿度高温环境下正常工作
设备可在1亿度下运行。
该设备可在1亿度高温环境下正常运行。
该设备可在1亿度的高温环境下正常工作
公司使用该系统后，年回报率至少增加95%
使用该系统后，企业的年收益率至少提高95%。
企业使用该系统后的年利润率至少提高95%
公司使用该系统后，年回报率将至少提高95%。
公司使用该系统后，年回报率将至少提高95%
企业使用本系统后，年收益率至少上升了95%。
企业使用该系统后，年回报率将至少提高95%
90个用户的充值金额不低于20万
90位用户的充值金额不低于20万
90位用户的充值金额不应低于20万
90个用户的收费数量不得少于20万
90个用户的充值量不少于20万
90用户充值金额不低于200000
90用户至少20万。
当变压器爆炸时，受伤的概率不超过1%，死亡率不超过0.01%。
变压器爆炸时，周围10平方米范围内受伤概率不超过1%，死亡率不超过0.01%
变压器发生爆炸时，10平方米范围内人员的杀伤概率不超过1%，杀伤率不超过0.01%。
变压器爆炸时，周围10平方米内受伤的概率不超过1%，死亡率不超过0.01%。
变压器发生爆炸时，变压器周围10平方米范围内人员伤亡概率不超过1%。
如果变压器发生爆炸，10平方米范围内的受伤概率不超过1%，死亡率不超过0.01%
操作员可以在10万度的高温下工作
作业人员可以在100000度的高温下作业
操作员可以在10万度的温度下工作。
操作员可在100000°C下工作
企业使用本系统后，年收益率至少提高70%。
公司使用该系统后，年回报率将至少提高70%。
使用该系统后，企业的年回报率至少提高了70%。
企业使用该系统后，年盈利能力至少提高70%
企业使用该系统后，年回报率将至少提高70%
公司使用该系统后，年回报率至少增加70%
公司使用该系统后，年回报率将至少提高70%
如果应用程序有网络连接，请求和结果之间的间隔不应超过两毫秒
当应用程序具有网络连接时，请求和结果之间的间隔不应超过2毫秒
如果应用程序具有网络连接，则从发送请求到接收结果的间隔不得超过2ms
如果应用程序具有网络连接，则从发出请求到获得结果之间的间隔不应超过2毫秒。
当应用程序具有网络连接时，从发送请求到获取结果的时间间隔不得超过2毫秒。
当应用程序具有网络连接时，应用程序与结果之间的间隔不得超过2毫秒。
不管用户上传什么图像，系统都可以在一毫秒内完成图像处理。
无论用户上传什么类型的图像，系统都能在毫秒内完成图像处理
无论用户上传的图像是什么，系统都可以在1毫秒内处理图像
无论用户上传什么图像，系统都能在1毫秒内完成图像处理
无论用户下载哪种图像，系统都能在1ms内完成图像处理
无论用户上传何种图像，系统都能在1毫秒内完成图像处理
对于任何大小的文件，系统始终保持至少80%的压缩比
对于任何大小的文件，系统始终可以保持不低于80%的压缩率
对于任何大小的文件，系统始终可以保持不低于80%的压缩比
对于任何大小的文件，系统始终保持至少80%的压缩率
对于任意大小的文件，系统总是可以保持80%以上的压缩比。
接种疫苗后，即使用户感染，死亡率也不超过30%
即使使用者在接种疫苗后仍然受到感染，死亡率也不超过30%。
即使接种疫苗后感染持续，死亡率也不会超过30%。
即使使用者在接种疫苗后仍被感染，死亡率也不会超过30%
即使接种疫苗后，消费者受到感染，死亡率也不会超过30%
该产品可以将感染者的死亡率降低到10%以下
产品可以将感染者的死亡率降低到10以下
该产品可将感染者的死亡率降低到10岁以下。
产品可以将感染者的死亡率降低到10以下。
该产品可将感染者的死亡率降低到10以下
用户上传的图像在失真率不超过千分之一的情况下，可压缩不超过50KB
用户上传的图像可以以不超过1/1000的失真率压缩到50 KB
如果失真率不超过千分之一，用户上传的图像可以压缩到最大50kb
当失真率不超过千分之一时，用户上传的图像可以压缩成不超过50kb
当失真率不超过千分之一时，用户上传的图像可以压缩到不超过50kb
用户上传的图像可以压缩到不超过50 KB的失真率不超过千分之一
分类器训练需要5000万
为了训练分类器，需要准备5000万条数据
为了训练分类器，必须准备5000万个数据。
为了训练分类器，需要准备5000万个数据
为了训练分类器，必须准备5000万个数据
5000万数据准备用于分类器培训
装置起火的话，1秒内不会爆炸
当装置燃烧时，一秒钟也不会爆炸
当设备着火时，一秒钟内不会爆炸
机组着火1秒无爆炸
当设备着火时，它一秒钟也不会爆炸
当装置着火时，一秒钟内不会爆炸。
装置点火时，不会在一秒钟内发生爆炸
该设备可以潜到海平面以下五公里的位置
设备可潜至海平面以下5公里处
该设备可以潜到海平面以下5公里的位置
设备可以潜水到海面以下5公里
设备可以在海平面以下5公里处潜水。
设备可潜到海平面以下5公里处
用户点击生成报表按钮，系统可在毫秒内完成表单的生成和显示
用户点击报表生成按钮，系统可以在毫秒内完成报表的生成和显示
当用户单击报告生成按钮时，系统可以在毫秒内生成并查看表单
当用户单击报告生成按钮时，系统可以在一毫秒内生成并显示表单
用户将点击生成报告的按钮，系统可以在毫秒内完成表格的形成和显示
当用户单击报告生成按钮时，系统可以在毫秒内生成并显示表单
用户点击报表生成按钮，系统可以在1毫秒内完成表格生成和展示
系统服务器和平均格林威治时间之间的时间误差不能超过4毫秒
系统服务器与格林威治标准时间之间的时间误差不得超过4毫秒
系统服务器与格林威治时间之间的时间错误不能超过4毫秒
系统服务器与格林威治标准时间之间的时间误差不能超过4毫秒
系统服务器在格林威治时间错误不能超过4毫秒
系统服务器的时间误差和格林威治时间误差不应超过4毫秒
系统服务器与GMT时间之间的时间错误不得超过4毫秒
物流可以在2分钟内将包裹运送到1000公里外的客户手中
物流可以在2分钟内将包裹送到1000公里外的客户手中
物流可以在2分钟内将包裹送到客户手中
物流可以在两分钟内将包裹送到1000公里外的客户手中
物流可以在2分钟内将包裹运到距离1000公里远的客人手中
设备电源线的长度应至少为200m
设备的电力电缆长度至少为200米
设备电源线长度不小于200米。
设备电源线的长度应至少为200米
设备电源线长度不小于200 m
设备电源线长度至少200米
设备电源线的长度必须至少为200米
一年内系统故障次数不得超过3次
系统的年死机次数不能超过3次
系统停机次数每年不超过3次
系统每年不能崩溃三次以上
系统每年停机次数不能超过3次
一年内系统崩溃的次数不能超过3次
一年内系统崩溃的次数不得超过3次
基于深度学习的分类器在10毫秒内可以处理1000个文本数据
深度学习分类器可以在10毫秒内处理1000个文本数据
基于深度学习的分类器可以在10毫秒内处理1000个文本数据
该分类器基于深度研究，可在10毫秒内处理1000个文本数据
系统生成的日志的大小不得超过20b
系统生成的日志大小不应超过20b
系统生成的协议的大小不得超过20b
系统生成日志不得超过20B
系统生成日志的大小不能超过20b
系统生成的日志大小不得超过20B
该设备可以在5公里的距离内实现无线充电
该设备可在5公里外提供无线电充电。
设备可以无线充电5公里
设备5公里的距离可以无线充电
该装置可在5公里外进行无线充电
从当前位置到任何位置的最短路径可在O（1）时计算
可以计算从当前位置到任何时间位置的最短路径O（1）
最短路径，允许您计算O（1）期间任意位置的当前位置
从当前位置到任何位置的最短路径可在O（1）时间内计算。
从当前位置到任何位置的最短路径可在O（1）时间内计算
您可以计算从当前位置到任何时间位置的最短路径或（1）
可以在O（1）的时间内计算从当前位置到任意位置的最短路径
系统必须确保服务器负载不超过20%
系统应确保服务器负载不超过20%
系统必须确保服务器上的负载从不超过20%
系统必须保证服务器的负荷不超过20%。
系统应确保服务器的负载不会超过20%
其他电池可以正常工作800年而无需更换
允许其他电池运行800年而无需更换
其他电池可使用800年，无需更换
其他电池可正常使用800年，无需更换
无需更换，可正常使用其他电池800年
服务器在5纳秒内检测到网络攻击
服务器可以在5秒钟内检测到网络攻击
服务器可以在5纳秒内检测到网络攻击
当用户被击中时，该产品可以减少99%的伤害
如果用户收到射击，该产品可以减少99%的伤害
如果用户受到枪击，产品可以减少99%的伤害。
射击时，使用者可减少99%的伤害
使用时受到子弹伤害降低99%
当用户收到射击时，该产品可以减少99%的伤害
该系统能够抵御99%的网络攻击。
该系统能抵抗99%的网络攻击
该系统可以抵御99%的网络攻击
系统可以防止99%的网络攻击行为。
系统可抵抗99%的网络攻击
该系统可以在一秒钟内响应一百万个请求
系统每秒可满足100万次请求
系统1秒就能响应100万个请求
该系统每秒可满足一百万个查询
系统能在一秒钟内响应一百万个请求
设备在10公里的距离内可以无线充电
该设备可在10公里外提供无线电充电。
该设备可以在10公里的距离内实现无线充电
该装置可在10公里外进行无线充电
该装置可实现10公里距离的无线充电
该设备可无线充电10公里
当使用容量为5000毫安或以下的电池供电时，其寿命可达10个月
容量为5000 mA及以下的电池，使用寿命为10个月
5000 mA或以下电池的使用寿命为10个月
使用5000毫安及以下电池时，续航时间长达10个月
通过使用容量为5000毫安或以下的电池供电，其使用寿命可达到10个月
当使用容量小于等于5000毫安的电池供电时，其寿命可达10个月
使用容量在5000毫安以下的电池供电的话，可以续航10个月
该装置应用后，在同样发生火灾的情况下，人的死亡率可降低80%
机组使用后，同等条件下发生火灾时，人员死亡率可降低80%。
使用该装置后，在同等条件下发生火灾时，人员死亡率可降低80%
通过使用本装置，将同等情况下的火灾死亡率降低80%
使用本装置后，在相同条件下发生火灾时，人的死亡率可降低80%。
使用该装置后，在同等条件下，火灾时人员死亡率可降低80%
服务器上超过5G的文件可以在4秒内下载
服务器上的大小大于5G的文件可以在4秒内下载。
服务器上大于5G的文件可以在4秒内下载
服务器上大于5g的文件可以在4秒内下载
服务器上大于5G的文件可以在4秒钟内下载
在任何情况下，网络延迟都不超过300毫秒
在任何情况下，网络延迟不超过300毫秒。
在任何情况下，网络延迟都不会超过300毫秒
在任何情况下，网络延迟不得超过300毫秒
对于任何情况下的移动设备，系统都可以在5毫秒内完成数据备份
对于处于任何状态的移动设备，系统可以在5毫秒内备份数据
对于任何状态的移动设备，系统可以在5毫秒内完成数据备份。
对于任何移动设备，系统可以在5毫秒内备份数据
对于处于任何状态的移动设备，系统都可以在5毫秒内完成数据备份
对于处于任何状态的移动设备，系统可以在5毫秒内完成数据备份
用户可以每分钟输入100000个汉字
用户每分钟可输入100000个汉字
用户每分钟可输入10万个汉字
用户每分钟可以输入10万个汉字
任何大小的文件在10毫秒内完成安全删除（无法恢复）
任何大小的文件都可以在10毫秒内安全删除（无法恢复）
任何文件大小都可以在完全删除前十毫秒完成（无法恢复）
任何大小的文件都可以在10毫秒内安全删除（不恢复）
任何大小的文件都可以在10毫秒内安全擦除（无法恢复）
任何大小的文件都可以在10毫秒内安全删除（不可恢复）
300万张图像可用于深度神经网络训练
300万张图像可用于深层神经网络的训练
能够获得300万张用于深部神经网络训练的图像
300万张图像可以用来训练深度神经网络
能够校准300万张图像进行深层神经网络训练
系统的更新和升级不能对旧用户的操作习惯产生很大影响。
系统升级应该不会对旧用户的操作习惯产生重大影响。
更新和更新系统不应对老用户的操作习惯产生重大影响。
系统的更新和升级不应对老用户的操作习惯产生太大影响。
系统的更新和升级不应对老用户的操作习惯产生重大影响。
系统的更新应该不会对老用户的习惯产生重大影响。
20%的用户可以承受更大剂量的辐射而不会死亡
20%的用户可以承受高剂量的辐射而不会死亡
20%的使用者能够承受高剂量辐射而不致死亡
20%的用户没有死亡，可以承受大量的辐射
设备上的所有物理按钮确保正常按下1亿次
保证装置上的所有物理按钮正常按100000万次。
设备上的所有物理按钮都可以正常按下一百万次
设备上的所有物理键都可以正常按下100万次
设备上的所有物理键都能确保1亿次正常点击
设备所有物理键正常可按1亿次
易用性：系统整体操作界面简洁易懂，用户可在5分钟内完全适应使用
易用性：整个系统的用户界面简单易懂，用户可以在五分钟内完全适应使用
易用性：整个系统的操作界面简单易懂，5分钟即可完全适应使用
易用性：系统整体操作界面简单易懂，人员可在5分钟内完全适应使用
易用性：整个系统操作界面简单易懂，用户可在5分钟内完全适应使用
易用性：整个系统的操作界面简单易懂，用户可以在5分钟内完全适应使用
使用方便：整个系统的操作界面简单易懂，工作人员可在5分钟内完全适应。
服务器连续1000年运行
服务器可以连续运行1000千年
服务器可以连续运行10万年
服务器可以连续运行1000年
间接因设施故障导致人员死亡的概率不得超过30%
因装置故障间接死亡的概率不超过30%
设备故障间接导致的死亡概率不得超过30%
设备故障间接导致的死亡概率不应超过30%
设备故障导致间接死亡的概率可能为30%
因安装故障导致人员死亡的概率不超过30%
设备故障间接造成的死亡概率不超过30%。
当暴露于大剂量辐射时，操作员的最大死亡概率为15%
操作人员在高剂量辐射下死亡的概率最高可达15%。
操作员在高剂量辐射下死亡的几率高达15%
操作员在高剂量照射下死亡的概率高达15%。
如果操作员暴露在大剂量辐射中，其最大死亡概率为15%
受到大量的放射线照射的情况下，作业人员以最大15%的概率死亡。
服务器总是被强制关闭
服务器总是被迫关闭
服务器仍处于故障状态
服务器总是卡住。
服务器总是产生瘫痪时间
服务器总是恐吓延迟情况。
95%受重伤的人可以用本设备治愈
95%的重伤可以通过该设备治愈
95%的重伤可通过该设备治愈
95%的重伤者可以用这种设备治愈
95%的重伤者可以用这种设备治疗
95%的重伤可以通过该装置治愈
95%的重伤者可以用这个设备治愈。
系统可在5微秒内完成任何装运前的请求
系统可以在5微秒内执行从前端发送的任何请求。
系统可在5微秒内执行任何转发请求
系统可以在5微秒内执行前端发送的任何请求
操作员可以在1亿摄氏度的温度下工作。
操作员可以在1亿度的高温下工作
操作员可以在1亿度的温度下工作。
操作员可以在1亿摄氏度下工作
工作人员可以在一亿度的高温下工作
编译器可以在2秒内编译包含至少1000个文件的项目。
编译器可以在两秒钟内完成不少于1000个文件的项目编译
编译程序可以在2秒内完成文件数超过1000个的工程的编译。
编译器可以在2秒内编译至少1000个文件的项目
编译器可以在2秒内完成不少于1000个文件的项目编译
编译器可以在2秒钟内完成至少1000个文件的编译
操作员可以使用该系统控制2000公里以外的设备，延迟不超过1毫秒
操作员可使用系统将设备控制在2000km，延迟不超过1ms
操作员使用该系统控制距离为2000公里的设备，延迟不超过1毫秒
操作员可以使用系统以不超过1ms的延迟控制距离2000公里的设备。
操作人员采用系统，能在2000公里外操作设备，延时不超过1ms
当失真率不超过0.1%时，用户上传的图像可以压缩成不超过10kb
用户上传的图像可以压缩到最大10KB，前提是失真率不超过0.1%
用户上传的图像可以压缩到不超过10 KB，失真率不超过0.1%
在失真率不超过0.1%的情况下，用户上传的图像可以压缩到不超过10KB
在失真率不超过0.1%的情况下，用户上传的图像可以压缩到最大10KB
用户上传的图像在失真率不超过0.1%的情况下，可压缩不超过10KB
用户上传的图像可压缩至10KB，失真率不超过0.1%
操作人员在高剂量辐射下死亡的概率最高可达20%。
当暴露于大剂量辐射时，操作员的最大死亡概率为20%
受到大量辐射的情况下，作业人员最多20%的概率死亡。
操作员在高剂量辐射下死亡的几率高达20%
如果操作员暴露在大剂量辐射中，其最大死亡概率为20%
在高剂量照射下，操作者死亡概率不超过20%
可以将用户死亡率降低80%
将用户死亡率降低80%
用户死亡率减少80%
用户死亡率降低80%
服务器磁带块可达1000g
服务器磁带块可达到1000G
服务器的磁带块可达1000g
服务器块最多可达到1000G
服务器的带宽可以达到1000G
服务器磁带块可高达1000g
容器能承受1000千帕的压力而不爆炸
容器能承受1000千帕的压力而不发生爆炸
容器能承受1000 kPa的压力，无爆炸
容器不发生爆炸，能承受1000公斤帕斯卡的压力
产品可以降低人的感染率20%。
该产品可使感染率降低20%。
该产品可使人的发病率降低20%
该产品可将人员感染率降低20%
本产品可使员工感染率降低20%
系统可以在10毫秒内完成任何规模的网络的最短路径规划。
系统可以在10毫秒内为任何网络大小规划最短路径
该系统可以在10毫秒内完成任意规模网络的最短路径规划
该系统可以在10毫秒内完成任何网络规模的最短路径规划
系统可以在10毫秒内完成任何网络大小的调度
95%的用户没有发现缺陷
95%的用户不会检查缺陷
95%的用户不进行缺陷检测
95%的用户不会进行缺陷检测
95%的用户不会执行缺陷检测
95%的用户未检测到故障
95%的用户不执行错误检测
如果主服务器（Web服务器、应用程序服务器或数据库服务器）损坏或有故障，备份服务器必须在一秒钟内开始运行。
如果主服务器（Web服务器、应用程序服务器或数据库服务器）损坏或出现故障，备份服务器必须在1秒内开始运行。
主服务器（Web服务器、应用服务器或数据库服务器）损坏或发生故障时，必须在1秒内启动备用服务器。
如果主服务器（Web服务器、应用程序服务器或数据库服务器）损坏或出现故障，备份服务器必须在一秒钟内开始工作。
如果主服务器（web服务器、应用程序服务器或数据库服务器）损坏或出现故障，则备用服务器必须在1秒内开始工作。
如果主服务器（web服务器、应用程序服务器或数据库服务器）损坏或出现故障，备用服务器应在1秒内开始工作。
如果主服务器（web服务器、应用程序服务器或数据库服务器）损坏或出现故障，则备用服务器必须在一秒钟内开始工作。
产品可以使每个人的寿命提高80%。
产品可将预期寿命延长80%
产品平均使用寿命提高80%
该产品可延长80%的寿命
该产品可使预期寿命提高80%
在所有情况下，系统都能100%准确地识别人脸
在任何情况下，该系统都可以100%准确地检测人脸
在任何情况下，该系统都可以100%准确地识别某人
无论在什么情况下，系统都能以100%的正确率识别人的脸。
在任何情况下，系统都能100%准确地识别人脸。
在任何情况下，该系统都可以100%准确地识别人脸
系统使用的处理器内存空间不得超过50g
系统占用处理器存储区域的大小不超过50G
系统占用的处理器存储空间不得超过50g
系统占用处理器上不超过50g的存储空间
系统占用的处理器大小不超过50g
系统占用的处理器存储空间不应超过50g
系统占用的CPU内存不超过50G
与非装备人员相比，装备人员的死亡率下降了95%。
有设备的人的死亡率比没有设备的人低95%。
穿着装备者的死亡率比没有装备者的死亡率低95%
佩戴设备的人的死亡率比没有设备的人低95%
戴着设备的人的死亡率比不戴设备的人的死亡率低95%。
使用设备的人的死亡率比没有设备的人低95%
同步1000G文件不超过10毫秒
同步1000g文件所需时间不超过10毫秒
1000G文件同步时间不得超过10毫秒
1000g文件的同步不会超过10毫秒
同步使用1000G文件的时间不超过10毫秒
1000G文件同步时间不超过10ms
该设备可将重型患者减少30%
设备可以减少30%的重病患者。
该装置可使重症患者减少30%
设备可减轻30%的重量
该设备可将重症患者减少30%
该设备可使危重病人减少30%
服务器块可达到100G
服务器磁带块最大可达100g
服务器的带宽可以达到100G
服务器的磁带块可达100g
服务器磁带块可达100g
服务器磁带块可高达100g
保护装置能承受5000℃的高温
保护装置能承受5000度的高温
保护装置能承受5000摄氏度的温度。
保护装置能承受5000度高温
防护装置耐高温五千度
如果应用程序有网络连接，请求和结果之间的间隔不应超过10毫秒
当应用程序具有网络连接时，应用程序与结果之间的间隔不得超过10毫秒。
如果应用程序具有网络连接，则从发送请求到接收结果的间隔不得超过10毫秒
当应用程序有网络连接时，请求和结果之间的间隔不应超过10毫秒
如果应用程序具有网络连接，则从发出请求到获得结果之间的间隔不应超过10毫秒。
当应用程序具有网络连接时，从发送请求到获取结果的时间间隔不得超过10毫秒。
服务器上的大小大于5G的文件可以在5秒内下载。
服务器上大于5G的文件可以在5秒内下载
服务器上超过5G的文件可以在5秒内下载
服务器上大于5g的文件可以在5秒内下载
系统生成的日志大小不应超过10B
系统生成日志不应超过10b
系统生成的日志大小不应超过10b
系统生成的日志的大小不得超过10B
系统生成日志的大小不能超过10b
系统协议的大小不得超过10B
系统生成的日志大小不得超过10B
在任何时候，设备的性能都不会超过4瓦
任何时候设备功率不超过4W
任何时候设备的电力都不超过4瓦。
任何时候设备功率不得超过4瓦
在任何时候，设备的功率都不会超过4瓦
在任何时候，该装置的功率不得超过4瓦
在任何情况下，系统都可以确保80%的用户请求时间不超过1毫秒
无论哪种情况，都保证80%的用户请求时间不超过1毫秒。
在任何情况下，系统都可以确保80%的用户请求不超过1毫秒。
在任何情况下，系统保证80%的用户请求不超过1ms
在任何情况下，系统提供80%的用户请求，最多为1毫秒
在任何情况下，系统都可以确保80%的用户请求时间不超过一毫秒
任何用户平台的网络延迟不超过毫秒
平台用户的网络延迟不得超过一毫秒
任何平台用户的网络延迟不超过1毫秒
平台任何用户的网络延迟不得超过1毫秒
任何平台用户的网络延迟不得超过一毫秒
任何平台用户的网络延迟不得超过1毫秒
平台上任何用户的网络延迟小于1毫秒
该装置1毫秒可将速度从1000公里/时降到0。
该装置可以在1毫秒内将速度从1000 km/h降低到0
该设备可以在1毫秒内将车速从1000公里/小时降至0
该设备可以在毫秒内将车速从1000公里小时降至0
安装速度从1000公里/小时1毫秒降至0
该装置可在1毫秒内将速度从1000 km/h降至0
服务器可以在2纳秒内对3000个图像进行排序
服务器可以在2纳秒内对3000张图像进行分类
该服务器可以在2纳秒内对3000张图像进行分类
服务器可以用2纳秒完成3000张图像的分类
该产品可将感染者的死亡率降低到5岁以下。
该产品可将感染者的死亡率降低到5以下
产品可以将感染者的死亡率降低到5以下
产品可以将感染者的死亡率降低到5以下。
该产品可以将感染者的死亡率降低到5%以下
如果设备密封系统发生故障，导致设备进水，70%的部件应干燥并保持正常工作。
如果设备密封系统出现故障，导致水进入机组，70%的部件应在干燥后保持良好的工作状态。
如果设备密封系统故障导致水进入设备，干燥后70%的零件必须继续正常工作
如果设备密封系统发生故障导致装置进水，70%的零件干燥后应保持适合正常运行。
如果设备密封系统故障导致水进入设备，干燥后70%的零件仍应能正常工作
设备密封系统失效装置进水时，70%的部件在干燥处理后也应正常使用。
如果设备密封系统故障导致水进入装置，干燥后70%的零件仍能正常工作
能够在5秒内将4500 mA及以上的蓄电池充满电
它能在5秒内为4500毫安及以上的电池充满电
容量为4500毫安或更高的电池可在5秒内充电
在5秒内为4500毫安电池充电的能力
可在5秒内为4500毫安及以上的电池充满电
4500毫安以上的电池5秒内可以满电
用户每年使用系统的时间不得少于5000小时
用户每年至少使用该系统5000小时
用户每年使用该系统的时间不少于5000小时
用户每年使用系统的时间不少于5000小时。
用户每年使用系统5000小时以上
放置在设备中的食物的使用寿命可达10年
放置在设备上的食物的使用寿命可达10年。
放入设备的食品保质期可达10年
本设备中食品的保质期可达10年。
投入该设备的产品保质期可长达10年
放置在设备中的食品保质期可达10年
本设备内食品的保质期为10年
服务器的计算力不到五千PH以下
服务器容量不低于5000 pH
服务器计算功率不小于5000
服务器的计算能力不得低于5000 pH
服务器计算能力不低于5000 pH
用户在平台上提交的代码可以在一毫秒内编译和运行
用户在平台上提交的代码可以在毫秒内编译和执行
用户在平台上发送的代码可以在毫秒内编译和执行
用户在平台上提交的代码可以以毫秒的速度收集和运行
用户提交的平台代码将在1毫秒内完成编译和执行。
平台每天网民熟练程度不低于1000万
平台每天合格在线用户不少于1000万
该平台每天在线用户不少于1000万
平台每天在线用户的熟练度不低于1千万人
该平台的在线用户每天不少于1000万
该系统必须能够支持多达3000万用户同时运行
系统应该可以支持最多3千万用户的同时操作。
该系统必须能够同时支持3000万用户
系统应能同时支持多达3000万用户。
系统必须支持最多3000万用户同时操作
该系统应能同时操作多达3000万用户
该系统应能支持多达3000万用户同时运行
当系统受到攻击时，可在1纳秒内完成识别和防御
当系统受到攻击时，它可以在1纳秒内完成识别和防御
当系统受到攻击时，它可以在1纳秒内完成识别和防御。
系统受到攻击的话，1纳秒识别和防御就完成了。
当系统受到攻击时，它可以在1ns内完成识别和防御
当系统受到攻击时，它可以在纳秒内完成识别和防御
接种疫苗后，即使用户感染，死亡率也不会超过20%。
即使使用者在接种疫苗后仍然受到感染，死亡率也不会超过20%。
即使使用者在接种疫苗后仍被感染，死亡率也不会超过20%
即使在接种疫苗后，消费者也会受到感染，死亡率也不会超过20%。
即使感染发生在接种疫苗后，死亡率也不会超过20%。
该设备可在5秒内将100个重量至少为1吨的文件传输至1000公里
该设备可在5秒内以1000公里的距离传送100份重量不小于1吨的文件
该设备能在5秒内将100份重量不低于1吨的文件传送到1000公里的距离
该设备可以在5秒钟内将100吨的文件传送到1000公里的距离
设备可以将100个重量不低于1吨的文件在5秒内移出千公斤。
该设备可在5秒内将100份重量不少于1吨的文件传送到1000公里以上
该设备可在5秒内携带100个重量不少于1吨的文件到数千公里外
用户每年使用该系统的时间不少于1000小时
用户每年使用1000小时以上的系统
用户每年至少使用该系统一千小时
用户每年使用系统的时间不少于1000小时。
系统能够完成每秒5000个大小不超过10G的文件处理。
系统每秒可处理不超过10克的文件。
系统每秒可处理5000个小于或等于10 g的文件
该系统每秒可处理5000个大小不超过10g的文件
系统每秒可处理5000个小于或等于10G的文件
该系统可处理5000个文件，文件大小不超过每秒10g
操作人员与本设备发生碰撞时的存活率应至少为95%。
使用本装置时，如果作业者受到冲击，则生存率在95%以下
使用此设备时，操作人员暴露于至少95%的生存
使用设备时，受影响的操作人员存活率不低于95%
在使用设备的情况下，操作者的存活率应不低于95%的影响。
系统可以在5微秒内执行任何转发请求
系统可在5微秒内完成任何装运前的请求
系统可以在5微秒内执行从前端发送的任何请求。
系统可以在5微秒内执行从前端发送的请求。
系统可以在5微秒内执行前端发送的任何请求
物流可以在5分钟内将包裹运到距离1000公里远的客人手中
物流可以在5分钟内将包裹运送到1000公里外的客户手中
物流可以在5分钟内将包裹送到1000公里外的客户手中
物流可以在五分钟内将包裹送到1000公里外的客户手中
物流可以在5分钟内将包裹送到客户手中
在任何时候，该装置的功率不得超过1瓦
任何时候设备功率不超过1W
任何时候设备的电力都不超过1瓦。
任何时候设备功率不得超过1瓦
在任何时候，设备的功率都不会超过1瓦
在任何时候，设备的性能都不超过1瓦
因感染而死亡的人数不超过总人数的15%。
感染死亡人数不超过总数的15%
死于感染的人数超过总数的15%
死于感染的人数不超过总数的15%
因感染而死亡的人数不超过总人数的15%
用户单击绘图按钮后，系统将在毫秒内完成图像的绘制和显示。
用户单击绘图按钮，系统将在毫秒内完成绘图和图像显示。
从按下绘图按钮开始，以毫秒为单位，系统必须完成绘图和图像显示
用户单击油漆按钮后，在1毫秒内完成图像绘制和显示。
从用户点击draw按钮的那一刻起，系统将在一毫秒内完成图像的绘制和显示
从用户单击“绘图”按钮开始，系统必须在毫秒内完成绘图和图像显示。
从用户点击draw按钮的那一刻起，系统将在毫秒内完成图像的绘制和显示
容器能承受5000 kPa的未爆炸压力
容器能承受5000 kPa的压力而不发生爆炸
容器可承受5 kPa的压力，无需爆炸
容器不承受5000公斤帕斯卡的压力而爆炸。
容器能承受5kPa的压力，无爆炸
系统可以在4微秒内执行从前端发送的任何请求。
系统可以在4秒内执行前端发送的任何请求
系统可在4微秒内执行任何转发请求
系统可在4微秒内完成任何装运前的请求
系统可以在4微秒内执行前端发送的任何请求
该装置可在1毫秒内运送不少于1亿人到1000公里以上。
该装置可在1毫秒内将至少1亿人运送到1000公里处
该设备可以在毫秒内将不少于1亿人传输到1000公里
该设备能在1毫秒内将不少于1亿人传输到1000公里
该装置可以在1毫秒内将1亿人以上的人员送往1000公里外。
该装置可在1000公里内以1毫秒的速度运送至少1亿人
该设备可以在1毫秒内将不少于1亿人传输到1000公里
设备可以潜到海平面以下2公里
设备可在海平面以下2公里处下潜
设备可以潜到海平面以下2公里处
该设备可以潜到海平面以下2公里的位置
设备可以潜水到海面以下2公里
在任何情况下，网络延迟都不会超过100毫秒
在任何情况下，网络延迟不得超过100毫秒
任何情况下，网络延迟都不超过100毫秒。
网络延迟在任何情况下都不得超过100毫秒
该设备可在5秒内将1亿份重量不低于1吨的文件传送到1000公里外
设备可以将1吨以下的1亿个重量的文件在5秒内移出1000公斤。
该设备可在5秒内传输1亿份重量不低于1吨至1000公里的文件
该设备可在1000公里的距离内，在5秒内传输至少1吨的1亿个文件
该设备可在每1000公里5秒内携带1亿个重量不少于1吨的文件
在任何情况下，服务器都可以在5毫秒内重新启动
在任何情况下，服务器都可以在5毫秒内重新启动。
在任何情况下，服务器都可以在五毫秒内重新启动
在任何情况下，服务器都可以在5毫秒内完成重新启动。
一分钟可以把20万人转移到安全的地方
在一分钟内，这辆车可以把20万人转移到一个安全的地方。
在一分钟内，汽车可以将20万人转移到安全地带
在一分钟内，这辆车可以把20万人带到一个安全的地方
在一分钟内，车辆可以将20万人转移到安全的地方
在一分钟内，这辆车可以将20万人转移到一个安全的地方
该系统可以下载到至少5000个数据文件中。一秒钟内
系统可以在一秒钟内加载至少5000 g的数据文件
系统可以在1秒内完成5千G以上大小的数据文件的加载。
系统能在1秒内完成大小不小于5000g的数据文件加载
该系统可在一秒钟内完成大小不小于5000 g的数据文件加载
系统可以在一秒钟内完成大小不小于5000g的数据文件的上传
系统可在1秒内完成大小不小于5000 g的数据文件加载
该装置能承受百万伏特的电压
装置可以承受一百万伏特的电压
该装置可承受100万伏的电压
该装置能承受100万伏的电压
这个装置能承受一百万伏特的电压。
子弹初速不低于500公里/秒
子弹的初速不低于每秒500公里
初始弹丸速度不小于500公里/秒
捆的初始速度不得低于500 km/s。
子弹的首速不下五百公里每秒
用户上传的任何视频都可以压缩到原始大小的15%，而不会丢失分辨率和帧速率
用户上传的任何视频都可以压缩到原始大小的15%，而不会丢失分辨率和帧率
用户上传的视频可以压缩到原始大小的15%，而不会损坏分辨率和帧率。
用户上传的任何视频都可以压缩到原始大小的15%，而不会损失分辨率和图像吞吐量
用户上传的任何视频都可以压缩到原来大小的15%，而不会丢失分辨率和帧
系统可完成1000个文件的处理，文件大小不超过每秒10g
该系统可完成1000个文件的处理，文件大小不超过每秒10g
系统每秒可处理1000个大小不超过10克的文件
系统每秒可以处理数千个小于或等于10 g的文件
系统每秒可处理1000个文件，最高可达10g
系统能够完成每秒1000个大小不超过10G的文件的处理。
该系统能够以每秒不超过10g的速度完成1000个文件的处理
10%的用户不会出现大出血
10%的用户没有出血。
10%的用户无大出血
10%的用户没有大出血
10%的用户没有出现大出血
设施发生爆炸时，内部操作人员的死亡率不得超过30%。
在发生爆炸的情况下，内部操作人员的死亡率不得超过30%。
装置爆炸时，其内部操作人员的死亡率不得超过30%
装置爆炸时，其内部操作人员的死亡率不应超过30%
装置爆炸时，内部操作人员的死亡率不得超过30%
如果设备发生爆炸，其内部操作员的死亡率不得超过30%
装置发生爆炸时，内部作业人员的死亡率不得超过30%。
对于压缩比不超过99%的任何文件，可以提供100%的恢复
压缩率不超过99%的任何文件的100%还原
对于压缩率不超过99%的任何文件，都可以100%还原
任何压缩率不超过99%的文件都可以100%恢复
对于压缩比不超过99%的任何文件，可以实现100%的恢复。
压缩比为99%以下的文件可以100%恢复。
无论用户上传的图像是什么，系统都可以在10毫秒内处理图像
无论用户下载哪种图像，系统都能在10毫秒内完成图像处理
无论用户上传何种图像，系统都能在10毫秒内完成图像处理
无论用户加载何种类型的图像，系统都可以在10毫秒内完成图像处理
无论用户上传什么类型的图像，系统都可以在10毫秒内完成图像处理
不管用户上传什么图像，系统都可以在10毫秒内完成图像处理。
无论用户上传什么图像，系统都能在10毫秒内完成图像处理
用户每分钟可输入5000个汉字
用户可以每分钟输入5000个汉字
用户每分钟可以输入5000个汉字
该系统可以在1毫秒内完成任意网络规模的最短路径规划
系统可以在不到一毫秒的时间内为任何网络大小规划最短路径
系统可以在一毫秒内完成任何规模的网络的最短路径规划。
该系统能在1毫秒内完成任意规模网络的最短路径规划
系统可以在1毫秒内完成任何网络大小的调度
该系统可以在毫秒内完成任何规模网络的最短路径规划
该系统可以在1毫秒内完成任何网络规模的最短路径规划
从用户点击draw按钮开始，系统将在五毫秒内完成图像的绘制和显示
用户点击绘图按钮后，系统将在五毫秒内完成图像的绘制和显示
从按下绘图按钮开始，系统必须在5毫秒内完成绘图和图像表示
用户单击绘图按钮，系统将在5毫秒内完成绘图和图像显示。
从用户单击“绘图”按钮开始，系统必须在5毫秒内完成绘图和图像显示。
从用户点击Draw按钮开始，系统将在五毫秒内完成图像的绘制和显示。
用户单击油漆按钮后，在5毫秒内完成图像绘制和显示。
服务器使用的处理器主频可达20GHz
服务器使用的处理器可以达到20Hz
服务器使用的处理器频率高达20GHz
服务器使用的CPU主频可达20GHz
服务器使用的处理器的主频率可以达到20Ghz
在不间断供电的情况下，服务器可以完美运行100个月
在不间断供电的情况下，服务器可以无故障运行100个月
服务器可以在不中断电源的情况下无故障运行100个月
在不间断供电的情况下，服务器可以运行100个月而不停机
电力供应未中断时，服务器可运行100个月无故障
服务器可以在不中断电源的情况下运行100个月。
在不间断供电的情况下，服务器可以在100个月内无故障运行
能够在10毫秒内打开大小不小于100g的文件
100G以下大小的文件10毫秒就可以打开
它可以在10毫秒内打开大小不小于100g的文件
在10毫秒内打开至少100克大小的文件
能够在10毫秒内打开至少100 g的文件
系统数据库不能超过100KB
系统数据库所占用的空间不得超过100kb。
系统数据库不应超过100KB
系统数据库占用的空间不得超过100kb
系统数据库占用的空间不应超过100kb
系统数据库不应占用超过100KB的空间
系统数据库占用的磁盘空间不得超过100kb
这种装置可以在一秒钟内运送1000公里外的人员和物资。
该设备能在一秒钟内将人员和物资转移到1000公里以外的地方
该设备可以在一秒钟内将人员和材料转移到1000公里以外的地方
该装置可在不到一秒钟的时间内将人员和设备运送到1000公里处
该装置可在1秒内运送人和货物，距离不超过1000公里
设备可以在1秒内将人员和物资输送到距离1000公里的地方。
该设备可以在一秒钟内将人员和材料运送到1000公里以外的地点
服务器时间和GMT时间之间的错误不得超过1纳秒
服务器时间和格林威治时间的误差不超过1纳秒
服务器时间和格林威治标准时间之间的误差不超过1纳秒
格林威治标准时间服务器错误不超过1 NS
服务器时间与格林威治时间之间的误差不超过1纳秒
服务器时间和平均格林威治时间之间的误差不超过1纳秒
服务器时间和格林威治标准时间之间的误差不超过一纳秒
该设备可以在2公里的距离内实现无线充电
2公里的距离可以进行无线充电
该设备可在2公里外进行无线电充电。
设备可以无线充电2公里
该装置可在2公里外进行无线充电
该设备可在5秒内为电池充电，电池容量不低于4500毫安至80%
该设备可在5秒内为80%的电池充电，容量不低于4500ma
设备可以在5秒内将容量在4500毫安以上的电池的电力填充到80%。
该装置可在5秒内为容量不低于4500 mA的电池充电80%
该设备可在5秒内以80%的电流为至少4500 mA的电池充电
用户可以连续工作1000小时
新能源汽车可以行驶100000公里，无需充电或更换电池
这辆新能源汽车可以行驶100000公里，而不需要充电或更换电池。
这辆新能源汽车不需要充电或更换电池就可以行驶100000公里
本新能源汽车不需要充电和换电池就能行驶100000公里
新能源汽车可以行驶10万公里，无需充电或更换电池
这种新型动力车可以行驶10万公里，无需充电或更换电池
这辆新车可以行驶10万公里，不需要充电或更换电池
测量设备的精度应至少为4nm
测量设备的精度应至少为4 Nm
测量设备精度不小于4nm
测量设备的精度至少为4纳米
测量装置的精度至少为4纳米。
测量仪器的精度应至少为4nm
对于任何计算，系统的精度都可以达到
对于每次计算，系统的精度可以达到5000位小数
对于任何计算，系统的精度都可以达到5000位小数
无论哪个计算，系统的精度都能达到小数点以下5000位。
对于任何计算，系统精度都可以达到5000位小数
对于任何计算，系统的精度为5000位小数。
对于任何计算，系统精度可达到5000位小数
系统可以在5微秒的时间内完成1000个单词的句子翻译
该系统可在5微秒内完成长度至少为1000字的短语的翻译
该系统能在5微秒内完成不少于1000字的句子翻译
该系统能在5微秒内翻译至少1000个单词的句子
该系统能在5微秒内完成不少于1000个单词的句子翻译
80用户至少20万。
80个用户的收费数量不得少于200000
80用户充值金额不低于200000
80位用户的充值金额不应低于20万
80位用户的充值金额不低于20万
80个用户的充值金额不低于20万
80用户充值金额不少于200000
疫苗产生副作用的可能性不超过10%
疫苗副作用的概率不得超过10%
疫苗出现副作用的概率不超过10%
疫苗发生不良反应的概率不得超过10%
疫苗副作用的概率不应超过10%
疫苗不良反应发生率不超过10%
疫苗副作用的概率不超过10%
70%的用户可以在1毫秒内获得系统反馈
70%的用户能在1ms内收到系统反馈信息
70%的用户可以在1毫秒内收到系统反馈信息
70%的用户可以在1ms内获得系统返回信息
70%的用户可以在1ms内收到系统的退货信息
70%的用户可以在1ms内接收系统返回信息
系统故障不会导致数据丢失或损坏
系统的任何故障都不会导致数据丢失或损坏
任何系统故障都不会导致数据丢失或损坏
即使系统发生故障，也不会发生数据损失或损坏。
系统服务器与平均格林威治时间之间的时间误差不能超过10毫秒
系统服务器与格林威治标准时间之间的时间误差不能超过10毫秒
系统服务器和格林威治标准时间之间的时间误差不得超过10毫秒
系统服务器与GMT时间之间的时间错误不得超过10毫秒
系统服务器的时间误差和格林威治时间误差不得超过10毫秒
系统服务器在格林威治时间错误不能超过10ms
系统服务器与格林威治时间之间的时间错误不能超过10毫秒
设备刷新率每隔1纳秒
设备刷新速率一次可达1纳秒
设备每次更新频率可达1纳秒
设备的刷新率每次可达一纳秒
该装置每次刷新速率可达纳秒。
发生剧烈冲击时，设备的爆炸概率不得超过5%。
当发生严重影响时，设备爆炸的概率不得超过5%
如果发生严重碰撞，设备的爆炸概率不得超过5%
受到强烈冲击时，设备爆炸的概率不超过5%。
发生严重冲击时，设备爆炸概率不超过5%
严重冲击时，设备爆炸概率不超过5%
受重创时设备爆炸的概率不超过5%
使用WLAN信号进行定位时，定位精度可达10厘米
使用WiFi信号进行定位时，定位精度可达10cm
使用WIFI信号进行定位时，定位精度达到10cm
当使用WiFi信号进行定位时，定位精度可达10cm。
使用WiFi信号进行定位时，定位精度可达10厘米
WiFi信号定位精度可达10cm
任何大小的文件都可以在2毫秒内安全删除（不恢复）
任何文件大小都可以在2毫秒内完全清除（无法恢复）
任何大小的文件都可以在2毫秒内安全擦除（无法恢复）
任何大小的文件都可以在2毫秒内安全删除（无法恢复）
任何大小的文件都可以在2毫秒内安全删除（不可恢复）
任何大小的文件在2毫秒内完成安全删除（无法恢复）
确保系统支持超过40万并发用户
确保系统能够支持超过40万并发用户
确保系统能够支持超过40万用户的并发访问
确保系统支持超过400000个用户并发
确认系统能支持40万人以上的用户。
确保系统支持40多万并发用户
平均每个用户可以为平台充电1000万元
平均每个用户可以在平台上加载1000万元
平均每个用户可以向该平台充值1000万元
平均而言，每个用户都可以为该平台增加1000万美元。
平均每个用户可以为平台充值1000万元
每个用户可以向平台充值1000万人民币
平均而言，每个用户可以向该平台重新加载1000万元
当受到强烈冲击时，设备爆炸的概率不得超过10%
发生剧烈冲击时设备爆炸概率不超过10%
受到强烈冲击时，设备爆炸的概率不超过10%。
如果发生严重碰撞，设备的爆炸概率不得超过10%
严重冲击时，设备爆炸概率不超过10%
强冲击时设备爆炸概率不超过10%
服务器可以在1纳秒内检测到网络攻击
服务器可以在1秒内检测到网络攻击
服务器可以在纳秒内检测到网络攻击
服务器在1纳秒内检测到网络攻击
在攻击穿戴装备的人员时，受伤概率不超过1%
设备使用者受到攻击时，受伤概率不超过1%。
装备佩戴者受到攻击时受伤概率不大于1%
当用户受到攻击时，受伤概率不应超过1%
佩戴者受到攻击时，受伤概率不得超过1%
当设备用户受到攻击时，受伤的概率不超过1%
如果佩戴者受到攻击，受伤概率不得超过1%
物流可以在10分钟内将包裹送到1000公里外的客户手中
物流可以在10分钟内将包裹运到距离1000公里远的客人手中
物流可以在10分钟内将包裹送到客户手中
物流可以在10分钟内将包裹运送到1000公里外的客户手中
在任何时候，设备的功率都不超过10W。
任何时候设备功率不得超过10瓦
在任何时候，设备的功率都不会超过10瓦
在任何时候，设备的性能都不会超过10瓦
任何时候设备的电力都不超过10瓦。
任何时候，该装置的功率不得超过10瓦。
在任何情况下，系统都保证不超过15%的用户请求需要超过1毫秒。
在任何情况下，系统都可以确保不超过15%的用户请求的时间超过1ms
在任何情况下，系统都可以确保不超过15%的用户请求超过1毫秒
在任何情况下，系统都可以保证不超过15%的用户请求时间超过1毫秒。
在任何情况下，该系统都可以确保不超过15%的用户需要超过一毫秒的时间
无论哪种情况，都保证不满15%的用户请求时间超过1毫秒。
从用户到系统执行命令所花费的时间不应超过一毫秒
从用户发出声音命令到系统完成命令的执行，系统所需的时间不应超过1毫秒。
从用户发送语音指令到系统完成指令执行，系统不能超过一毫秒。
从用户发送语音命令到系统完全执行命令之间的时间不得超过1毫秒。
从用户发送语音指令到系统完成指令执行的时间不超过一毫秒。
从用户发送语音指令到系统完成指令执行的时间不超过一毫秒
服务器上大于5G的文件可以在5秒内下载
服务器上的大小大于5G的文件可以在5秒内下载。
服务器上超过5G的文件可以在5秒内下载
服务器上大于5G的文件可以在五秒钟内下载
服务器上大于5g的文件可以在5秒内下载
设备过热引起火灾时，处理器网络故障率不超过15%。
当设备过热起火时，处理器阵列的损伤率不超过15%
如果设备过热起火，处理器阵列的损坏率不得超过15%
如果设备过热并着火，处理器阵列的故障率不得超过15%
如果设备过热起火，处理器矩阵的损坏率不应超过15%
如果设备过热并着火，那么处理器阵列的破坏率不超过15%。
该装置能够承受重量为10 kg的物体以1000 km/h的速度撞击
该装置能承受重量为10公斤、速度为1000公里的物体的冲击。
该装置能承受10kg重、1000km/h速度的物体撞击。
装置能承受10kg重、速度1000km/时物体的碰撞
该装置能承受10公斤重的物体以1000公里/小时的速度撞击
该装置能够承受重量为10 kg、速度为1000 km/h的物体的冲击
该系统每秒可处理10万个大小不超过10克的文件
该系统可以处理每秒不超过10g的100000个文件
系统可以完成处理文件每秒100000个大小不超过10G。
系统每秒可处理10万个小于或等于10 g的文件
系统每秒可处理100000个文件，最高可达10g
系统可在5秒内将语音转换为文本
系统可以在5秒内将语音转换为文本
该系统可以在5秒内将语音转换为文本
系统可以在5秒内将语音转换成文本
系统可以在5秒钟内将发音转换成文字
该系统可以在五秒钟内将语音转换成文本
该设备可以在一秒钟内将车速从0公里/小时提高到800公里/小时
该设备可以在一秒钟内将速度从0提高到800公里/小时
该装置可以在一秒钟内将速度从0提高到800公里/小时
该设备可在1秒内将速度从0提高到800公里/小时
设备一秒可以把速度从0提高到800公里/点
该设备可在1秒内将车速从0公里/小时提高到800公里/小时
服务器的处理器每秒可以执行15亿次浮点计算
服务器处理器每秒可执行15亿浮点数
服务器处理器完成浮点计算，每秒钟浮点15亿次
服务器处理器每秒可执行15亿次浮点计算
服务器处理器每秒可以执行15亿次浮点运算
服务器处理器每秒可以执行15亿次浮点计算
极端情况下，设备爆炸时0.5km范围内人员死亡率不超过10%。
在装备爆炸的极端情况下，0.5公里半径内的人员死亡率不能超过10%
极端情况下，设备爆炸时，半径0.5公里以内的死亡率不得超过10%。
在极端情况下，当设备爆炸时，半径为0.5km范围内的人员死亡率不得超过10%
在极端情况下，如果设备爆炸，半径为0.5km范围内的人员死亡率不应超过10%
在极端情况下，如果设备爆炸，0.5公里范围内的死亡率不得超过10%。
在极端情况下，如果设备发生爆炸，0.5km半径范围内的人员死亡率不得超过10%
用户上传的任何文件都可以压缩到不超过20字节
任何用户下载的文件都可以压缩到20字节
用户上传的任何文件都可以压缩到最多20字节
用户上传的文件可以压缩到小于20字节。
用户下载的任何文件最多可压缩20字节
在设备爆炸的极端情况下，半径500米范围内的人的死亡率不能超过10%
在极端情况下，如果设备爆炸，500米范围内的人员死亡率不得超过10%
在极端情况下，当设备爆炸时，500米半径范围内的人员死亡率不得超过10%
在极端情况下，设备爆炸时500米范围内的人员死亡率不得超过10%。
在极端情况下，如果设备爆炸，500米范围内的死亡率不得超过10%。
极端情况下，设备爆炸时，半径500米以内的死亡率不得超过10%。
在极端情况下，如果设备发生爆炸，500米半径范围内的人员死亡率不得超过10%
无论存储的文档数据量如何，系统数据库的空间不得超过50字节。
无论存储了多少文档数据，系统数据库占用的空间都不应超过50字节
无论存储了多少文档数据，系统数据库的空间不得超过50字节。
不管存储了多少文档数据，系统数据库的占用空间都不能超过50字节。
无论存储多少文件数据，系统数据库占用的空间不得超过50字节
无论存储了多少文档数据，系统数据库的存储空间不得超过50字节
无论系统数据库存储多少存档数据，其占用的空间不得超过50字节
使用该系统后，企业的年回报率至少提高99%。
企业使用该系统后，年回报率将至少提高99%
企业使用本系统的话，年收益率至少会提高99%。
企业使用该系统后，年盈利能力至少提高99%
公司使用该系统后，年回报率将至少提高99%
公司使用该系统后，年回报率将至少提高99%。
公司使用该系统后，年回报率至少降低99%
该设备能承受1000吨当量TNT爆炸的冲击波
该设备能承受相当于1000吨TNT爆炸冲击波
设备可以承受1000吨当量的TNT爆炸的冲击波
该设备能承受1000吨TNT当量的冲击波
设备能承受1000吨TNT当量的冲击波
该设备能承受TNT爆炸冲击波1000吨当量
罐区应能在火灾发生后2小时内扑灭60%区域内的火灾。
坦克区在不超过60%的区域起火的话，2小时内灭火结束
如果罐区内最大60%的区域发生火灾，消防工作可在两小时内完成
如果罐区火灾面积不超过60%，消防工作可在2小时内完成
如果罐区面积不超过60%发生火灾，消防工作可在2小时内完成
罐区可在2小时内完成灭火，火灾面积不超过60%
如果区域内发生火灾不超过60%，罐车可在2小时内完成灭火。
即使接种疫苗后感染持续，死亡率也不会超过10%。
接种疫苗后，即使用户感染，死亡率也不会超过10%
即使使用者在接种疫苗后仍被感染，死亡率也不会超过10%
即使接种疫苗后，消费者受到感染，死亡率也不会超过10%
即使使用者在接种疫苗后仍然受到感染，死亡率也不得超过10%。
设备可在1秒内将速度从0公里/小时提高到50公里/小时
该设备可以在一秒钟内将速度从0提高到50公里/小时
装置1秒可以把速度从0~50公里/点提高
该装置可以在一秒钟内将速度从0提高到50公里/小时
该设备可以在1秒内将车速从0公里/小时提高到50公里/小时
该设备可以在一秒钟内将车速从0公里提高到50公里
服务器在任何情况下都是10%的空闲带宽
在任何情况下，服务器都使用10%的非活动条带
在任何情况下，服务器都由未使用带宽的10%供电
在任何情况下，服务器都由10%的空闲带宽组成
在任何情况下，服务器由10%的空闲带宽组成
设备发生故障后，可在10秒内完成故障恢复和日志记录
故障恢复和记录可在设备故障后10秒内完成。
如果设备发生故障，您可以在10秒内完成故障恢复和日志记录。
设备发生故障后，可在10秒内完成故障恢复和注册表记录
设备出现故障后，可以在10秒内完成错误恢复和日志记录
设备故障后10秒内进行故障恢复和日志记录
发生故障后，设备可在10秒内完成恢复和日志记录
用户上传的图像可以压缩到不超过15个字节，失真率不超过1%
当失真率不超过1%时，用户上传的图像最多可压缩到15字节
当失真率不超过1%时，用户上传的图像可以压缩到不超过15字节
如果失真率不超过1%，用户上传的图像可以压缩到不超过15字节
用户上传的图像可压缩至15字节，失真率不超过1%
当失真率不超过1%时，用户上传的图像可以压缩成不超过15字节
用户上传的图像在失真率不超过1%的情况下可压缩不超过15字节
该装置可在低于20万辐射值的情况下正常运行
这个装置以20万伦琴的速度工作。
该装置可在200000伦琴下正常工作。
该装置在20万伦琴的辐射值下可以正常工作
该装置以20万莲代的辐射值正常工作。
该装置可在20万次照射下正常工作。X射线
一分钟内，一辆汽车就能把一百万人转移到安全的地方
1分钟内可以把100万人转移到安全的地方
在一分钟内，这辆车可以将100万人转移到一个安全的地方
在一分钟内，这辆车可以把一百万人转移到一个安全的地方。
在一分钟内，这辆车可以把一百万人带到一个安全的地方
在一分钟内，这辆车可以把一百万人转移到安全的地方
服务器的计算能力不低于1000PH
服务器的计算能力不应低于1000ph
服务器容量不低于1000ph
服务器的计算能力不低于1000ph
服务器的计算力不低于1000PH
服务器计算能力不低于1000PH
服务器的计算能力不得低于1000ph
该设备的上网速度应超过6G
设备的互联网访问速度必须比6G快。
设备的互联网接入速度应高于6G
设备的Internet访问速度必须超过6G
该设备必须具有比6G更快的Internet访问速度
安装速度从100 km/h降低到0，每1ms
该装置可在1毫秒内将速度从100 km/h降至0
该装置可以在1毫秒内将速度从100 km/h降低到0
该装置可以在1毫秒内将速度从100公里/点降低到0。
该设备可以在1毫秒内将车速从100公里/小时降至0
该设备可以在毫秒内将车速从100公里/小时降至0
对于压缩比不超过80%的任何文件，可以提供100%的恢复
压缩比小于80%的文件可以100%恢复。
压缩率不超过80%的所有文件的100%还原
对于压缩比不超过80%的任何文件，可以实现100%的恢复。
对于任何压缩率不超过80%的文件，都可以100%还原
对于压缩率不超过80%的任何文件，都可以100%还原
该系统每秒可处理1000个大小不超过10g的文件
系统每秒可处理1000个小于或等于10 g的文件
系统每秒最多可处理10个文件
该系统可以处理每秒不超过10g的1000个文件大小
系统每秒可处理1000个文件，最高可达10g
系统能够完成每秒1000个大小不超过10G的文件的处理。
该系统可处理1000个文件，文件大小不超过每秒10g
佩戴设备的人的死亡率比没有设备的人低80%
装备人员的死亡率比没有装备人员的死亡率低80%
使用设备的人的死亡率比没有设备的人低80%
有设备的人的死亡率比没有设备的人低80%。
戴着设备的人的死亡率比不戴设备的人的死亡率降低80%。
与非装备人员相比，装备人员的死亡率下降了80%。
该系统可同时支持5亿次访问
系统支持5亿人的同时访问
该系统可支持5亿人同时访问
该系统可以同时支持5亿人的接入
系统支持5亿并发访问
可在10秒内将人员运送至1000公里
10秒内可将人员输送到距离1000公里的目的地
可在距离目的地10秒内运送人员1000公里
它能在10秒内将人们运送到1000公里外的目的地
能够在10秒内将人运送到1000公里的目的地
它能在5秒内将人们运送到1000公里外的目的地
可在5秒内将人员运送至1000公里
能够在5秒内将人运送到1000公里的目的地
5秒内可将人员输送到距离1000公里的目的地
可在距离目的地5秒钟内运送人员1000公里
它能在五秒钟内将人们运送到1000公里外的目的地
操作员可以使用该系统控制5000公里以外的设备，延迟不超过1毫秒
操作人员使用的系统，能够控制不超过5000公里，延时不超过1ms
操作员可使用最大延迟为1 ms的系统将设备控制在5000 km范围内
操作员可以使用系统以不超过1ms的延迟控制距离5000公里的设备。
操作员使用该系统在5000公里外控制设备，延迟不超过1毫秒
在任何情况下，设备发生爆炸时，操作人员的死亡率不得超过30%。
在所有情况下，在设备爆炸时，操作员的死亡率不超过30%
在任何情况下，当设备爆炸时，操作员死亡率不得超过30%
在任何情况下，如果发生设备爆炸，操作员的死亡率不得超过30%
在任何情况下，当设备爆炸时，操作人员的死亡率不得超过30%
无论哪种情况，如果设备发生爆炸，工作人员的死亡率都不超过30%。
从用户发出声音命令到系统完成命令的执行，系统所需的时间不应超过1毫秒。
从用户到系统执行命令所花费的时间不应超过1ms
从用户发送语音命令到系统完全执行命令之间的时间不得超过1毫秒。
从用户发送语音指令到系统完成指令执行，系统不应超过1毫秒
从用户发送语音指令到系统完成指令执行的时间不超过一毫秒。
从用户发送语音指令到系统完成指令执行的时间不超过1毫秒
子弹的首速不低于一千公里每秒
子弹的初速不低于每秒1000公里
子弹初速不低于1000公里/秒
捆的初始速度不低于1000 km/s
初始弹丸速度不小于1000公里/秒
用户一分钟可以输入1000个汉字
用户每分钟可以输入1000个汉字
用户每分钟可输入1000个汉字
在4秒内为高达4500毫安的电池充电的能力
电池，可在充电前4秒充电4500mA及以上
它能在4秒内为4500毫安及以上的电池充满电
4500毫安以上的电池可在4秒内满电
可在4秒内为4500毫安及以上的电池充满电
能够在4秒内将4500 mA及以上的蓄电池充满电
在应用程序有网络连接的情况下，应用程序和结果之间的间隔不得超过2毫秒
当应用程序具有网络连接时，获取结果的订单发送间隔不应超过2ms
如果应用程序具有网络连接，则请求和结果之间的间隔不得超过2ms
当应用程序具有网络连接时，从发送请求到获取结果的时间间隔不得超过2 ms。
当应用程序具有网络连接时，从发出请求到获得结果的间隔不应超过2ms。
如果应用程序有网络连接，从发送请求到接收结果的间隔不得超过2毫秒
当应用程序具有网络连接时，从发送请求到获得结果的间隔不得超过2ms
使用容量在5000毫安以下的电池供电的话，可以续航5个月
通过使用容量为5000毫安或以下的电池供电，它可以达到五个月的使用寿命
5000 mA或以下电池的使用寿命为5个月
使用5000毫安及以下电池时续航时间长达5个月
当使用容量为5000毫安或以下的电池供电时，其寿命可达到五个月
当使用容量小于等于5000毫安的电池供电时，其寿命可达五个月
5000 mA及以下电池的5个月使用寿命
系统受到攻击的话，10纳秒识别和防御就完成了。
当系统受到攻击时，它可以在10纳秒内完成侦察和防御。
系统受到攻击后10纳秒内的识别和防御
当系统受到攻击时，它可以在10纳秒内完成识别和防御
当系统接受攻击时，它可以在10ns内完成识别和防御
该设备可在5秒内将1000份重量不低于1吨的文件传输至1000公里
该设备可在5秒内将1000份重量不小于1吨的文件传送至1000公里
该设备可在5秒内将至少1000个重达1吨的文件移动到1000公里的距离上。
该设备可在5秒内将1000个文件从至少1吨的重量传输到1000公里
该设备可在1000公里外的5秒内传送1000份重量不少于1吨的文件
设备可以在5秒内将1000个重量不低于1吨的文件移出1000公斤。
扩展性高，达到30000台终端时可以保证速度
它具有强大的容量扩展能力，可以在达到30万个终端的同时保证速度
容量大，可在达到30万个终端时提供速度
扩展能力强，可保证30万终端的速度
强大的扩展能力，可确保高达300000个终端的速度
扩容能力强，达到30万个终端时能保证速度
如果设备密封系统故障导致水进入设备，干燥后95%的零件仍应能正常工作
如果设备密封系统故障导致水进入装置，干燥后95%的零件仍能正常工作
设备密封系统失效装置进水时，95%的部件在干燥处理后也应正常使用。
如果设备密封系统故障导致水进入设备，干燥后95%的零件必须继续正常工作
如果设备密封系统发生故障导致装置进水，95%的零件干燥后应保持工作状态。
如果设备密封系统发生故障，导致设备进水，95%的部件在干燥处理后仍能正常工作。
如果设备密封系统出现故障，导致水进入机组，95%的部件应在干燥后保持良好的工作状态。
设备表面能承受1千帕压力，无变形
设备表面能承受1000kPa的压力而不变形
设备表面能承受1 kPa的压力而不变形
设备表面可承受千帕压力，无变形
装置表面承受着千帕斯卡的压力，不会发生变形
装置表面能承受1 kPa的压力而不变形
一个月内不间断地访问系统而不重新启动服务器
您不需要在一个月内重新启动服务器，并且可以无休止地访问系统。
服务器不需要在一个月内重启，系统可以连续访问
一个月内无需重新启动服务器，系统访问持续
无需在一个月内重新启动服务器，即可访问系统
该设备可以在1秒内将车速从0公里/小时提高到500公里/小时
装置1秒可将速度从0提高到500km/时
该装置可以在一秒钟内将速度从0提高到500公里/小时。
该设备可在1秒内将速度从0公里/小时提高到500公里/小时
该设备可以在一秒钟内将速度从0提高到500公里/小时
该设备可以在一秒钟内将车速从0公里/小时提高到500公里/小时
4500毫安以上的电池在10秒内可以满电
它可以在10秒内为4500毫安及以上的电池充满电
容量为4500毫安或更高的电池可充电至完全通电10秒
能够在10秒内将4500 mA及以上的蓄电池充满电
可在10秒内为4500毫安及以上的电池充满电
在10秒内为4500毫安电池充电的能力
它能在10秒内为4500毫安及以上的电池充满电
平台用户在任何网络连接状态下的延迟不得超过30毫秒
任何平台用户在任何网络连接状态下的延迟不应超过30毫秒
平台任何用户在任何网络连接状态下的延迟不得超过30ms
任何平台用户在任何网络连接时，延迟不超过30ms
平台的任何用户在任何状态的网络连接下延迟不超过30毫秒。
任何平台用户在任何网络连接状态下的延迟不得超过30毫秒
任何用户平台在任何网络连接状态下，延时不超过30毫秒
它可以在1毫秒内打开大小不小于100g的文件
打开一个文件大小不小于100克毫秒
100G以下大小的文件可在1ms内打开
它可以在一毫秒内打开大小不小于100g的文件
能够在1毫秒内打开至少100 g的文件
能够在1毫秒内打开大小不小于100g的文件
产品可以将感染者的死亡率降低到1以下。
产品可以将感染者的死亡率降低到不到一个
该产品可以将感染者的死亡率降低到1%以下
该产品可将感染者的死亡率降低到
疫苗产生副作用的可能性不超过20%
疫苗副作用的概率不超过20%
疫苗不良反应发生率不超过20%
疫苗引起副作用的概率不超过20%。
如果系统使用GPS进行定位，则定位精度应高达4 mm。
使用GPS定位系统时，定位精度应为4mm。
如果系统使用GPS定位，定位精度必须达到4mm
系统使用GPS定位时，定位精度应达到4mm
系统采用GPS定位时，定位精度应达到4mm
使用GPS定位系统时，定位精度应达到4mm
当系统用GPS定位时，定位精度为4mm
当向第一页发送请求时，后台系统可以以毫秒为单位处理
对于前页发送的任何请求，后台系统总是可以在毫秒内完成处理。
对于前端页面发送的任何请求，后台系统总能在一毫秒内完成处理
对于从主页发送的任何订单，后台系统始终可以在一毫秒内完成处理
后端系统始终可以在毫秒内处理主页发送的所有请求
对于从前端页面发送的请求，后台系统总是在1毫秒内完成处理。
对于从前端页面发送的每个请求，后台系统总能在毫秒内完成处理
该装置可在1毫秒内将速度从800 km/h降至0
该装置可以在1毫秒内将速度从800 km/h降低到0
该设备每1ms可将速度从800公里/小时降至0
该装置可以在1毫秒内将速度从800公里/时降到0。
该设备可以在毫秒内将车速从800公里小时降至0
该设备可以在1毫秒内将车速从800公里/小时降至0
疫苗副作用的可能性不超过5%
疫苗引起副作用的概率不超过5%。
疫苗不良反应发生率不超过5%
疫苗副作用的概率不超过5%
疫苗产生副作用的可能性不超过5%
极端情况下，设备爆炸，以设备为中心，2米半径范围内人员死亡不超过10%
在极端情况下，以设备为中心的设备发生爆炸，2米半径内的人的死亡率不超过10%。
在极端情况下，当设备爆炸时，以设备为中心的两米半径内的人员死亡率不得超过10%
在极端情况下，当设备爆炸时，以设备为中心半径2米范围内的人员死亡率不得超过10%
极端情况下，设备爆炸，设备半径2米以内的人员死亡率不超过10%。
在极端情况下，设备爆炸，以设备为中心，在2米范围内死亡率不超过10%
系统故障时数据丢失率不超过1%
系统故障时，数据丢失率不超过1%
如果系统出现故障，数据丢失率不得超过1%
系统发生故障时，数据损失率不超过1%
如果系统出现故障，数据丢失率不应超过1%
当系统发生故障时，数据丢失率不应超过1%。
疫苗产生副作用的可能性不超过15%
疫苗出现副作用的概率不超过15%
疫苗副作用的概率不超过15%
疫苗副作用的概率不应超过15%
疫苗不良反应发生率不超过15%
疫苗副作用的概率不得超过15%
疫苗出现不良反应的可能性为15%
在极端情况下，以设备为中心的设备发生爆炸，2米半径内的人的死亡率不超过20%。
在极端情况下，当设备爆炸时，半径两米范围内人员的死亡率可能集中在设备上20%
在极端情况下，设备爆炸，以设备为中心，2米范围内的人员死亡不超过20%。
在极端情况下，设备爆炸，以设备为中心，在2米半径内死亡率不超过20%
在极端情况下，当设备爆炸时，以设备为中心半径2米范围内的人员死亡率不得超过20%
极端情况下，设备爆炸，设备半径2米以内的人员死亡率不超过20%。
80%的重伤者可以用这个设备治愈。
80%的重伤可以通过这种设备治愈
80%的重伤者可以用这种设备治疗
80%的重伤可以通过该设备治愈
80%的重伤者可以用这种设备治愈
80%的重伤者可以用本设备治愈
80%的重伤可以用这种装置治愈
该系统可以在2毫秒内完成任意网络规模的最短路径规划
该系统可以在2毫秒内完成任何网络规模的最短路径规划
系统可以在2毫秒内完成任何规模的网络的最短路径规划。
系统可以在2毫秒内为任何网络大小规划最短路径
该系统能在2毫秒内完成任意规模网络的最短路径规划
系统可以在2毫秒内完成任何网络的最短路径规划
该装置可在1毫秒内将至少1000人运送至1000公里
该装置可在1毫秒内运送不少于1000人到1000公里以上。
该设备能在1毫秒内传输不少于1000人至1000公里的信息
该装置可以在1毫秒内将千人以上的人送到1000公里外的地方。
该设备能在1毫秒内将不少于1000人传输到1000公里
该装置每1ms可搭载至少1000人，距离1000公里
该设备可以在毫秒内传输不少于1000人到1000公里的信息
它可以将图片压缩到原始大小的20%，失真率不超过1%
能够以不超过1%的失真率将图像压缩到其原始大小的20%
您可以将图像压缩到原始大小的20%，失真率不超过1%
它可以将图像压缩到原始大小的20%，失真率不超过1%
如果失真率不超过1%，则可以将图像压缩到原始大小的20%。
能够以不超过1%的失真率将图像压缩到原始大小的20%
在失真率不超过1%的情况下，图像压缩能力高达原始尺寸的20%
在任何情况下，系统提供70%的用户请求，时间不超过1ms
在任何情况下，系统保证70%的用户请求不超过1ms
在任何情况下，系统都可以确保70%的用户请求不超过1毫秒。
无论哪种情况，都保证70%的用户请求时间不超过1毫秒。
在任何情况下，该系统都可以确保70%的用户请求时间不超过一毫秒
在任何情况下，系统都可以确保70%的用户请求时间不超过1毫秒
在任何情况下，该系统都可以确保不超过10%的用户需要超过一毫秒的时间
在任何情况下，系统都可以确保不超过10%的用户请求的时间超过1ms
在任何情况下，系统都可以保证不超过10%的用户请求时间超过1毫秒。
在任何情况下，系统都可以确保不超过10%的用户请求超过1毫秒
在任何情况下，系统都可以确保不超过10%的用户请求占用超过1毫秒的时间。
无论哪种情况，系统都保证不足10%的用户请求时间超过1毫秒。
同步1000g文件不超过5毫秒
1000g文件的同步不会超过5毫秒
同步1000G文件不超过5毫秒
同步1000g文件所需时间不超过5毫秒
同步使用1000G文件的时间不超过5毫秒
服务器使用的处理器的主频率可以达到50Ghz
服务器使用的处理器频率高达50GHz
服务器使用的CPU主频可达50GHz
服务器使用的处理器主频可达50GHz
服务器使用的处理器可以达到50赫兹
将用户死亡率降低70%
用户死亡率减少70%
可以将用户死亡率降低70%
它可以将用户死亡率降低70%
用户死亡率降低70%
在任何情况下，系统都可以保证不超过30%的用户请求时间超过1毫秒。
无论哪种情况，系统都保证不足30%的用户请求时间超过1毫秒。
在任何情况下，该系统都可以确保不超过30%的用户需要超过一毫秒的时间
在任何情况下，系统都保证不超过30%的用户请求占用超过1毫秒的时间。
在任何情况下，系统都可以确保不超过30%的用户请求超过1毫秒
在任何情况下，系统都可以确保不超过30%的用户请求的时间超过1ms
如果设备过热起火，处理器阵列的损坏率不得超过30%
当设备过热起火时，处理器阵列的损伤率不超过30%
如果设备过热起火，处理器阵列的损坏率不应超过30%
如果设备过热并着火，处理器阵列的故障率不得超过30%
如果设备过热着火，那么处理器阵列的破坏率不超过30%。
设备过热引起火灾时，CPU网络故障率不超过30%。
服务器使用的处理器可以达到100赫兹
服务器使用的处理器主频可达100GHz
服务器使用的处理器的主频率可以达到100Ghz
服务器使用的处理器频率高达100GHz
服务器使用的CPU主频可达100GHz
该设备可潜至海平面以下5000米
设备可以潜到海平面以下5000米。
设备可以潜入低于海面五千米的位置。
这种设备可以潜到海平面以下5000米
该设备可潜至海平面以下5000米。
设备可以潜到海平面以下五千米
工作人员可以在5000度的高温下工作
操作员可以在5000°C的高温下工作
操作员可以在5000度的温度下工作。
操作员可以在5000度的高温下工作
操作员可以在5000摄氏度的高温下工作。
假设一个路由器可以提供每秒15G的互联网接入速度
假设路由器可以以每秒15 G的速度提供互联网接入
假设路由器每秒可以提供15g的互联网访问速度
假设路由器能够提供15G每秒的互联网接入速度
假设路由器可以提供每秒15g的互联网访问速度
假设路由器可以提供每秒15G的互联网接入速度
维修设备可在5秒内完成车辆检查和维修
维修设备可在5秒内对车辆进行测试和维修。
维修团队可以在5秒内完成对车辆的检查和维修
维护设备可在5秒内完成车辆的检查和维护
修理设备可以在5秒内完成车辆的检查和修理。
设备维修可在5秒内完成
用户上传的任何视频都可以压缩到原始大小的30%，而不会损失分辨率和图像吞吐量
用户上传的任何视频都可以压缩到原始大小的30%，而不会丢失分辨率和帧率
用户上传的任何视频都可以压缩到原来大小的30%，而不会丢失分辨率和帧
用户上传的任何视频都可以压缩到原始大小的30%，而不会丢失分辨率和帧速率
用户上传的视频可以压缩到原始大小的30%，而不会损坏分辨率和帧速率。
服务器的15%处于空闲状态
服务器有15%的时间处于空闲状态
服务器闲置15%的时间
服务器有15%的时间停机
服务器有15%的空闲时间
服务器空闲15%的时间
系统受到攻击的话，4纳秒识别和防御就完成了。
当系统受到攻击时，它可以在4纳秒内完成识别和防御
当系统接受攻击时，它可以在4ns内完成识别和防御
系统受到攻击后4纳秒内的识别和防御
当系统受到攻击时，可以在4纳秒内完成侦察和防御
系统每年可以节省1000小时的用户
该系统每年可为用户节省1000小时
该装置可以在1毫秒内将2000人以上送往1000公里外的地方。
该设备能在1毫秒内将不少于2000人传输到1000公里
该设备可以在毫秒内传输不少于2000人到1000公里的信息
该装置每1ms可搭载至少2000人，距离1000公里
该装置可在1毫秒内将至少2000人运送至1000公里
该装置可在1毫秒内运送不少于2000人到1000公里以上。
80%的用户能在1ms内得到系统反馈
80%的用户可以在1ms内接收系统返回信息
80%的用户可以在1ms内获得系统返回信息
80%的用户可以在1毫秒内收到系统反馈信息
80%的用户能在1ms内收到系统的退货信息
80%的用户能在1ms内收到系统反馈信息
设备的刷新率每次可达4纳秒
设备每次更新频率可达4 Ns/s
设备刷新速率一次可达4纳秒
设备的刷新率可以达到4纳秒。
该装置每次刷新速率可达4纳秒。
确保系统支持100多万并发用户
确保系统支持超过一百万个并发用户
确认系统能支持100万人以上的用户。
确保系统能够支持100多万并发用户
确保系统能够支持超过百万用户的并发访问
系统可在10秒内将语音转换为文本
系统可以在10秒内将发音转换成文字
系统可以在10秒内将语音转换成文本
该系统能在10秒内将语音转换成文本
该系统可以在10秒内将语音转换为文本
服务器时间和平均格林威治时间之间的误差不超过10纳秒
服务器时间与格林威治时间之间的误差不超过10纳秒
服务器时间和GMT时间之间的错误不得超过10纳秒
服务器时间和格林威治时间的误差不超过10纳秒
格林威治标准时间服务器错误不超过10 NS
服务器时间和格林威治标准时间之间的误差不超过10纳秒
设备爆炸的情况下，作业人员的生存率超过90%。
当设备运行时，操作员的存活率超过90%
设备发生爆炸时，操作人员的生存率大于90%。
当设备爆炸时，操作人员的生存率超过90%
设备爆炸时，操作人员的生存率大于90%
设备爆炸时，操作人员的存活率大于90%
设备爆炸时，操作人员生存率超过90%
物流可以在一分钟内把包裹送到客户手中。
物流可以在一分钟内以1000公里的速度运送包裹给客户
物流可以在一分钟内将包裹送到1000公里外的客户手中
物流一分钟可以给距离1000公里的客人运送包裹
物流可以在一分钟内将包裹运送到1000公里外的客户手中
如果应用程序具有网络连接，则从发送请求到接收结果的间隔不得超过1ms
当应用程序有网络连接时，请求和结果之间的间隔不应超过1毫秒
如果应用程序具有网络连接，则应用程序与结果之间的间隔不得超过1毫秒。
如果应用程序具有网络连接，则从发出请求到获得结果之间的间隔不应超过1ms。
当应用程序具有网络连接时，从发送请求到获取结果的时间间隔不得超过1毫秒。
如果应用程序有网络连接，请求和结果之间的间隔不应超过一毫秒
安装不用更换就能正常使用500年的其他电池
其他电池通常可以使用500年而无需更换
其他电池可正常使用500年，无需更换
允许其他电池运行500年而无需更换
一个额外的电池可以使用500年而无需更换
安装其他电池可以正常工作500年而无需更换
设备可以保证患者的失血率不超过5%。
设备可以保证病人的失血率不会超过5%。
该设备可确保患者失血率不超过5%
该设备能保证患者失血率不超过5%
该设备确保失血率不超过5%。
设备保证患者失血率不超过5%。
该程序可以以每秒至少1280*800到5000帧的分辨率处理视频
程序可以以5千帧每秒的速度处理不低于分辨率1280*800的视频。
该程序可以以每秒5000帧的速度处理分辨率不低于1280*800的视频
该程序可以以每秒至少1280*800帧的速度处理视频
该程序可以以每秒5000帧的速度处理分辨率不低于1280.800的视频
该程序能以每秒5000帧的速度处理分辨率不低于1280×800的视频
测量设备的精度应至少为2 Nm
测量设备精度不小于2nm
测量设备的精度至少为2纳米
测定装置的精度至少为两纳米
测量仪器的精度应至少为2 nm
测量设备的精度应至少为2 nm
对于超过10公里的远程通信，系统延迟不得超过10毫秒
在10公里以上的远程通信中，系统的延迟不应超过10毫秒
在10公里以上的远程通信中，系统的延迟不应超过10毫秒。
在超过10 km的长距离通信中，系统延迟不得超过10毫秒。
在10公里以上的长途通信中，系统延迟不应超过10毫秒
由于长度超过10公里，系统延迟不得超过10毫秒
在超过10公里的远程通信中，系统延迟不得超过10毫秒
该设备可在5秒内将100份重量不少于1吨的文件传送到10万公里
该设备可在5秒内将100份重量不低于1吨的文件传送至10万公里
设备可以在5秒内将100个重量不低于1吨的文件移出100000公斤。
该设备可在每10万公里5秒内携带100个重至少1吨的文件
该设备可在5秒内将100个重量至少为1吨的文件传输至100000公里
该设备能在5秒内传输100份重量不低于1吨、长达10万公里的文件
该设备可在5秒内将100份重量不小于1吨的文件传送至10万公里
如果用户在使用系统时出现故障，则同一用户应能够在系统重新启动错误前一分钟记录并恢复用户信息
用户在使用系统时遇到故障，重新启动系统时，同一用户应能够在故障发生前1分钟保存和检索用户信息。
在重新启动系统时，同一用户必须能够在故障发生前1分钟记录和检索用户信息。
当你使用这个系统时，你会遇到一个问题，而同一用户在系统重新启动时，应能在故障发生前一分钟记录并恢复用户信息
在用户使用系统中发生了故障的情况下，在同一用户重新启动系统时，应该能够记录故障发生前1分钟的用户的信息并复原
如果用户未能使用系统，则该用户应能够在系统重启失败前一分钟写入和检索用户信息
如果用户在使用系统时出现故障，则在重新启动系统时，同一用户应能够在故障发生前一分钟记录并恢复该用户的信息
1秒钟就可以将人员运送到距离1000公里的目的地
它能在一秒钟内将人们运送到千公里外的目的地
它能在一秒钟内将人们运送到1000公里外的目的地
能够在一秒钟内将人运送到1000公里的目的地
每秒将人员运送到1000公里以上目的地的能力
以每秒不超过1000公里的速度运送人员
在任何情况下，用户单击恢复按钮后，系统都可以在5毫秒内恢复并显示数据
无论哪种情况，只要用户点击检索按钮，系统就可以在5毫秒以内完成数据的检索和展示。
在任何情况下，用户单击恢复按钮后，系统都可以在5毫秒内完成数据的恢复和显示。
在任何情况下，用户单击搜索按钮后，系统都可以在五毫秒内完成数据检索和显示
在任何情况下，用户单击搜索按钮后，系统都可以在五毫秒内完成数据检索和显示。
在任何情况下，用户点击搜索按钮后，系统都可以在5毫秒内完成数据恢复和显示
无论如何，用户按下提取按钮后，系统将能够在5毫秒内完成搜索和数据表示
平台任何用户的网络延迟不得超过10毫秒
任何平台用户的网络延迟不超过10ms
任何平台用户的网络延迟不得超过10毫秒
任何用户平台的网络延迟不超过10毫秒
平台上任何用户的网络延迟小于10毫秒
平台用户的网络延迟不得超过10毫秒
在任何情况下，当设备爆炸时，操作员的死亡率不得超过15%
在任何情况下，当设备爆炸时，操作人员的死亡率不得超过15%
无论哪种情况，设备发生爆炸时，工作人员的死亡率都不超过15%。
在任何情况下，当设备爆炸时，操作员死亡率不得超过15%
在任何情况下，如果设备发生爆炸，操作人员的死亡率不得超过15%。
在所有情况下，在设备爆炸时，操作员的死亡率不超过15%。
在任何情况下，如果发生设备爆炸，操作员的死亡率不得超过15%
用户在平台上提交的代码可以在4毫秒内编译和执行
用户在平台上提交的代码可以在4毫秒内收集并运行
用户在平台上提交的代码将在4毫秒内完成编译和执行。
用户在平台上发送的代码可以在4毫秒内编译和执行
用户在平台上提交的代码可以在4毫秒内编译和运行
用户在平台上提交的代码，在4毫秒内编译并执行
用户死亡率减少90%
可以将用户死亡率降低90%
用户死亡率降低90%
将用户死亡率降低90%
它可以将用户死亡率降低90%
如果不连接外部电源，这种耳机可能会持续50年
在没有外部电源的情况下，耳机可以使用50年
未连接外部电源时，本耳机可续航50年
无需外部电源，耳机可使用50年
在不连接外部电源的情况下，耳机的使用寿命可达到50年
此耳机无需外部电源，使用寿命为50年
在不间断供电的情况下，服务器可以无故障运行500个月
在不间断供电的情况下，服务器可以在500个月内无故障运行
服务器可以无故障运行500个月而不中断电源
服务器可以在不中断电源的情况下运行500个月。
在不间断供电的情况下，服务器可以运行500个月而不停机
电力供应未中断时，服务器可运行500个月，无故障。
在不间断供电的情况下，服务器可以完美运行500个月
在5毫秒内打开至少100克大小的文件
100G以下大小的文件5毫秒即可打开
能够在5毫秒内打开大小不小于100g的文件
它可以在5毫秒内打开大小不小于100g的文件
能够在5毫秒内打开至少100 g的文件
在任何情况下，服务器都可以在一毫秒内重新启动
在任何情况下，服务器都可以在毫秒内重新启动
在任何情况下，服务器都可以在毫秒内重新启动。
在任何情况下，服务器都可以在1毫秒内完成重新启动。
用户在平台上提交的代码可以在2毫秒内收集并运行
用户在平台上提交的代码将在2毫秒内完成编译和执行。
用户在平台上提交的代码可以在2毫秒内编译和运行
用户在平台上提交的代码可以在2毫秒内编译和执行
用户在平台上提交的代码，在2毫秒内编译并执行
从用户点击draw按钮开始，系统将在2毫秒内完成图像的绘制和显示
用户点击绘图按钮，系统将在2毫秒内完成绘图和图像显示
从用户点击Draw按钮开始，系统将在2毫秒内完成图像的绘制和显示。
用户单击油漆按钮后，2毫秒内完成图像绘制和显示。
从按下绘图按钮开始，系统必须在2毫秒内完成绘图和图像表示
从用户单击“绘图”按钮开始，系统必须在2毫秒内完成绘图和图像显示。
该程序可以以每秒1000帧的速度处理分辨率不低于1280.800的视频
程序可以以1000帧每秒的速度处理不低于分辨率1280*800的视频。
该程序可以以每秒1000帧的速度处理视频，分辨率至少为1280*800
该程序可以以每秒1000帧的速度处理分辨率不低于1280*800的视频
该程序可以以每秒至少1280*800到1000帧的分辨率处理视频
该程序能以每秒1000帧的速度处理分辨率不低于1280×800的视频。
集装箱可以承受1亿立方米的压力。不爆炸的
容器能承受1亿kPa的压力，无爆炸
容器能承受1亿kPa的压力而不发生爆炸
容器不发生爆炸，能承受一亿公里帕斯卡的压力
该容器能承受1亿kPa的未爆炸压力
当暴露于大剂量辐射时，操作员的最大死亡概率为15%
操作员在照射剂量不超过15%时死亡的可能性
操作员在高剂量辐射下死亡的几率高达15%
操作人员暴露在高剂量辐射下死亡的可能性高达15%。
如果操作员暴露在大剂量辐射中，其最大死亡概率为15%
如果受到大量的放射线量的话，工作人员会以最大15%的概率死亡。
定位评估功能定位精度可达1微米
定位功能定位精度可达1微米
定位精度评价功能定位精度可达1微米
位置评价功能的定位精度可以达到1微米
位置评估功能的定位精度可达1微米
假定高铁的运行速度每分钟达到二十公里
假设高速铁路能以每分钟20公里的速度运行
假设高速列车可以以每分钟20公里的速度行驶
假设高速列车能以每分钟20公里的速度运行。
假设高速铁的移动速度高达20 km/min
假设高速列车以20km/min的速度运行
该产品可以将感染者的死亡率降低到4%以下
该产品可将感染者的死亡率降低到4岁以下。
产品可以将感染者的死亡率降低到不到4
该产品可将感染者的死亡率降低到4以下
产品可以将感染者的死亡率降低到4以下。
无论用户加载何种类型的图像，系统都可以在2毫秒内完成图像处理
无论用户下载哪种图像，系统都能在2毫秒内完成图像处理
无论用户上传什么图像，系统都能在2毫秒内完成图像处理
无论用户上传什么图像，系统都可以在2毫秒内完成图像处理。
无论用户上传的图像是什么，系统都可以在2毫秒内处理该图像
无论用户上传什么类型的图像，系统都可以在2毫秒内完成图像处理
无论用户上传何种图像，系统都能在2毫秒内完成图像处理
设备使用的显示设备的PPI不得低于1亿
设备所用显示设备的PPI不低于1亿
显示至少1亿个PPI的设备
设备使用的显示装置的PPI在1亿以上
该产品可将人员感染率降低15%
该产品可使人的发病率降低15%
该产品可将员工感染率降低15%
该产品可使员工感染率降低15%
产品可以使人员感染率下降15%。
该产品可使感染率降低15%。
该装置可在5000米范围内进行无线充电。
设备可以无线充电5000米
设备可以在五千米的距离内实现无线充电
设备可以在5000米的距离上提供无线电充电
该设备可以在5000米的距离内实现无线充电
在任何情况下，99%的请求都可以在毫秒内得到处理
无论如何，99%的请求可以在1ms内处理
在任何情况下，99%的请求都可以在1毫秒内完成
在任何情况下，99%的请求都是在1毫秒内处理的
无论如何，99%的请求可以在1毫秒内完成。
在任何情况下，99%的请求都可以在1毫秒内处理
容器能承受100000 kPa的压力而不发生爆炸
容器能承受10万kPa的压力，无爆炸
容量承受压力100000帕，无爆炸
容器能承受10万kPa的压力而不爆炸
容器不发生爆炸，能承受100000千帕的压力
如果催化剂从催化装置泄漏，30米半径范围内的人员死亡率不得超过20%。
催化装置催化剂泄漏时，30米半径内的人员死亡率不能超过20%
如果催化剂从催化装置泄漏，30米范围内的死亡率不得超过20%
如果催化剂的催化剂泄漏，30米半径范围内的人员死亡率为20%
催化装置催化剂泄漏时，30米范围内人员死亡率不得超过20%
催化装置催化剂泄漏时，半径30米范围内人员死亡率不得超过20%
触媒装置的触媒泄漏时，半径30米以内的人的死亡率不得超过20%。
假设路由器能够提供10G每秒的互联网接入速度
假设路由器每秒可以提供10g的互联网访问速度
假设路由器可以提供10 g/s的上网速度
假设一个路由器可以提供每秒10千兆字节的互联网接入速度
假设路由器可以提供每秒10g的互联网访问速度
假设路由器可以提供每秒10G的互联网接入速度
其他电池通常可以使用300年而无需更换
其他电池可正常使用300年，无需更换
允许其他电池运行300年而无需更换
不需要更换，可正常使用其他电池300年
另外一个电池可以使用300年而无需更换
安装其他电池可正常工作三百年而无需更换
设备可以潜到海平面以下10公里处
该设备可潜至海平面以下10公里处
设备可以在海平面以下10公里处潜水。
该设备可以潜入海平面以下10公里的位置
设备可以潜入海平面以下十公里的位置
设备可潜到海平面以下10公里处
在任何时候，该装置的功率不得超过1瓦
任何时候设备功率不超过1W
任何时候设备的电力都不超过1瓦。
任何时候设备功率不得超过1瓦
在任何时候，设备的功率都不会超过1瓦
在任何时候，设备的性能都不超过1瓦
该程序可以以每秒1亿帧的速度处理分辨率不低于1280*800的视频
该程序可以以每秒至少1280*800帧到1亿帧的分辨率处理视频
该程序可以以每秒1亿帧的速度处理分辨率不低于1280.800的视频
该程序可处理分辨率不低于1280×800～1亿帧/秒的视频
该程序可以以每秒1亿帧的速度处理视频，分辨率至少为1280*800
该程序可以以每秒1亿帧的速度处理分辨率小于1800*800的视频。
假设用户可以以每秒五十米的速度跳
假设用户可以以每秒50米的速度跳跃和奔跑
假设用户可以以每秒50米的速度跳跃
系统可以在崩溃后1分钟内恢复
它可以在系统崩溃后1分钟内恢复。
系统可以在崩溃后一分钟内恢复
系统崩溃后1分钟内恢复
系统可以在故障后1分钟内恢复
系统故障后1分钟内即可恢复
用户上传的任何视频都可以压缩到原始大小的5%，而不会损失分辨率和帧速率
用户上传的任何视频都可以压缩到原来大小的5%，而不会丢失分辨率和帧
用户上传的视频可以压缩到5%，而不会损坏分辨率和帧率。
用户上传的任何视频都可以压缩到原始大小的5%，而不会丢失分辨率和帧速率
系统错误识别的准确度不得低于70%
系统缺陷识别的准确率不低于70%
系统缺陷识别精度不低于70%
系统的故障识别精度不低于70%。
系统故障识别准确率不低于70%
系统的缺陷识别精度不低于70%
设备可在5秒内将5000个文件从至少1吨传输到1000公里
该设备可在5秒内将5000份重量不少于1吨的文件传送到1000公里以上
该设备可在5秒内传输5000份文件，重量不低于1吨，最长可达1000公里
该设备可在5秒内将5000份重量不低于1吨的文件传送至1000公里
该设备可在5秒内移动至少5000个文件，每1000公里重不少于1吨。
设备可以在5秒内将5000个重量不低于1吨的文件移出1000公斤。
编译器可以在一秒钟内编译包含至少1000个文件的项目。
编译器可以在一秒钟内完成至少1000个文件的编译
编译程序可以在1秒内完成文件数超过1000个的工程的编译。
编译器可以在一秒钟内完成不少于1000个文件的项目编译
编译器可以在一秒钟内编译至少1000个文件的项目
使用手机摄像头，App可以达到3000亿像素
借助移动设备的摄像头，该应用可以实现300亿像素的拍照效果
该应用程序可以使用移动摄像头拍摄300亿像素的照片
使用移动设备的摄像头，该应用程序可以实现300亿像素的摄影效果
借助移动设备摄像头，该应用可以实现300亿像素的拍照效果
通过使用移动设备的照相机，APP可以实现300亿像素的拍摄效果。
借助于移动设备的摄像头，该应用程序可以达到300亿像素的摄影效果
设备上的所有实体按钮都至少支持1千万次按压。
设备上的所有按钮都可以支持至少1000万次的点击
设备上的所有物理按钮都可以支持至少1000万次按键
设备上的所有物理按钮都支持至少1000万次点击
设备上的所有物理按钮都可以支持至少1000万次按下
系统用电量不超过10万千瓦。
系统年耗电不超过十万度
系统年能耗不超过10万kWh
系统的年耗电量不得超过100000 kwh
系统年能耗不超过10万千瓦
受重创时设备爆炸的概率不超过30%
当发生严重影响时，设备爆炸的概率不得超过30%
如果发生严重碰撞，设备的爆炸概率不得超过30%
严重冲击时，设备爆炸概率不超过30%
受到强烈冲击时，设备爆炸的概率不超过30%。
发生强烈冲击时，设备的爆炸概率不得超过30%。
确认这个系统能支持80000以上的用户。
确保系统能够支持80多万并发用户
确保系统支持超过800000个用户并发
确保系统支持80多万并发用户
确保系统能够同时支持80万以上的用户
确保系统支持超过80万用户的并发访问
无论用户上传何种类型的图像，系统都能在5毫秒内完成图像处理
无论用户上传什么图像，系统都能在5毫秒内完成图像处理
无论用户下载哪种图像，系统都能在5毫秒内完成图像处理
无论用户上传的图像是什么，系统都可以在5毫秒内处理该图像
无论用户上传何种图像，系统都能在5毫秒内完成图像处理
无论用户上传什么图像，系统都可以在5毫秒内完成图像处理。
任何时候设备功率不得超过5瓦
任何时候设备的电力都不超过5瓦。
任何时候设备功率不超过5W
任何时候，该装置的功率不得超过5瓦。
在任何时候，设备的功率都不会超过5瓦
在任何时候，设备的性能都不会超过5瓦
在任何情况下，该模型都能以至少80%的准确率识别语音信息。
在任何情况下，该模型都能以不低于80%的准确率识别语音信息
在任何情况下，该模型都能以不低于80%的准确率检测语言信息
在任何情况下，该模型都能识别出至少80%的准确度的声音信息
在任何情况下，该模型都能识别准确率不低于80%的语音信息。
在任一种情况下，模型可以以80%以下的精度识别声音信息。
这种装置可以在一秒钟内运送1000公里外的人员和物资。
该设备能在一秒钟内将人员和物资转移到1000公里以外的地方
该设备可以在一秒钟内将人员和材料转移到1000公里以外的地方
该装置可在不到一秒钟的时间内将人员和设备运送到1000公里处
该装置可在1秒内运送人和货物，距离不超过1000公里
设备可以在1秒内将人员和物资输送到距离1000公里的地方。
该设备可以在一秒钟内将人员和材料运送到1000公里以外的地点
严重冲击时，设备爆炸概率不超过20%
受到强烈冲击时，设备爆炸的概率不超过20%。
如果发生严重碰撞，设备的爆炸概率不得超过20%
当受到严重冲击时，设备爆炸的概率不得超过20%
发生剧烈冲击时设备爆炸概率不超过20%
发生严重冲击时，设备爆炸概率不超过20%
猛烈撞击时设备爆炸概率不超过20%
用户可以连续工作2000小时
无论数据库大小如何，设备都可以在10毫秒内完成数据库数据的备份
无论数据库大小如何，该设备都可以在10毫秒内完成数据库数据备份
无论数据库大小，设备都可以在10毫秒内完成数据库数据的备份。
无论数据库大小如何，设备都可以在10毫秒内完成数据库数据的备份。
无论数据库大小如何，设备都可以在10毫秒内备份数据库数据。
无论数据库大小，设备都可以在10毫秒内完成数据库数据备份
对于任何大小的文件，系统始终保持至少90%的压缩比。
对于任何大小的文件，系统始终可以保持不低于90%的压缩比
对于任意大小的文件，系统总是能保持90%以上的压缩比。
对于任何大小的文件，系统始终保持至少90%的压缩率
对于任何大小的文件，系统始终可以保持不低于90%的压缩率
用户在平台上提交的代码将在1毫秒内完成编译和执行。
用户在平台上提交的代码可以在毫秒内编译和执行
用户在平台上提交的代码可以在1ms内收集和运行
用户在平台上提交的代码，编译并在1毫秒内执行
用户在平台上提交的代码可以在1毫秒内编译和运行
用户在平台上提交的代码可以在1毫秒内编译和执行
在超过100公里的远程通信中，系统的延迟不应超过10ms。
在100km以上的远程通信中，系统延迟不得超过10ms。
在100公里以上的长途通信中，系统延迟不应超过10毫秒
在100公里以上的远程通信中，系统延迟不得超过10毫秒
在100公里以上的长途通信中，系统的时延不应超过10毫秒
由于长度超过100公里，系统的延迟不得超过10毫秒
在距离超过100公里的远程通信中，系统延迟不得超过10毫秒。
设备可以潜到海平面以下1000米的地方。
设备可潜至海平面以下1000米
这种设备可以潜到海平面以下1000米
该设备可潜至海平面以下1000米
设备可以潜入离海面一公里以下的位置。
这个设备可以潜到海平面以下一千米。
该装置能承受10公斤重的物体以100公里/小时的速度撞击
该装置能够承受10 kg物体以100 km/h的速度撞击。
该装置能承受10kg重量、100km/h速度物体的冲击。
该装置能承受重量为10公斤、速度为100公里的物体的冲击
该装置能承受重量为10kg、速度为100km/h的物体的冲击
装置能承受10kg重、100km/时物体的碰撞
当应用程序具有网络连接时，从发送请求到获取结果的时间间隔不得超过5毫秒。
当应用程序有网络连接时，请求和结果之间的间隔不应超过5毫秒
如果应用程序有网络连接，请求和结果之间的间隔不应超过5毫秒
如果应用程序具有网络连接，则应用程序与结果之间的间隔不得超过5毫秒。
如果应用程序具有网络连接，则从发出请求到获得结果的间隔不应超过5毫秒。
如果应用程序具有网络连接，则从发送请求到接收结果的间隔不得超过5毫秒
该系统可同时容纳100亿次访问
这个系统可以同时容纳100亿人。
系统可以同时接入100亿人
该系统可同时容纳100亿游客
该系统可同时容纳100亿次并发访问
该系统可同时容纳100亿人
该系统可同时容纳100亿次同时访问
5公里的距离可以进行无线充电
该设备可在5公里外提供无线电充电。
该设备可以在5公里的距离内实现无线充电
设备可以无线充电5公里
该装置可在5公里外进行无线充电
您可以将图像压缩到原始大小的30%，失真率不超过1%
它可以将图片压缩到原始大小的30%，失真率不超过1%
如果失真率不超过1%，则可以将图像压缩到原始大小的30%。
能够以不超过1%的失真率将图像压缩到其初始大小的30%
能够以不超过1%的失真率将图像压缩到其原始大小的30%
它可以将图像压缩到原始大小的30%，失真率不超过1%
在失真率不超过1%的情况下，图像压缩能力高达原始尺寸的30%
该系统可同时处理1亿次并发访问
该系统还可以处理1亿人的并发访问
系统可以同时处理1亿人的同时访问
系统可同时处理1亿次访问
该系统可同时处理1亿次同时访问
该系统同时处理1亿人
数据传输速度必须达到10000g s
数据传输速度应达到10000g/s
数据传输速度应该达到1000G/秒
数据传输速率应达到10000 g/s
数据传输速率必须达到10000 g/s
数据传输速度应为10000 g/s。
开发在不同操作环境下运行的系统的工作量不得超过总工作量的5%
开发在不同操作环境下运行的系统的工作量不应超过总工作量的5%
在不同操作环境中运行的开发系统的工作量不得超过总工作量的5%
开发在不同运转环境下运转的系统的工作量不能超过总工作量的5%。
在不同操作环境下操作系统的工作量不得超过总工作量的5%
开发在不同操作环境中运行的系统的工作量不得超过总工作量的5%。
在不同操作环境下运行的系统开发工作负载不得超过总工作负载的5%。
设备每次更新频率可达5Ns/s
该装置每次刷新速率可达5纳秒。
设备的刷新率每5纳秒就可以达到。
设备刷新速率一次可达5纳秒
设备的刷新率每次可达5纳秒
操作员可使用最大延迟为1ms的系统将设备控制在100000 km范围内
使用系统的操作设备，能够在不超过1ms的延迟下控制100000公里
操作员可以使用该系统控制10万公里以外的设备，延迟不超过1毫秒
运营商可以使用系统以不超过1ms的延迟来控制距离100000公里的设备。
操作员使用该系统在10万公里外控制设备，延迟不超过1ms
如果罐区内最大60%的区域发生火灾，消防工作可在一小时内完成
如果不超过60%的区域被点燃，罐区可以在不到一小时内灭火。
罐区内火灾不超过60%时，罐区应能在1小时内灭火。
坦克区在不超过60%的区域起火的话，1小时内灭火结束
如果罐区面积不超过60%发生火灾，消防工作可在一小时内完成
如果罐区火灾面积不超过60%，消防工作可在一小时内完成
如发生油罐车火警，区内不超过60%，可在1小时内完成灭火工作
放入设备的食品保质期可达20年
投入该设备的产品保质期可长达20年
放置在设备中的食物的使用寿命可达20年
本设备内食品的保质期为20年
设备中的食品保质期可达20年
本设备的食品保质期可达20年。
放入设备中的食物的使用寿命可达20年。
假设高速列车以15km/min的速度运行
高速铁的允许速度可达15 km/min
假设高速列车能以每分钟15公里的速度运行。
假设高速列车可以以每分钟15公里的速度行驶
假设高铁的运行速度每分钟达到15公里
假设高速铁路能以每分钟15公里的速度运行
用户下载的任何文件最多可压缩10兆
用户上传的文件全部可以压缩到10兆以下。
用户上传的任何文件都可以压缩到不超过10兆字节。
任何用户下载的文件都可以压缩到10MB
用户上传的任何文件都可以压缩到最大10兆字节
用户上传的任何文件都可以压缩到不超过10兆字节
测量设备的精度至少为10纳米
测量装置的精度至少为10纳米。
测量设备的精度应至少为10 Nm
测量设备的精度应至少为10 nm
测量仪器的精度应至少为10 nm
测量设备精度不低于10纳米
防护装置经得起一亿度的高温
保护装置能承受1亿摄氏度的温度。
保护装置可承受1亿度的温度。
该保护装置可承受1亿度高温
保护装置能承受1亿度的高温
这辆新能源汽车可以行驶1亿公里，无需充电或更换电池
这辆新车可以行驶1亿公里，不需要充电或更换电池
新能源汽车可以行驶1亿公里而不需要充电或更换电池。
新能源汽车可以行驶1亿公里，无需充电或更换电池
本新能源汽车不需要充电和换电池就能行驶1亿公里
这种新型动力车可以行驶1亿公里，无需充电或更换电池
假设用户可以以每秒1000米的速度跳跃
假设用户可以以每秒1000米的速度跳
假设用户可以以每秒1000米的速度跳跃和奔跑
假设用户能以每秒1000米的速度跳跃
这个团队可以减少15%的重症患者
该设备可使危重病人减少15%
该设备可将重症患者减少15%
设备重量减少15%
设备可以减少百分之十五的重病患者
保护装置可承受100000°C的高温
保护装置能承受10万度的温度
防护装置可以承受高达10万度的温度
防护装置可以承受100000度的高温
保护装置能承受10万度的高温
用户在平台上提交的代码，在5毫秒内编译并执行
用户在平台上提交的代码可以在5毫秒内收集并运行
用户在平台上提交的代码将在5毫秒内完成编译和执行。
用户在平台上提交的代码可以在5毫秒内编译和运行
用户在平台上提交的代码可以在5毫秒内编译和执行
装置1秒可将速度从0提高到1000km/时
该设备可以在一秒钟内将速度从0提高到1000公里/小时
该装置可以在一秒钟内将速度从0提高到1000公里/小时
该设备可以在1秒内将车速从0公里/小时提高到1000公里/小时
该设备可在1秒内将速度从0提高到1000公里/小时
该设备可以在一秒钟内将车速从0公里提高到1000公里
当应用程序具有网络连接时，从发送请求到获取结果的时间间隔不得超过10 ms。
当应用程序具有网络连接时，从发出请求到获得结果的间隔不应超过10ms
当应用程序有网络连接时，发送命令和获得结果之间的间隔不应超过10毫秒
当应用程序具有网络连接时，应用程序与结果之间的间隔不得超过10毫秒
如果应用程序具有网络连接，则从发送请求到接收结果的间隔不得超过10毫秒
如果应用程序具有网络连接，则请求和结果之间的间隔不得超过10ms
当应用程序具有网络连接时，从发送请求到获得结果的间隔不得超过10毫秒
当使用容量为5000毫安或以下的电池供电时，其寿命可达到4个月
5000 mA或以下电池的使用寿命为4个月
通过使用容量为5000毫安或以下的电池供电，其使用寿命可达到4个月
当使用容量为5000毫安或以下的电池供电时，其寿命可达四个月
使用容量在5000毫安以下的电池供电的话，可以续航4个月
使用5000 mA及以下电池，最多可续航4个月
使用5000毫安及以下电池时，续航时间长达4个月
5%的用户可以承受高剂量的辐射而不会死亡
百分之五的用户能承受更大剂量的辐射而不致死亡
5%的使用者能够承受高剂量辐射而不致死亡
5%的使用者能够承受高辐射剂量而不致死亡
百分之五的用户没有死亡，可以承受大量的辐射量
该系统可以学习用户的购买规则，模拟用户的购买行为，误差不超过2%。
系统可以学习用户的购买规律，模拟用户的购买行为，误差不超过2%
系统可以学习用户的购买权，模拟用户的购买行为，误差高达2%
系统可以学习用户的购买法则，可以以不超过2%的误差来模拟用户的购买行为。
系统可以学习用户的购买规则，模拟用户的购买行为，误差不超过2%
该系统可以研究购买规律，模拟用户的购买行为，误差不超过2%
发生爆炸时，机组内部操作人员的死亡率不得超过30%。
装置爆炸时，内部操作人员的死亡率不能超过30%
装置爆炸时，其内部操作人员的死亡率不得超过30%
装置爆炸时，其内部操作人员的死亡率不应超过30%
发生爆炸时，内部作业人员的死亡率不得超过30%。
如果设备发生爆炸，其内部操作员的死亡率不得超过30%
装置发生爆炸时，内部作业人员的死亡率不得超过30%。
扩展能力强，可保证达到200000终端的速度
强大的扩展能力，保证高达200000个终端的速度
容量扩展能力强，达到20万个终端时能保证速度
扩展性高，达到20000台终端时可以保证速度
具有较强的扩容能力，可保证达到20万个终端时的速度
容量大，达到200000个终端时可保证速度
设备爆炸时，人员死亡率不得超过10%
设备爆炸时，死亡率不得超过10%。
设备爆炸时的死亡率不得超过10%。
设备爆炸时，人的死亡率不得超过百分之十
如果发生设备爆炸，人员死亡率不得超过10%
设备爆炸的死亡率不超过10%
发生设备爆炸时，人员死亡率不得超过10%
服务器使用的处理器可以达到10Hz
服务器使用的处理器的主频率可以达到10Ghz
服务器使用的处理器频率高达10GHz
服务器使用的CPU主频可达10GHz
服务器使用的处理器主频可达10GHz
上一页请求之间的间隔不得超过1ms
主页请求之间的间隔不能大于1毫秒
前端页面请求之间的间隔不得大于1毫秒
前端页请求之间的间隔不能超过1毫秒
前端页面请求的间隔小于1毫秒
前端页面请求之间的间隔不得超过1毫秒
前端页面请求之间的间隔不能大于1毫秒
服务器的位置是10级抗震
服务器存储站点可以承受10级地震
服务器的存储位置可以承受10级地震
服务器的保管场所可以抵抗10级地震
服务器存储区可以承受10级地震
95%的新用户第一次尝试索赔，但成功了
95%的新用户首次尝试投诉
95%的新用户可以首次成功投诉
95%的新用户首次成功投诉
95%的新用户第一次尝试抱怨成功
95%的新用户第一次投诉成功
图像识别模型的准确度不应低于95%
图像识别模型准确率不低于95%
模型的识别精度不低于95%。
图像识别模型的精度不低于95%
图像识别模型的准确度不得低于95%
图像识别模型精度不能低于95%
图像识别模型的精度不应低于95%
在50公里以上的长途通信中，系统延时不超过10毫秒
在50公里以上的长途通信中，系统延迟不应超过10毫秒
在50公里以上的长时间通信中，系统延迟不得超过10毫秒
在50公里以上的远程通信中，系统的延迟不得超过10毫秒
在50公里以上的长途通信中，系统延迟不得超过10毫秒。
在超过50km的远程通信中，系统延迟不得超过10ms。
在50公里以上的远程通信中，系统的延迟不应超过10ms。
反应堆爆炸时，3公里半径范围内人员死亡率不得超过30%
如果反应堆爆炸，3-km半径范围内的人员死亡率不得超过30%
原子炉爆炸的情况下，半径3公里以内的死亡率不超过30%。
反应堆发生爆炸时，3km范围内的人员死亡不得超过30%。
3公里范围内发生反应堆爆炸的人的死亡率不超过30%
反应堆爆炸时，3公里半径内的人的死亡率不超过30%
反应堆爆炸时，半径3公里范围内人员死亡率不得超过30%
该装置可在1毫秒内运送不少于5000人到1000公里以上。
该装置每1ms可搭载至少5000人，距离至少1000公里
该装置可在1毫秒内将至少5000人运送至1000公里
该设备能在1毫秒内将不少于5000人传输到1000公里
该装置可以在1毫秒内将5000人以上的人员送往1000公里外。
该设备可以在毫秒内传输不少于5000人到1000公里的信息
宇宙飞船可以在太空中以20光年的速度飞行
宇宙飞船能以20光年的速度在太空中飞行。
航天器可以在太空中以20光年的速度飞行
宇宙飞船可以以20光年的速度在太空中飞行
宇宙飞船能以20光年的速度在宇宙飞行。
当使用容量为5000毫安或以下的电池供电时，其寿命可达10个月
容量为5000 mA及以下的电池，使用寿命为10个月
5000 mA或以下电池的使用寿命为10个月
使用5000毫安及以下电池时，续航时间长达10个月
通过使用容量为5000毫安或以下的电池供电，其使用寿命可达到10个月
当使用容量小于等于5000毫安的电池供电时，其寿命可达10个月
使用容量在5000毫安以下的电池供电的话，可以续航10个月
产品可以将感染者的死亡率降低到1以下。
该产品可以将感染者的死亡率降低到1%以下
该产品可将感染者的死亡率降低到1以下
该产品可将感染者的死亡率降低到1
产品可以将感染者的死亡率降低到不到1
死于感染的人数不超过总人数的5%
因感染而死亡的人数不超过总人数的5%。
感染死亡人数不超过总人数的5%
感染死亡人数不超过总数的5%
死于感染的人数不超过总数的5%
20%的用户充值金额在100万以上
20%的用户充值超过100万
20%的用户充电超过100万
20%的用户超过100万。
20%的用户负载超过100万
设备在10公里的距离内可以无线充电
该设备可在10公里外提供无线电充电。
该设备可以在10公里的距离内实现无线充电
该装置可在10公里外进行无线充电
该设备可无线充电10公里
设备保证患者失血率不超过10%
该设备可保证失血率不超过10%。
设备可以保证患者的失血率不超过10%。
该设备可确保患者失血率不超过10%
该设备能保证患者失血率不超过10%
设备可保证患者失血率不超过10%
本产品可使员工感染率降低30%
该产品可使感染率降低30%。
产品可以降低人员的感染率30%。
该产品可将人员感染率降低30%
该产品可使人的发病率降低30%
您可以在20毫秒内完成对任意大小的图像的上传。
在20毫秒内下载任何图像大小
对于任何大小的图像，您都可以在20毫秒内下载
任何大小的图像都可以在20毫秒内上传
对于任何大小的图像，您可以在20毫秒内完成加载
在任何情况下，服务器都有30%的空闲带宽
服务器在任何情况下都由30%的未使用带宽供电
服务器在任意情况下使用30%的空闲带宽
在任何情况下，服务器由30%的空闲带宽组成
在任何情况下，服务器都由30%的空闲带宽组成
执行从用户到系统的命令，系统运行时间不能超过5毫秒
从用户发送语音指令到系统完成指令执行的时间不超过五毫秒。
从用户发送语音命令到系统完全执行命令之间的时间不得超过5毫秒。
从用户发出声音命令到系统完成命令的执行，系统的时间不能超过5毫秒。
从用户发送语音指令到系统完成指令执行的时间不超过五毫秒
从用户发送语音指令到系统完成指令执行，系统不应超过5毫秒。
当用户收到子弹时，产品伤害降低80%
当用户收到射击时，该产品可以减少80%的伤害
如果用户受到枪击，产品可以减少80%的伤害。
当用户被击中时，该产品可以减少80%的伤害
射击时，使用者可减少百分之八十的伤害
如果用户收到射击，该产品可以减少80%的伤害
用户下载的任何文件最多可压缩15字节
用户上传的任何文件都可以压缩到不超过15字节
用户上传的文件全部可以压缩到15字节以下。
服务器在任何情况下都是5%的空闲带宽
在任何情况下，服务器都有5%的空闲带宽
在任何情况下，服务器由空闲带宽的5%组成。
服务器在任何情况下都由5%的未使用带宽供电
在任何情况下，服务器都由5%的空闲带宽组成
500万张图像可用于深度神经网络训练
能够校准500万张图像进行深层神经网络训练
500万张图像可用于深层神经网络的训练
5%的用户充电金额在100万以上
5%的用户充值超过100万
5%的用户超过100万。
5%的用户充电超过100万
百分之五的用户负载超过一百万
该系统可在2微秒内完成长度至少为1000字的短语的翻译
该系统能在2微秒内完成不少于1000个单词的句子翻译
该系统能在2微秒内完成不少于1000字的句子翻译
该系统能在两微秒内完成不少于1000个单词的句子翻译
该系统能在2微秒内翻译至少1000个单词的句子
系统可以在2微秒的时间内完成1000个单词的句子翻译
该设备可以在2公里的距离内实现无线充电
设备2公里的距离可以无线充电
设备可以无线充电2公里
该设备可在2公里外提供无线电充电。
该装置可在2公里外进行无线充电
反应堆爆炸时，3公里半径范围内的人员死亡率不超过15%
原子炉爆炸时，半径3公里以内的死亡率没有超过15%。
反应堆爆炸时，3公里半径内的人的死亡率不超过15%
反应堆爆炸时，半径3公里范围内的人员死亡率超过15%
3公里范围内发生反应堆爆炸的人的死亡率不超过15%
反应堆爆炸时，3km范围内的人员死亡率不得超过15%。
反应堆爆炸时，半径3公里范围内的人员死亡率不超过15%
对于任何大小的文件，系统始终可以保持不低于99%的压缩比
对于任何大小的文件，系统始终可以保持不低于99%的压缩率
对于任意大小的文件，系统总是能保持99%以上的压缩比。
对于任何大小的文件，系统始终保持至少99%的压缩
对于任何大小的文件，系统始终保持至少99%的压缩率
捆的初始速度不得低于50 km/s。
初始弹丸速度不小于50公里/秒
子弹的初速不低于五千米
子弹初速不低于50公里/秒
子弹的初速不低于每秒50公里
该设备可在5000℃的高温下正常工作。
设备可以在5000度的高温环境中正常工作。
该设备能在5000度的高温环境下正常工作
该设备可在5000度的高温环境下正常工作
设备可在5000度高温下运行
该设备可在5000℃高温下正常工作。
因系统故障导致的误操作，给用户造成的资金损失不超过300万元。
系统发生故障给用户造成的资金损失不得超过300万元
如果由于系统故障而操作不当，用户不能获得超过300万美元的服务。
因系统故障发生误操作的，给用户的资金损失不得超过300万人民币。
因系统故障导致误操作，给用户造成的资金损失不超过300万元
因系统故障导致操作不当，给用户造成的资金损失不得超过300万元
因系统故障误操作，给用户造成的资金损失不超过300万元
该设备可在5秒内将100个重量至少为1吨的文件传输到远程
该设备可在5秒内将100份重量不低于1吨的文件传输至5000公里
该设备可在5秒内将100个重量至少为1吨的文件传输至5000公里
设备可以将100个重量在1吨以下的文件在5秒内移出5000公斤。
该设备可在5秒内将100份重量不低于1吨的文件传送至5000公里
该设备可在5秒内将100份重量不少于1吨的文件传送到5000公里
系统时钟与UTC时间之间的误差每年不得超过5毫秒
系统时钟和UTC时间之间的年误差不得超过5毫秒
系统时钟的年误差和UTC时间误差不超过5毫秒
系统时钟误差每年不超过5毫秒
系统时钟的年误差不得超过UTC时间的5毫秒
系统时钟与UTC时间之间的年误差不得超过5毫秒
10%的用户充电金额在100万以上
10%的用户负载超过100万
10%的用户充电超过100万
10%的用户充值超过100万
10%的用户超过100万。
严重冲击时，设备爆炸概率不超过20%
受到强烈冲击时，设备爆炸的概率不超过20%。
如果发生严重碰撞，设备的爆炸概率不得超过20%
设备在受到猛烈撞击时爆炸的概率不超过20%
发生剧烈冲击时，设备的爆炸概率不得超过20%。
发生严重冲击时，设备爆炸概率不超过20%
当发生严重影响时，设备爆炸的概率不得超过20%
服务器可以在1纳秒内对3000张图像进行分类
该服务器可以在1纳秒内对3000张图像进行分类
该服务器可以在纳秒内对3000张图像进行分类
服务器每1ns可对3000个图像进行排序
服务器可以在1纳秒内对3000个图像进行排序
服务器可以在1纳秒内完成3000张图像的分类工作
服务器的10%处于空闲状态
服务器闲置10%的时间
服务器有10%的时间处于空闲状态
服务器有10%的空闲时间
服务器空闲10%的时间
服务器有10%的时间停机
对于处于任何状态的移动设备，系统可以在1毫秒内备份数据
对于任何移动设备，系统都可以在1ms内备份数据
对于任何状态的移动设备，系统可以在1毫秒内完成数据备份。
对于处于任何状态的移动设备，系统可以在1毫秒内完成数据备份。
对于任何情况下的移动设备，系统都可以在毫秒内执行数据备份
对于任何状态的移动设备，系统都可以在1毫秒内完成数据备份
设备电源线的长度至少为一百米
设备电源线的长度必须至少为100米
设备电源线的长度应至少为100米
设备电源线的长度应至少为100m
设备电源线长度不小于100米。
设备电源线长度不小于100 m
设备的电源线长度至少为100米
该设备可在10公里外提供无线电充电。
该设备可实现10公里的无线充电
10公里的距离可以进行无线充电
该装置可在10公里外进行无线充电
该设备可无线充电10公里
物流可以在10分钟内将包裹送到1000公里外的客户手中
物流可以在10分钟内将包裹送到客户手中
物流可以在10分钟内将包裹运送到1000公里外的客户手中
物流可以在10分钟内将包裹运到距离1000公里远的客人手中。
该设备可无线充电10公里
该设备可在10公里外提供无线电充电。
该设备可实现10公里的无线充电
10公里的距离可以进行无线充电
该装置可在10公里外进行无线充电
物流可以在10分钟内将包裹运送到1000公里外的客户手中
物流可以在10分钟内将包裹送到客户手中
物流可以在10分钟内将包裹送到1000公里外的客户手中
物流可以在10分钟内将包裹运到距离1000公里远的客人手中。
无论数据库大小如何，设备都可以在5毫秒内完成数据库数据的备份
无论数据库大小如何，设备都可以在5毫秒内完成数据库数据的备份。
不管数据库大小，设备都可以在5毫秒内完成数据库数据的备份。
无论数据库大小如何，设备都可以在5毫秒内备份数据库数据。
无论数据库大小如何，设备都可以在5毫秒内完成数据库数据备份
无论数据库大小，设备都可以在5毫秒内完成数据库数据备份
20%的用户充值金额在100万以上
20%的用户充值超过100万
20%的用户充电超过100万
20%的用户负载超过100万
20%的用户超过100万。
该系统可在1微秒内完成长度至少为1000字的短语的翻译
该系统可以在一微秒内完成不少于1000个单词的句子翻译
该系统可在1微秒内完成不少于1000字的句子翻译
该系统能在1微秒内完成不少于1000个单词的句子翻译
系统可在1微秒内翻译1000字以上的句子
系统可以在一微秒的时间内完成1000个单词的句子翻译
用户死亡率降低99%
用户死亡率减少99%
可以将用户死亡率降低99%
平台发送的认证邮件可以在5毫秒内发送到用户邮箱。
在任何时候，平台发送的认证消息都可以在5毫秒内发送到用户邮箱
平台发送的认证邮件可以在5毫秒内随时发送到用户邮箱
在任何时候，平台发送的身份验证消息都可以在5毫秒内发送到用户邮箱。
任何时候，平台发送的认证电子邮件都可以在5毫秒内发送到用户邮箱
任何时候，平台发送的认证邮件都可以在5毫秒内发送到用户的邮箱。
对于任何状态的移动设备，系统都可以在一毫秒内完成数据备份
对于任何状态的移动设备，系统可以在1毫秒内完成数据备份。
对于处于任何状态的移动设备，系统可以在毫秒内备份数据
对于任何移动设备，系统都可以创建毫秒的数据备份
对于任何情况下的移动设备，系统都可以在毫秒内执行数据备份
对于处于任何状态的移动设备，系统可以在毫秒内完成数据备份。
在极端情况下，设备爆炸，以设备为中心半径2米范围内的人员死亡率不超过30%。
在极端情况下，以设备为中心的设备发生爆炸，2米半径内的死亡率不超过30%
在极端情况下，设备爆炸，以设备为中心，在2米范围内死亡率不超过30%
在极端情况下，设备爆炸，以设备为中心，2米范围内人员死亡率不超过30%。
在极端情况下，当设备爆炸时，以设备为中心半径两米范围内的人员死亡率可能为30%
在极端情况下，当设备爆炸时，以设备为中心半径2米范围内的人员死亡率不得超过30%
系统可以在崩溃后30秒内恢复
30秒后系统恢复
系统崩溃后30秒内恢复
系统可以在故障后30秒内恢复
它可以在系统崩溃后30秒内恢复。
在不间断供电的情况下，服务器可以正常运行300个月
电力供应未中断时，服务器可运行300个月，无故障。
服务器可以在不中断电源的情况下运行300个月。
服务器可以在不中断电源的情况下无故障运行300个月
在不间断供电的情况下，服务器可以运行三百个月而不发生故障
任何用户都可以通过至少5毫秒的延迟平台进行会议
任何用户都可以通过平台举行延迟不少于5毫秒的会议
任何用户都可以通过该平台以不少于5毫秒的延迟进行会议
任何用户都可以通过平台进行延迟不小于5毫秒的会议
任何用户都可以通过平台进行5毫秒以上的延迟会议。
任何用户都可以通过平台以至少5毫秒的延迟召开会议
任何用户平台的网络延迟不超过1毫秒
平台任何用户的网络延迟不得超过1ms
任何平台用户的网络延迟不得超过1ms
任何平台用户的网络延迟不超过1ms
平台用户的网络延迟不得超过1毫秒
平台上任何用户的网络延迟小于1毫秒
该系统可以在一秒钟内将语音转换成文本
系统可以在一秒钟内把发音转换成文字。
该系统可以在一秒钟内将语音转换为文本
系统可以在1秒内将声音转换成文本
系统在一秒钟内将语音转换为文本
系统可以在一秒钟内将语音转换成文本
本产品改装后，载重量可达1000吨
使用本产品改装后，四座家用轿车的负载可达到1000吨
家庭四座车改装后载重可达1000吨
使用本产品改装后，家用四座轿车的载重可达1000吨
家用4辆轿车使用本产品进行改装后，负荷可达到1000吨。
用该产品改装后，国产四座轿车的载重可达1000吨
国产四座轿车改装后，载重能力可达1000吨。
如果区域内发生火灾不超过60%，罐车可在4小时内完成灭火。
如果罐区火灾面积不超过60%，消防工作可在4小时内完成
如果罐区面积不超过60%发生火灾，消防工作可在4小时内完成
除非60%以上的区域发生火灾，否则罐区可在4小时内灭火。
坦克区在不超过60%的区域起火的话，4小时内灭火结束
罐区应能在火灾发生后4小时内扑灭不超过60%的区域内的火灾。
如果罐区内最大60%的区域发生火灾，消防工作可在四小时内完成
该设备可以在1毫秒内将速度从500km/h降至0
该设备可以在1毫秒内将车速从500公里/小时降至0
该装置可以在1毫秒内将速度从500 km/h降低到0
该装置可在1毫秒内将速度从500 km/h降至0
该设备可以在毫秒内将车速从500公里/小时降至0
安装速度从500 km/h降低到0，每1ms
该装置可以在1毫秒内将速度从500公里/点降低到0。
基于深度学习的分类器可以在一毫秒内处理1000个文本数据
基于深度学习的分类器可以在毫秒内处理1000个文本数据
该分类器基于深入的研究，可以处理1000毫秒的文本数据
基于深度学习的分类器1毫秒就能处理1000个文本数据
深度学习分类器可以在毫秒内处理1000个文本数据
无论数据库大小，设备都可以在2毫秒内完成数据库数据的备份。
无论数据库大小如何，设备都可以在2毫秒内完成数据库数据的备份
无论数据库大小如何，设备都可以在2毫秒内完成数据库数据的备份。
无论数据库大小如何，设备都可以在2毫秒内备份数据库数据。
无论数据库大小如何，该设备都可以在2毫秒内完成数据库数据备份
无论数据库大小，设备都可以在2毫秒内完成数据库数据备份
这个屏幕可以使用1000年
画面可以持续1000年
屏幕可以使用1000年
屏幕可以工作1000年
屏幕可以运行1000年
基于深度学习的分类器可以在4毫秒内处理1000个文本数据
深度学习分类器可以在4毫秒内处理1000个文本数据
该分类器基于深度研究，可在4毫秒内处理1000个文本数据
基于深度学习的分类器在4毫秒内可以处理1000个文本数据
受网络带宽或网络额定速率的限制，系统处理查询的最慢速度应达到每分钟1000次，80%的用户在10秒内响应。最后，所有用户都可以成功请求。
由于网络带宽或额定网络速度的限制，系统最慢的查询处理速度必须达到每分钟1000次，在10秒内得到响应的用户达到所有最终用户成功请求的80%。
受网络带宽或标称网络速率的限制，处理查询的较慢系统速度应达到每分钟1000个查询，80%的用户在10秒内响应。最后，所有用户都可以成功请求。
受网络带宽或网络额定速率的限制，系统处理请求的最慢速度应达到每分钟1000个请求，80%的用户在10秒内响应。最后，所有用户都可以成功请求。
受网络带宽和网络额定速度的限制，系统处理查询的最慢速度达到每分钟1000个，在10秒内响应的用户中有8成是最后一个用户成功要求的。
根据网络吞吐量或网络额定速度，系统查询的最大速度为每分钟1000次，用户数，在10秒内收到回复的用户达到8个。
由于网络带宽或额定网络速率的限制，系统请求处理速度最慢为每分钟1000个请求，10秒内收到响应的用户有80%可以成功请求。
使用WiFi信号定位时，定位精度可达5cm
当使用WiFi信号进行定位时，定位精度可达5cm。
用WIFI信号进行定位时，定位精度为5cm
WiFi信号定位精度可达5cm
使用WiFi信号进行定位时，定位精度可达5cm
30%的使用者能够承受高辐射剂量而不致死亡
30%的用户可以承受高剂量的辐射而不会死亡
30%的使用者能够承受高剂量辐射而不致死亡
百分之三十的用户没有死亡，可以承受大量的辐射量
30%的用户可以承受更大剂量的辐射而不会死亡
服务器处理器每秒可执行100亿次浮点计算
服务器处理器每秒可以执行100亿次浮点运算
服务器处理器每秒钟可执行浮点运算100亿次。
服务器的处理器每秒可以执行100亿次浮点计算
服务器处理器每秒可以计算100亿个浮点数
服务器处理器每秒可以执行100亿次浮点计算
服务器有20%的时间处于空闲状态
服务器空闲20%的时间
服务器闲置20%的时间
服务器20%处于空闲状态
服务器有20%的空闲时间
服务器有20%的时间停机
无论进行何种类型的业务拓展，系统的日常运营成本均不高于10元人民币
无论业务扩展的种类如何，该系统每天的经营成本都不会超过10元。
无论进行何种业务拓展，系统每日运营成本均不超过10元
无论企业的扩张类型如何，系统的日运行费用不超过10元。
无论实现何种业务拓展，系统每日运营成本均不超过10元
无论何种业务扩展，系统的日常运营成本均不超过10元人民币。
无论业务进行哪种扩张，系统每天的运营成本都不超过10人民币。
4秒内可将人员输送到距离1000公里的目的地
可在距离目的地4秒钟内运送人员1000公里
它能在四秒钟内将人们运送到1000公里外的目的地
它能在4秒内将人们运送到1000公里外的目的地
可在4秒内将人员运送至1000公里
能够在4秒内将人运送到1000公里的目的地
当失真率不超过1%时，用户上传的图像可以压缩到不超过50字节
用户上传的图像在失真率不超过1%的情况下可压缩不超过50字节
当失真率不超过1%时，用户上传的图像可以压缩成不超过50字节
用户上传的图像最多可压缩50字节，失真率不超过1%
用户上传的图像可以压缩到不超过50字节，失真率不超过1%
如果失真率不超过1%，用户上传的图像可以压缩到不超过50字节
当失真率不超过1%时，用户上传的图像最多可压缩到50字节
无论数据库大小如何，设备都可以在毫秒内完成数据库数据的备份。
无论数据库大小，设备都可以在毫秒内完成数据库数据的备份。
无论数据库有多大，设备都可以在毫秒内完成数据库数据的备份
无论数据库有多大，设备都可以在毫秒内完成数据库数据备份
无论数据库大小如何，设备都可以在毫秒内备份数据库数据。
无论数据库有多大，设备都可以在一毫秒内完成数据库数据的备份
无论数据库大小，设备都可以在毫秒内完成数据库数据备份
系统能够在1秒内完成1000G以上大小的数据文件的装载。
系统可在1秒内完成加载大小不小于1000g的数据文件
系统可以在一秒钟内加载至少1000 g的数据文件
系统可以在一秒钟内完成加载大小不小于1000 g的数据文件
系统可以在一秒钟内完成大小不小于1000g的数据文件的上传
系统可在一秒钟内完成至少一千g的数据文件下载
系统能在1秒内完成大小不小于1000g的数据文件加载
CPU功率可达每秒800 EH
中央处理器的运算力可以达到每秒800EH
中央处理器的计算能力可达每秒800 EH
CPU的计算能力可以达到每秒800 eh
CPU处理能力可达每秒800 eh
CPU的计算能力可达每秒800
如果系统使用GPS定位，定位精度必须达到5mm
系统使用GPS定位时，定位精度应达到5mm
如果系统使用GPS进行定位，则定位精度应高达5 mm。
使用GPS定位系统时，定位精度应为5mm。
当系统用GPS定位时，定位精度为5mm
系统采用GPS定位时，定位精度应达到5mm
使用GPS定位系统时，定位精度应达到5mm
假设用户可以以每秒100米的速度飞行
假设用户可以以每秒100米的速度跳跃和奔跑
假设用户可以以每秒100米的速度跳跃
系统时钟和UTC时间之间的年误差不应超过10毫秒
系统时钟的年误差和UTC时间误差不超过10毫秒
系统时钟和UTC时间之间的年误差不得超过10毫秒
系统时钟的年误差不应超过UTC时间的10毫秒
系统时钟与UTC时间之间的误差每年不得超过10毫秒。
系统时钟与UTC时间之间的年误差不得超过10毫秒
系统时钟误差每年不超过10毫秒
设备电池能放电5000次
设备电池可充放电5000次
该装置电池可充放电5000次
即使使用者在接种疫苗后仍被感染，死亡率也不会超过5%
即使接种疫苗后感染持续，死亡率也不会超过5%。
即使使用者在接种疫苗后仍然受到感染，死亡率也不得超过5%。
即使在接种疫苗后，消费者仍然受到感染，死亡率也不超过5%
接种疫苗后，即使用户感染，死亡率也不会超过5%。
系统始终可以支持Internet上的链接
系统始终保持Internet链接
系统可以随时保持互联网链接
该系统可以随时维护互联网连接
系统始终保持到Internet的链接
该系统可以随时保持互联网连接
用户每分钟可以输入1亿个汉字
用户每分钟可输入1亿个字符
用户每分钟可输入1亿个汉字
用户一分钟能输入一亿个汉字
CPU的功率可以达到每秒50欧
中央处理器的运算力可以达到每秒50EH
CPU的计算能力可以达到每秒50 eh
处理器每秒可计算高达50 EH
CPU性能可达每秒50 EH
CPU处理能力可达每秒50 eh
物流可以在1分钟内将包裹送到1000公里外的客户手中
物流可以在一分钟内以1000公里的速度运送包裹给客户
物流可以在1分钟内将包裹送到客户手中
物流可以在一分钟内将包裹送到1000公里外的客户手中
物流可以在1分钟内给距离1000公里的客人运送包裹
系统数据库占用的空间不应超过20KB
系统数据库所占用的空间不得超过20kb。
系统数据库的空间不能超过20KB
系统数据库不能超过20KB
系统数据库占用的空间不得超过20KB
系统数据库占用的存储空间不得超过20KB
系统数据库不应超过20KB
设备可以保证患者的失血率不超过30%。
设备保证患者失血率不超过30%。
该设备可确保患者失血率不超过30%
该设备能保证患者失血率不超过30%
设备可以保证病人的失血率不超过30%。
该设备确保失血率不超过30%。
用户可以连续工作100000小时
用户可以连续10000小时工作
用户可以连续工作10万小时
车辆可以载运三百多吨货物。
该车可运输不少于300吨货物
这辆车能运载不少于300吨的货物
车辆可运载不少于300吨货物
该车可运载至少300吨货物
可运载不少于300吨货物的车辆
这种新型动力车可以行驶1000公里，无需充电或更换电池
本新能源汽车不需要充电和换电池就能行驶1000公里
这辆新能源汽车不需要充电或更换电池就可以行驶1000公里
这辆新能源汽车可以行驶1000公里而不需要充电或更换电池。
新能源汽车可以行驶1000公里，无需充电或更换电池
新能源汽车无需充电或更换电池即可跑1000公里
对于任意大小的文件，系统总是能保持70%以上的压缩比。
对于任何大小的文件，系统始终可以保持不低于70%的压缩比
对于任何大小的文件，系统始终保持至少70%的压缩比
对于任何大小的文件，系统始终可以保持不低于70%的压缩率
对于任何大小的文件，系统始终保持至少70%的压缩率
程序的代码应该能够在0.0001秒内编译
程序代码必须在0.0001秒内收集
程序代码必须在0.0001秒内完成编译。
程序代码必须在0.0001秒内编译
程序代码应能在0.0001秒内编译
程序代码必须在00001秒内编译
借助移动设备的摄像头，该应用可以实现50亿像素的拍照效果
使用移动设备的摄像头，该应用程序可以拍摄50亿像素的照片
使用手机摄像头，App可以达到50亿像素
通过使用移动设备的相机，应用程序可以达到50亿像素的拍摄效果。
该应用程序使用移动摄像头拍摄50亿像素的照片
使用移动设备的摄像头，该应用程序可以实现50亿像素的摄影效果
借助移动设备摄像头，这款应用可以实现50亿像素的拍照效果
设备可以在2000度的高温环境中正常工作。
该设备能在2000℃高温下正常工作。
该设备能在2000度的高温环境下正常工作
设备能在2000°C的高温环境下正常工作
该设备能在2000克高温下正常工作.
该设备能在2000度高温环境下正常工作
设备可在2000℃高温下运行
系统年能耗不得超过10万度
系统的年耗电不能超过10万度。
系统的年能耗不得超过100000度
系统年能耗不超过10万度
系统的年耗电量不得超过100000度
系统用电量不得超过10万千瓦。
系统编译器下载代码不得超过10b
系统编译上传的代码，生成的程序大小不能超过10B
系统编译加载的代码，生成的程序大小不能超过10B
系统下载代码编译生成的程序大小不超过10B
编译系统上传的代码生成的程序的大小不能超过10b。
设施发生爆炸时，内部操作人员的死亡率不得超过15%。
如果设备发生爆炸，其内部操作员的死亡率不得超过15%
装置发生爆炸时，内部工作人员的死亡率不得超过15%。
装置爆炸时，内部操作人员的死亡率不得超过15%
在发生爆炸的情况下，内部操作人员的死亡率不得超过15%。
装置发生爆炸时，其内部操作人员的死亡率不得超过15%
处理器的计算能力可以达到每秒500 EH
中央处理器的运算力可以达到每秒500EH
CPU的计算能力可达每秒500eh
CPU性能可达每秒500EH
CPU的功率可以达到每秒500赫兹
CPU处理能力可达每秒500eh
CPU计算能力可达每秒500eh
服务器可以在5纳秒内对3000个图像进行排序
服务器可以在5纳秒内对3000张图像进行分类
服务器可以用5纳秒完成3000张图像的分类
服务器可以在5毫微秒内对3000个图像进行排序
该服务器可以在5纳秒内对3000张图像进行分类
服务器时间和GMT时间之间的错误不得超过10纳秒
服务器时间和格林威治时间的误差不超过10纳秒
格林威治标准时间服务器错误不超过10 NS
服务器时间和格林威治标准时间之间的误差不超过10纳秒
服务器时间和平均格林威治时间之间的误差不超过10纳秒
服务器时间与格林威治时间之间的误差不超过10纳秒
如果压力容器发生爆炸，对周围设备的损坏率不得超过80%
压力容器爆炸时，对周围设备的损坏率不应超过80%
压力容器爆炸时，周围设备的破坏率不得超过80%。
压力容器爆炸时，对周围设备的损坏率不得超过80%
压力容器发生爆炸时，对周围设备的损坏率不得超过80%。
压力容器爆炸时，对周围设备的损伤率不得超过80%
系统的故障识别精度不低于90%。
系统缺陷识别的准确率不低于90%
系统故障识别的准确度不得低于90%
系统故障识别准确率不低于90%
系统的缺陷识别精度不低于90%
系统缺陷识别精度不低于90%
设备瞬间移动三千公里的能力
该设备可以在瞬间移动3000公里
设备可以立即移动3000公里
设备可以瞬间移动到三千公里以外的地方
该设备可以在短时间内移动3000公里
该装置可在3000公里外瞬间移动。
该装置可以在一秒钟内将速度从0提高到800公里/小时
该设备可以在一秒钟内将速度从0提高到800公里/小时
该装置可在1秒内将速度从0提高到800公里/小时
设备可以在1秒内将速度从0提高到800km/h
该设备可在1秒内将车速从0公里/小时提高到800公里/小时
该设备可以在一秒钟内将车速从0公里提高到800公里
70个用户的充值金额不低于20万
70用户充值金额不低于200000
70用户至少20万。
70位用户的充值金额不低于20万
70位用户的充值金额不应低于20万
70个用户的收费数量不得少于200000
70个用户的充值量不少于20万
该系统可以在一微秒内完成不少于1000个单词的句子翻译
该系统可以在一微秒内翻译至少1000个单词的句子
该系统可以完成每微秒至少1000字的短语翻译
系统可以在一微秒的时间内完成1000个单词的句子翻译
该系统能在一微秒内完成不少于1000字的句子翻译
系统可以在50纳秒内完成任意命令的执行。
系统可以在50纳秒内执行任何指令。
该系统可以在50纳秒内完成任何指令的执行
系统可以在50毫秒内执行任何命令
系统可以在50纳秒内执行任何命令
使用5000毫安及以下电池时，续航时间长达2个月
当使用容量小于等于5000毫安的电池供电时，其寿命可达两个月
通过使用容量为5000 Ma或以下的电池供电，其使用寿命可达到2个月
使用容量在5000毫安以下的电池供电的话，可以续航2个月
5000 mA或以下电池的使用寿命为2个月
5000 mA及以下电池的2个月使用寿命
当使用容量为5000毫安或以下的电池供电时，其寿命可达2个月
为了训练分类器，需要准备5000万个数据
为了训练分类器，需要准备5000万条数据
5000万数据准备用于分类器培训
为了训练分类器，必须准备5千万份数据。
培训分类器需要准备5000万篇数据文章
为了训练分类器，必须准备5000万个数据
该装置能承受150000伏的电压。
装置可以承受15万伏特的电压
该装置能承受150000伏的电压
该装置可承受150000伏的电压
该装置能承受15万伏的电压。
在任何情况下，该模型都能识别准确率不低于95%的语音信息。
在任何情况下，该模型都能以不低于95%的准确率识别语音信息
在任何情况下，该模型都能以不低于95%的准确率检测语言信息
在任一种情况下，模型可以以95%以下的精度识别声音信息。
在任何情况下，该模型都能以至少95%的准确率识别语音信息。
在任何情况下，该模型都能识别出至少95%的准确度的声音信息。
变压器爆炸时，周围100平方米范围内受伤概率不超过1%，死亡率不超过0.01%
变压器发生爆炸时，变压器周围100平方米范围内的伤亡概率不得超过1%，不得超过0.01%。
当变压器爆炸时，受伤的概率不超过1%，死亡率不超过0.01%。
如果变压器发生爆炸，100平方米范围内的受伤概率不超过1%，死亡率不超过0.01%
变压器发生爆炸时，100千伏范围内人员被击中的概率。m不超过1%，死亡率不超过0.01%。
变压器爆炸时，周围100平方米内受伤的概率不超过1%，死亡率不超过0.01%。
设备可以保证患者的失血率不超过30%。
设备保证患者失血率不超过30%
该设备可确保患者失血率不超过30%
该设备能保证患者失血率不超过30%
该设备可保证失血率不超过30%。
设备可保证患者出血不超过30%
系统时钟与UTC时间之间的误差每年不得超过4毫秒
系统时钟误差每年不超过4毫秒
系统时钟与UTC时间之间的年误差不得超过4毫秒
系统时钟和UTC时间之间的年误差不得超过4毫秒
系统时钟的年误差和UTC时间误差不超过4毫秒
当应用程序具有网络连接时，从发送请求到获取结果的时间间隔不得超过10 ms。
当应用程序具有网络连接时，发送命令和获得结果之间的间隔不应超过10毫秒
当应用程序具有网络连接时，从发出请求到获得结果的间隔不应超过10ms。
当应用程序具有网络连接时，发送请求和获得结果之间的间隔不得超过10毫秒
如果应用程序具有网络连接，则请求和结果之间的间隔不得超过10ms
如果应用程序具有网络连接，则应用程序与结果之间的间隔不得超过10毫秒
如果应用程序具有网络连接，则发送请求和接收结果之间的时间间隔不得超过10毫秒
用户每分钟可以输入5000个汉字
用户每分钟可输入五千个汉字
用户每分钟可输入5000个汉字
用户可以每分钟输入5000个汉字
服务器块可达到300G
服务器磁带块可高达300G
服务器磁带块可达300g
服务器的磁带块可达300g
服务器的带宽可以达到300G
服务器磁带块最大可达300G
系统时钟和UTC时间之间的年误差不应超过10毫秒
系统时钟的年误差和UTC时间误差不超过10毫秒
系统时钟与UTC时间之间的误差每年不得超过10毫秒
系统时钟和UTC时间之间的年误差不得超过10毫秒
系统时钟与UTC时间之间的年误差不得超过10毫秒
系统时钟误差每年不超过10毫秒
用户每年至少使用该系统5000小时
用户每年使用该系统的时间不少于5000小时
用户每年使用系统的时间不少于5000小时。
用户每年使用5000小时以上的系统
压力容器爆炸时，周围设备的破坏率不得超过10%。
如果压力容器发生爆炸，对周围设备的损坏率不得超过10%
压力容器爆炸时，对周围设备的损坏率不应超过10%
压力容器爆炸时，对周围设备的损坏率不得超过10%
压力容器发生爆炸时，对周围设备的损坏率不得超过10%。
压力容器爆炸时，对周围设备的损伤率不得超过10%。
无论数据库大小如何，设备都可以在5毫秒内完成数据库数据的备份。
不管数据库大小，设备都可以在5毫秒内完成数据库数据的备份。
无论数据库大小如何，设备都可以在5毫秒内备份数据库数据。
无论数据库大小如何，设备都可以在五毫秒内完成数据库数据的备份
无论数据库大小如何，该设备都可以在5毫秒内完成数据库数据的备份
无论数据库大小，设备都可以在5毫秒内完成数据库数据备份
无论数据库大小如何，该设备都可以在5毫秒内完成数据库数据备份
PPI显示设备不低于2000
设备使用的显示设备的PPI不低于2000
设备使用的显示设备的PPI不得小于2000
设备使用的显示设备的PPI不得低于2000
设备所用显示装置的PPI不低于2000
服务器上大于或等于20g的文件可以在1秒内下载
服务器上的大小超过20G的文件可以在1秒内下载。
大小等于或大于20g的服务器文件可以在1秒内下载
服务器上大于20克的文件可以在1秒内下载
服务器上大小为20g或更大的文件可以在1秒内下载
服务器上大于或等于20g的文件可以在一秒钟内下载
即使使用者在接种疫苗后仍被感染，死亡率也不会超过20%
即使接种疫苗后感染持续，死亡率也不会超过20%。
即使接种疫苗后，消费者受到感染，死亡率也不会超过20%
即使使用者在接种疫苗后仍然受到感染，死亡率也不超过20%。
接种疫苗后，即使用户感染，死亡率也不超过20%
设备的占地面积为1 mm2
设备面积为1平方米。毫米。
设备占地面积1mm2
设备的占地面积是一平方毫米
设备面积为1平方毫米
服务器可以在不中断电源的情况下运行50个月。
在不间断供电的情况下，服务器可以在50个月内无故障运行
在不间断供电的情况下，服务器可以完美运行50个月
在不间断供电的情况下，服务器可以运行50个月而不停机
在不间断供电的情况下，服务器可以无故障运行50个月
电力供应未中断时，服务器可在50个月内正常运行。
服务器可以在不中断电源的情况下无故障运行50个月
用户上传的图像在失真率不超过1%的情况下可压缩不超过20字节
当失真率不超过1%时，用户上传的图像最多可压缩到20字节
当失真率不超过1%时，用户上传的图像可以压缩成不超过20字节
用户上传的图像最多可压缩20字节，失真率不超过1%
用户上传的图像可以压缩到不超过20字节，失真率不超过1%
如果失真率不超过1%，用户上传的图像最多可以压缩到20字节
当失真率不超过1%时，用户上传的图像可以压缩到不超过20字节
如果系统使用GPS进行定位，则定位精度应为2mm。
当系统用GPS定位时，定位精度为2mm
如果系统使用GPS定位，定位精度必须达到2mm
使用GPS定位系统时，定位精度应为2mm。
系统采用GPS定位时，定位精度应达到2mm
使用GPS定位系统时，定位精度应达到2mm
压缩率不超过70%的任何文件的100%还原
压缩比为70%以下的文件可以100%恢复。
对于压缩比不超过70%的任何文件，可以提供100%的恢复
对于压缩率不超过70%的任何文件，都可以100%还原
对于压缩比不超过70%的任何文件，可以实现100%的恢复。
系统应确保服务器负载不超过5%。
系统应确保服务器负载不超过5%
系统必须确保服务器负载不超过5%
系统必须保证服务器的负载不超过5%。
系统必须确保服务器上的负载从不超过5%。
20%的用户无明显出血
20%的用户没有出现大出血
20%的用户不会出现大出血
20%的用户没有大出血
20%的用户没有出血
服务器可以在10纳秒内完成所有数据的备份操作
服务器可以在十秒钟内完成对所有数据的备份
服务器可以在10毫秒内备份所有数据
服务器可以在10纳秒内备份所有数据
服务器在10纳秒内完成所有数据的备份
用户上传的任何视频都可以压缩到原始大小的20%，而不会丢失分辨率和帧速率
用户上传的视频可以压缩到原始大小的百分之二十，而不会损坏分辨率和帧率。
用户上传的任何视频都可以压缩到原来大小的20%，而不会丢失分辨率和帧
用户上传的任何视频都可以压缩到原始大小的20%，而不会损失分辨率和图像吞吐量
用户上传的任何视频都可以压缩到原始大小的20%，而不会丢失分辨率和帧率
从未在本网站上注册过的用户应能够在不晚于10分钟的定制后正确注册和登录。
以前从未登录过此网站的用户必须能够在最多10分钟的调整后正确注册
以前没有在本网站注册过的用户，应该可以通过最多10分钟以内的适应，正确注册注册注册
以前从未登陆过网站的用户在适应不超过10分钟后，必须能够正确注册
以前从未登录过本网站的用户应能够在不超过10分钟的适应后正确注册和登录
以前从未登录过此网站的用户应能够在不超过10分钟的适应后正确注册和登录
以前从未访问过此网站的用户应能够在最多10分钟的自适应后正确注册
系统年能耗不超过150000度
系统的年耗电量不得超过150000 kwh
该系统的耗电量不超过15万千瓦。
系统年能耗不超过15万千瓦
系统年耗电不超过15万度
当使用WiFi信号进行定位时，定位精度可达2cm。
使用WiFi信号进行定位时，定位精度可达2cm
使用WiFi信号定位时，定位精度可达2厘米
使用WiFi信号进行定位时，定位精度可达2厘米
用WIFI信号进行定位时，定位精度为2cm
WiFi信号定位精度可达2cm
使用WiFi信号定位时，定位精度可达2cm
能够以不超过1%的失真率将图像压缩至其初始大小的10%
当失真率不超过1%时，可以将图像压缩成原始大小的10%
在失真率不超过1%的情况下，图像压缩能力高达原始尺寸的10%
能够以不超过1%的失真率将图像压缩到其原始大小的10%
它可以将图像压缩到原始大小的10%，失真率不超过1%
您可以将图像压缩到原始大小的10%，失真率不超过1%
它可以将图片压缩到原始大小的10%，失真率不超过1%
任何能够运行该系统的移动设备的阻力都可以达到1亿小时
该系统可以运行的任何移动设备的续航时间都可以达到1亿小时
任何能够运行此系统的移动设备都可以运行多达1亿小时
本系统运行的移动设备续航时间达到1亿小时。
任何能够运行该系统的移动设备的续航时间都可以达到1亿小时
任何能够使用该系统的移动设备最多可以持续1亿小时
任何能够运行该系统的移动设备都可以运行1亿小时
如果设备过热着火，那么处理器阵列的破坏率不超过5%。
如果设备过热，处理器阵列的损伤率不超过5%
如果设备过热并着火，阵列处理器的故障率不得超过5%
如果设备过热起火，处理器矩阵的损坏率不应超过5%
如果设备过热起火，处理器阵列的损坏率不得超过5%
设备过热引起火灾时，处理器网络故障率不超过5%。
用户点击生成报告按钮，系统可在4毫秒内完成表格的生成和显示
当用户单击报告生成按钮时，系统可以在4毫秒内生成并显示表单
用户点击报表生成按钮，系统可以在4毫秒内完成表格的生成和显示
用户点击生成报表按钮，系统可在4毫秒内完成表单生成和显示
用户点击报表生成按钮，系统可以在4毫秒内完成表格生成和展示
用户编辑的每篇文章的字符数不超过500个字符
每个用户编辑的文章不超过500字
用户编辑的每篇文章的字数不得超过500字
用户编辑每篇文章的字数不得超过500字
30%的用户能够承受高辐射剂量而不致死亡
30%的用户没有死亡，可以承受大量的辐射
30%的用户可以承受高剂量的辐射而不会死亡
30%的用户可以承受更大剂量的辐射而不会死亡
30%的用户能够承受高剂量辐射而不致死亡
系统可以完成每秒处理1亿个大小不超过10G的文件。
系统每秒可以处理1亿个小于或等于10克的文件
该系统每秒可处理1亿个大小不超过10G的文件
该系统可处理1亿个文件，文件大小不超过每秒10g
系统每秒可处理1亿个文件，最高可达10g
该系统每秒可处理1亿个大小不超过10g的文件
系统年能耗不得超过10万度
系统的年耗电不能超过10万度。
系统年能耗不超过10万度
系统的年耗电量不得超过100000 kwh
系统用电量不得超过10万千瓦。
在极端情况下，当设备爆炸时，5m半径范围内的事故率必须小于5%
在极端情况下，当设备爆炸时，5m半径范围内的伤亡率必须小于5%
在极端情况下，当设备发生爆炸时，5m半径范围内的事故率应小于5%
在极端情况下，如果设备爆炸，半径5米内的伤亡率应低于5%。
在极端情况下，在设备爆炸时，5米半径内的伤亡率应低于5%
极端情况下，设备爆炸，半径5米以内的死伤率应低于5%。
在极端情况下，当设备爆炸时，5米范围内的伤亡率应低于5%。
当使用WiFi信号进行定位时，定位精度可达一厘米。
使用WIFI信号进行定位时，定位精度达到1cm
使用WiFi信号进行定位时，定位精度可达到厘米
WiFi信号定位精度可达1厘米
当使用Wi-Fi信号进行定位时，定位精度可以达到1厘米
使用WiFi信号进行定位时，定位精度可达1厘米
系统数据库的空间不能超过15KB
系统数据库所占用的空间不得超过15kb。
系统数据库的存储空间不得超过15KB
系统数据库不应超过15KB
系统数据库不能超过15KB
系统数据库占用的空间不应超过15KB
系统数据库占用的空间不得超过15KB
系统一年可以节约5000小时
该系统每年可节省用户5000小时。
该系统每年可为用户节省5000小时
操作员可使用系统将设备控制在5000公里以内，延迟不超过1毫秒。
操作员可以使用该系统控制5000公里以外的设备，延迟不超过1毫秒
操作员可以使用系统以不超过1ms的延迟来控制距离5000公里的设备。
操作员使用该系统在5000公里外控制设备，延迟不超过1毫秒
操作人员使用的系统，能够控制不超过1毫秒，延时5000公里
即使使用者在接种疫苗后仍然受到感染，死亡率也不会超过30%。
即使接种疫苗，死亡率也不会超过30%
即使接种疫苗后，消费者受到感染，死亡率也不会超过30%
接种疫苗后，即使用户感染，死亡率也不会超过30%。
即使接种疫苗后感染持续，死亡率也不会超过30%。
系统可以在10毫秒内为任何网络大小规划最短路径
该系统能在10毫秒内完成任意规模网络的最短路径规划
该系统可以在10毫秒内完成任意规模网络的最短路径规划
系统可以在10毫秒内完成任何规模的网络的最短路径规划。
该系统可以在10毫秒内完成任何网络规模的最短路径规划
系统可以在10毫秒内完成任何网络大小的调度
假定高铁的运行速度每分钟达到一百公里
假设高速列车能以每分钟100公里的速度行驶
假设高速铁路能以每分钟100公里的速度运行
假设高速列车能以每分钟100公里的速度运行。
假设高速列车以100km/min的速度运行
假设高速铁的运行速度达到100公里/分钟
系统受到攻击的话，2纳秒识别和防御就完成了。
当系统受到攻击时，它可以在2纳秒内完成侦察和防御。
当系统接受攻击时，可在2ns内完成识别和防御
系统受到攻击后2纳秒内的识别和防御
当系统受到攻击时，它可以在2纳秒内完成识别和防御
当系统受到攻击时，它可以在两纳秒内完成识别和防御
同步使用1000G文件的时间不超过1ms
同步1000G文件不超过一毫秒
同步1000g文件不超过1毫秒
在不超过一毫秒的时间内同步1000G文件
同步1000g文件所需时间不超过一毫秒
同步1000g文件的时间不会超过一毫秒
该系统可以与1000公里远的设备通信，延迟不超过100纳秒
系统可以以不超过100纳秒的延迟与距离1000公里的设备通信
该系统能够以100纳秒的最大延迟与1000公里以外的设备通信
该系统可以与1000公里外的设备通信，延迟不超过100纳秒
该系统可以在1000公里外与延迟不超过100纳秒的设备通信。
该系统能够在1000公里内与设备通信，延迟不超过100毫秒
90%的用户首次提交了培训请求，可以提交并接受。
90%的用户首次提交培训问题，无论通过与否都可以提交并得到提示。
90%的首次提交培训问题的用户能够提交这些问题并获得批准或不批准的建议。
90%的用户首次提交他们的培训问题，如果通过或不通过，可以提交并获得警告。
90%的用户可以提交最初提交的训练问题，并获得是否通过的提示。
90%的用户首次提交培训问题，无论是否通过，都可以提交并收到提示。
90%的首次提交培训问题的用户能够提交培训问题并给出成功的指标。
在任何情况下，该模型都能识别出至少70%的声音信息
在任何情况下，该模型都能以不低于70%的准确率识别语音信息。
在任何情况下，该模型都能以不低于70%的准确率检测语言信息
在任何情况下，该模型都能以至少70%的准确率识别语音信息。
在任一种情况下，模型可以以70%以下的精度识别声音信息。
在任何情况下，该模型都能以不低于70%的准确率识别语音信息
任何用户都可以通过平台进行至少1毫秒的会议
任何用户都可以通过该平台举行延迟至少一毫秒的会议
任何用户都可以通过平台进行延迟不小于1毫秒的会议
任何用户都可以通过该平台举行延迟不小于1毫秒的会议
任何用户都可以通过该平台以不小于1毫秒的延迟执行会议。
任何用户都可以通过至少延迟一毫秒的平台进行会议
任何用户都可以通过平台召开一个毫秒以上的会议。
该系统可以在5毫秒内完成任意网络规模的最短路径规划
该系统可以在5毫秒内完成任何网络规模的最短路径规划
该系统可以在5毫秒内完成任意规模网络的最短路径规划
系统可以在5毫秒内为任何网络大小规划最短路径
系统可以在5毫秒内完成任何网络大小的调度
系统可以在5毫秒内完成任何规模的网络的最短路径规划。
催化装置催化剂泄漏时，20米半径范围内人员死亡率不得超过20%
催化装置催化剂泄漏时，方圆20米范围内的人员死亡率不能超过20%
如果催化剂的催化剂泄漏，20米半径范围内的人员死亡率不得超过20%
触媒装置的触媒泄漏时，半径20米以内的人的死亡率不得超过20%。
如果催化剂从催化装置泄漏，20米半径范围内的人员死亡率不得超过20%。
催化转化器泄漏时，20米半径范围内的人员死亡率不得超过20%
如果催化剂从催化装置泄漏，20米范围内的死亡率不得超过20%
该系统能在10微秒内完成不少于1000个单词的句子翻译
该系统可在10微秒内完成不少于1000字的句子翻译
该系统能在10微秒内翻译至少1000个单词的句子
该系统可在10微秒内完成长度至少为1000字的短语的翻译
系统可以在10微秒的时间内完成1000个单词的句子翻译
系统可以在100纳秒内执行任何命令
系统可以在100纳秒内执行任何指令。
该系统可以在100纳秒内完成任何指令的执行
系统可以在100纳秒内完成任意命令的执行。
系统可以在100毫秒内执行任何命令
系统时钟的年误差不应超过UTC时间的毫秒
系统时钟和UTC时间之间的年误差不得超过一毫秒
系统时钟的年误差和UTC时间误差不超过1毫秒
系统时钟和UTC时间之间的年误差不应超过一毫秒
系统时钟误差每年不超过一毫秒
系统时钟与UTC时间之间的误差每年不得超过1毫秒
用户每年使用系统的时间不少于2000小时。
用户每年使用该系统的时间不少于2000小时
用户每年至少使用该系统2000小时
用户每年使用2000小时以上的系统
系统可以在4秒钟内将发音转换成文字
该系统可以在4秒内将语音转换为文本
系统可以在4秒内将语音转换为文本
系统可在4秒内将语音转换为文本
该系统可以在四秒钟内将语音转换成文本
系统可以在4秒内将语音转换成文本
10%的用户可以承受更大剂量的辐射而不会死亡
10%的用户没有死亡，可以承受大量的辐射
10%的用户可以承受高剂量的辐射而不会死亡
10%的用户能够承受高剂量辐射而不致死亡
系统可以学习用户的购买权，模拟用户的购买行为，误差不超过10%
系统可以学习用户的购买规则，模拟用户的购买行为，误差不超过10%
该系统可以研究用户的购买规律，并且可以模拟用户在购买时的行为，误差不超过10%
系统可以学习用户的购买法则，可以以不超过10%的误差来模拟用户的购买行为。
系统可以学习用户的购买规律，模拟用户的购买行为，误差不超过10%
该系统可以学习用户的购买规则，模拟用户的购买行为，误差不超过10%。
无论业务进行哪种扩张，系统每天的运营成本都不超过20人民币。
无论进行何种扩展，系统的日常运行费用不超过20元。
无论何种业务拓展，系统的日常运营成本均不高于20元
无论业务扩展的种类如何，该系统每天的经营成本都不会超过20元。
无论何种业务扩展，系统的日常运营成本不得超过20元。
无论何种业务拓展，系统每日运营成本均不超过20元
无论业务拓展类型如何，系统的日常运营成本均不高于20元人民币
无论哪种情况，系统都保证不足5%的用户请求时间超过1毫秒。
在任何情况下，该系统都可以确保不超过5%的用户需要超过一毫秒的时间
在任何情况下，系统都可以确保不超过5%的用户请求超过1毫秒
在任何情况下，系统都可以确保不超过5%的用户请求占用的时间超过1毫秒。
在任何情况下，系统都可以确保不超过5%的用户请求的时间超过1ms
在使用设备的情况下，操作者的存活率应不低于80%的影响。
操作人员在使用本设备时受到冲击时的存活率不应低于80%。
使用该设备时，操作员在碰撞中的存活率不低于80%
使用设备时，受影响的操作员存活率不低于80%
使用本装置时，如果作业者受到冲击，则生存率在80%以下
使用设备时，操作员在受到影响时的存活率不低于80%
使用此设备时，操作人员暴露于至少80%的生存率
在任何情况下，服务器都有15%的空闲带宽
在任何情况下，服务器由15%的空闲带宽组成
在任何情况下，服务器都由未使用带宽的15%供电
服务器在任何情况下都是15%的空闲带宽
在任何情况下，服务器都由15%的空闲带宽组成
在任何情况下，系统都可以在用户单击“恢复”按钮后1毫秒内恢复和显示数据。
在任何情况下，用户单击恢复按钮后，系统都可以在1毫秒内恢复并显示数据
在任何情况下，用户单击搜索按钮后，系统都可以在毫秒内完成数据检索和显示
在任何情况下，当用户单击搜索按钮时，系统可以在一毫秒内完成数据的搜索和展示。
在任何情况下，如果用户点击搜索按钮，系统可以在1ms内完成搜索和数据表示
在任何情况下，用户单击搜索按钮后，系统都可以在1毫秒内完成数据检索和显示
在任何情况下，用户点击搜索按钮后，系统都可以在1毫秒内完成数据恢复和显示
该系统将容纳600万用户，当平均回复时间为10分钟时，从上午9:00到下午5:00，它将承载10000个并发用户。
该系统将在上午9时至下午5时的本地时间段内，总共容纳600万用户，平均每次通话10分钟，同时容纳10000名用户。
该系统将共容纳600万用户，每次回复平均10分钟，从上午9时至下午1时30分。下午三时直至下午五时下午三时
该系统将容纳600万用户，如果平均响应时间为10分钟，那么从上午9:00到下午5:00，它将同时承载10000个用户。
该系统将容纳600万用户，当平均响应时间为10分钟时，从上午9点到下午5点，将有10000名用户同时使用。
系统共容纳600万用户，平均一次回复时间为10分钟时，当地上午9:00至下午5:00期间可容纳1万用户。
该系统将容纳600万用户，平均每次呼叫10分钟的响应时间，以及9:00至17:00之间的10000个并发用户。
平台每日上网用户合格不低于5000万
在线平台用户日体验不低于5000万
该平台的在线用户能力每天不低于5000万
平台每天在线用户的熟练度不低于5千万人
平台每天合格在线用户不少于5000万
该平台的在线用户每天的熟练程度不低于5000万
这个小组可以减少5%的重症患者
可以减少重症患者的5%
该设备可使危重病人减少5%
该设备可以将危重病人的数量减少5%
设备重量减少5%
使用设备时，受影响的操作人员存活率不低于70%
操作人员在使用本设备时受到冲击时的存活率不应低于70%。
使用本装置时，如果作业者受到冲击，则生存率在70%以下
设备使用时，操作人员受冲击的存活率不低于70%
使用此设备时，操作人员暴露于至少70%的生存率
在使用设备的情况下，操作者的存活率应不低于70%的影响。
使用设备时，操作员受影响时的存活率不低于70%
用户编辑的每篇文章的字数不得超过100字
每个用户编辑的文章不超过100个单词
每个用户编辑的文章不超过100字
用户编辑每篇文章的字数不得超过100字
用户编辑的每篇文章的字符数不超过100个字符
用户编辑的每篇文章的字数不超过100字
服务器上的大小大于5G的文件可以在10秒内下载。
服务器上大于5G的文件可以在10秒内下载
服务器上大于5g的文件可以在10秒内下载
服务器上超过5G的文件可以在10秒内下载
该装置应用后，在同样发生火灾的情况下，人的死亡率可降低90%
使用该装置后，在同等条件下发生火灾时，人员死亡率可降低90%
使用本装置后，在同一火灾情况下，人的死亡率可降低90%。
使用本装置时，由于同样情况下的火灾，人员死亡率降低90%
使用该装置后，在相同条件下，火灾时人员死亡率可降低90%
机组使用后，同等条件下发生火灾时，人员死亡率可降低90%。
保护装置能承受5000度高温
保护装置能承受5000℃的高温
防护装置可以承受5000度的高温
保护装置能承受5000度的高温
保护装置能承受温度
反应堆爆炸时，3公里半径范围内人员死亡率不得超过20%
如果反应堆爆炸，3-km半径范围内的人员死亡率不得超过20%
当反应堆爆炸时，3公里半径范围内的人员死亡率不得超过20%。
原子炉爆炸时，半径3公里以内的死亡率没有超过20%。
3公里范围内发生反应堆爆炸的人的死亡率不超过20%
反应堆爆炸时，3公里半径内的人的死亡率不超过20%
反应堆爆炸时，半径3公里范围内人员死亡率不得超过20%
容器不发生爆炸，能承受千帕的压力
容器能承受1000千帕的压力而不发生爆炸
容器可以承受千帕的压力而不爆炸。
容器能承受1千帕的压力而不发生爆炸
容器能承受1000 kPa的未爆炸压力
在任何情况下，网络延迟不得超过200毫秒
网络延迟在任何情况下都不得超过200毫秒
在任何情况下，网络延迟都不会超过200毫秒
在任何情况下，网络延迟不得超过200ms
在任何情况下，网络延迟不超过200毫秒。
使用本装置后，在同一火灾情况下，人的死亡率可降低95%。
使用该装置后，在同等条件下，火灾时人员死亡率可降低95%
机组投入使用后，同等条件下发生火灾，人员死亡率可降低95%。
使用该装置后，在同等条件下发生火灾时，人员死亡率可降低95%
使用本装置时，由于同样情况下的火灾，人员死亡率降低95%
该装置应用后，在同样发生火灾的情况下，人的死亡率可降低95%
平均每个用户可以为平台充电500万元
平均每个用户可以向该平台充值500万元
平均而言，每个用户可以向该平台重新加载500万元
平均而言，每名用户可为平台补充500万元
每个用户可向平台充值500万人民币
平均每个用户可以在平台上加载500万元
平均每个用户可以为平台充值500万元
当网站被入侵或攻击时，系统将在1秒内关闭数据库服务器，然后关闭应用程序服务器，向用户发送警报信息，最后关闭Web服务器。
如果站点被入侵或攻击，系统将在一秒钟内首先关闭数据库服务器，然后关闭应用程序服务器并向用户发送提醒，然后关闭Web服务器。
如果网站被入侵或攻击，系统首先在一秒钟内关闭数据库服务器，然后应用服务器向用户发送提醒，最后是Web服务器。
当网站受到入侵或攻击时，系统首先关闭数据库服务器，然后关闭应用服务器，向用户发送提醒，最后在1秒内关闭web服务器。
如果网站遭到黑客或攻击，系统将首先关闭数据库服务器，然后关闭应用服务器，向用户发送提醒，最后在1秒内关闭web服务器。
如果网站被入侵或攻击，系统将首先关闭数据库服务器，然后关闭应用服务器，向用户发送提醒，最后在1秒内关闭web服务器。
如果网站受到攻击，系统将首先关闭数据库服务器，然后关闭应用服务器，向用户发送提醒，最后在一秒钟内关闭web服务器。
图像识别模型的准确度不得低于70%
图像识别模型的精度不能低于70%
图像识别模型准确率不低于70%
图像识别模型精度不能低于70%
图像识别模型的准确度不应低于70%
模型的识别精度不低于70%。
图像识别模型的精度不低于70%
使用移动设备摄像头，App可以达到1000亿像素
通过移动设备的相机，应用程序可以拍摄1000亿像素
使用移动设备的摄像头，应用程序可以拍摄1000亿像素的照片
借助移动设备的摄像头，该应用可以实现1000亿像素的拍照效果
该应用程序可以使用移动设备的摄像头拍摄1000亿像素的照片
借助移动设备摄像头，该应用可以实现1000亿像素的拍照效果
使用移动设备的摄像头，该应用程序可以实现1000亿像素的摄影效果
在变压器爆炸的情况下，受伤的概率不得超过1%，死亡率不得超过0.01%。
变压器发生爆炸时，周围50平方米范围内的伤害概率不超过1%，死亡率不超过0.01%。
如果变压器发生爆炸，50平方米范围内的受伤概率不超过1%，死亡率不超过0.01%
变压器爆炸时，周围50平方米范围内受伤概率不超过1%，死亡率不超过0.01%
变压器发生爆炸时，50平方米范围内人员的杀伤概率不超过1%，杀伤率不超过0.01%。
变压器爆炸时，周围50平方米内受伤的概率不超过1%，死亡率不超过0.01%。
反应堆爆炸时，3公里半径范围内人员死亡率不得超过20%
原子炉爆炸的情况下，半径3公里以内的死亡率不超过20%。
如果反应堆爆炸，3-km半径范围内的人员死亡率不得超过20%
3公里范围内发生反应堆爆炸的人的死亡率不超过20%
反应堆爆炸时，3公里半径内的人的死亡率不超过20%
反应堆发生爆炸时，3km范围内的人员死亡不得超过20%。
反应堆爆炸时，半径3公里范围内人员死亡率不得超过20%
4毫秒以内可以打开100G以上大小的文件
它可以在4毫秒内打开大小不小于100g的文件
能够在4毫秒内打开至少100 g的文件
能够在4毫秒内打开大小不小于100g的文件
在4毫秒内打开至少100克大小的文件
服务器处理器每秒可执行20亿次浮点计算
服务器处理器可以执行每秒20亿次浮点计算。
服务器的处理器可以完成20亿次运行。每秒浮点计算
服务器处理器每秒可以执行20亿次浮点计算
服务器处理器每秒可以执行20亿次浮点运算
服务器的处理器每秒可以执行20亿次浮点计算
系统停机时间不得超过20秒
系统延迟时间不能超过20秒
每次系统停机时间不得超过20秒
系统空闲时间不能超过20秒
系统的停机时间每次不得超过20秒
系统每次关机都不能超过20秒
这个小组可以减少20%的危重病人
该设备可将重型患者减少20%
设备可以减少百分之二十的重病患者
设备重量减少20%
该设备可使危重病人减少20%
该设备可将重症患者减少20%
4公里的距离可以进行无线充电
该设备可以在4km的距离内实现无线充电
该设备可在4公里外提供无线电充电。
该设备可无线充电4公里
该装置可在4公里外进行无线充电
该系统可以与1000公里外的设备通信，延迟不超过20纳秒
该系统可以在1000公里外与延迟不超过20纳秒的设备通信。
该系统可以以不超过20纳秒的延迟与1000公里外的设备通信
该系统可以与1000公里远的设备通信，延迟不超过20纳秒
该系统能够与1000公里以外的设备通信，最大延迟为20纳秒
该系统能够在1000公里内与设备通信，延迟不超过20毫秒
设备上的所有物理按钮都能正常按下1000万次
设备上的所有物理键可以正常按下1000万次
装置的所有物理按钮可以保证正常按千万次。
设备上的所有物理键确保正常按下1000万次
设备上的所有物理键都可以正常按下1000万次
设备上的所有物理按钮可以正常按下1000万次
设备外部破裂时，弹片不能伤害人
设备外观破裂时，产生的碎片对人体不能伤害
当设备外观损坏时，产生的碎屑不应对人体造成伤害
设备外观破损时，产生的碎屑不得对人体造成伤害
设备外部破损时，产生的碎屑不得对人体造成伤害。
如果设备外观破损，产生的碎屑不得对人体造成伤害
当设备表面破裂时，产生的碎片不会对人体造成伤害。
对于处于任何状态的移动设备，系统可以在4毫秒内完成数据备份
对于处于任何状态的移动设备，系统可在4毫秒内备份数据
对于任何移动设备，系统可以在4毫秒内备份数据
对于任何状态的移动设备，系统可以在4毫秒内完成数据备份。
对于任何情况下的移动设备，系统都可以在4毫秒内完成数据备份
对于任何状态的移动设备，系统都可以在4毫秒内完成数据备份
系统数据库占用的空间不应超过10KB
系统数据库的空间不能超过10KB
系统数据库占用的存储空间不得超过10KB
系统数据库不能超过10KB
系统数据库占用的空间不得超过10KB
系统数据库不应超过10KB
系统数据库所占用的空间不得超过10kb。
系统的瘫痪时间一年不超过十次
系统每年停机次数不得超过10次
系统每年最多延迟10次
这个系统每年关闭不超过十次
系统停机次数每年不得超过10次
系统每年关闭的次数不应超过十次
系统停机次数每年不得超过十次
对于任何情况下的移动设备，系统都可以在5毫秒内完成数据备份
对于处于任何状态的移动设备，系统都可以在5毫秒内完成数据备份
对于处于任何状态的移动设备，系统可以在5毫秒内完成数据备份。
对于处于任何状态的移动设备，系统可以在5毫秒内备份数据
对于任何状态的移动设备，系统都可以在5毫秒内完成数据备份
对于任何状态的移动设备，系统可以在5毫秒内完成数据备份。
对于任何移动设备，系统可以在5毫秒内备份数据
在15公里以上的远程通信中，系统延迟不应超过10毫秒
系统通信延迟超过15公里不应超过10毫秒
在超过15 km的长距离通信中，系统延迟不得超过10毫秒。
在15公里以上的远程通信中，系统的延迟不应超过10毫秒。
在15公里以上的长途通信中，系统的延迟不得超过10毫秒
在超过15公里的长距离通信中，系统延迟不得超过10毫秒
对于超过15公里的远程通信，系统延迟不得超过10毫秒
服务器上大于5g的文件可以在2秒内下载
服务器上大于5G的文件可以在2秒内下载
服务器上大于5g的文件可以在两秒钟内下载
服务器上超过5G的文件可以在2秒内下载
服务器上的大小大于5G的文件可以在2秒内下载。
该设备可以在一分钟内完成任何规模的神经网络训练。
设备可以在1分钟内完成任何神经网络的训练
该设备能在1分钟内完成任意尺度的神经网络训练
该设备可在1分钟内完成任何规模的神经网络训练
该设备可在1分钟内完成任意规模的神经网络训练
该设备可以在一分钟内完成任何规模的神经网络的训练
设备可以在一分钟内完成任何规模的神经网络训练。
系统的瘫痪时间一年不超过十次
系统每年停机次数不得超过10次
系统着陆次数每年不超过10次
系统停机次数每年不得超过10次
该系统每年关闭不超过10次
系统停机次数每年不得超过十次
每年关闭系统的次数不应超过10次
保证装置上的所有物理按钮正常按5000万次。
设备上的所有物理键确保正常按下5000万次
设备上的所有物理键都可以正常按下5000万次
设备上的所有物理按钮确保正常按下5000万次
设备上的所有物理按钮可以正常按下5000万次
设备上的所有物理键可以正常按下5000万次
系统应确保服务器的负载不会超过15%
系统必须保证服务器的负载不超过15%。
系统必须确保服务器负载不超过15%
系统必须确保服务器的负载从不超过15%
系统应确保服务器负载不超过15%
因感染而死亡的人数不超过总数的15%
感染相关死亡不超过总数的15%
感染死亡人数不超过总人数的15%
感染死亡人数不超过总数的15%
该产品可延长95%的寿命
产品可使预期寿命提高95%
产品平均使用寿命提高95%
产品可将预期寿命延长95%
产品可以提高每个人的寿命95%。
服务器上所有100g或以上的文件都可以在1秒内下载
服务器上尺寸大于100G的文件可在1秒内下载。
服务器上大于或等于100g的文件可以在一秒钟内下载
服务器上100g及以上的文件可在1秒内下载
服务器上大于100g的文件可以在1秒内下载
服务器上大小大于或等于100g的文件可以在1秒内下载
系统可以在20纳秒内完成任意命令的执行。
系统可以在20纳秒内执行任何指令。
系统可在20纳秒内执行任何命令
该系统可以在20纳秒内完成任何指令的执行
系统可以在20秒内执行任何命令
无论存储了多少文档数据，系统数据库占用的空间都不应超过15字节
无论存储多少文档数据，系统数据库所占空间不得超过15字节
无论存储了多少文档数据，系统数据库的空间不得超过15字节。
无论存储了多少文档数据，系统数据库的存储空间不得超过15字节
不管存储了多少文档数据，系统数据库的占用空间都不能超过15字节。
无论存储多少文件数据，系统数据库占用的空间不得超过15字节
无论系统数据库存储多少存档数据，其占用的空间不得超过15字节
服务器可以在5纳秒内备份所有数据
服务器可以在五秒钟内完成对所有数据的备份
服务器可以在5纳秒内完成所有数据的备份操作
服务器在5纳秒内完成所有数据的备份
服务器可以在5纳秒内备份所有数据。
如果罐区火灾面积不超过60%，消防工作可在10小时内完成
除非60%以上的区域发生火灾，否则罐区可以在10小时内灭火。
如果区域内发生火灾不超过60%，罐车可在10小时内完成灭火。
罐区应能在火灾发生后10小时内扑灭不超过60%区域的火灾。
如果罐区内最大60%的区域发生火灾，消防工作可在10小时内完成
坦克区在不超过60%的区域起火的话，10小时内灭火结束
如果油罐区面积不超过60%，消防工作可在10小时内完成
物流可以在5分钟内将包裹运到距离1000公里远的客人手中。
物流可以在5分钟内将包裹送到1000公里外的客户手中
物流可以在5分钟内将包裹送到客户手中
物流可以在5分钟内将包裹运送到1000公里外的客户手中
物流可以在五分钟内将包裹送到1000公里外的客户手中
保护装置能承受2000℃的高温
防护装置可以承受2000度的高温
保护装置能承受2000度的温度
保护装置可承受2000°C的高温
保护装置能承受2000度的高温
保护装置能承受2000度高温
需要准备1000万个数据来训练分类器
为了训练分类器，必须准备1000万个数据。
1000万数据准备用于分类器培训
为了训练分类器，需要准备1000万
为了训练分类器，需要准备1000万条数据
为了训练分类器，必须准备1000万个数据
3公里范围内发生反应堆爆炸的人的死亡率不超过30%
反应堆爆炸时，3公里半径内的人的死亡率不超过30%
反应堆爆炸时，3公里半径范围内的人员死亡率不超过30%
原子炉爆炸时，半径3公里以内的死亡率没有超过30%。
反应堆爆炸时，半径3公里范围内的人员死亡率不超过30%
反应堆发生爆炸时，3km范围内的人员死亡不得超过30%。
对于任意大小的图像，您可以在100毫秒内完成上传。
对于任何大小的图像，您可以在100毫秒内完成加载
任何大小的图像都可以在100毫秒内上传
对于任何大小的图像，您都可以在100毫秒内下载
在100毫秒内下载任何图像大小
对于前页发送的任何请求，后台系统总是可以在10毫秒内完成处理
向上一页发送请求时，后台系统将始终处理10毫秒
对于前端页面发送的任何请求，后台系统总能在10毫秒内完成处理
对于从主页发送的任何订单，后台系统始终可以在10毫秒内完成处理
对于从前端页面发送的每个请求，后台系统可以在10毫秒内随时完成处理
对于从前端页面发送的请求，后台系统总是在10毫秒内完成处理。
后端系统始终可以在10毫秒内处理主页发送的任何请求
对于压缩率不超过95%的任何文件，都可以100%还原
压缩率不超过95%的任何文件的100%还原
对于压缩比不超过95%的任何文件，可以提供100%的恢复
对于压缩比不超过95%的任何文件，可以实现100%的恢复。
对于任何压缩率不超过95%的文件，都可以100%还原
压缩比为95%以下的文件可以100%恢复。
该系统可从用户处研究购买规律，模拟购买行为，误差不超过5%
系统可以学习用户的购买规则，模拟用户的购买行为，误差不超过5%
系统可以学习用户的购买规律，模拟用户的购买行为，误差不超过5%
该系统可以学习用户的购买规则，模拟用户的购买行为，误差不超过5%。
系统可以学习用户的购买权，模拟用户的购买行为，误差不超过5%
系统可以学习用户的购买法则，可以以不超过5%的误差来模拟用户的购买行为。
变压器发生爆炸时，变压器周围20平方米范围内人员伤亡概率不超过1%。
如果变压器发生爆炸，20平方米范围内的受伤概率不超过1%，死亡率不超过0.01%
变压器爆炸时，周围20平方米内受伤的概率不超过1%，死亡率不超过0.01%。
变压器爆炸时，周围20平方米范围内受伤概率不超过1%，死亡率不超过0.01%
当变压器爆炸时，受伤的概率不超过1%，死亡率不超过0.01%。
变压器发生爆炸时，20kV范围内人员的杀伤概率。m不超过1%，死亡率不超过0.01%。
在不间断供电的情况下，服务器可以完美运行1000个月
在不间断供电的情况下，服务器可以正常运行1000个月
在不间断供电的情况下，服务器可以运行1000个月而不发生故障
电力供应未中断时，服务器可正常运行1000个月
服务器可以在不中断电源的情况下顺利运行1000个月。
在不间断供电的情况下，服务器可以无故障运行1000个月
服务器可以无故障运行1000个月而不中断电源
子弹初速不低于100公里/秒
子弹的首速不下百公里每秒
初始弹丸速度不小于100公里/秒
子弹的初速不低于每秒100公里
捆的初始速度不得低于100 km/s。
用WIFI信号进行定位时，定位精度为4cm
WiFi信号定位精度可达4cm
使用WiFi信号时的定位精度可达4cm
使用WiFi信号进行定位时，定位精度可达4cm
当使用WiFi信号进行定位时，定位精度可达4cm。
无论哪种情况，设备发生爆炸时，工作人员的死亡率都不超过5%。
在所有情况下，在设备爆炸时，操作员的死亡率不超过5%
在任何情况下，当设备爆炸时，操作员死亡率不得超过5%
在任何情况下，如果发生设备爆炸，操作员的死亡率不得超过5%
在任何情况下，当设备爆炸时，操作人员的死亡率不得超过5%
在任何情况下，如果设备发生爆炸，操作人员的死亡率不得超过5%。
在任何情况下，当设备爆炸时，操作员的死亡率不得超过5%
在失真率不超过0.1%的情况下，用户上传的图像可以压缩到最大50kb
在失真率不超过0.1%的情况下，用户上传的图像可以压缩到不超过50kb
用户上传的图像在失真率不超过0.1%的情况下，可压缩不超过50KB
用户上传的图像可以压缩到最大50kb，前提是失真率不超过0.1%
当失真率不超过0.1%时，用户上传的图像可以压缩成不超过50kb
用户上传的图像可以压缩到不超过50 KB的失真率不超过0.1%
用户上传的图像可压缩至50KB，失真率不超过0.1%
另外一个蓄电池可以使用50年而无需更换
无需更换，可正常使用其他电池50年
允许其他电池运行50年而无需更换
安装其他电池可正常工作50年而无需更换
其他电池可正常使用50年，无需更换
任何能够运行此系统的移动设备最多可运行5000小时
本系统运行的移动设备续航时间达到5000小时
任何能操作该系统的移动设备最多可以持续5000小时
任何能够运行该系统的移动设备的续航时间都可以达到5000小时
该系统可以运行的任何移动设备的续航时间都可以达到5000小时
任何能够运行系统的移动设备都可以持续5000小时
任何能够运行该系统的移动设备的阻力都可以达到5000小时
2毫秒以内可以打开100G以下大小的文件
能够在2毫秒内打开大小不小于100g的文件
能够在2毫秒内打开至少100 g的文件
它可以在2毫秒内打开大小不小于100g的文件
在2毫秒内打开至少100克大小的文件
无论数据库大小，设备都可以在10毫秒内完成数据库数据备份
无论数据库大小如何，设备都可以在10毫秒内完成数据库数据的备份。
无论数据库大小如何，该设备都可以在10毫秒内完成数据库数据备份
无论数据库大小如何，该设备都可以在10毫秒内完成数据库数据的备份
无论数据库大小，设备都可以在10毫秒内完成数据库数据的备份。
无论数据库大小如何，设备都可以在10毫秒内备份数据库数据。
无论数据库大小如何，设备都可以在10毫秒内完成数据库数据的备份
任何时候设备的电力都不超过2瓦。
任何时候设备功率不超过2瓦
任何时候设备功率不得超过2瓦
在任何时候，该装置的功率不得超过2瓦
在任何时候，设备的功率都不会超过2W
在任何时候，设备的性能都不会超过2W
系统占用的处理器存储空间不应超过20g
系统使用的处理器内存空间不得超过20g
系统占用的处理器存储空间不得超过20g
系统需要一个不超过20G的处理器
系统占用的处理器存储空间不超过20G
系统占用处理器存储区域的大小不超过20G
系统占用的CPU内存不超过20G
设备表面能承受1000kPa的压力，无变形
装置表面承受1000kPa的压力，不发生变形
设备表面承受1000千帕压力，无变形
装置表面能承受1000 kPa的压力而不变形
设备表面能承受1000 kPa的压力而不变形
设备表面能承受1000kPa的压力而不变形
假设高速列车能以10公里/分钟的速度运行。
假定高铁的运行速度每分钟达到十公里
假设高速铁的运行速度高达10 km/min
假设高速列车可以以每分钟10公里的速度行驶
假设高速铁路能以每分钟10公里的速度运行
假设高速列车以10km/min的速度运行
服务器可以在5秒钟内对3000个图像进行排序
服务器可以在5纳秒内对3000个图像进行排序
服务器可以在5纳秒内对3000张图像进行分类
服务器可以用5纳秒完成3000张图像的分类
该服务器可以在5纳秒内对3000张图像进行分类
从按下绘图按钮开始，系统必须在5毫秒内完成绘图和图像表示
从用户单击“绘图”按钮开始，系统必须在5毫秒内完成绘图和图像显示。
从用户单击绘图按钮的那一刻起，系统将在5毫秒内完成图像的绘制和显示
从用户点击draw按钮的那一刻起，系统将在5毫秒内完成图像的绘制和显示
用户单击油漆按钮后，在5毫秒内完成图像绘制和显示。
用户单击绘图按钮后，系统将在5毫秒内完成图像的绘制和显示。
用户单击绘图按钮，系统将在5毫秒内完成绘图和图像显示。
当设备着火时，它不会在4秒内爆炸
装置着火后4秒钟内不会爆炸。
当装置燃烧时，它不会在四秒钟内爆炸
机组起火后4秒内无爆炸
装置起火后，4秒内不会爆炸
装置点火时，4秒钟内不会发生爆炸
无论存储了多少文档数据，系统数据库的存储空间不得超过20字节
无论存储了多少文档数据，系统数据库占用的空间都不应超过20字节
无论存储了多少文档数据，系统数据库的空间不得超过20字节。
无论存储多少文档数据，系统数据库所占空间都不应超过20字节
无论保存多少文档数据，系统数据库的占用空间都不能超过20字节。
无论系统数据库存储多少存档数据，其占用的空间不得超过20字节
无论存储多少文件数据，系统数据库占用的空间不得超过20字节
服务器上大于或等于15g的文件可以在1秒内下载
服务器上15G及以上的文件可以在一秒钟内下载
大小等于或大于15g的服务器文件可以在1秒内下载
服务器上尺寸大于15G的文件可在1秒内下载。
服务器上大于15G的文件可以在1秒内下载
服务器上大于15g的文件可以在一秒钟内下载
在任何时候，平台发送的认证电子邮件都可以在一毫秒内发送到用户邮箱
您可以在一毫秒内将平台发送的认证邮件发送到用户邮箱。
平台发送的认证电子邮件可以在毫秒内随时发送到用户邮箱
在任何时候，平台发送的身份验证消息都可以在一毫秒内发送到用户邮箱。
在任何时候，平台发送的认证消息都可以在毫秒后发送到用户邮箱
任何时候，平台发送的认证邮件都可以在毫秒内发送到用户的邮箱。
编译器可以在一秒钟内编译至少1000个文件的项目
编译器可以在一秒钟内编译包含至少1000个文件的项目。
编译器可以在一秒钟内完成不少于1000个文件的项目编译
编译程序可以在1秒内完成文件数超过1000个的工程的编译。
编译器可在1秒内完成至少1000个文件的编译
对于前页发送的任何请求，后台系统始终可以在2毫秒内完成处理
对于前端页面发送的任何请求，后台系统始终可以在2毫秒内完成处理
对于从前端页面发送的请求，后台系统总是在2毫秒内完成处理。
对于从主页发送的任何订单，后台系统始终可以在2毫秒内完成处理
向上一页发送请求时，可以在2毫秒内处理后台系统
对于从前端页面发送的每个请求，后台系统可以在2毫秒内随时完成处理
后端系统仍可在2毫秒内处理主页发送的所有请求
使用该装置后，设备爆炸人员的死亡率可降低95%。
在同样的条件下，操作设备的人的死亡率可以降低95%。
使用该装置后，在同等条件下，设备爆炸人员死亡率可降低95%
该装置应用后，设备爆炸死亡率可降低95%
如果使用本装置，则在相同情况下，可以将设备爆炸的死亡率降低95%
2秒内可将人员输送到距离1000公里的目的地
可在距离目的地2秒钟内运送人员1000公里
能够在2秒内将人运送到1000公里的目的地
它能在2秒内将人员运送到1000公里外的目的地
可在2秒内将人员运送至1000公里
它能在两秒钟内将人员运送到1000公里外的目的地
维护设备能在10秒内完成车辆的检查和维护
修理设备可以在10秒内完成车辆的检查和修理。
维修设备可在10秒内对车辆进行检查和保养。
维修团队可以在10秒内完成对车辆的检查和维修
设备维修可以在十秒钟内完成
维修设备可在10秒内完成车辆检查和维修
该系统可以与1000公里远的设备通信，延迟不超过50纳秒
该系统能够以最大50纳秒的延迟在1000公里处与设备通信
该系统可在1000公里外与设备通信，延迟不超过50毫秒
该系统可以与1000公里外的设备通信，延迟不超过50纳秒
该系统可以在1000公里外与延迟不超过50纳秒的设备通信。
该系统可以以不超过50纳秒的延迟与1000公里外的设备通信
该设备可在50公里高空正常工作
设备正常工作高度50公里
设备可以在50千米高空正常工作。
该设备能在50公里的高空正常工作
设备可以在50公里的高度正常工作。
设备可在50km高度运行
设备过热引起火灾时，处理器网络故障率不超过20%。
如果设备过热起火，处理器阵列的损坏率不应超过20%
如果设备过热着火，那么处理器阵列的破坏率不超过20%。
当设备过热起火时，处理器阵列的损伤率不超过20%
如果设备过热起火，处理器阵列的损坏率不得超过20%
如果设备过热并着火，阵列处理器的故障率不得超过20%
该程序可以以每秒1000帧的速度处理分辨率不低于1280.800的视频
该程序可以以每秒1000帧的速度处理分辨率不低于1280*800的视频
程序可以以1000帧每秒的速度处理不低于分辨率1280*800的视频。
该程序可以以每秒1000帧的速度处理视频，分辨率至少为1280*800
该程序可以处理分辨率至少为每秒1280*800帧的视频
该程序能以每秒1000帧的速度处理分辨率不低于1280×800的视频。
借助移动设备摄像头，该应用可以实现800亿像素的拍照效果
使用移动设备的摄像头，该应用程序可以实现800亿像素的摄影效果
应用程序使用移动设备的摄像头拍摄8000亿像素的照片
借助于移动摄像头，该应用程序可以实现8000亿像素的拍摄效果
借助移动设备的摄像头，该应用可以实现800亿像素的拍照效果
通过使用移动设备的相机，应用程序可以达到800亿像素的拍摄效果。
使用移动设备摄像头，App可以达到8000亿像素
无论存储多少文件数据，系统数据库占用的空间不得超过10字节
无论存储多少文档数据，系统数据库所占空间都不应超过10字节
无论系统数据库中存储多少存档数据，其占用的空间不得超过10字节
无论存储了多少文档数据，系统数据库的空间不得超过10字节。
无论存储了多少文档数据，系统数据库占用的空间都不应超过10字节
无论存储了多少文档数据，系统数据库的存储空间不得超过10字节
不管存储了多少文档数据，系统数据库的占用空间都不能超过10字节。
在任何情况下，系统都可以确保90%的用户请求时间不超过1毫秒
无论哪种情况，系统都保证90%的用户请求时间不超过1毫秒。
在任何情况下，系统都可以确保90%的用户请求时间不超过一毫秒
在任何情况下，系统都可以确保90%的用户请求不超过1毫秒。
在任何情况下，系统提供90%的用户请求，最多为1毫秒
在任何情况下，系统保证90%的用户请求不超过1ms
服务器可以在4纳秒内对3000个图像进行排序
服务器可以在4纳秒内对3000张图像进行分类
服务器可以用4纳秒完成3000张图像的分类
该服务器可以在4纳秒内对3000张图像进行分类
该系统可以在4毫秒内完成任何网络规模的最短路径规划
系统可以在4毫秒内为任何网络大小规划最短路径
系统可以在4毫秒内完成任何规模的网络的最短路径规划。
该系统能在4毫秒内完成任意规模网络的最短路径规划
该系统可以在4毫秒内完成任意网络规模的最短路径规划
系统可以在4毫秒内完成任何网络大小的调度
该系统可以在1纳秒内完成10 TB的文件传输
该系统可以在纳秒内完成10TB的文件传输
系统可在1ns秒内完成10TB大小文件的传输
系统可以在1纳秒内完成10TB的文件传输
该系统可以在一纳秒内完成10TB大小的文件传输。
该系统可以在1纳秒内完成10TB的文件传输
系统可在1纳秒内传输10 TB的文件
对于任何计算，系统精度可达到小数点2000
对于任何计算，系统的精度都可以达到2000位小数
无论哪个计算，系统的精度都能达到小数点以下2000位。
对于每次计算，系统的精度可以达到2000位小数
对于任何计算，系统精度可达到2000位小数
对于任何计算，系统的精确度都可以达到小数点后的2000个字符
在任何情况下，用户点击搜索按钮后，系统都可以在10毫秒内完成数据恢复和显示
在任何情况下，系统都可以在用户单击恢复按钮后的10毫秒内恢复并显示数据
无论哪种情况，只要用户点击检索按钮，系统就可以在10毫秒以内完成数据的检索和展示。
在任何情况下，用户单击搜索按钮后，系统都可以在10毫秒内完成数据检索和显示。
无论如何，用户按下提取按钮后，系统将能够在10毫秒内完成数据的搜索和表示
在任何情况下，用户单击搜索按钮后，系统都可以在10毫秒内完成数据检索和显示
在任何情况下，用户单击恢复按钮后，系统都可以在10毫秒内完成数据的恢复和显示。
70%的用户不执行错误检测
70%的用户不会执行缺陷检测
70%的用户没有发现缺陷
70%的用户未测试故障
70%的用户不进行缺陷检测
70%的用户不会检查缺陷
70%的用户不会进行缺陷检测
需要将输入的用户名与后端数据库进行比较，以避免重复注册同一用户并替换以前的用户。
输入的用户名必须与后端数据库进行比较，以避免重复注册同一用户并覆盖前一个用户。
必须将输入的用户名与后端数据库进行比较，以避免重复注册同一个用户并覆盖上一个用户。
输入的用户名与后端数据库相比，必须重复注册同一用户，不覆盖上一个用户。
必须将输入的用户名与后端数据库进行比较，以避免重复注册同一用户，从而覆盖上一个用户的状态。
输入的用户名需要与后端数据库进行比较，以避免重复注册同一用户并覆盖前一个用户。
输入要与结束时的数据库进行比较的用户名，以避免重复注册同一用户并覆盖上一个用户。
当受到冲击时，系统的故障率不得超过0.01%
发生冲击时，系统故障率不超过0.01%
受到冲击时，系统的故障率不应超过0.01%。
当受到影响时，系统故障率不应超过0.01%
当受到冲击时，系统故障率不能超过0.01%
如果受到影响，系统的故障率不得超过0.01%
冲击模式下，系统故障率不得超过0.01%
宇宙飞船能以15光年的速度在太空中飞行。
这艘宇宙飞船可以在太空中以15光年的速度飞行
宇宙飞船可以以15光年的速度在太空飞行
宇宙飞船可以以15光年的速度在宇宙飞行。
航天器可以在太空中以15光年的速度飞行
宇宙飞船能以15光年的速度在太空中飞行
在极端情况下，设备爆炸，以设备为中心，2米范围内的人员死亡不超过15%。
在极端情况下，以设备为中心的设备发生爆炸，2米半径内的人的死亡率不超过15%。
在极端情况下，当设备爆炸时，以设备为中心半径2米范围内的人员死亡率不得超过15%
在极端情况下，设备爆炸，以设备为中心半径2米以内的人员死亡率不超过15%。
在极端情况下，设备爆炸，以设备为中心，在2米半径内死亡率不超过15%
在极端情况下，当设备爆炸时，以设备为中心的两米半径内的人员死亡率不得超过15%
确保系统能够同时支持50万以上的用户
确保系统能够支持超过50万用户的并发访问
确保系统支持超过500000个用户并发
确认这个系统能支持50000以上的用户。
确保系统能够支持超过500000个并发用户
确保系统能够支持500000多个并发用户
系统每年节省5000小时
该系统每年可为用户节省5000小时
耳机在没有外部电源的情况下可以使用100年
在不连接外部电源的情况下，耳机的使用寿命可达到100年
这款耳机在没有外部电源的情况下可使用100年
如果不连接外部电源，这种耳机可以持续100年
未连接外部电源时，本耳机可续航100年
在没有外部电源的情况下，耳机可以使用100年
新能源汽车可以行驶5000公里，无需充电或更换电池
这辆新能源汽车不需要充电或更换电池就可以行驶5000公里
新能源汽车无需充电或更换电池即可跑5000公里
这辆新能源汽车可以行驶5000公里而不需要充电或更换电池。
本新能源汽车不需要充电和换电池就能行驶5000公里
这种新型动力车可以行驶5000公里，无需充电或更换电池
如果系统使用GPS定位，定位精度必须达到5mm
当系统用GPS定位时，定位精度应该达到5毫米。
系统使用GPS定位时，定位精度应达到5mm
如果系统使用GPS进行定位，则定位精度应高达5 mm。
使用GPS定位系统时，定位精度应为5mm。
系统采用GPS定位时，定位精度应达到5mm
使用GPS定位系统时，定位精度应达到5mm
该设备可以在1毫秒内将车速从50公里/小时降至0
该设备可以在毫秒内将车速从50公里/小时降至0
安装速度从50 km/h降低到0，每1ms
该装置可以在1毫秒以内将速度从50千米/时降到0。
该装置可以在1毫秒内将速度从50 km/h降低到0
该装置可在1毫秒内将车速从50 km/h降至0
可靠性：整个系统的崩溃概率小于1%，具有灾难恢复能力.
可靠性：整个系统的崩溃概率小于1%，并具有崩溃恢复功能。
可靠性：整个系统的故障概率小于1%，具有故障恢复功能。
可靠性：整个系统的碰撞概率小于1%，具有碰撞恢复功能。
可靠性：整个系统锁定概率小于1%，具有锁定恢复功能。
可靠性：整个系统的崩溃概率小于1%，具有崩溃恢复能力。
从用户点击draw按钮开始，系统将在10毫秒内完成图像的绘制和显示
从用户点击Draw按钮开始，系统将在10毫秒内完成图像的绘制和显示。
从按下绘图按钮开始，系统必须在10毫秒内完成绘图和图像显示
用户单击绘图按钮，系统将在10毫秒内完成绘图和图像显示。
用户点击绘图按钮，系统将在10毫秒内完成绘图和图像显示
用户单击油漆按钮后，10毫秒内完成图像绘制和显示。
从用户单击“绘图”按钮开始，系统必须在10毫秒内完成绘图和图像显示。
这个系统每年关闭不超过一次
停机次数不得超过每年一次
系统每年最多延迟一次
系统的瘫痪时间一年不超过一次
系统每年停机不应超过一次
系统关闭次数不应超过每年一次
系统停机次数不得超过每年一次
如果设备过热起火，处理器矩阵的损坏率不应超过10%
如果设备过热着火，处理器阵列的损坏率不得超过10%
如果设备过热起火，处理器阵列的损坏率不得超过10%
如果设备过热并着火，处理器阵列的故障率不得超过10%
如果设备过热着火，那么处理器阵列的破坏率不超过10%
设备过热引起火灾时，CPU网络故障率不超过10%。
当设备过热起火时，处理器阵列的损伤率不超过10%
当系统使用GPS定位时，定位精度应达到1毫米
使用GPS定位系统时，定位精度应为1毫米。
如果系统使用GPS进行定位，则定位精度应高达1毫米。
如果系统使用GPS定位，定位精度必须达到1毫米
使用GPS定位系统时，定位精度应达到1mm
当系统使用GPS定位时，定位精度应达到1毫米。
系统使用GPS定位时，定位精度应达到1毫米
服务器可以在2毫微秒内完成所有数据的备份
服务器在2纳秒内完成所有数据的备份
服务器可以在2纳秒内备份所有数据
服务器可以在2毫秒内备份所有数据
服务器可以在2纳秒内完成所有数据的备份操作
该系统能在4微秒内翻译至少1000个单词的句子
系统可以在4微秒的时间内完成1000个单词的句子翻译
该系统能在4微秒内完成不少于1000字的句子翻译
该系统可在4微秒内完成长度至少为1000字的短语的翻译
该系统能在4微秒内完成不少于1000个单词的句子翻译
可在一秒钟内为4500毫安及以上的电池充满电
能够在一秒钟内将4500毫安及以上的电池充满电
它能在一秒钟内为4500毫安及以上的电池充满电
在一秒钟内为高达4500毫安的电池充电的能力
4500毫安以上的电池1秒满电
容量为4500毫安或更高的电池可以在一秒钟内充电
您可以在一毫秒内将平台发送的认证邮件发送到用户邮箱。
平台发送的认证电子邮件可以在毫秒内随时发送到用户邮箱
在任何时候，平台发送的身份验证消息都可以在1毫秒内发送到用户邮箱。
任何时候，平台发送的认证邮件都可以在1毫秒内发送到用户的邮箱
任何时候，平台发送的认证电子邮件都可以在1毫秒内发送到用户邮箱
在任何时候，平台发送的认证消息都可以在1ms内发送到用户邮箱
在失真率不超过1%的情况下，图像压缩能力高达原始尺寸的15%
能够以不超过1%的失真率将图像压缩到其初始大小的15%
它可以将图片压缩到原始大小的15%，失真率不超过1%
能够以不超过1%的失真率将图像压缩到其原始大小的15%
当失真率不超过1%时，可以将图像压缩成原始尺寸的15%
您可以将图像压缩到原始大小的15%，失真率不超过1%
它可以将图像压缩到原始大小的15%，失真率不超过1%
同步1000g文件所用的时间不得超过1毫秒
同步使用1000G文件的时间不超过1ms
同步1000G文件不超过1ms
将文件从1000g同步到不超过1ms
用于同步1000g文件的时间不应超过1毫秒
同步1000G文件不超过1毫秒
设备每次更新频率可达5ns
设备刷新速率一次可达5纳秒
设备的刷新率每次可达5纳秒
该装置每次刷新速率可达5纳秒。
设备的刷新率每5纳秒就可以达到
设备上的所有物理键确保正常按下5000万次
设备上的所有物理键都可以正常按下5000万次
设备上的所有物理按钮确保正常按下5000万次
设备上的所有物理按钮可以正常按下5000万次
装置的所有物理按钮可以保证正常按5千万次。
设备上的所有物理键可以正常按下5000万次
系统故障概率不超过1%。
系统崩溃的概率不得超过1%。
系统故障的概率不应超过1%。
系统崩溃的概率不超过1%。
系统崩溃的概率可能为1%。
任何用户的文档都可以压缩到20b
任何用户文档都可以压缩到20B
用户的任意文档可以压缩到20b
任何用户文档都可以压缩到20b
用户的任何文档都可以压缩到20b
该装置的电池可充放电10万次
设备电池可产生10万个放电
本装置电池可充放电10万次
设备电池可充放电10万次
设备电池可充放电100000次
它具有强大的容量扩展能力，可以保证达到200万个终端的速度
扩展能力强，达到200万终端时能保证速度
高容量确保速度达到200万个终端
扩展能力强，达到200万终端速度
扩容能力强，达到200万个终端时能保证速度
它具有强大的容量扩展能力，在达到200万个终端时可以保证速度
扩展性高，达到2百万台终端即可保证速度
任何能够运行该系统的移动设备的使用寿命为1000小时
该系统可以运行的任何移动设备的续航时间都可以达到1000小时
任何能够运行该系统的移动设备的续航时间都可以达到1000小时
任何能够运行该系统的移动设备的阻力都可以达到1000小时
任何能够操作这个系统的移动设备都可以持续长达数千小时
任何能够运行系统的移动设备都可以持续1000小时
本系统运行的移动设备续航时间达到1000小时
用户上传的图像在失真率不超过0.5%的情况下，可压缩不超过50KB
在失真率不超过0.5%的情况下，用户上传的图像可以压缩到不超过50kb
用户上传的图像可压缩至50KB，失真率不超过0.5%
用户上传的图像可以压缩到不超过50 KB，失真率不超过0.5%
用户上传的图像可以压缩到最大50kb，前提是失真率不超过0.5%
当失真率不超过0.5%时，用户上传的图像可以压缩成不超过50kb
在失真率不超过0.5%的情况下，用户上传的图像可以压缩到最大50kb
系统可以在2秒内将语音转换为文本
该系统可以在2秒内将语音转换为文本
系统可以在2秒内将语音转换成文本
系统可以在2秒钟内将发音转换成文字
该系统可以在两秒钟内将语音转换成文本
系统可在2秒内将语音转换为文本
无论用户上传什么图像，系统都能在4毫秒内完成图像处理
无论用户上传何种图像，系统都能在4毫秒内完成图像处理
无论用户下载哪种图像，系统都能在4毫秒内完成图像处理
不管用户上传什么图像，系统都可以在4毫秒内完成图像处理。
无论用户上传何种类型的图像，系统都能在4毫秒内完成图像处理
无论用户上传的图像是什么，系统都可以在4毫秒内处理该图像
在任何情况下，系统都保证不超过30%的用户请求占用超过1毫秒的时间。
在任何情况下，系统都可以确保不超过30%的用户请求的时间超过1ms
在任何情况下，该系统都可以确保不超过30%的用户需要超过一毫秒的时间
在任何情况下，系统都可以确保不超过30%的用户请求超过1毫秒
无论哪种情况，系统都保证不足30%的用户请求时间超过1毫秒。
后端系统仍可在5毫秒内处理主页发送的所有请求
对于从主页发送的任何订单，后台系统始终可以在5毫秒内完成处理
向上一页发送请求时，后台系统将始终在5毫秒内处理
对于从前端页面发送的每个请求，后台系统可以在5毫秒内随时完成处理
对于前端页面发送的任何请求，后台系统始终可以在5毫秒内完成处理
对于从前端页面发送的请求，后台系统总是在5毫秒内完成处理。
对于前页发送的任何请求，后台系统始终可以在5毫秒内完成处理
系统可在10微秒内执行任何转发请求
该系统可以在10微秒内完成任何发送前的请求
系统可以在10微秒内执行从前端发送的任何请求。
系统可以在10微秒内执行前端发送的任何请求
系统使用的芯片尺寸为1*1nm
系统采用的芯片规格为1*1nm
系统所用芯片规格为1×1nm
系统采用的芯片规格为1*1纳米。
系统采用的芯片规格为1.1nm
该系统使用1*1纳米的晶体
服务器在10纳秒内检测到网络攻击
服务器可以在10毫秒内检测到网络攻击
服务器可以在10纳秒内检测到网络攻击
服务器可以在10秒内检测到网络攻击
用户死亡率减少95%
可将用户死亡率降低95%
用户死亡率降低95%
可以将用户死亡率降低95%
用户因系统故障下错订单造成的经济损失不超过100万元。
由于系统运行出现故障，用户给出了错误的采购指令，用户的经济损失不得超过百万元
由于系统故障，用户发出错误的购买命令时，用户的经济损失应在100万人民币以下。
如果用户因系统故障下错单，用户的经济损失不超过100万元
因系统故障导致用户下错采购订单，给用户造成的经济损失不超过100万元。
因系统故障导致用户下错采购订单，用户经济损失不超过100万元
用户在平台上提交的代码，在10毫秒内编译并执行
用户在平台上提交的代码可以在10毫秒内编译和运行
用户在平台上发送的代码可以在10毫秒内编译和执行
用户提交的平台代码将在10毫秒内完成编译和执行。
用户在平台上提交的代码可以在10毫秒内编译和执行
用户在平台上提交的代码可以在10毫秒内收集并运行
在设备停止的60分钟内，患者的死亡率不超过1%。
设备停机后60分钟内，患者死亡率不高于1%
关闭设备后60分钟内，患者死亡率不高于1%
在设备停机60分钟内，患者死亡率不超过1%
在设备停止后60分钟内，患者死亡率不超过1%。
设备停运60分钟内，患者死亡率不高于1%
设备停机后60分钟内病死率不大于1%。
该设备可在4km距离内实现无线充电
该设备可在4公里外提供无线电充电。
该设备可无线充电4公里
设备4公里的距离可以无线充电
该装置可在4公里外进行无线充电
该系统可以运行的任何移动设备的续航时间都可以达到2000小时
任何能够运行该系统的移动设备的续航时间都可以达到2000小时
本系统运行的移动设备续航时间达到2000小时。
任何能够运行该系统的移动设备的阻力都可以达到2000小时
任何能操作这个系统的移动设备都可以持续长达2000小时
任何能够运行系统的移动设备的使用寿命可达2000小时
任何能够运行此系统的移动设备最多可运行2000小时
设备可以在5分钟内完成任意规模的神经网络训练。
该装置能在5分钟内完成任意尺度的神经网络训练
该装置可在5分钟内完成任何规模的神经网络训练
该设备可以在5分钟内完成任何规模的神经网络训练。
该设备可以在五分钟内完成任何大小的神经网络的训练
设备可以在5分钟内通过任何神经网络进行训练
该装置可在5分钟内完成任意规模的神经网络训练
产品平均使用寿命提高99%
产品可使预期寿命提高99%
产品可以提高每人的寿命99%。
该产品可延长99%的预期寿命
该产品可延长99%的寿命
该产品可将预期寿命提高99%
能够以不超过1%的失真率将图像压缩到原始大小的20%
您可以将图像压缩到原始大小的20%，失真率不超过1%
它可以将图像压缩到原始大小的20%，失真率不超过1%
能够以不超过1%的失真率将图像压缩到其原始大小的20%
它可以将图片压缩到原始大小的20%，失真率不超过1%
在失真率不超过1%的情况下，图像压缩能力高达原始尺寸的20%
当失真率不超过1%时，可以将图像压缩成原始大小的20%
该系统可以以固定的时间成本实现任何操作
系统可以以常量的时间代价实现任何操作。
系统可以以恒定的时间成本执行任何操作。
系统可以在常数级联时间内执行任何操作。
该系统能以恒定的时间成本实现任意操作
该系统可以以固定的时间成本执行任何操作
服务器时间和GMT时间之间的错误不得超过4纳秒
服务器时间与格林威治时间之间的误差不超过4纳秒
服务器时间和格林威治时间的误差不超过4纳秒
服务器时间和平均格林威治时间之间的误差不超过4纳秒
格林威治标准时间服务器错误不超过4 NS
服务器时间和格林威治标准时间之间的误差不超过4纳秒
产品可以使人们的感染率降低15%
该产品可将人员感染率降低15%
该产品可使员工感染率降低15%
产品可以降低15%的人员感染率。
该产品可将员工感染率降低15%
系统支持的最大并发不少于1亿用户
系统支持的最大并发量不少于1亿用户
系统支持的最大同时性不低于1亿用户
系统支持的最大同时使用量在1亿人以上
系统支持的最大并发功率至少为1亿用户
系统支持的最大并行度不低于1亿用户
系统支持的最大并发度不低于1亿用户
容器能承受5000kPa的压力，无爆炸
容器可以承受5000千帕的压力而不爆炸
容器不爆炸，能承受5000千帕的压力
容器能承受5000 kPa的压力而不发生爆炸
容器能承受5000千帕的压力而不爆炸
系统时钟和UTC时间之间的年误差不得超过1毫秒
系统时钟与UTC时间之间的误差每年不得超过1ms
系统时钟的年误差和UTC时间误差不超过1毫秒
系统时钟的年误差不应超过UTC时间的1毫秒
系统时钟与UTC时间之间的年误差不得超过1毫秒
系统时钟误差每年不超过1毫秒
电池充电能力在1秒内高达4500毫安
4500毫安以上的电池可以在1秒内满电
它能在一秒钟内为4500毫安及以上的电池充满电
可在1秒内为4500毫安及以上的电池充满电
它能在1秒内为4500毫安及以上的电池充满电
电池，可在1秒内充电4500毫安及以上
能够在1秒内将4500 mA及以上的电池充满电
平台用户的网络延迟不得超过4毫秒
任何平台用户的网络延迟不超过4ms
任何用户平台的网络延迟不超过4毫秒
平台任何用户的网络延迟不得超过4毫秒
平台上任何用户的网络延迟小于4毫秒
任何平台用户的网络延迟不得超过4毫秒
任何平台用户的网络延迟不超过4毫秒
服务器上尺寸大于50G的文件可在1秒内下载。
服务器上大于或等于50g的文件可以在一秒钟内下载
服务器上大于或等于50g的文件可以在1秒内下载
服务器上50GB及以上的文件可以在1秒内下载
服务器上大于50G的文件可以在1秒内下载
如果区域内发生火灾不超过60%，罐车可在5小时内完成灭火。
罐区可在5小时内完成灭火，火灾面积不超过60%
如果罐区内最大60%的区域发生火灾，消防工作可在五小时内完成
储罐区应能在火灾发生后5小时内扑灭不超过60%区域的火灾。
坦克区在不超过60%的区域起火的话，5小时内灭火结束
如果罐区面积不超过60%发生火灾，消防工作可在5小时内完成
如果罐区火灾面积不超过60%，消防工作可在5小时内完成
反应堆爆炸时，3km范围内的人员死亡率不得超过5%。
原子炉爆炸时，半径3公里以内的死亡率没有超过5%。
反应堆爆炸时，3公里半径范围内的人员死亡率不超过5%
反应堆爆炸时，3公里半径内的人的死亡率不超过5%
3公里范围内的人员在反应堆爆炸时的死亡率不超过5%
设备可在3秒内为5000 mA电池充电
这个装置可以在3秒钟内完成。
该装置可以在3秒内为5000毫安的电池充电。
设备在3秒内可以满足5000毫安的电池。
该设备可以在三秒内为5000毫安的电池充电
在任何情况下，如果发生设备爆炸，操作员的死亡率不得超过15%
在任何情况下，当设备爆炸时，操作人员的死亡率不得超过15%
无论哪种情况，设备发生爆炸时，作业人员的死亡率都不超过15%。
在任何情况下，如果设备发生爆炸，操作人员的死亡率不得超过15%。
在所有情况下，在设备爆炸时，操作员的死亡率不超过15%。
在任何情况下，当设备爆炸时，操作员的死亡率不得超过15%
在任何情况下，当设备爆炸时，操作员死亡率不得超过15%
该系统可以在十微秒内完成长度至少为1000字的短语的翻译
该系统能在10微秒内完成不少于1000个单词的句子翻译
该系统能将1000字以上的句子翻译成10微秒
该系统可在10微秒内完成不少于1000字的句子翻译
系统可以在10微秒的时间内完成1000个单词的句子翻译
这个系统一年关闭不超过五次
系统每年停机次数不得超过5次
系统的瘫痪时间一年不超过五次
系统每年关闭的次数不应超过五次
系统停机次数每年不得超过五次
系统每年最多延迟5次
使用该装置后，设备爆炸人员的死亡率可降低99%。
在同样的条件下，操作设备的人的死亡率可以降低99%。
该装置应用后，设备爆炸死亡率可降低99%
使用该装置后，在同等条件下，装置爆炸人员死亡率可降低99%
使用本装置，在同等情况下，设备爆炸的人员死亡率可降低99%
使用该装置后，在同等条件下，设备爆炸人员死亡率可降低99%
该系统可以在一秒钟内将语音转换为文本
系统可以在1秒内将语音转换成文本。
系统可在一秒钟内将语音转换为文本
系统可以在1秒内将语音转换为文本
该系统可以在1秒内将语音转换为文本
系统可以在1秒内将发音转换成文字
在任何情况下，服务器都由未使用带宽的20%供电
服务器在任何情况下都是20%的空闲带宽
在任何情况下，服务器都由20%的空闲带宽组成
在任何情况下，服务器都有20%的空闲磁带
在任何情况下，服务器由20%的空闲带宽组成
任何用户都可以通过平台进行延迟不小于2毫秒的会议
任何用户都可以通过平台召开2毫秒以上的延迟会议。
任何用户都可以通过平台举行延迟不小于2毫秒的会议
任何用户都可以通过平台以至少2毫秒的延迟召开会议
任何用户都可以通过至少延迟2毫秒的平台进行会议
任何用户都可以通过该平台以不少于2毫秒的延迟进行会议
任何用户都可以通过平台举行延迟不少于两毫秒的会议
使用后，在同等条件下发生火灾时，人员死亡率可降低70%。
该装置应用后，在同样发生火灾的情况下，人的死亡率可降低70%
使用该装置后，在同等条件下，火灾时人员死亡率可降低70%
使用本装置的话，由于同样情况的火灾，人员的死亡率可以降低70%
使用该装置后，在同等条件下发生火灾时，人员死亡率可降低70%
使用本装置后，在同一火灾情况下，人的死亡率可降低70%。
系统可在15纳秒内执行任何命令
系统可以在15 NS内执行任何命令
该系统可以在15纳秒内完成任何指令的执行
系统可以在15纳秒内完成任意命令的执行。
系统可以在15纳秒内执行任何指令。
极端情况下，在压缩装置爆炸的情况下，作业员的生存率应该超过60%。
在极端情况下，如果压缩装置爆炸，操作员的存活率应大于60%
在极端情况下，如果压缩机发生爆炸，操作员的存活率应大于60%。
在极端情况下，当压缩装置爆炸时，操作员的存活率必须大于60%
在压缩装置爆炸的极端情况下，操作人员生存率应超过60%。
在极端情况下，如果压缩装置爆炸，操作员的存活率必须超过60%。
催化转化器泄漏时，半径15m范围内人员死亡率不得超过20%
触媒装置的触媒泄漏时，半径15米以内的死亡率不得超过20%
催化装置催化剂泄漏时，15m半径范围内人员死亡率不得超过20%
15米范围内的人员死亡率不得超过20%，如果催化剂从催化装置泄漏
如果催化剂从催化装置泄漏，15米半径范围内的人员死亡率不得超过20%。
催化装置催化剂泄漏时，方圆15米范围内的人员死亡率不能超过20%
如果催化装置的催化剂泄漏，15m半径范围内的人员死亡率不得超过20%
设备表面承受5000kPa的压力，不发生变形
装置表面能承受5000 kPa的压力而不变形
设备表面可承受5000 kPa的压力，无变形
设备表面能承受5000kPa压力，无变形
设备表面能承受5000kPa的压力而不变形
设备表面能承受5000 kPa的压力而不变形
该装置可在10秒内以80%的电流对至少4500 mA的电池进行充电
该设备能在10秒内为80%的电池充电，容量不低于4500ma
该装置能在10秒内为80%的电池充电，容量不低于4500ma
该装置可在10秒内为容量不低于4500 mA的电池充电80%
该设备可在10秒内为电池充电，电池容量不低于4500毫安至80%
设备可以在10秒内将容量4500毫安以上的电池的电力填充到80%。
任何大小的文件都可以在5毫秒内安全擦除（无法恢复）
任何大小的文件都可以在5毫秒内安全删除（不可恢复）
任何大小的文件在5毫秒内完成安全删除（无法恢复）
任何大小的文件都可以在5毫秒内安全删除（不恢复）
任何文件大小都可以在完全删除前5毫秒完成（无法恢复）
任何大小的文件都可以在5毫秒内安全删除（无法恢复）
百分之十五的用户的充值金额在100万以上
15%的用户负载超过100万
15%的用户充电超过100万
15%的用户充值超过100万
15%的用户的总成本超过100万美元。
企业使用该系统后，年盈利能力至少提高90%
使用该系统后，企业的年回报率至少提高了90%。
公司使用该系统后，年回报率将至少提高90%。
企业使用该系统后，年回报率将至少提高90%
企业使用本系统时，年收益率至少提高90%
公司使用该系统后，年回报率将至少提高90%
公司使用该系统后，年回报率至少降低90%
用户上传的任何视频都可以压缩到原始大小的30%，而不会丢失分辨率和帧率
用户上传的任何视频都可以压缩到原来大小的30%，而不会丢失分辨率和帧
用户上传的任何视频都可以压缩到原始大小的30%，而不会丢失分辨率和帧速率
用户上传的任何视频都可以压缩到原始大小的30%，而不会损失分辨率和图像吞吐量
用户上传的视频可以压缩到原始大小的百分之三十，而不会损坏分辨率和帧率。
为了训练分类器，必须准备1千万个数据。
需要准备1000万个数据来训练分类器
为了训练分类器，需要准备1000万个数据
必须准备1000万个数据来训练分类器
需要准备1000万条数据来训练分类器
为了形成一个分类器，必须准备1000万个数据。
为了训练分类器，必须准备1000万个数据
装备人员的死亡率比没有装备人员的死亡率低99%
佩戴设备的人的死亡率比没有设备的人低99%
与非装备人员相比，装备人员的死亡率下降了99%。
使用设备的人的死亡率比没有设备的人低99%
有设备的人的死亡率比没有设备的人低99%。
戴着设备的人的死亡率比不戴设备的人的死亡率低99%。
由于系统故障，用户给出了错误的采购指令，用户的经济损失不得超过100万美元。
用户因系统故障下错订单造成的经济损失不超过100万元。
如因系统故障导致用户下错采购订单，用户经济损失不超过100万元
由于系统故障，用户发出错误的购买命令时，用户的经济损失应在100万人民币以下。
如果用户因系统故障下错单，用户的经济损失不超过100万元
因系统故障导致用户下错采购订单，给用户造成的经济损失不超过100万元。
因系统故障导致用户下错采购订单，用户经济损失不超过100万元
百分之十五的用户没有大出血
15%的用户没有大出血
15%的用户不会出现大出血
15%的用户没有严重出血
15%的用户不会流血
无论用户上传的图像是什么，系统都可以在5毫秒内处理图像
无论用户上传什么类型的图像，系统都能在5毫秒内完成图像处理
无论用户上传何种图像，系统都能在5毫秒内完成图像处理
无论用户下载哪种图像，系统都能在5毫秒内完成图像处理
无论用户上传什么图像，系统都能在5毫秒内完成图像处理
无论用户上传什么类型的图像，系统都可以在5毫秒内完成图像处理
无论用户上传什么图像，系统都可以在5毫秒内完成图像处理。
1000万张图像可用于深度神经网络训练
能够获得1000万张用于深部神经网络训练的图像
能够再现1000万张图像用于深度神经网络训练
能够对1000万张图像进行深度校正，用于神经网络的训练
1000万张图像可用于深层神经网络的训练
该设备可以在10分钟内完成任何大小的神经网络的训练
该设备可以在10分钟内完成任何规模的神经网络训练。
设备可以在10分钟内完成任意规模的神经网络训练。
该装置能在10分钟内完成任意尺度的神经网络训练
设备可以在十分钟内通过任何神经网络进行训练
该装置可以在10分钟内完成任何规模的神经网络训练
该装置能在10分钟内完成任何规模的神经网络训练
服务器有30%的时间停机
服务器的30%处于空闲状态
服务器有30%的空闲时间
服务器空闲30%
服务器30%的时间处于空闲状态
服务器有30%的时间处于空闲状态
服务器空闲30%的时间
如果罐区火灾面积不超过60%，消防工作可在10小时内完成
如果区域内发生火灾不超过60%，罐车可在10小时内完成灭火。
如果罐区面积不超过60%发生火灾，消防工作可在10小时内完成
除非60%以上的区域发生火灾，否则罐区可在10小时内灭火。
如果罐区内最大60%的区域发生火灾，消防工作可在10小时内完成
罐区应能在火灾发生后10小时内扑灭不超过60%的区域内的火灾。
坦克区在不超过60%的区域起火的话，10小时内灭火结束
该处理器每秒可以处理1亿TB的数据
处理器无法以秒处理1亿TB的数据。
处理器每秒可以处理1亿TB的数据
处理器无法处理1亿TB
处理器每秒可处理1亿TB的数据
处理器没有秒来处理1亿TB的数据
在任何情况下，服务器都可以在1毫秒内重新启动。
在任何情况下，服务器都可以在1毫秒内重新启动
在任何情况下，服务器都可以在1ms内重新启动
在任何情况下，服务器都可以在1毫秒内完成重新启动。
在任何情况下，服务器都可以在毫秒内重新启动
在任何情况下，服务器都由未使用带宽的20%供电
在任何情况下，服务器都有20%的空闲带宽
服务器在任何情况下都有20%的空闲带宽
在任何情况下，服务器都由20%的空闲带宽组成
在任何情况下，服务器由20%的空闲带宽组成
系统应该能支持5千万用户的同时操作。
系统必须能够支持5000万用户同时运行
该系统应能支持5000万用户同时运行
系统应能支持5000万用户同时运行
该系统应能同时为5000万用户提供服务
该系统必须同时支持5000万用户
系统应能支持5000万用户并发运行
该系统可在白天开发和测试
该系统可在一天内开发和测试
该系统可以在一天内开发和测试
系统一天就可以完成开发和测试。
该设备可以在一分钟内完成任何规模的神经网络训练。
该设备可以在一分钟内完成任何大小的神经网络的训练
设备可以在一分钟内完成任何神经网络的训练
该装置能在一分钟内训练任何神经网络
该装置能在一分钟内完成任意规模的神经网络训练
设备可以在一分钟内完成任何规模的神经网络训练。
宇宙飞船可以在太空中以100光年的速度飞行
宇宙飞船可以以100光年的速度在宇宙飞行。
宇宙飞船可以以100光年的速度在太空飞行
宇宙飞船可以在100光年外的太空中飞行
宇宙飞船能以100光年的速度在太空中飞行。
航天器可以在太空中以100光年的速度飞行
系统支持千人以内的队伍，同时进行操作和阅览。
该系统可支持1000人以下的设备同时操作和导航
该系统可以支持1000人以下的团队同时操作和浏览
系统支持1000人以下的团队同时操作和导航
该系统可以支持1000人以下的团队同时操作和导航
该系统可以支持1000人以下的团队同时工作和冲浪
该系统可以在工作和观看的同时支持1000人以内的团队
图像识别模型的精度不能低于80%
图像识别模型的准确度不得低于80%
图像识别模型的准确度不应低于80%
图像识别模型准确率不低于80%
图像识别模型精度不能低于80%
模型的识别精度不低于80%。
图像识别模型的精度不低于80%
系统应确保服务器负载不超过20%
系统必须保证服务器的负荷不超过20%。
系统必须确保服务器负载不超过20%
系统应确保服务器负载不超过20%。
系统应确保服务器的负载不会超过20%
系统必须确保服务器上的负载从不超过20%
该系统能在5微秒内完成不少于1000个单词的句子翻译
该系统能将至少1000个单词的句子翻译成5微秒
系统可以在5微秒的时间内完成1000个单词的句子翻译
该系统能在5微秒内完成不少于1000字的句子翻译
该系统可在5微秒内完成长度至少为1000字的短语的翻译
同步1000G文件不超过5毫秒
用于同步1000g文件的时间不得超过5ms
1000G文件同步时间不得超过5毫秒
同步使用1000G文件的时间不超过5毫秒
1000G文件同步时间不超过5ms
同步1000g文件所用的时间不应超过5ms
同步1000g文件的时间不得超过5ms
在任何情况下，用户点击搜索按钮后，系统都可以在5毫秒内完成数据恢复和显示
无论如何，用户按下提取按钮后，系统将能够在5毫秒内完成搜索和数据表示
在任何情况下，当用户单击搜索按钮时，系统可以在5毫秒内完成数据的搜索和展示。
在任何情况下，系统都可以在用户单击恢复按钮后5毫秒内恢复并显示数据
在任何情况下，系统都可以在用户单击“恢复”按钮后的5毫秒内恢复和显示数据。
在任何情况下，用户单击搜索按钮后，系统都可以在5毫秒内完成数据检索和显示
扩容能力强，达到90万个终端时能保证速度
强大的扩展能力，可确保多达90万个终端的速度
扩展性高，达到90000台终端时可以保证速度
扩容能力强，可保证90万个终端的速度
具有较强的扩容能力，可保证达到90万个终端时的速度
扩展能力强，可保证90万终端的速度
高容量，当达到90万个终端时，可以保证速度
如果不连接外部电源，这种耳机可以使用20年
在不连接外部电源的情况下，耳机的使用寿命可达到20年
在没有外部电源的情况下，耳机可以使用20年
此耳机在没有外部电源的情况下可使用20年
无需外部电源，耳机可使用20年
未连接外部电源时，本耳机可续航20年
设备停机30分钟，患者死亡率不超过1%
设备停运30分钟内，患者死亡率不高于1%
关闭设备30分钟内，患者死亡率不高于1%
在设备停止的30分钟内，患者的死亡率不超过1%。
在设备停止后30分钟内，患者死亡率不超过1%。
设备关闭30分钟内，患者死亡率不超过1%
设备停机后30分钟内病死率不大于1%。
当用户在使用设备过程中发生事故时，人员死亡率不应超过3%
用户在使用设备过程中发生事故时，人员死亡率不得超过3%
如果用户在使用设备时发生事故，人员死亡率可能为3%
如果用户使用设备发生事故，死亡率不得超过3%
在使用设备时发生事故时，人员死亡率不得超过3%。
设备使用过程中发生用户事故，人员伤亡率不超过3%。
用户在设备使用中发生事故的，人员死亡率不得超过3%。
使用5000毫安及以下电池时，续航时间长达5个月
通过使用容量为5000毫安或以下的电池供电，其使用寿命可达到5个月
5000 mA或以下电池的使用寿命为5个月
使用容量在5000毫安以下的电池供电的话，可以续航5个月
当使用容量为5000毫安或以下的电池供电时，其寿命可达5个月
如果使用容量为5000毫安或以下的电池供电，其使用寿命可达5个月
5000 mA及以下电池的5个月使用寿命
不管用户上传什么图像，系统都可以在一毫秒内完成图像处理。
无论用户上传的图片是什么，系统都可以在一毫秒内对图片进行处理
无论用户下载哪种图像，系统都可以在毫秒内完成图像处理
无论用户上传什么类型的图像，系统都能在毫秒内完成图像处理
无论用户上传何种图像，系统都能在一毫秒内完成图像处理
无论用户加载什么图像，系统都能在毫秒内完成图像处理。
该设备可以在两分钟内完成任何大小的神经网络的训练
设备可在2分钟内完成任意规模的神经网络训练
设备可以在2分钟内通过任何神经网络进行训练
该装置可以在2分钟内完成任何规模的神经网络训练
设备可以在两分钟内完成任何规模的神经网络训练。
该装置能在2分钟内完成任意规模的神经网络训练
该设备可以在2分钟内完成任何规模的神经网络训练。
格林威治标准时间服务器错误不超过5 NS
服务器时间和GMT时间之间的错误不得超过5纳秒
服务器时间和格林威治标准时间之间的误差不超过5纳秒
服务器时间和格林威治时间的误差不超过5纳秒
服务器时间与格林威治时间之间的误差不超过5纳秒
服务器时间和平均格林威治时间之间的误差不超过5纳秒
当应用程序具有网络连接时，从发出请求到获得结果的间隔不应超过5ms
当应用程序有网络连接时，发送命令和获得结果之间的间隔不应超过5毫秒
当应用程序具有网络连接时，从发送请求到获得结果的间隔不得超过5ms
当应用程序具有网络连接时，应用程序与结果之间的间隔不得超过5毫秒
如果应用程序有网络连接，从发送请求到接收结果的间隔不得超过5毫秒
当应用程序具有网络连接时，从发送请求到获取结果的时间间隔不得超过5 ms。
如果应用程序具有网络连接，则请求和结果之间的间隔不得超过5ms
车辆可以载运500吨以上的货物。
车辆可运载不少于500吨货物
能够运载至少500吨货物的车辆
这辆车能运载不少于500吨的货物
可运载不少于500吨货物的车辆
服务器可以在一纳秒内完成所有数据的备份操作
服务器在1纳秒内完成所有数据的备份
使用该装置后，在同等情况下，设备爆炸人员的死亡率可降低70%
使用本装置后，在相同情况下，设备爆炸人员的死亡率可降低70%
使用该设备后，在相同情况下，设备爆炸可降低70%的人员死亡率
在使用了这个装置之后，在同样的情况下，设备爆炸造成的死亡人数可能会下降70%。
使用本设备后，在相同情况下，设备爆炸人员死亡率可降低70%
使用该装置，在相同情况下，装置爆炸的死亡率可减少70%。
在报上使用了这个机器之后，每一次机器爆炸的死亡率就降低了70%
使用该装置后，在相同情况下爆炸死亡率可降低70%
扩展性高，能够确保终端数量达到4万台的速度
扩展能力强，达到40万台时能保证速度
达到400,000台终端时，可扩展性强，速度快
容量扩展能力强，可保证达到40万个终端的速度
在大会议进程中，已经达到了40000次的最后阶段
膨胀强度允许在达到40万个终端时保证速度。
每个请求最多处理一毫秒。
每条请求的处理时间在一毫秒内
每个请求的处理时间不能超过1毫秒
进程规定的每一秒钟不超过一毫秒
每个请求的处理时间不超过1毫秒
系统会在一瞬间完成请求
系统可以在微秒内完成从前端发出的任何请求。
你可以在一微秒内完成前端发送的请求。
系统可以在一微秒内执行从前端发出的任何请求
可以在微秒内处理前端的所有请求
系统在微秒内执行前端发送的任何请求
系统每年不能闲置和无响应超过1次
系统每年在你体内关闭一次，没有回应。
系统每年至少死机一次，或在没有回应的情况下死机
这个体系存在不了一年
系统不可能一年有超过一次的故障和无响应
系统每年停机或无响应的次数不应超过一次
系统瘫痪、无响应时间一年不得超过1次
你不能一年不活跃和没有回复超过一次。
这种产品可以降低5%的感染率
产品使员工感染率降低5%。
将员工感染率降低5%的产品
这种产品可以将感染率降低5%
产品可以把人的感染率降低百分之五
该产品可降低员工感染率5%
它可使感染率下降5%
可以减少15%的重症患者。
该设备可以减少15%的重症病例
这是可以减少15%重症患者的设备
有了装备，我们就能将百分之十五的重病人数减少
能够减少15%危重病人数量的设备
设备可以减少15%的重病患者。
能够将重症患者数量减少15%的设备
编译器可以在10秒内完成至少1000个文件的编译。
piegler可以在1000秒内解码文件的像素
编译器在10秒内编译一个带有1000多个文件的工程
编译器能够在10秒内编译包含不少于1000个文件的项目
编译器可以在10秒内编译文件数量不少于1000个的项目
编译器能够在10秒内编译至少1000个文件的项目
可以在10秒内编译文件超过1000个的项目
编译器可以在10秒内编译包含1000个或更多文件的项目
用户上传的任何文件最多可以压缩50字节
你们每个上传的文件都可以压缩50字节
用户上传的所有文件都可以压缩到50字节以下。
用户上传的所有文件都可以压缩到不到50字节
任何用户上传的文件都被压缩到50个字节。
用户上传的任何文件都可以被压缩到不超过50字节
用户上传的任何文件都可以压缩到50字节
对于任何大小的文件，系统始终保持不低于95%的压缩率
对于任何大小的文件，系统始终保持不低于95%的压缩比
任何大小的文件都能保持95%以上的压缩率。
系统对所有大小的文件保持95%以上的压缩率
对于任何大小的文件，系统总是保持至少95%的压缩率
系统可将文件压缩成100%
对于任何大小的文件，系统始终可以保持不小于95%的压缩率
对于任何大小的文件，系统总是可以保持至少95%的压缩系数。
当消费者被解雇时，产品可以减少95%的损失。
当用户被击中时，可以减少95%的伤害。
当产品能够减少95%的伤害时，用户就会被击中
当用户受到枪击时，该产品可将伤害降低95%
当用户被枪击时，该产品能够减少95%的伤害
我若得到武器估计百分之九十五就能减少威胁
受到枪击时可减少95%的伤害
当产品能够减少95%的伤害时，用户就会收到射击
服务器可以连续运行500年
服务器能够连续运行50万年
服务器可运行500年
这样服务器能用上500年了
服务器已经有500年的历史
服务器可以连续运行50万年。
具有50万年连续运行能力的服务器
能够连续运行500年的服务器
维修团队可在10秒内完成车辆的检测和维修工作
维修设备可在10秒内完成车辆检测和维修工作
维修设备可在10秒内完成对车辆的检测和维修
维修设备可在10秒内对车辆进行检查并完成维修工作
车辆的维修和保养可以在10秒钟内完成
技术设备可以在10秒内进行检查和修理。
修理设备可以在10秒内完成对车辆的检查和修理
维修设备可在10秒内完成车辆的检测和维修工作
百分之九十九的用户可以在1ms上重启系统
99%的用户可以在1ms内收到系统返回信息
99%的用户可以在1毫秒内收到系统返回的信息
99%的用户可以在1ms范围内获得系统恢复的信息。
99%的用户可以在1ms内收到系统的返回信息
99%的用户都能在1ms内收到系统的回复。
99%的用户可以在1ms内收到系统的反馈
用户的任何文档都是15b
任何用户文档都可以压缩到15b
这是什麽意思
用户的所有文档都可以压缩到15b
任何用户文档都可以压缩到15b。
用户的任何文档都可以压缩到15B
该系统每年消耗的电量不超过100万度。
年耗电量不超过百万度时
系统年耗电量不超过100万千瓦时
每年的耗电量不到100万度。
系统年耗电量不超过100万度
该系统每年消耗的电力不超过100万千瓦小时
事实上，这些系统每年的热量不到100万卡路里
服务器可以在10纳秒内完成所有数据的备份
10纳秒就能备份所有数据。
服务器在10纳秒内备份所有数据
服务器可以在十秒内保护所有数据
服务器在10ns内备份所有数据
服务器可以在10纳秒内备份所有数据。
产品可以提高90%的平均寿命。
产品可以延长90%的预期寿命
它可以延长90%的寿命
可以将人均寿命提高90%的产品
产品寿命提高了90%
产品寿命可延长90%
产品使预期寿命增加了90%。
产品平均寿命可提高90%
假设高铁能以每小时50公里的速度运动。
假设高铁可以以50公里/分钟的速度运行
假设高速列车的运行速度为每分钟50公里
假定高速铁路的运行速度为每分钟50千米。
想象一下，这东西每分钟能工作50公里
假设高速列车可以以50公里/分钟的速度运行
假设高铁可以以每分钟50公里的速度运行
假设高铁时速为50公里，
在极端情况下，该设备会失效，在一小时内，不超过5%的患者会死亡
在设备故障的极端情况下，患者死亡率在一小时内不超过5%
一个极端例子，未能完成一个小时内的手术造成的死亡率低于5%
在极端情况下，设备出现故障，1小时内患者死亡率不超过5%
在极端情况下，当设备坏了，病人的死亡率不会超过5%。
在设备故障的极端情况下，1小时内患者死亡率不超过5%
在极端情况下，设备失效，一小时内患者死亡率不超过5%
在极端情况下，即使设备发生故障，病人的死亡率也会在一小时内降到5%以下。
任何用户都可以通过该平台召开延迟至少4毫秒的会议
任何用户都可以在平台上至少移动4毫秒。
任何用户都可以通过该平台进行至少4毫秒延迟的会议
任何用户都可以通过平台进行至少4毫秒延迟的会议
每个用户都可以把会议安排在4毫秒之内
任何用户都可以通过该平台以超过4毫秒的延迟进行会议
任何用户都可以通过平台进行至少延迟4毫秒的会议
用户可以在平台上进行至少延迟4毫秒以上的会议
当设备着火时，10秒内不会爆炸
即使装置起火，也不会在10秒内爆炸
当设备着火时，10秒内不会发生爆炸。
当设备着火时，10秒内不会发生爆炸
装置着火十秒内不会爆炸
如果发生火灾十秒内无法爆炸
当装置着火时，它在10秒内不会爆炸
系统生成日志的大小为50b
系统生成的日志大小不能超过50b
系统产生的日志大小不能超过50b
日志不能超过50b
系统生成的记录大小不应超过50b
系统生成日志不应该超过50b。
服务器在5纳秒内备份所有数据
服务器能在五微秒内保护所有数据
服务器可以在5纳秒内备份所有数据。
5纳秒就能备份所有数据。
服务器可以在5纳秒内完成所有数据的备份
如果应用程序有网络连接，请求和结果之间的间隔不应超过5毫秒
对于网络应用程序，请求后到结果之间的间隔不得超过5毫秒
如果应用程序可以访问网络，发送请求和接收结果之间的间隔不应超过5毫秒。
在应用程序具有网络连接的情况下，发出请求和获得结果之间的间隔应该不超过5毫秒
如果应用程序有网络连接，请求和获得结果之间的间隔不应超过5毫秒
当应用程序连接到网络时，从发出请求到得到结果的间隔不应超过5毫秒。
在这通电话和结果之间的时间不超过5毫秒
在应用程序具有网络连接的情况下，发送请求和获得结果之间的间隔不应超过5毫秒
它可以在一秒钟内把人送到1000公里以外的目的地
一秒内可载人至1000公里
能够在1秒内运送1000公里的人
在一秒内运送1000公里人的能力
而是在一秒钟之内将人们推到1000公里以外的地方
它可以在1秒内将人运送到1000公里外。
能够在1秒内将人们运送到1000公里的目的地
可以减少30%的重症患者
这个仪器可以帮我们减少百分之30的重症患者
该设备可以将重症病例减少30%
设备可以将重病人数减少30%
能够减少30%危重病人数量的设备
可以减少30%的重症患者。
在任何互联网连接状态下，任何平台用户的延迟可达15毫秒
任何处于任意状态的平台用户都不会停留超过15毫秒。
在任何网络连接状态下，任何平台用户的延迟小于15毫秒
当用户随机连接上互联网时，延迟可以达到15毫秒
在任何网络连接状态下，任何平台用户的延迟可达15毫秒
平台所有用户在网络连接状态下不超过15毫秒
平台的任何用户在任何状态下的网络连接的延迟小于15毫秒。
在任何网络连接状态下，平台的任何用户的延迟都不超过15毫秒
缺陷识别系统的准确度不低于95%
系统缺陷识别的准确度不低于95%
系统缺陷识别准确率不低于95%
系统缺陷识别准确率不小于95%
缺陷识别系统不少于95%。
系统的缺陷识别准确度在95%以上
系统错误的准确性不低于95%
确保系统能够支持超过200000的并发用户数量
确认该系统可支持超过2万用户同时运行
确保系统支持超过200,000的用户合并
确保该系统支持用户超过二十万
确保系统能够同时支持20万以上的用户数量
确保系统能够支持超过20万份的用户。
请确保系统能够支持超过20万个并发用户
确保系统能够同时支持超过200,000个用户
服务器可以在4纳秒内备份所有数据。
服务器可以在4毫秒内保存所有数据
服务器在4纳秒内备份所有数据
4纳秒就能备份所有数据。
服务器可以在4纳秒内完成所有数据的备份
对于任何计算，该系统的精度可达100,000位小数点后
系统的精准度每计算一下都能达到10万个小数点
对于任何计算，系统的精度都可能在小数点后达到10万比特。
所有计算的准确度可达小数点后10万位
系统的精度可以精确到小数点以下100000位
系统精度高达100000小数点的任何计算
该系统可以精确到小数点后10万位进行任何计算
对于任何计算，系统的精度可达100,000个小数点
当受到严重冲击时，设备爆炸的概率小于15%
受到剧烈冲击时，设备爆炸的概率不超过15%
受到猛烈冲击时，装置爆炸的概率低于15%
呃，最大的可能是
设备在受到猛烈冲击时爆炸的概率不超过15%
当受到猛烈冲击时，设备爆炸的概率不超过15%
爆炸发生的可能性不超过15%。
设备受到猛烈冲击时爆炸的概率不超过15%
该系统将在高峰时段适应10000名用户
该系统将能够在高峰时段容纳1万名用户
在高峰时间，系统将适应10000名用户。
在高峰时间系统可容纳1万名用户
在高峰时间，系统可以适应1万用户
在高峰时段，该系统将适应1万名用户
在高峰时期，有1万名用户
在高峰时段，该系统将能够容纳1万名用户
对于任何计算，该系统的精度可达小数点后5000位
所有计算的准确度可达小数点后5000位
无论怎样的计算，系统的精度都要精确到小数点以下5000位
该系统可以精确到小数点后5000位
如果用任何计算的话，系统的准确度可能比逗号落后5000位
对于任何计算，该系统的精度可达5000个小数点
对于任何计算，系统的精度都可能在小数点后达到5000位。
基于深度学习的分类器可以在2毫秒内处理1000条文本数据
深度学习的分类器可以在2毫秒内处理1000个文本数据
基于深度学习的分类器在不到2毫秒内处理1000个文本数据
基于深度训练的分级器可以在2毫秒内处理1000个文本数据。
一个基于深层学习的解析器可以在2毫秒内搜索1000个词组
基于深度学习的分类器可以在2毫秒内处理1000个文本数据
该设备允许在1公里范围内进行无线充电
可以在1公里的距离内无线充电。
该设备可以在一公里外产生无线充电器。
该设备可以在1公里范围内进行无线充电
该装置可在一公里远的地方无线充电
该设备可在1公里范围内进行无线充电
它可以无线通电超过一英里
服务器在1纳秒内备份所有数据
服务器可以在一纳秒内备份所有数据。
服务器可以在1纳秒内完成所有数据的备份
服务器可以在一微秒内保存所有的数据
1纳秒就能备份所有数据。
服务器在不到1纳秒的时间内备份所有数据
从这个电话到最终结果是十毫秒
如果应用程序有网络连接，请求和获得结果之间的间隔不应超过10毫秒
如果应用连接到网络，则从发出请求到得到结果的间隔不超过10毫秒。
在应用程序具有网络连接的情况下，发送请求和获得结果之间的间隔不应超过10毫秒
如果应用程序可以访问网络，发送请求和接收结果之间的间隔不应超过10毫秒。
对于网络应用程序，请求后到结果之间的间隔不得超过10毫秒
在应用程序具有网络连接的情况下，发出请求和获得结果之间的间隔应该不超过10毫秒
即使接种疫苗后感染，死亡率也在15%以下
即使在接种之后，感染也会发生，死亡率仍低于15%
即使接种疫苗后使用者感染持续存在，死亡率也不超过15%
即使接种疫苗后仍被感染，死亡率也不超过15%
即使接种疫苗，死亡率也不会超过15%。
即使使用者在接种疫苗后仍然感染，死亡率也不超过15%
接种疫苗后使用者仍有感染的，死亡率不超过15%
服务器的处理器每秒可以执行10亿次浮点计算
服务器的处理器可以进行每秒10亿次的浮点计算
服务器处理器每秒进行10亿次浮点计算。
服务器的处理器每秒可以运行10亿升奖励
服务器的处理器每秒可以执行10亿次浮点运算
服务器处理器可以在一秒钟内完成十亿次浮点计算。
服务器处理器每秒可以执行10亿个浮点计算
服务器处理器每秒可以进行10亿个浮点计算
显示5万公里范围内的电影院。
显示用户所在位置50000公里内的电影院
5万公里内的电影院放映用户位置
显示用户位置5万公里内的电影院
藏在方圆5万公里之内的炸弹里面
显示用户位置5万公里范围内的电影院
显示用户位置5万公里以内的电影院
在距离用户位置5万公里范围内的电影院
系统在受到攻击时可在10纳秒内完成识别与防御
当系统受到攻击时，它可以在10纳秒内完成识别和防御。
当系统受到攻击时，它可以在10纳秒内识别和保护。
如果系统显示袭击的话10毫秒内就能进行检测和防御
当系统受到攻击时，它可以在10纳秒内完成识别和防御
当系统受到攻击时，可以在10纳秒内完成识别和防御
任意大小的文件在4毫秒内完成安全清除(无法恢复)
您可以在4毫秒内安全地删除所有大小的文件。(无法恢复)
在4毫秒内完全安全删除任何大小的文件(无法恢复)
可以毁掉一个4毫秒的文件
任何大小的文件都可以在4毫秒内删除。
任何大小的文件都可以在4毫秒内被安全擦除(不能恢复)
在4毫秒内安全删除任何大小的文件(无法恢复)
该门户将通过十毫秒的速度传送到用户的邮箱中
认证邮件将在10毫秒内发送到您的邮箱
在任何时候，平台发送的验证邮件都会在10毫秒内发送到用户的邮箱
在任何时候，平台发送的认证邮件都可以在10毫秒内发送到用户的邮箱
平台发送的认证邮件可以在10毫秒内到达用户的邮箱。
确认从平台发送的邮件可以在10毫秒内发送到邮箱。
在任何时候，平台发送的验证邮件都在10毫秒内发送到用户的邮箱
该系统每年可为用户节省2000小时
用户每年可节省2000小时
这套系统可让用户每年节省2000小时
该系统每年为用户节省2000小时
每年可以节省2000小时。
该系统每年为用户节省2000小时。
30%的使用者不会大出血
什么?30%的用户不会碰到大出血
30%的使用者不会出现大出血
30%的用户没有大量出血。
30%的用户不会出现大量出血
30%的使用者没有大出血
30%的使用者没有明显出血
30%的用户不会大出血。
百分之五的时间是空闲的。
服务器有5%的时间是空闲的
服务器有5%的空闲时间。
服务器有5%的时间是不活动的
服务器有5%的时间是自由的
服务器有5%的时间处于空闲状态
服务器未活动5%
设备能够下降到海平面以下4000米的地方
一个装置可以潜入将近海拔4000米的水下
可以潜入海面下4公里。
能够下降到海平面以下4000米的设备
设备可以在海平面以下4000米以下潜水。
装备可以降到海平面以下4000米
该设备能够潜入到海平面以下4公里的深度
设备可以下降到海平面以下4000米的位置
无论如何，系统可以在两毫秒内收集并显示数据
在任何情况下，只要用户点击搜索按钮，系统就能在2毫秒内完成数据的搜索和展示
在任何情况下，用户点击恢复按钮后，系统都能够在2毫秒内恢复和呈现数据
在任何情况下，用户点击检索按钮后，系统都能在2毫秒内完成数据检索和显示
在任何情况下，用户点击恢复按钮后，系统都可以在2毫秒内完成数据的恢复和显示
无论如何，一旦用户按下提取按钮，系统可以在2毫秒内完成搜索和数据表示。
在任何情况下，当用户点击搜索按钮时，系统都会在2毫秒内完成数据的搜索和显示。
从用户发出语音命令到系统完成命令执行，系统不能超过4毫秒
该系统需要4纳米秒才能让用户发出文字信息
从发送语音命令到完成命令的系统，不可能超过4毫秒。
说明语音命令执行时间最长为4毫秒
从用户发出语音指令到系统完成指令执行之间的时间不能超过4毫秒
从用户发出语音指令到系统完成指令执行的时间不能超过4毫秒
用户发出语音命令后，系统完成命令的时间不得超过4毫秒。
该装置能承受10公斤重的物体撞击，时速800公里。
该设备可以承受10公斤重的物体的冲击，并以800公里每小时的速度移动
该装置能承受10公斤重的物体与速度为800公里/小时的物体相撞
若物体的重量为10公斤，时速为800公里，该仪器也能承受冲击
能够承受重量为10公斤、速度为800公里/小时的物体冲击的装置
这个装置可以承受重量为10公斤，速度为800公里的物体撞击
如果应用程序可以访问网络，发送请求和接收结果之间的距离不应超过一毫克。
在应用程序有网络连接的情况下，请求和获得结果之间的间隔不应超过一个ms
如果应用程序有网络连接，发送请求和获取结果之间的间隔不应超过1毫秒
如果应用具有网络连接，则从发出请求到得到结果之间的间隔不应超过1ms
在任何应用程序上每次连接在互联网上，请求和结果之间的时间应该不超过毫秒
如果应用程序有网络连接，请求和获得结果之间的间隔不应超过1毫秒
在应用程序有网络连接的情况下，发出请求和得到结果之间的间隔不应该超过1毫秒
如果应用程序有网络连接，请求后到结果之间的间隔必须小于1 ms
用户在记事本上的留言应在3秒内得到系统的回复。
用户在消息区发出的消息必须在3秒内由系统回复。
用户在消息区域所做的消息应该在3秒内从系统中得到响应。
用户在留言栏填写的留言必须在3秒内得到系统的回复。
用户在留言区留言，系统应在3秒内回复。
用户在消息区发送的消息必须在3秒内收到系统的响应。
比如，在磁带区域，接收到的消息应该在三秒内，系统之间传输。
你的时钟能精确到微秒
该系统的时钟精确到1纳秒
系统时钟的精度可以达到1纳秒。
系统的时钟可以精确到1纳秒
系统时钟能够达到1纳秒的精度
系统时钟的精度可达1纳秒
时钟有1纳秒左右的准确度
系统时钟的精度可达1纳秒。
确保这个系统可以支持超过900万的用户。
确保系统能够支持超过900000的并发用户数量
确保系统能够同时支持90万以上的用户数量
确保系统支持超过90万用户同时性
确保该系统能够支持超过90万或更多的用户。
请确保系统能够支持超过90万个并发用户
保证在90万以内的安全系统
这种疫苗产生副作用的几率不超过30%
疫苗出现副作用的概率不超过30%
疫苗产生副作用的可能性不超过30%
疫苗产生副作用的可能性不超过30%。
疫苗副作用的概率不超过30%
疫苗的副作用不超过30%。
疫苗产生副作用的可能性低于30%
对于网络上的应用程序，请求后到结果之间的间隔不应超过4ms
在应用程序有网络连接的情况下，发出请求和得到结果之间的间隔不应该超过4ms
在一个应用程序中连接到网络时，从发送结果要求的时间不会超过4m
当应用程序连接到网络时，从发出请求到得到结果的间隔应在4ms以内。
在应用程序有网络连接的情况下，请求和获得结果之间的间隔不应超过4ms
如果应用程序有网络连接，请求和获得结果之间的间隔不应超过4ms
如果应用程序可以访问网络，发送请求和接收结果之间的距离不应超过4ms。
如果应用程序有网络连接，发送请求和获得结果之间的间隔不应超过4ms
对于所有大小的图像可以在50毫秒内下载
每张图像都可以在50毫秒内上传
任何大小的照片都可以在50毫秒内上传。
对于任何大小的图像，它都可以在50毫秒内加载。
你可以在50毫秒内上传所有大小的照片
对于任何大小的图像，你可以在50毫秒内上传
任何大小的图像都可以在50毫秒内上传
你可以在50毫秒内上传任意大小的图片。
服务器在任何情况下都有30%的带宽没有被播放
服务器在任何情况下都有30%的可用容量。
服务器在任何情况下都有30%的空闲带宽
服务器在任何情况下都不使用30%的带宽
服务器在任何情况下30%的空闲带宽
服务器在任何情况下都占空闲带宽的30%
serge使用的带宽，多达30%
90%的用户不做缺陷检查
90%的用户不进行缺陷测试。
90%的用户不测试缺陷
90%的用户不会尝试缺陷
90%的用户不能运行错误
90%的用户不会检测到缺陷
90%的用户不执行缺陷检测
其他电池无需更换即可使用1000年。
建立其他电池，在没有更换的情况下运行1000年。
让其他电池使用1000年而不更换
满电池的不更换可以维持1000年
替代电池无需更换即可正常工作1000年
独立电池可正常工作1000年，无需更换
其他电池可使用1000年
另一种电池可以使用1000年而无需更换
接种过这种疫苗的人因副作用而死亡的概率不超过0.5%
接受这种疫苗的人导致死亡的副作用概率不应超过0.5%
接受这种疫苗的人，副作用导致死亡的概率不应超过0.5%
接种疫苗的工作人员死亡的可能性不超过0.5%的副作用。
接种这种疫苗的人因副作用死亡的概率应低于0.5%
对那些接受疫苗的人来说，副作用导致的死亡风险应低于0.5%
接种本疫苗的人因副作用死亡的概率应在0.5%以下。
接种这种疫苗的人死于副作用，可能性只有0.5%
在任何情况下，用户点击检索按钮后，系统都能在10毫秒内完成数据检索和显示
在任何情况下，系统都可以启动按钮并在10毫秒内提取数据
在任何情况下，用户点击恢复按钮后，系统都可以在10毫秒内完成数据的恢复和显示
在任何情况下，只要用户点击搜索按钮，系统就会在10毫秒内完成数据的搜索和显示。
在任何情况下，只要用户点击搜索按钮，系统就能在10毫秒内完成数据的搜索和展示
在任何情况下，用户点击恢复按钮后，系统都能够在10毫秒内恢复和显示数据
无论如何，一旦用户按下提取按钮，系统可以在10毫秒内完成搜索和数据表示。
系统可以完成5000个每秒不超过10G的文件。
系统每秒可处理5000个文件，最高可达10gb
每秒可以处理5000个10克以下的文件。
每秒钟可以处理五千份不超过十克的文件
系统每秒可以处理5000个文件，最高可达10gb
系统每秒可处理5000个文件，最高可达10G
系统每秒钟可完成5000个大小不超过10g的文件处理
该系统每秒可以处理5000个小于10g的文件
因装置故障间接引起的人死亡的概率不超过5%
由于设备故障，死亡几率不超过5%。
因设备故障而间接死亡的概率不超过5%
因设备故障间接造成人员死亡的概率不超过5%
事故导致的死亡人数不到5%
设备故障导致间接死亡的概率不超过5%
由于设备故障而间接死亡的概率低于5%
编译器可以在5秒内编译文件数量不少于1000个的项目
编译器可以在5秒内编译一个至少有1000个文件的项目
编译器能够在5秒内编译文件数量不少于1000个的项目
piegler可以在1000秒内解码文件的部件
编译器能够在5秒内编译包含至少1000个文件的项目
5秒内编译文件数量超过1000个的项目
编译器可以在5秒内完成至少1000个文件的编译。
编译器可以在5秒内编译包含至少1000个文件的项目
该系统占用的存储空间不超过100G。
系统占用处理器存储空间的大小不超过100g
系统用于处理器的内存容量不超过100克
系统占用的处理器存储空间不超过100G
系统占用的存储空间不能超过100gb
该系统在内存不超过100克
从用户点击draw按钮的那一刻起，在4毫秒内，系统完成了图像的绘制和显示
从用户点击draw按钮的那一刻起，在4毫秒内，系统完成绘制并呈现图像
当用户点击绘图按钮后，系统会在4毫秒内绘制并显示图像。
从用户点击绘图按钮的那一刻起，系统在4毫秒内完成绘图和图像显示
一旦用户按下地图引导按钮，系统将在4毫秒内完成绘画和显示图像。
在用户按下绘制按钮后4毫秒内，系统将进行绘图和展示
从用户点击绘制按钮开始，系统将在4毫秒内完成图像的绘制和显示
在设备爆炸的极端情况下，在设备中心半径2米范围内，死亡率不超过20%
在极端情况下，设备爆炸，在设备中心2米半径内死亡率不超过20%
在极端情况下，设备会发生爆炸，在设备2米半径内的死亡率不到20%
在极端情况下，当材料爆炸时，以材料为中心的2米半径内的死亡率不超过20%
极端情况下，装置爆炸，以装置为中心半径2米以内的人死亡率不超过20%
在这个高度扩张的地区，爆炸发生，爆炸发生在方圆2米之内，死亡率低于百分之20
在极端情况下，当设备爆炸时，位于设备中心的设备的死亡率不超过20%。
在极端情况下，设备爆炸时，以设备为中心半径2米范围内的人员死亡率不超过20%
在任何情况下，服务器都可以在10毫秒内重新启动
在所有情况下，服务器可以在10毫秒内重启
在任何情况下，服务器都能在10毫秒内重启
在任何情况下，服务器都可以在10毫秒内重新启动。
在任何情况下，服务器都可以在10毫秒内重启
服务器可以在10毫秒内重启。
在任何情况下服务器都可以在十毫秒内重启
无论如何，服务器可以在10毫秒内完成重启。
这样血清的强度永远不会超过30%
系统必须保证服务器负载不超过30%
系统应确保服务器负载不超过30%
系统确保服务器负载不超过30%
系统必须保证服务器永远不会超过30%。
系统千万不要让服务器负载超过30%
系统应该确保服务器的负载不会超过30%
大约20%的死亡是由机制上的错误引起的
设备故障间接导致人死亡的概率在20%以下
由设备故障间接造成人员死亡的概率不超过20%
因装置故障间接引起的人死亡的概率不超过20%
由设施故障间接造成人员死亡的概率不超过20%
不超过20%的人死于设备故障。
由于设备故障导致的间接死亡概率小于20%
设备故障导致间接死亡的概率不超过20%
当客户端与服务器通信时，如果网络出现故障，系统不应该崩溃
如果客户端与服务器通信时网络出现故障，系统不应该出现故障
客户端与服务器之间通信时，网络出现故障，系统就不能出现故障
客户端和服务器通信的时候，如果网络坏了，系统也不能坏
当客户端与服务器通信时，即使网络出现故障，系统也不会出现故障
当客户与服务器通信时，如果网络不工作，系统就不能故障。
如果客户端与服务器通信时网络出现故障，系统就不会出现故障
在反应堆爆炸中，方圆3公里内的死亡人数不到15%。
核反应堆爆炸时，半径3公里内的人员死亡率不超过15%
核反应堆爆炸时半径3公里以内的死亡率在15%以下
如果反应堆发生爆炸，3公里范围内的死亡率不超过15%
如果反应堆爆炸，3公里半径内的死亡率不超过15%
反应堆爆炸时，爆炸半径3公里内
当反应堆爆炸时，半径3公里以内的人的死亡率不超过15%
显示装置的ppi至少有1000个
该设备使用的显示设备不小于1000 PPI
设备所使用的显示设备的PPI不低于1000
本设备使用的显示器件的PPI不小于1000
设备使用的显示设备PPI不小于mil
这是用的"以防万一"，一张不到1000美元的假皮
设备使用的PPI指数至少为1000。
该设备使用的显示设备不小于mil PPI
系统生成日志的大小为100b
该系统产生的日志大小不超过100b。
日志大小不能超过100b
系统产生的日志大小不能超过100字节
系统生成的记录大小不应超过100b
系统生成的日志大小不能超过100b
精度至少为1纳米的测量装置
测量设备的精度至少是1纳米。
该测量设备的测量精度至少为1纳米
仪器的精度不低于一纳米
精度至少为1纳米的测量仪器
这架仪器至少有一个奈几乎深度
测量设备的精度至少为1纳米。
该设备可以在1秒内将人员和物资运送到1000公里
能够在1秒内将人员和物资运送到1000公里的设备
该设备可在1秒内运送人员和物资达1000公里
这个装置可以在一秒钟内运送1000公里以内的人员和物资。
该设备可以在一秒钟内将人员和物资运送到1000公里以外
它可以在1秒内将人和物资运送到1000公里以外的地方。
一架设备可以在一秒之内将人和物质传送到1公里以外的地方
装置能在一秒内将人员和物资输送到1000公里外
操作系统可以控制超过一千公里远的自旋超过一毫秒
操作人员使用该系统控制1000公里外的设备，延迟不超过1ms
运营商使用系统控制1000公里以外的设备，延迟不超过1ms。
操作人员可以使用系统来控制1000公里以外的设备而不需要延迟一毫秒
操作员可以用1ms以下的延迟控制1000公里外的设备
操作人员使用的系统能够控制1000公里外的设备，延迟不超过1ms
操作人员使用的系统能够控制1000公里以外的设备，没有超过1ms的延迟
运营商使用该系统控制1000公里以外的设备，延迟不到1毫秒
这些产品能使感染人群死亡率降低至五岁以下
产品可将感染者的死亡率降低到5以下
该产品可将感染者的死亡率降低到5人以下
该产品将感染者的死亡率降低到5人以下
将感染者死亡率降低到5%以下。
产品可以将感染者的死亡率降低到5以下。
将感染者死亡率降低到5人以下的产品
压力容器爆炸时，对周边设备的毁损率不得超过50%
压力容器发生爆炸时，周围设备的破坏率不应超过50%
压力容器发生爆炸时，对周围设备的损坏率不应超过50%
压力容器爆炸时，对周围设备的损坏率不能超过50%
当压力容器爆炸时，环境损害水平不得超过50%。
当压力容器发生爆炸时，周围设备的破坏率不得超过50%
血管爆炸破坏率不超过50%
如果设备发生故障，给客户造成的直接经济损失不能超过200万枚硬币
设备发生故障时，给用户造成的直接经济损失不超过200万元
设备故障，给客户造成的直接经济损失不能超过200万人名币
如果设备发生故障，给客户造成的直接经济损失不能超过200万
设备发生故障给客户造成的直接经济损失不得超过200万货币
如果设备丢失的话客户的直接财务损失不会超过200万
当设备发生故障时，给客户造成的直接经济损失不能超过200万人名币
由于设备故障，对客户造成的直接经济损失不得超过200万美元。
受到剧烈冲击时，设备爆炸的概率不超过15%
在发生严重撞击的情况下，爆炸的概率小于15%
设备在受到猛烈冲击时爆炸的概率不超过15%
当受到猛烈冲击时，设备爆炸的概率不超过15%
爆炸发生的可能性不超过15%。
仪器处于严重休克的机率是
剧烈冲击下装置爆炸的概率低于15%
该设备能在800公里的高空正常工作
设备可以在800公里的高空正常工作
该设备可在海拔800公里的地方正常工作
设备可在800公里高空正常工作
这架仪器在八百公里的高度运作
设备在八百公里高空正常工作
设备可以在800公里高空工作。
不论进行何种业务扩展，系统日营运费用均不高于人民币50
无论哪种类型的业务扩展，系统每天的成本都不会超过50美元。
进行任何类型的业务扩充，系统日运营成本不超过50元
无论何种类型的业务拓展，系统日常运营成本均不超过50元
无论公司进行何种扩张，系统的运营成本都不超过50元/天
无论业务扩展类型如何，系统运行成本每天不超过50元
不管系统进行怎样的扩张，每天的生产成本不超过50元
无论业务进行何种类型的扩展，系统运行成本每天不超过50元
服务器数据的差异与中心时间并不大于一毫秒
服务器时间与格林威治时间的误差不超过1纳秒
服务器时间不超过GMT时间的一纳秒
服务器时间与GMT时间相差不超过一纳秒
服务器时间与GMT相差不到1纳秒
格林威治服务器时间误差不超过一纳秒。
服务器时间和格林尼治时间的误差在1纳秒以内
GMT的服务器时间错误不超过一纳秒
99%的重伤者可以用该装置治愈
百分之九十九的伤势是可以治愈的
99%严重受伤的人可以用这种设备治愈
99%的严重伤害都可以通过这个装置治愈
99%的重伤者可以用本装置治愈
99%严重受伤的人都可以用这种设备治愈
99%严重受伤的人可以用这种设备治疗。
99%的严重伤害都可以用这种设备治愈。
该程序能够处理分辨率不低于1280*800的视频，每秒5000帧
该程序能够处理分辨率至少1280*800到5000帧每秒的视频
该程序可以以每秒5000帧的速度处理分辨率不低于1280x800的视频
该程序可以以每秒5,000帧的速度处理分辨率为1280*800或更高的视频
该软件可以以每秒5000帧的速度处理至少1280*800的分辨率视频。
每秒5000张图像可以解码至少是1280*800
该程序能够处理分辨率不低于1280*800至5000帧每秒的视频
它可以以每秒5000帧的速度处理1280 × 800以上分辨率的视频。
用户单击报表生成按钮。系统可以在不到2ms的时间内生成和显示图表
用户单击报表生成按钮。系统可以在不到2毫秒的时间内生成和显示表格
用户点击报表生成按钮，系统可以在2毫秒内完成表格的生成和显示
当用户点击报告生成按钮时，系统会在2毫秒内完成表格的生成和显示。
用户单击报表生成按钮。系统可以在不到2毫秒的时间内生成和呈现表格
用户按下表生成按钮，系统可以在2毫秒内完成表的生成和演示。
用户按生成报告按钮，系统可在2毫秒内完成生成表格和演示
用户只需要单击按钮即可创建报告，系统就会在两毫秒内创建演示文稿
任何请求都能立即得到系统的响应
任何请求都可以立即得到答复。
对于任何请求，系统可以在几秒钟内响应
系统对每项要求都会迅速作出反应
对于任何请求，系统都会立即响应
对于任何请求，系统都会立即作出回应
系统可以对任何请求做出瞬间的响应
这个装置能承受50万伏特的电压。
这种设备能承受50万伏特的电压
该装置能够承受50万伏的电压
设备可以承受50万伏的电压。
装置能承受50万伏的电压
这仪器能承受50万伏特的电压
能够承受50万伏特的安装
安装可承受50万伏电压
可以在20立方米的空间内100%杀菌。
在20立方英尺的空间里，细菌水平达到100%。
一立方空间则导致100%的死亡
在20立方米的空间内，灭菌率可达到100%
该工厂在20立方米的空间内达到100%的灭菌率
装置在20立方米的空间内，细菌率可以达到100%
设备在20立方米的空间内灭菌率可达100%
该装置可在20立方米的空间内达到100%的灭菌率
它可以在5秒内充满4500毫安或更多的电池
一个电池消耗4500毫克远超预能在5秒内充满能量
5秒内就能给4500毫安以上的电池充电
在5秒内充满4500毫安以上的电池
能够在5秒内为4500毫安或以上的电池充电
可以在5秒内充电到4500毫安的电池
可以在5秒内充满超过4500毫安的电池。
你的时钟能精确到微秒
系统时钟的精度可以达到纳秒。
系统时钟的精度可以达到一纳秒
系统的时钟可以精确到1纳秒
系统时钟的精度可达一纳秒
该系统的时钟精确到一纳秒
时钟有一纳秒的准确度
系统时钟的精度为一纳秒。
该平台的任何用户的网络延迟都不超过10毫秒
任何平台用户的网络延迟可达10毫秒
平台上任何用户的网络延迟小于10毫秒
每个平台用户延迟的10毫秒
平台的任何用户的网络延迟不超过10毫秒
平台用户的网络延时不超过10毫秒
平台随机用户网络延迟不超过10毫秒。
服务器可以连续运行100年
服务器连续运行了100年
能够连续运行10万年的服务器
服务器可运行100年
服务器能够连续运行10万年
服务器可以运行10万年
服务器可以连续运行10万年。
用户上传的所有视频都可以压缩到原始尺寸的15%，而不会损失分辨率和帧率
任何用户上传的视频都可以在不失去许可和帧的情况下压缩到最初大小的15%。
用户上传的任何视频都被压缩到原始大小的15%，而不会损失分辨率或帧率
用户上传的所有视频都可以压缩到原来大小的15%，没有分辨率和帧率的损失
每一组用户上传的影片可以压缩其最初大小的15%而不会丢失其分辨率和成像频率
用户上传的任何视频都可以压缩到原始大小的15%，而不会损失分辨率或帧率
用户上传的任何视频都可以被压缩到原始大小的15%，而不会损失分辨率或帧率
用户上传的任何视频都可以压缩到原始大小的15%，而不会破坏分辨率和帧率。
对于任何压缩率为90%或更低的文件，可以恢复到100%
即使压缩比在90%以下的文件，也能100%复原。
所有压缩率在90%以下的文件都可以复原
对于任何具有90%压缩系数的文件，都可以100%恢复。
对于任何压缩率不超过90%的文件，您可以进行100%的压缩
对于任何压缩比不超过90%的文件，都可以进行100%的恢复
对于任何压缩比小于90%的文件，都可以实现100%的恢复
当用户出错时，系统可以在1纳秒内完成纠错任务
当用户出现操作错误时，系统可在1纳秒内完成纠错任务
当用户操作出现错误时，系统可在1纳秒内完成纠错任务
当用户操作错误时，系统可在1纳秒内完成纠错任务
当用户操作失误时，系统可在1纳秒内完成纠错任务
如果用户错了系统就能在毫微秒内完成防火图作业
当用户犯了错误，系统可以在一纳秒内纠正错误。
用户的每篇文章不超过200字。
用户编辑的每篇文章不超过200字
每个用户编辑的文章最多200字
每个文章最多有200个字的拼法
每篇用户编辑的文章不超过200字
用户编辑的每篇文章字数控制在200字以内
用户编辑的每篇文章的字数不超过200字
ppi使用至少100,000个显示装置
设备使用的PPI指数不少于10万。
设备使用的显示设备PPI不小于100000
砸在设备上的发卡，但里头有个屁用
本设备使用的显示器件的PPI不小于100000
设备所使用的显示设备的PPI不低于100000
设备使用的显示设备必须不小于100000 PPI
在2毫秒内同步1000gb文件
同步1000G文件使用不到2毫秒
同步1000g文件所需时间不超过2毫秒
同步1000g文件使用少于2毫秒
同步1000G文件不超过2毫秒。
同步1000G文件高达2毫秒
同步1000GB的文件需要不到2毫秒的时间
其他电池可以正常使用100年不更换
另一种电池可以使用100年而不需要更换
其他电池无需更换即可使用100年
独立电池可正常工作100年，无需更换
让其他电池使用100年而不更换
不换电池可以换百年不换
安装其他电池，在没有更换的情况下运行100年。
其他电池无需更换即可使用100年。
系统千万不要让服务器负载超过15%
系统应该确保服务器的负载不会超过15%
系统应确保服务器负载不超过15%
系统必须保证服务器永远不会超过25%。
系统应保证服务器负载不超过15%
这样血清的强度永远不会增加15%
系统必须保证服务器的负荷不超过百分之十五
系统必须保证服务器负载不超过15%
服务器使用的处理器主频可达15Ghz
服务器使用的处理器的主频为15ghz
关闭15千兆赫信号器
服务器使用的主处理器频率可能高达15 ghz。
服务器使用的主处理器频率能够达到15Ghz
服务器使用的处理器的默认频率是15ghz
服务器使用的主处理器频率可达15Ghz
该服务器使用频率高达15Ghz的处理器
设备爆炸后，内部操作人员0人死亡和受伤
设备爆炸后，内部操作员的伤亡率为零
爆炸后，内部操作人员的伤亡率为0
爆炸后内部工作人员的伤亡率为0
设备发生爆炸时内部指挥员0 . 7受伤人数
爆炸发生后，摄像师体内的死亡人数为零。
0设备爆炸后内部操作人员的死伤率
0内部操作人员因设备爆炸而死亡和受伤
编译器能够在10秒内编译包含至少1000个文件的项目
编译器可以在10秒内编译一个拥有1000多个文件的工程
编译器可以在10秒内完成至少1000个文件的编译。
piegler可以在1000秒内解码文件的像素
编译器可以在10秒内编译文件数量不少于1000个的项目
可以在10秒内编译文件超过1000个的项目
编译器可以在10秒内编译包含1000个或更多文件的项目
编译器能够在10秒内编译文件数量不少于1000个的项目
系统服务器时间错误相对于GMT不能大于1毫秒
系统服务器的时间误差和格林威治时间的误差不能超过1毫秒
系统服务器时间与GMT时间的时间差不能超过1毫秒
系统服务器的时间误差不能超过1毫秒。
系统服务器的时间误差和格林尼治时间的误差不能超过一毫秒
系统服务器的错误值不能超过一毫秒
相对于GMT时间，系统服务器时间错误不应超过毫秒
相对于GMT，系统服务器时间错误不能超过1毫秒
当装置着火时，它在1秒内不会爆炸
当设备着火时，1秒内不会爆炸
当设备着火时，爆炸不会在一秒钟内发生。
即使装置起火，也不会在一秒内爆炸
当设备着火时，1秒内不会发生爆炸
如果机器着火的话一秒钟之内就不能引爆
装置着火一秒内不会爆炸
当设备起火时，1秒内不会发生爆炸
防护罩能承受1000度的高温
这种保护器能承受一千度的高温
这些保护器能承受一千度的温度
防护装置能承受一千度的高温
防护罩可以承受一千度的高温
这些保护器能承受一千度的高温
防御工事能承受一千度的高温。
保护装置能经受1 000度的高温
无论业务扩展的类型如何，系统的运营成本每天都不超过100元
无论哪种类型的业务扩展，系统每天的成本都不会超过100美元。
不管体系进行怎样的扩张，日常生产成本不可能超过100元
无论进行何种业务扩展，系统的日运行费用都不会高于人民币100
无论业务进行何种类型的扩展，系统的运营成本每天都不超过100元
无论公司进行何种类型的扩张，系统的运营成本每天都不超过100元
无论何种业务扩张，系统日常运营成本均不超过100元
无论进行什么类型的业务扩充，系统的日运营成本都不会超过100人民币
对于通过前端页面发送的任何请求，后台系统总是能够在10毫秒内处理它
对于从首页发送的任何请求，后端系统总是可以在10毫秒内处理它
在后端系统可以在10毫秒内处理前端页面上的所有请求
对于任何发送到前线的请求，系统总是在10毫秒内被处理。
后台系统可以在十毫秒内修改
对于前端页面发送的任何请求，后端系统总是能够在10毫秒内完成处理。
对于前端页面发送的任何请求，后端系统总是在10毫秒内处理
对于通过前端页面发送的任何请求，后台系统总是在10毫秒内处理
精度不低于10纳米的测量仪器
测量设备的精度至少是10纳米。
这个测量设备的精度至少为十纳米
这架仪器至少有10毫微克的精确度
测量设备的精度不低于10纳米
精度至少为10纳米的测量装置
测量设备的精度至少为10纳米。
90%的用户在1ms内收到系统返回信息
90%的用户可以在1ms范围内从系统中获取信息。
90%的用户能在1毫秒内收到系统反馈信息
90%的用户可以在1ms内收到系统的反馈信息
90%的用户在1ms内收到系统的反馈
90%的用户可以在1ms内收到系统的回复。
90%的用户可以在1ms上接收到系统上的信息
90%的用户可以在1ms内收到系统的退货信息
用户发出语音命令后，系统完成命令的时间不得超过10毫秒。
说明语音命令执行时间最长为10毫秒
从发送语音命令到完成命令的系统，系统不能超过10毫秒。
该系统需要10毫秒的时间从用户处发送语音信息来执行指令
从用户发出语音指令到系统完成指令执行的时间不应超过10毫秒
从用户发出语音指令到系统完成指令执行，系统时间不能超过10毫秒
从用户发出语音指令到系统完成指令执行，系统不能超过10毫秒
从用户发出语音指令到系统完成指令执行的时间不能超过10毫秒
当反应堆爆炸时，半径3公里以内的人的死亡率不超过10%
核反应堆爆炸时，半径3公里以内的死亡率在10%以下
反应堆爆炸时，爆炸半径3公里
如果反应堆发生爆炸，3公里范围内的死亡率不超过10%
在反应堆爆炸中，方圆3公里内的死亡人数不超过10%。
如果反应堆爆炸，3公里半径内的死亡人数不超过10%
核反应堆爆炸时，半径3公里内的人员死亡率不超过10%
如果反应堆爆炸，3公里半径内的死亡率不超过10%
在一次爆炸中有不到30%的操作员死亡
在任何情况下，设备爆炸时操作人员的死亡率都不超过30%
在任何情况下，即使装置爆炸，工作人员的死亡率也在30%以下
在任何情况下，当设备爆炸时，操作人员的死亡率不得超过30%
在任何情况下，设备爆炸时，操作员的死亡率不超过30%
当设备发生爆炸时，操作人员的死亡率不超过30%
在任何情况下，当设备爆炸时，操作员的死亡率都不超过30%。
设备能在10万度高温环境下正常工作
装备可以在10万℃的高温下正常工作
设备可在10万度高温环境下正常工作
这种仪器可以在摄氏10万度时工作
它能在100万摄氏度的高温下正常工作。
设备可以在10万度的温度下工作。
用户上传的图像失真率在1%以下，可以压缩到100字节以下
用户上传的图像可以压缩到100字节以上，而扭曲系数不超过1%。
用户上传的图像可以压缩到不到100字节，失真率不超过1%
用户上传的任何图像都可以压缩到100字节之间
用户上传的图片可以压缩到100字节，不变形超过1%
用户上传的图像可以压缩到不超过100字节，失真率不超过1%
用户上传的图像可以压缩到不超过100字节，失真率高达1%
该设备能够在1秒内将速度从0提高到1000km/h
该设备可在1秒内将速度从0提高到1000km/h
该设备能够在1秒内将速度从0提高到1000公里/小时
这个装置可以在一秒内把速度提升到0到1000千米/小时
装置可以在1秒内从0提高到1000km/h
这台机器可以在一秒内将速度从零提升到每小时1公里
该设备可以在一秒内将速度从0提高到60。
能够在1毫秒内将不少于1000人运送到1000公里以外的设备
能够在1毫秒内运送不少于1000人到1000公里的设备
该装置能够在一毫秒内传送至少1000人，距离1000公里。
该设备能够在一毫秒内运送不少于1000人1000公里
能够在1毫秒内运送不少于1000人到1000公里的距离的设备
它可以在1毫秒内将1000多人送到1000公里以外的地方。
该装置能在1毫秒内将至少1000名人员传送到1000公里外
这种装置在一毫秒的时间内可以从千里之外运送到1000人
在用户按下绘制按钮后1毫秒内，系统将进行绘图和展示
从用户按下卡片引导按钮开始，在一毫秒内，系统必须完成图像并显示图像。
从用户点击draw按钮的那一刻起，在1毫秒内，系统完成绘制并呈现图像
从用户点击绘图按钮的那一刻起，系统在1毫秒内完成绘图和图像显示
从用户点击绘制按钮开始，系统将在1毫秒内完成图像的绘制和显示
当用户点击绘图按钮后，系统会在一毫秒内绘制并显示图像。
从用户点击draw按钮的那一刻起，在1毫秒内，系统完成了图像的绘制和呈现
设备可在500公里高空正常工作
在500千米的高空正常工作。
设备可在500千米的高空正常工作
我们可以在500千米高空降落
该设备可在海拔500公里的地方正常工作
该设备能在500公里的高空正常工作
设备可以在500公里高空工作。
它能在1毫秒内将至少5000人的人力传送到1000千米以外
它可以在1毫秒内将超过5千人转移到1000公里以外的地方。
能够在1毫秒内将不少于5000人运送到1000公里以外的设备
该设备可在一毫秒内运送不少于5000人1000公里
该装置能在一毫秒内传送5000人，距离1000公里。
一个设备可以在瞬间传送到1000人，长达1000千米
能够在1毫秒内运送不少于5000人到1000公里的设备
系统可在1秒内完成不小于2000G的数据文件上传
系统可以在一秒钟内完成至少2000克的数据文件下载。
能够在1秒内加载2000g以上数据文件的系统
系统可以在1秒内加载至少2000G大小的数据文件
系统能在1秒内完成大小不小于2000克的数据文件的载入
它能在一秒钟内装载至少100克的数据
系统可在1秒内完成不小于2000GB的数据文件加载
无论什么时候，装置的电都不能超过10瓦
在任何时候，设备的功率都不超过10瓦
在任何时候，设备的功率都不会超过10瓦
设备的功率不会超过10瓦。
在任何时候，设备的功率都不应该超过10瓦。
这个机器的功率永远不会超过10瓦
系统可以装载一秒钟以上一千克的数据
系统可在1秒内完成不小于1000G的数据文件上传
系统可在1秒内加载不小于1000G的数据文件
能在1秒内加载1000g以上数据文件的系统
系统可以在1秒内加载不小于1000G的数据文件
系统能在1秒内完成大小不小于1000g的数据文件的加载
系统可以在一秒钟内完成至少100兆字节的数据文件下载。
系统可以在1秒内加载至少1000G大小的数据文件
它可以在1毫秒内从300公里的时速降低到0。
能够在1毫秒内将速度从300公里/小时降低到0公里/小时的装置
一个装置可以在一毫秒内使300公里的时速为0
该设备可以在一毫秒内将时速从300公里降至零
这个装置可以在一毫秒内将速度从每小时300公里降低到0。
这个装置可以把速度从300千米/小时降到0毫秒
能够在1毫秒内将速度从300公里/小时降低到0的设备
能够在1毫秒内将速度从300公里/小时降低到0的装置
更新系统上的移动设备可能需要1000小时
在任何能够运行该系统的移动设备上运行1000小时
所有能运行该系统的移动设备都能跑1000小时以上
任何能够运行该系统的移动设备的电池寿命都可以达到1000小时
所有能运行这个系统的移动设备都能续航1000小时。
任何可以在这个系统中工作的移动设备都可以工作到1000小时。
在任何能够运行该系统的移动设备上运行时间可达1000小时
当使用5000毫安或以下的电池供电时，可使用一个月
当使用5000毫安或以下的电池供电时，使用寿命可达一个月
使用不足5000毫安的电池供电时，续航可达1个月
当电池的容量小于5000 u的时候，能量可以维持一个月
当使用容量为5000毫安或以下的电池时，可使用一个月
它可以通过使用5000毫安以下的电池实现一个月的升级。
当使用容量为5000毫安或更小的电池供电时，它可以使用一个月
如果使用容量小于5000毫安的电池供电，最长可运行1个月左右
在秒钟内对车辆进行观察和维护
维修设备可以在一秒钟内完成对车辆的检查和维修
维修设备可在1秒内完成车辆的检测和维修工作
维修设备可在1秒内完成车辆检测和维修工作
维修设备可在1秒内完成对车辆的检测和维修
维修团队可在1秒内完成车辆的检测和维修工作
技术设备可以在一秒钟内进行检查和修理汽车。
维修设备可在1秒内对车辆进行检查并完成维修工作
该设备可以在1秒内将人员和物资运送到1000公里
能够在1秒内将人员和物资运送到1000公里的设备
该设备可在1秒内运送人员和物资达1000公里
这个装置可以在一秒钟内运送1000公里以内的人员和物资。
该设备可以在一秒钟内将人员和物资运送到1000公里以外
它可以在1秒内将人和物资运送到1000公里以外的地方。
一架设备可以在一秒之内将人和物质传送到1公里以外的地方
装置能在一秒内将人员和物资输送到1000公里外
系统对上传的代码进行编译后生成的程序大小不能超过50b
系统不能编译下载的代码并生成超过50b。
这个系统复杂到连上传都不到50b
系统编译上传的代码并生成不大于50b的程序大小
编译系统加载的代码时，程序大小不能超过50b
系统编译下载的代码生成的程序大小不能超过50b
系统编译上传的代码生成的程序大小是50b
将上传的代码编译到系统中生成的程序大小不得超过50b
如果一方发送请求原始系统可以在眨秒内修改
对于从前端页面发送的任何请求，后端系统总是能够在1毫秒内完成处理。
对于由前端页面发送的任何请求，后端系统总是可以在1毫秒内处理它
对于通过前端页面发送的任何请求，后台系统总是能够在1毫秒内处理
后台系统总是在不到1毫秒的时间内处理前端页面发送的任何请求
对于前端页面发送的任何请求，后端系统总是在1毫秒内处理
对于任何发送到前线的请求，系统总是在一毫秒内被处理。
在后端系统可以在1毫秒内处理前端页面上的所有请求
平台每日上线用户熟练度不低于2000万
该平台的在线用户每天不少于2000万的专家
该平台的在线用户每天熟练不少于2000万
该平台每日在线用户熟练度达2000万人
每天有超过2000万的在线用户
该平台每天拥有不少于2000万的合格在线用户
网络用户每天至少有2000万用户。
我们每天至少有2千万网民
设备过热起火时，处理器矩阵破坏率不超过30%
如果设备过热起火，处理器矩阵破坏率不超过30%
如果设备过热并着火，处理器阵列将损坏不超过30%。
如果设备过热起火，处理器阵列的损坏率不超过30%
如果设备过热起火，处理器排列的损伤率不超过30%
当设备过热和火灾时，cpu网络破坏率不超过30%
当设备过热起火时，处理器阵列的损坏率不超过30%
C)在炙热的情况下，处理器最多可受损30%
系统服务器的错误在格林威治时间不超过2毫秒
相对于GMT，系统服务器时间错误不能超过2毫秒
系统服务器时间与GMT时间的时间差不能超过2毫秒
系统服务器的时间误差和格林威治时间的误差不能超过2毫秒
系统服务器时间错误不应超过GMT的2毫秒
相对于GMT时间，系统服务器时间错误不应超过2毫秒
系统服务器上的时间误差不能超过2毫秒。
系统服务器的时间误差和格林尼治时间的误差在2毫秒以内
服务器可以在10纳秒内检测到网络攻击
服务器在十秒内就能侦测到一次网络攻击
服务器在10纳秒内就能感知网络攻击
服务器在10纳秒内检测到网络攻击
服务器可以在10纳秒内检测到网络攻击。
基于深度学习的分类器在10毫秒内处理1000个文本数据
基于深度训练的分级器可以在10毫秒内处理1000个文本数据。
一个基于深层学习的筛选器可以在10毫秒内搜索1000个词组
深度学习的分类器可以在10毫秒内处理1000个文本数据
基于深度学习的分类器可以在10毫秒内处理1000条文本数据
基于深度学习的分类器可以在10毫秒内处理1000个文本数据
假设路由器可以提供每秒100G的互联网接入速度
假设这个路由器提供每秒100g的网速
假设路由每秒能网络运行
假设路由器的上网速度是每秒100g。
假设路由器可以提供每秒100千兆的互联网接入
假设路由器可以提供每秒100兆字节的互联网接入速度。
在4座和4座轿车被改装后，它能够举起300吨。
家庭四座车采用本产品改装后，载重可达300吨
家用4座轿车使用本改装产品后，载重可达300吨
家用四人乘轿车经本产品改装后，载重量可达三百吨
一辆改装的家庭货车，可以载重多达300吨
家用四座轿车使用本改装产品后，载重可达300吨
家用4人座轿车使用本品，改造后可载重300吨
装置的电源线至少有300m长
电源线长度不小于300m
我们设备的电网长度至少是300米
装置的动力线至少有300米长。
设备电源线长度至少为300米
设备电源线长度至少300米
设备电源线的长度不少于300米
在任何情况下，系统都能保证99%的用户请求时间在1毫秒内
在任何情况下，系统保证99%的用户请求小于1毫秒
在任何情况下，系统都确保99%的用户请求时间少于1毫秒
在任何情况下，系统都能保证99%的用户在1毫秒内提出请求。
在所有情况下，系统保证99%的用户请求不超过1毫秒
在任何情况下，确保99%的用户只需要一毫秒的时间
在任何情况下，系统确保99%的用户请求不超过1毫秒
无论如何，系统保证99%的用户只需要一毫秒的时间。
如果应用程序有网络连接，请求到结果之间的间隔不得超过1ms
应用程序与网路连通时，请求与结果之间的距离不可能超过一ms
在应用程序有网络连接的情况下，发出请求和得到结果之间的间隔不应该超过1ms
在应用程序有网络连接的情况下，发送请求和获得结果之间的间隔不应超过1ms
如果应用程序可以访问网络，发送请求和接收结果之间的距离不应超过1ms。
如果应用程序有网络连接，请求和获得结果之间的间隔不应超过1ms
如果应用程序有网络连接，请求和结果之间的间隔不应超过1ms
当应用连接到网络时，从发出请求到得到结果的间隔不应超过1ms。
自UTC以来，系统时钟每年的误差不超过2毫秒。
与UTC时间相关的系统时钟错误每年不超过2毫秒
系统时钟的年误差和UTC时间的误差小于2毫秒
系统时钟的年误差小于utc时间2毫秒
主系统若是每年误差不超过两毫秒
系统时钟与UTC时间的年误差小于2毫秒
相对于UTC时间，系统时钟误差每年不超过2毫秒
在任何情况下，当用户点击搜索按钮时，系统都会在4毫秒内完成数据的搜索和显示。
无论如何，一旦用户按下提取按钮，系统可以在4毫秒内完成搜索和数据表示。
在任何情况下，只要用户点击搜索按钮，系统就能在4毫秒内完成数据的搜索和展示
无论如何，系统可以在4毫秒内读取数据，当用户触发该按钮时显示数据
在任何情况下，用户点击恢复按钮后，系统都能够在4毫秒内恢复和显示数据
在任何情况下，用户点击检索按钮后，系统都能在4毫秒内完成数据检索和显示
在任何情况下，用户点击恢复按钮后，系统都可以在4毫秒内完成数据的恢复和显示
扩展能力强，达到80万台时能保证速度
扩展能力强，可保证达到80万终端时的速度
扩展能力大，达到80万台时保证速度
强大的容量扩展能力，在终端数量达到80万时，可以保证速度
容量扩展性高，800万台终端就能确保速度
扩展性强，达到800万台终端时可保证速度
这是鲁棒的，并确保它可以让我们达到80万扫描仪
膨胀强度允许在达到80万个终端时保证速度。
扩展性强，达到10万部时可保证速度
膨胀强度可以保证到达10万个终端时的速度。
接下去，它的速度保证在价值10万设备
容量扩展能力强，当终端数量达到10万个时，可保证速度
扩展性出色，能够确保终端数量达到1万台之前的速度
扩展能力强，可保证达到10万个终端时的速度
扩展能力强，达到10万台时能保证速度
在极端情况下，当设备爆炸时，设备的中心是设备，2米以内的死亡人数不超过15%。
在设备爆炸的极端情况下，在设备中心2米半径内的死亡率不超过15%
在极端情况下，当材料爆炸时，以材料为中心的2米半径内的死亡率不超过15%
在极端情况下，设备会发生爆炸，在设备半径2米以内的死亡率不超过15%
在设备发生爆炸的极端情况下，在设备中心半径2米范围内，死亡率不超过15%
在极端情况下，设备发生爆炸时，以设备为中心半径2米范围内的人员死亡率不超过15%
在极端情况下，装置爆炸，以装置为中心半径2米以内的死亡率低于15%。
在这个十分广泛的环境下市中心发生了爆炸方圆2米内的死亡率高达15%
该系统可以与1000公里外的设备通信，延迟不超过15纳秒
该系统延时不到15纳秒就能与1000公里外的设备通信
该系统可以在1000公里内与设备通信，延迟不超过15纳秒。
你可以在15纳秒内与1000公里外的设备通信。
该系统能够与距离达1000公里的设备进行通信，延迟不超过15纳秒
该系统能够与1000公里范围内的设备进行通信，延迟不到15纳秒
该系统能够与距离达1000公里的设备通信，延迟不超过15纳秒
认证消息可以在2毫秒内发送到您的邮箱
平台发送的认证邮件可以在2毫秒内发送到用户的邮箱。
通过互联网，该门户将一个验证信息在2毫秒内传送到用户的邮箱
在任何时候，平台发送的验证邮件都会在2毫秒内发送到用户的邮箱
确认从平台发送的邮件可以在2毫秒内发送到邮箱。
在任何时候，平台发送的身份验证邮件都可以在2毫秒内发送到用户的邮箱
同步1000G文件使用不到4毫秒
同步1000g文件所需的时间小于4毫秒
同步1000gb的文件4毫秒
同步1000g文件在不到4毫秒
同步1000GB文件的时间不到4毫秒
同步1000G文件，使用时间小于4毫秒
同步1000G文件不超过4毫秒。
确保系统能够同时支持超过100,000个用户
确保系统能够支持超过100,000个并发用户
确保系统支持顾客数量超过10万
请确保系统能够支持10万个以上的并发用户
让这个系统可以同时连接超过10万用户
保证该系统同时支持用户10万多个
确保该系统能够支持同时分发超过10万份拷贝的用户。
平台的任何用户在任何状态下的网络连接的延迟小于20毫秒。
平台上的任何用户在任何网络连接状态下的延迟可达20毫秒
在任何网络连接状态下，平台上的任何用户的延迟小于20ms
当平台上的所有用户都处于网络连接状态时，延迟时间不超过20毫秒
在任何网络连接状态下，任何平台用户的延迟可达20毫秒
没有一个随机用户在随机状态网络上停留超过20毫秒。
在任何网络连接状态下，平台的任何用户的延迟都不超过20毫秒
当用户随机连接上互联网时，延迟可以达到20毫秒
用户可以每分钟输入1000个字符。
用户每分钟可以输入1000个汉字
用户每分钟可以输入1000个字符
用户每分钟可以输入1000个汉字。
用户可以在每分钟输入1000个中文单词
放置在该设备上的食品保质期可达30年
投入设备的食品保质期可达30年
放入该设备的食品保质期可达30年
放入本装置的食品保质期为30年
公司存放的食品可以持续30年
放入该设备的食品寿命可达30年
在此设备中放置的食品的保质期可达30年。
这个装置里的食品保质期有30年
装置爆炸时，内部作业人员的死亡率不能超过10%
装置爆炸时，其内部操作人员的死亡率不得超过10%
装置爆炸内部人员死亡不超过10%
当设备发生爆炸时，其内部操作人员的死亡率不得超过10%
当设备发生爆炸时，内部操作人员的死亡率不应超过10%
如果设备发生爆炸，内部操作人员的死亡率不得超过10%
设备发生爆炸时，内部操作人员的死亡率不应超过10%
在爆炸中，他的特工的死亡率不可能超过10%。
15%的使用者能够承受高剂量的辐射而不死亡
15%的用户不会死于大量的辐射。
15%的使用者能够承受大剂量的辐射而不死亡
15%的病人能抵抗高剂量的辐射而不死亡
15%的用户可以承受大量的辐射而不会死亡
15%的用户可以承受高剂量的辐射而不死亡。
这个装置可以承受重量为10公斤，速度为500公里的物体的撞击
该装置能够承受10公斤重、每小时500公里的撞击。
能够承受重量为10公斤、速度为500公里/小时的物体冲击的装置
能够以500公里/小时的速度承受10公斤重物体冲击的装置
该设备可以承受10公斤重的物体的冲击，并以每小时500公里的速度移动
可以被物体物体击落10公斤重并且时速500公里[7英里
该装置能承受重量10公斤、速度500公里的物体碰撞
物流可以在4分钟内将包裹送到1000公里外的客户手中
物流能在4分钟内将包裹运送到1000公里以外的地方
物流包裹递送4分钟，距离客户1000公里
物流，在不到4分钟的时间内将包裹送达距离客户1000公里的地方
物流，在不到4分钟的时间内将包裹送达1000公里外的客户
4分钟将货物送到1000公里外的顾客手中
物流可以在1000公里前4分钟把包裹送到客户那里。
在这里人们可以在4分钟内运输1000公里的包裹
尽快地诊断致命伤死亡率高达百分之20
当暴露在高剂量辐射下时，操作人员的死亡几率高达20%
在高剂量辐射下，操作人员的死亡概率不超过20%
当操作者接受大剂量的辐射时，死亡的可能性高达20%
在大剂量的辐射下，操作人员死亡的可能性高达20%
在高剂量的辐射下，一名特工死亡的可能性高达20%。
在大量放射线照射下，工作人员最多有20%的概率死亡
暴露在高剂量的辐射下，工作人员最多有20%的可能性死亡
该系统每年不得超过1万千瓦
该系统每年不超过1万度。
系统耗电量一年不得超过一万度
系统年耗电量不能超过10000度
这些系统每年的所用度都不到一万度
系统耗电量不超过10000 KWH /年
该系统每年消耗的度不能超过10,000度
设备上的所有物理按钮都可以正常按2000万次
所有的物理按钮都能正常运行2000万次。
设备上所有物理按键均能保证常压2000万次
设备上所有的物理键都保证正常点击2000万次。
设备内所有物理按键均可保证常压2000万次
装置上的所有物理按钮都能正常按2000万次
任何物理电路以保证二千万元的正常压力
在使用时，系统需要正常工作。
在使用期间，系统必须正常工作
它必须在任务期间功能性
在使用过程中，需要系统正常运行
使用过程中要求系统正常运行
在使用过程中，要求系统正常工作
在使用期间系统应能正常运行
扩容能力强，达到50万个终端时可保证速度
可扩展性强，50万台终端都能确保速度
扩展能力强，达到50万台时能保证速度
可扩展性强，达到50万终端时可保证速度
扩展强度保证了到达50万个终端时的速度。
做更大的动作可以确保速度，如果终点在50万个以上
系统数据库不应占用超过50kb的空间
系统数据库占用的空间高达50kb
系统数据库不得占用超过50 kb的空间。
系统的数据库不能超过50kb
系统数据库的大小不能超过50kb
数据库不允许使用5kb
系统数据库占用空间不能超过50kb
无论用户上传什么样的图片，系统都能在10毫秒内处理
无论用户上传的是哪种图像，系统都能在10毫秒内完成图像处理
无论用户上传什么图像，系统都可以在10毫秒内处理图像
无论用户上传的图像是什么，系统都能在10毫秒内处理图像
无论用户上传的图像类型如何，系统都能在10毫秒内处理图像
无论用户上传何种图像，系统都能在10毫秒内完成对图像的处理
无论用户上传了哪段图像，系统都能在10毫秒内编辑图像
无论用户上传什么图像，系统都可以在10毫秒内完成图像处理。
无论如何，70%的申请都可以在眨眼的时间内处理
在所有情况下，70%的请求在1毫秒内得到处理
无论如何，70%的请求可以在1毫秒内完成。
无论如何，70%的请求可以在一毫秒内完成。
在任何情况下，70%的请求都在1毫秒内处理
在任何情况下，请求的70%可以在1毫秒内被处理
无论情况如何，70%的请求都在1毫秒内处理
在这两种情况下，70%的请求都在1毫秒内处理
系统服务器时间错误相对于GMT不应超过10毫秒
系统服务器上的时间误差不能超过10毫秒。
系统服务器的时间误差与格林尼治时间的误差不能超过10毫秒
在格林威治，系统服务器的错误只有10毫秒
系统服务器时间与格林威治时间的错误不能超过10毫秒
系统服务器时间与GMT时间的时间差不能超过10毫秒
系统服务器的时间误差和格林尼治时间的误差在10毫秒以内
相对于GMT时间，系统服务器时间错误不应超过10毫秒
用户上传的任何文件都可以压缩到15mb
你们上传的每个文件都可以压缩到15g节
用户上传的所有文件都可以压缩到15兆以下
用户上传的任何文件都可以压缩到不超过15 mb。
用户上传的任何文件都可以被压缩到不超过15mb
用户上传的文件可以压缩到15兆。
10毫秒内打开100g以上的文件
10毫秒内打开百克大小的文件
能够在10毫秒内打开不小于100G的文件
能够在10毫秒内打开100克大小的文件
能够在不到10毫秒的时间内打开至少100G大小的文件
可以在10毫秒内打开大小超过100克的文件
10毫秒内打开100GB以上的文件
一个可以在10毫秒内打开一个文件的文件。
服务器时间与GMT时间之间的误差不超过2纳秒
血清数据和布兰尼克时间的差别不能超过两毫秒
服务器时间与格林威治时间之间的误差不超过2纳秒
GMT的服务器时间错误不超过2纳秒
服务器时间和格林尼治时间的误差在2纳秒以内
服务器时间和GMT时间之间的误差不超过2纳秒
服务器时间错误相对于GMT不超过2纳秒
服务器时间和格林威治时间不超过2纳秒。
假设路由器可以提供20g / s的互联网接入
假设这个路由器提供每秒20千兆字节的上网速度
假设路由器可以提供每秒20g的互联网接入速度
假设路由器每秒可以提供20G的互联网接入
假设路由器每秒可以提供20g的互联网接入速度
假设路由器提供了每秒20G的互联网接入速度
如果路由器能让它每秒都能访问卫星
假设路由器的上网速度是每秒20g。
扩展能力强，达到60万台时能保证速度
容量扩展能力强，可确保终端数量达到60万时的速度
它一旦放大后在60万设备上就很坚固了
可扩展容量，当你达到60万部时，你可以保证速度
出色的容量扩展性，即使终端数量达到600万台也能确保速度
膨胀强度允许在达到60万个终端时保证速度。
系统支持多达500万用户同时操作
系统支持多达500万并发用户
系统最多支持500万用户并发操作
最多可容纳500万用户同时操作。
系统最多支持500万用户同时工作
该系统支持多达500万并行用户。
该系统最多用户500万
服务器在所有情况下都有15%的带宽
在任何情况下，服务器都有15%的空闲带宽
服务器在任何情况下都有15%的可用容量。
在任何情况下，服务器的空闲带宽都高达15%
所有服务器的带宽都是15%
服务器在任何情况下都有15%的空闲带宽
服务器都是闲置带宽的15%，
基于深度学习的分类器可以在5毫秒内处理1000条文本数据
基于深度训练的分级器可以在5毫秒内处理1000个文本数据。
基于深度学习的分类器可以在5毫秒内处理1000个文本数据
一个基于深层学习的筛选器可以在5毫秒内搜索1000个词组
基于深度学习的分类器在不到5毫秒内处理1000个文本数据
该产品可延长寿命70%
改善70%生活的产品
产品可以增加70%的预期寿命。
使人均寿命提高70%的产品
产品寿命提高了70%
产品平均寿命可提高70%
产品寿命延长70%
将平均寿命提高70%。
该系统每年为用户节省1000小时
每年可以节省1000小时
该系统可让用户每年节省1,000小时
该系统每年为用户节省1000小时。
每年可以节省1000小时。
所有物理电路的压力都是1亿倍
设备上的所有物理按钮都保证被按1亿次
设备的所有物理按钮保证1亿次正常压力。
装置上的所有物理按钮都能正常按上亿次
设备的所有物理按钮都会被正常按下上亿次。
设备上所有物理按键均能保证1亿次正常压力
机器上所有的物理键都保证正常压力是正常的10亿倍。
占出席人数超过一百万
超过100万用户充值30%
30%的用户达到100万以上。
30%的用户充值100万以上
30%的用户充值超过100万元
30%的用户充值超过100万次
30%用户的充值金额超过百万
用户上传的图像可压缩至不超过50KB，失真率不超过0.1%
用户上传的图像可以压缩到不超过50kb，失真率不超过0.1%
用户上传的图像失真率在0.1%以下，可以压缩到50kb以下
用户上传的图像可以压缩到最大50kb，失真率为0.1%
用户上传的图像可压缩至50kb，失真率不超过0.1%
一幅由用户绘制的图标，它的破折率可能低于0.1%，因此它的持续时间就减少了50kb
用户上传的图像可以压缩到50kb以内，没有0.1%以上的扭曲
用户上传的图像可以压缩到50 kb，但扭曲系数不超过0.1%。
设备可以在1000米以下下降。
装置能潜入1000米深的水下
设备可以下降到海平面以下1000米的地方
该设备能够潜入到海平面以下1000米的深度
设备可以下降到海平面以下1公里的位置
设备能够下降到海平面以下1公里的位置
装备可以潜到海平面以下一千米
可以潜入海面下1公里。
该设备可以在1秒内将速度从0提高到50公里/小时
设备可以在1秒内从0到50km /h
这个装置能把每秒速度从0提高到50千米/小时
该设备能够在1秒内将速度从0提高到50公里/小时
该设备可以在一秒内从0加速到50公里。
这台机器可以在一秒内将时速从零提高到每小时50公里
能够在1秒内将速度从0提高到50公里/小时的装置
在10分钟内形成任何大小的神经网络的设备
在10分钟内训练任何大小的神经网络的设备
并能在10分钟内训练出任何你想要的神经网络
该设备可在10分钟内完成任意规模神经网络的训练
我们可以在10分钟内训练所有规模的神经网络
这个装置可以在10分钟内完成任何大小的神经网络。
你可以在10分钟内训练所有规模的神经网络。
服务器运行300年
服务器可以连续运行30万年。
能够连续运行300年的服务器
已经持续运营了300多年。
服务器能够连续运行30万年
服务器可以连续运行300年
基于深度训练的分级器可以在一毫秒内处理1000个文本数据。
基于深度学习的分类器可以在1毫秒内处理1000条文本数据
基于深度学习的分类器可以在1毫秒内处理1000个文本数据
基于深度学习的分类器在1毫秒内处理1000个文本数据
在一瞬间就对1000份字迹进行排序
一个电池拥有4500毫克及更大容量…你可以在2秒内充电
2秒内可以给4500毫安以上的电池充电
能够在2秒内为4500毫安或以上的电池充电
在2秒内充满4500毫安及以上的电池
它可以在2秒内充满4500毫安或更多的电池
可以在两秒钟内充电到4500毫安的电池。
可以在2秒内充满超过4500毫安的电池。
在任何情况下，设备爆炸时操作人员的死亡率都不超过20%
当设备发生爆炸时，操作人员的死亡率不超过20%
在任何情况下，即使装置爆炸，工人的死亡率也低于20%。
每一次爆炸就有超过百分之20的人员死亡
在任何情况下，设备爆炸时，操作员的死亡率不得超过20%
在任何情况下，当设备发生爆炸时，操作人员的死亡率不得超过20%
在任何情况下，当设备爆炸时，操作员的死亡率不超过20%。
在五分钟内形成任何大小的神经网络的设备
这个装置可以在五分钟内完成任何大小的神经网络。
在5分钟内训练任何大小的神经网络的设备
这可以在五分钟内构建大小的神经网络
我们可以在五分钟内训练所有规模的神经网络
该设备可以在5分钟内训练任何规模的神经网络
你可以在5分钟内训练任意规模的神经网络。
在五分钟内训练任何大小的神经网络的设备
如果设备丢失的话客户的直接财务损失不会超过1千万
设备发生故障给客户造成的直接经济损失不得超过1000万货币
设备故障，给客户造成的直接经济损失不能超过1000万人名币
如果设备发生故障，给客户造成的直接经济损失不能超过1000万
由于设备故障，对客户造成的直接经济损失不能超过1000万美元。
设备故障，给客户造成的直接经济损失不能超过1000万件
设备发生故障时，给用户造成的直接经济损失不超过1000万元
当设备发生故障时，给客户造成的直接经济损失不能超过1000万人名币
系统年耗电量不超过50万千瓦时
年耗电量不超过50万度时
该系统每年消耗的电力不超过50万千瓦小时
该系统每年消耗的电量不超过50万度。
这些系统每年的热量不足50万卡路里
一年的耗电量不到50万度。
在极端情况下，设备爆炸，在设备中心2米半径内死亡率不超过30%
极端情况下，装置爆炸，以装置为中心半径2米以内的死亡率不超过30%
在设备爆炸的极端情况下，以设备为中心2米半径内的死亡率不超过30%
在极端情况下，装备爆炸时，以设备为中心半径2米以内的人员死亡率不超过30%
在设备爆炸的极端情况下，设备中心2米半径内的死亡率不超过30%
在极端情况下，设备发生爆炸，半径2米范围内的死亡率不超过30%
在极端情况下，当设备爆炸时，位于设备中心的设备的死亡率不超过30%。
在这个爆炸区方圆2米内的死亡率低于30%
该设备允许在1公里范围内进行无线充电
该设备可以在1公里外进行无线充电
该设备可以在一公里外产生无线充电器。
该设备可以在1公里范围内进行无线充电
这实际上是一公里的无线充电
它可以在1公里的距离内无线充电。
设备可在1000米以外无线充电
该设备可在1公里范围内进行无线充电
如果设备密封系统故障导致水进入设备，90%的部件经过干燥处理后仍可正常使用
如果设备的密封系统不工作，导致设备沉没，90%的部件必须在干燥后工作。
如果设备密封系统出现故障，导致机组进水，90%的部件经过干燥处理后仍能正常工作
如果设备密封系统失效，装置进水，90%的部件经干燥处理后可以正常使用
如果设备密封系统故障导致水进入设备，90%的部件在干燥处理后仍能正常工作
若因设备密封系统故障导致水进入设备，则90%的部件在干燥后仍应正常使用
如果垫圈不能将设备密封，90%的部件可用作干洗
如果设备的密封系统发生故障，导致设备进水，90%的部件经干燥处理后应能正常使用
图像识别模型的准确度不应低于90%
图像识别模式不可能不少于90%。
图像识别模型的精度不能低于90%
验证模型的准确度至少要90%
图像识别模型的准确率应不低于90%
图像识别模型的精度不应低于90%
图像识别模型的准确率不能低于90%。
无论哪种情况，95%的请求都在1毫秒内处理
不管怎样95%的资讯都在眨眼内搞定
在任何情况下，95%的请求都在1毫秒内处理
在这两种情况下，95%的请求都在1毫秒内处理
在任何情况下，95%的请求都可以在1毫秒内完成。
在任何情况下，95%的请求都可以在1毫秒内被处理
在任何情况下，95%的请求可以在一毫秒内完成。
用户的所有文档都可以压缩到100b
任何用户文档都可以压缩到100b。
任何用户文档都可以压缩到100b
用户的文档是100b
用户的任何文档都可以压缩到100B
用户可以将任何文档压缩到100b
当系统受到攻击时，它可以在一纳秒内识别和保护。
当系统受到攻击时，能够在纳秒内完成识别和防御
如果系统显示袭击持续的时间可以精确到毫秒内停止检测和防御
系统受到攻击时，可在1纳秒内完成识别与防御
当系统受到攻击时，它可以在一纳秒内完成识别和防御
受到攻击的系统可以在1纳秒内进行识别和防御。
对空气中直径大于10纳米的颗粒过滤大于或等于99%
设备对空气中直径10纳米以上颗粒的过滤度在99%以上
它能过滤空气中超过99%直径10纳米的粒子。
空气中直径超过10纳米的粒子过滤等于99%。
该设备可过滤空气中99%或更多直径大于10纳米的颗粒
该设备对空气中直径大于10 nm的颗粒的过滤程度大于或等于99%
直径10奈米的颗粒过滤力提高到99%
大于10纳米的空气颗粒过滤度≥99%
30%的使用者不会大出血
30%的用户没有大出血
30%的使用者不会出现大出血
百分之三十的用户不会大出血。
30%的用户不会出现大量出血
30%的使用者没有大出血
30%的用户不会流血。
30%的使用者不会有明显的出血
当用户点击报告生成按钮时，系统会在5毫秒内完成表格的生成和显示。
用户按生成报告按钮，系统可在5毫秒内完成生成和演示表格
用户点击报表生成按钮，系统可以在5毫秒内完成表格的生成和显示
用户单击报表生成按钮。系统可以在5毫秒内生成和显示表格
用户点击报表生成按钮，系统可以在5毫秒内生成并显示图表
用户只需要单击按钮即可创建报告，而系统会在5毫秒内创建演示文稿
用户单击报表生成按钮。系统可以在5毫秒内完成表格的生成和显示
用户按下表生成按钮，系统可以在5毫秒内完成表的生成和演示。
不使用外部电源，设备本身的电力可以支持100年
该设备本身的电力可以在不使用外部电源的情况下使用100年
因此，如果没有外部电源和后备电源
该设备的清洁电源可以在没有外部电源的情况下使用100年
该设备本身的能量可以在不使用外部电源的情况下使用100年
没有外部电源，设备的功率可以维持100年。
在不使用外部电源的情况下，设备自身的电源可以使用100年
在不使用外部电源的情况下
压缩设备如果发生爆炸，应保证10公里半径内的速度死率不超过20%
压缩设备如果发生爆炸，必须保证10公里半径内的速度损失率不超过20%
压缩装置爆炸时，半径10公里以内的速度死亡率降低到20%以下
压缩设备发生爆炸时，半径10公里内的死亡率不应高于20%
压缩设备在发生爆炸时，应确保10公里半径内的失速率不超过20%
在压缩装置爆炸中，10公里内的死亡速度必须保证不超过20%。
任何一个印刷装置爆炸时…都要保证半径10公里之内损失不到20%
压缩设备发生爆炸时，应保证半径10公里内的速射率不超过20%
与没有佩戴电子设备的人相比，佩戴电子设备的人死亡的可能性要低90%
携带设备的人比不携带设备的人少90%的死亡
使用设备的人的死亡率比不使用设备的人低90%
戴装备的人的死亡率比不戴装备的人低90%
穿戴式设备的死亡率比穿戴式设备的死亡率低90%
携带这机器的人的死亡率比不携带机器的人低90%
携带设备的人员死亡率比不携带设备的人低90%。
服务器处理器可以在一秒钟内完成50亿次浮点计算。
服务器处理器可以进行每秒50亿次的浮点计算
服务器处理器每秒可以完成50亿个浮点计算
服务器处理器每秒可以执行50亿次浮点计算
服务器的处理器每秒可以运行50亿升华奖金
该服务器的处理器每秒可以执行50亿次浮点运算
服务器处理器每秒执行50亿个浮点计算。
服务器的处理器每秒可以执行50亿次浮点运算
服务器可以在4纳秒内检测到网络攻击
服务器只需要4微秒就能侦测到一次网络攻击
服务器可以在4纳秒内检测到网络攻击。
服务器在4纳秒内就能感知网络攻击
服务器在4纳秒内检测到网络攻击
该设备每次可以以10纳秒的速度刷新
此装置每隔10毫秒重复发作
设备更新的速度可以达到10纳秒一次。
设备的刷新率是10纳秒。
该设备一次可以刷新10纳秒
该设备一次可以刷新10纳秒。
设备刷新速度每次可达10纳秒
设备每次刷新率可达10纳秒
确保系统能够支持超过60万个用户合并
重点是什么?你想说什么
确保系统能够同时支持60万以上的用户数量
确保系统支持60万以上并发用户
确保该系统能够支持超过60万或更多的用户。
确认该系统可以支持600万以上的用户同时运行
确保系统能够支持超过600000的并发用户数量
压力容器爆炸时，对周围设备的损坏率不能超过20%
压力容器发生爆炸时，对周围设备的损坏率不应超过20%
压力容器爆炸，对周围设备的损坏率不能超过20%
当压力容器发生爆炸时，周围设备的破坏率不应超过20%
压力容器爆炸时，对周边设备的毁损率不得超过20%
当压力容器爆炸时，环境损害水平不可能超过20%。
当压力容器发生爆炸时，周围设备的破坏率不得超过20%
假如血管爆炸，差不多破坏了周围设备的百分之20
对于任何状态的移动设备，系统在10毫秒内完成数据备份
对于任何状态的移动设备，系统都可以在10毫秒内备份数据
对于任意状态下的可移动设备，系统可以在10毫秒内执行备份
在偶然的情况下，数据可以保证在10毫秒
对于任意状态的移动设备，系统可以在10毫秒内完成备份数据。
对于任意状态的移动设备，系统均能在10毫秒内完成数据备份
任何移动设备都可以在10毫秒内完成数据备份。
该系统在10毫秒内为任何状态的移动设备实现数据备份
服务器的计算力不低于千PH
服务器的计算强度至少为1000 PH。
服务器的计算能力不小于1000 PH值
服务器的PH值不低于1000。
服务器的计算能力不低于1000 ph
服务器的计算力不小于mil PH值
服务器计算不小于1000 PH值
服务器的处理能力低于一千PH
能够减少10%危重病人数量的设备
该设备能够减少10%的重症患者
设备能减少10%
可以将重症患者减少10%的设施
该设备可以将重症病例减少10%
设备可以减少10%的重病患者。
可以减少10%的重症患者。
能够减少10%重症患者数量的设备
任何用户都可以通过平台进行至少1毫秒延迟的会议
任何用户最多可以在毫秒后主持一场会议
用户可以在平台上进行至少一毫秒的延迟会议
通过平台，任何用户都可以以超过1毫秒的延迟进行会议。
任何用户都可以通过平台进行至少1ms延迟的会议
任何用户都可以在平台上至少移动一毫秒。
任何用户都可以通过该平台召开延迟至少1毫秒的会议
工人们可以在两千摄氏度的温度下工作
操作者可以在2000度的温度下操作
操作人员可在2000度的温度下工作
操作员可以在2 000℃的高温下进行工作
操作人员可以在2000度的高温下工作
操作人员可在2000度以下工作
可以在2000摄氏度的高温下工作。
操作员可以在2000度的温度下工作。
该设备可以在3秒内为4500毫安或更多的电池充电80%
它可以在3秒内将超过4500毫安的电池充到80%。
该装置能在3秒内给4500毫安以上的电池充电至80%
该设备可在3秒内将容量不低于4500毫安的电池充电至80%
该设备可在3秒内充电至容量至少4500毫安的80%电池
它拥有容量不小于4500毫克的电池，可以在3秒内将电池充到80%
该设备可以在不到80%的时间内给电池充电至少4500毫安。
该设备可以在3秒内将容量至少4500毫安的电池充电至80%
系统必须确保99%的数据在故障后仍然完整。
系统应该在崩溃后保持99%的数据完整。
系统必须确保99%的数据在崩溃后仍然完整。
在系统崩溃后，必须确保99%的数据保持完整。
即使系统崩溃，99%的数据也必须是完整的。
系统必须确保99%的数据在故障后保持完整。
他们说在坠机后要确保百分之九十九的数据是完好的
该系统必须保持99%的数据完好无损。
在使用该设备时，操作人员在受到冲击时的存活率不低于99%
在使用机器时最高人员的生存率
使用本装置时，工作人员受到冲击时，存活率高达99%以上
使用该设备的操作人员在发生冲击时的存活率不低于99%
使用这个设备，操作人员在撞击时存活的几率至少是99%。
在使用该设备的情况下，操作者在遭受冲击时的存活率不低于99%
在使用该设备的情况下，操作人员受到冲击时的生存率可达99%以上
在使用该设备时，操作者在发生冲击时的存活率不低于99%
任何用户上传的视频都可以压缩到最初大小的20%，而无需失去许可和帧。
用户上传的任何视频都可以压缩到原始尺寸的20%而不损失分辨率和帧率
用户上传的任何视频都可以压缩到原始大小的20%而不损失分辨率和帧率
每一组用户上传的影片可以压缩其原始尺寸的20%，而不会降低分辨率和成像频率
用户上传的任何视频都被压缩到原始大小的20%，而不会损失分辨率和帧率
用户上传的任何视频都被压缩到原始大小的20%，而不损失分辨率和帧率
用户上传的所有视频都可以压缩到原来大小的20%，没有分辨率和帧率的损失
用户上传的任何视频都可以压缩到原始大小的20%，而不会损失分辨率或帧率
设备受到猛烈冲击时爆炸的概率不超过30%
受到剧烈冲击时，设备爆炸的概率不超过30%
受到猛烈冲击时，装置爆炸的概率在30%以下
手持装置起动的可能性是30%
爆炸发生的可能性不超过30%
当受到严重冲击时，设备爆炸的概率小于30%
当受到猛烈冲击时，设备爆炸的概率不超过30%
设备在受到猛烈冲击时爆炸的概率不超过30%
设备可在300公里高空正常工作
这只火箭在300千米高空
这个装置可以在300公里高空工作。
该设备可以在300公里的高空正常工作
装置在300公里高空正常工作
设备可以在300公里的高空正常工作
已经延误了2毫秒
平台的任何用户的网络延迟不超过2毫秒
平台上任何用户的网络待机时间小于2毫秒
平台的任何用户的网络延迟都不超过2毫秒
任何平台用户的网络延迟可达2毫秒
平台上任何用户的网络延迟小于2ms
平台随机用户网络延迟不超过2毫秒。
平台的任何用户的网络延迟不超过5毫秒
平台上任何用户的网络延迟小于5毫秒
每个平台用户延迟的时间高达5毫秒
任何平台用户的网络延迟可达5毫秒
平台用户的网络延时不到5毫秒
平台的任何用户的网络延迟都不超过5毫秒
平台随机用户网络延迟不超过5毫秒。
至少80%的缺陷检测系统
系统缺陷识别准确率不低于80%
系统的瑕疵不低于80%
缺陷识别系统的准确度不低于80%
该系统的缺陷识别准确率不低于80%
系统的缺陷识别准确度在80%以上
系统缺陷识别的准确度不低于80%
新能源汽车无需充电或更换电池即可行驶5000公里
这款新能源汽车无需充电或更换电池即可行驶5000公里
这种新能源汽车可以行驶5000公里，不需要充电和更换电池。
这款新能源汽车无需充电或更换电池，最多可行驶5000公里
这种新能源汽车无需充电或更换电池即可行驶5000公里
本的新动力汽车可以在不充电或更换电池的情况下行驶5000公里。
这辆车不需要充电或更换电池，它的时速可达5000公里
99%的用户不会尝试缺陷
99%的用户不会坏
99%的用户不测试缺陷
99%的用户不会检测到缺陷
99%的用户不执行缺陷检测
99%的用户不做瑕疵检查
99%的用户不会检测缺陷
99%的用户不做缺陷测试。
用户每年使用至少1000小时的系统。
用户每年至少使用该系统1000小时
他们每年使用系统超过1000小时。
这些用户每年在系统上的工作不少于1000小时
用户每年使用系统超过1000小时
用户每年至少使用系统1000小时
在移动设备摄像头的帮助下，该应用程序能够获得100亿像素的照片效果
借助移动设备的摄像头，这款APP可以拍摄100亿像素的照片
使用移动设备摄像头，APP可以获得100亿个像素来拍照。
我们可以用移动设备的照相机拍摄100亿像素
有了移动相机，应用程序可以拍摄100亿像素的照片
在移动设备摄像头的帮助下，该应用程序能够拍摄100亿像素的照片
多亏了移动设备的摄像头，该应用程序能够拍摄100亿像素的照片
利用移动相机可以拍摄到100亿像素
用户上传的图像可以压缩到10字节以下，没有1%以上的扭曲
用户上传的任何图像都将导致错误的普遍性从1%以下压缩至10字节
用户上传的图像可以压缩到10个字节以上，而扭曲系数不超过1%。
用户上传的图像可以压缩到不超过10字节，失真率高达1%
用户上传的图像失真率在1%以下，可以压缩到10字节以下
用户上传的图片可以压缩到10字节，不失真超过1%
用户上传的图像可以压缩到不超过10字节，失真率不超过1%
设备可以在1000公里高空工作。
设备可在1000公里高空正常工作
该设备可以在1000公里的高空正常工作
设备可在1000千米的高空正常工作
在1000千米的高空正常工作。
我们在1000千米高空降落
对于任何状态的移动设备，系统在2ms以内完成数据备份
在任何状态下的移动设备上，系统只需2毫秒即可完成数据备份。
但两毫秒内就可创建备份
对于任意状态的移动设备，系统可以在2毫秒内完成备份数据。
对于处于任意状态的可移动设备，系统可以在2毫秒内备份
对于任意状态的移动设备，系统均能在2毫秒内完成数据备份
对于任何状态的移动设备，系统在2毫秒内完成数据备份
用户在平台上提交的代码，编译并在5毫秒内执行
用户在平台上提供的代码可以在5毫秒内组装和运行。
用户在平台上提交的代码可以在5毫秒内编译和运行
它可以在5毫秒内编译并运行用户在平台上发布的代码。
用户在平台上提交的代码，在5毫秒内编译和执行
用户在平台上输入的密码可以在5毫秒之内组合起来引爆
用户提交给平台的代码会在5毫秒内编译并执行
用户在平台上发送的代码在不到5毫秒的时间内编译和执行
这个装置可以承受重量为10公斤，速度为300公里的物体的撞击
或是能让物体以10公斤重以每小时300公里的速度撞击
该装置能承受10公斤重的物体撞击，时速300公里。
能够承受重量为10公斤、速度为300公里/小时的物体撞击的装置
能够承受重量为10公斤、速度为300公里/小时的物体冲击的装置
该装置能承受10公斤重物体和时速300公里物体的冲击
该设备可以承受10公斤重的物体的冲击，并以每小时300公里的速度移动
设备每次更新速率可达1纳秒
设备每次刷新速率可达1纳秒
设备的刷新率是1纳秒。
设备每次刷新率可达1纳秒
设备更新的速度可以达到1纳秒一次。
这架设备达到一秒钟的测量单位
设备刷新速度一次可达1纳秒
服务器最高可达500g
服务器最多可以有500GB的磁带
服务器条带可达500G
服务器带宽为500克
服务器的带宽块能够达到500G
该设备能够在5秒内将不少于一吨的数千份文件传输到1000公里的距离
该设备能够在5秒内将至少1吨重量的1000份文件传输到1000公里的距离
该设备可以在5秒内携带1000份文件，每1000公里至少1000吨。
该设备可在5秒内将1吨以上的1000个文件移动到1000公里外
一个设备可以在五秒内把一吨文件传送到1000公里
该设备能够在5秒内将重量不少于一吨的1000份文件传输到1000公里的距离
该设备可以在5秒内将1000份1吨以上的文件传送到1000公里以外的地方
它可以在5秒内将1000个重量超过1吨的文件转移到1000公里外。
同步1000g文件所需时间不超过10毫秒
同步1000g文件使用少于10毫秒
同步1000G文件不超过10毫秒。
同步1000gb的文件10毫秒
同步1000G文件高达10毫秒
可以超过一千克的同步数
同步1000GB文件的时间不到10毫秒
同步1000G文件使用少于10毫秒
每年系统中断不超过4次
系统每年死机不超过4次
这个系统一年故障不超过四次
这个系统一年只关闭四次。
每年不超过4次系统中断
系统每年瘫痪次数不超过4次
系统每年提供的服务最多不超过四种
系统每年不超过4次中断
当消费者被击中时，产品可以减少90%的损失。
当用户被击中时，产品能够减少90%的伤害
当用户受到枪击时，该产品可以将伤害降低90%
当产品能够减少90%的伤害时，用户就会收到射击
挨枪时可减少90%的伤害
当用户被击中时，可以减少90%的伤害。
我要是得到了枪就能让步枪降低百分之九十
假设用户可以在1秒内阅读1000个单词
假设用户能在1秒内读完1000字的文章
我们假设用户可以在一秒钟内读取1000个单词
假设用户可以在1秒内阅读1000字的文章
用户应该能在一秒钟内读出1000个单词。
用户可以在1秒内阅读1000字的文章
假设用户每秒可以读1000个字
当设备着火时，10秒内不会爆炸
即使装置起火，也不会在10秒内爆炸
当设备着火时，10秒内不会发生爆炸。
即使装置着火，10秒内也不会爆炸
当设备起火时，10秒内不会发生爆炸
当设备着火时，10秒内不会发生爆炸
如果发生火灾十秒内无法爆炸
当装置着火时，十秒内不会爆炸
出现不良反应的几率小于20%
疫苗产生副作用的概率在20%以下
疫苗副作用的概率不超过20%
疫苗产生副作用的可能性不超过20%。
疫苗产生副作用的可能性不超过20%
疫苗出现副作用的概率不超过20%
疫苗产生副作用的可能性只有不到20%
疫苗产生副作用的可能性不超过15%
疫苗出现副作用的概率不超过15%
低于15%的可能性表明疫苗会出现副作用
这种疫苗产生副作用的几率不超过15%
疫苗产生副作用的概率低于15%。
疫苗产生副作用的可能性不超过15%。
疫苗副作用的概率不超过15%
感染造成的死亡不超过总死亡人数的20%
因感染而死亡的人数不超过总人数的百分之二十
因感染死亡的不超过总人数的百分之二十。
但死亡人数不到20%
不超过感染造成的死亡总数的20%
不超过20%的人死于感染
不超过20%的人死于感染。
服务器能够连续运行20万年
服务器运行200年
服务器能够连续运行200年
服务器可以连续运行20万年。
服务器可以连续运行200年
一个用于运行约200年
200千年来，服务器
在超过15公里的长途通信中，系统延迟不能超过10ms
在超过15公里的距离内，系统延迟不得超过10 m。
在15千米以上的长距离通信中，系统延迟时间不能超过10ms
在大于15km的长途通信中，系统延迟不能超过10ms
在超过15km的长途通信中，系统延迟不应超过10ms
15公里以上的长途通信，系统延迟不得超过10ms
在超过15km的长途通信中，系统延迟不能超过10ms
如果误点超过15公里，延误不可能超过10毫秒
如果设施着火5秒内就不会爆炸
当设备着火时，5秒内不会爆炸
当装置起火时，5秒内不会发生爆炸
当设备着火时，五秒钟内就不会发生爆炸。
当装置着火时，它在五秒内不会爆炸
即使装置着火，5秒内也不会爆炸
即使装置起火，也不会在5秒内爆炸
当设备着火时，5秒内不会发生爆炸
装置在一千度的高温下正常工作
设备能在千度高温环境下正常工作
装备可以在1000度的高温下正常工作
设备在1000度正常工作。
这台设备在一千度的温度下运转
该设备可在千度高温下正常工作
设备能在1000度的高温环境下正常工作
在设备损坏的情况下，医护人员的感染率低于5%
医护人员的感染率不超过5%。
在设备损坏的条件下，医护人员的感染率不超过5%
就设备损坏而言家属的感染率不到5%
在设备损坏的情况下，医务人员的感染率不超过5%
医护人员在损坏设备时感染率不超过5%。
在设备损坏的情况下，卫生人员的感染率不超过5%
当系统使用GPS搜索时，搜索精度必须达到10毫米。
在系统使用gps定位的情况下，定位的准确度必须达到10毫米
如果系统使用GPS进行定位，定位精度必须为10mm
当系统使用GPS定位时，定位精度为10mm
GPS会精确到10毫米吗
当系统使用GPS定位时，定位精度应达到10mm
用户发出语音命令后，系统完成命令的时间不得超过5毫秒。
从用户发出语音指令到系统完成指令执行的时间不能超过5毫秒
从用户发出语音指令到系统完成指令执行之间的时间不应超过5毫秒
从用户发出语音指令到系统完成指令执行，系统时间不能超过5毫秒
该系统只需不超过5毫秒，就可以从用户发送消息来执行
从用户发出语音命令到系统完成命令执行，系统不能超过5毫秒
说明语音命令执行时间最长为5毫秒
从发送语音指令到完成语音指令的系统不可能超过5毫秒。
在任何时候，该设备的功率都不超过5瓦
在任何时候，设备的功率都不应该超过5瓦。
在任何时候，设备的功率都不会超过5瓦
任何时候装备的电量都不能超过5瓦
这个机器的力量不可能超过5瓦
设备的功率不超过5瓦。
在任何时候，设备的功率都不超过5瓦
该设备的电池可进行1000次充放电
挂上的电池可以产生1000倍的电荷
这个装置的电池能充电、放电1000次左右
该设备的电池可进行1000次充放电循环
该设备的电池可以充放电1000次
这个装置的电池能产生1000个电荷。
设备的电池可以充放电1000次。
服务器可以在1纳秒内感知网络攻击
服务器可以在一纳秒内检测到网络攻击
服务器可以在1纳秒内检测到网络攻击
服务器在一纳秒内检测到网络攻击
服务器可以在一纳秒内检测到网络攻击。
服务器在一微秒内就能侦测到网络攻击
该设备能在10万伦琴辐射值下正常工作
该设备可在10万伦琴辐射值下正常工作
这种设备在十万伦琴的辐射值下能正常工作
该装置可在10万伦琴辐射值下正常工作
该装置在10万伦琴放射性值下也能正常工作
10万x光就能正常工作。
这个装置可以在10万x射线下工作。
这架仪器能把x射线完美地工作
用户在平台上提交的代码，在10毫秒内编译和执行
用户在平台上提交的代码可以在10毫秒内编译和运行
用户在平台上提交的代码会在10毫秒内编译并执行
用户在平台上输入的密码可以在10毫秒之内组合起来引爆
用户在平台上提交的代码，编译并在10毫秒内执行
用户在平台上发送的代码在10毫秒内编译和执行
用户在平台上提供的代码可以在10毫秒内组装和运行。
用户在平台上发布的代码可以在10毫秒内被编译并运行。
市电热线APP系统在当地时间凌晨5点至凌晨5点期间至少98%的时间可用，在午夜至凌晨5点期间至少90%的时间可用，不包括预定的维护周期。
市政应用热线系统在当地时间凌晨5点至午夜之间至少98%的时间可用，在当地时间午夜至凌晨5点之间至少90%的时间可用，不包括计划的维护周期。
午夜前至少有98%的城市电话应用得不到任何计划的维护时间。
市政热线应用系统在当地时间早上5点至午夜之间至少98%的时间可用，在当地时间午夜至凌晨5点之间至少90%的时间可用，不包括计划的维护周期。
市政热线应用系统可在上午5点至当地时间午夜的98%时间内使用，除维护时间外，可在午夜至凌晨5点的90%时间内使用。
当地时间5点到午夜之间，当地时间至少98%到午夜，当地时间至少90%从午夜到凌晨5点到5点，不包括预定的服务时间。
市政热线app系统从凌晨5点到当地时间午夜至少98%的时间可用，当地午夜至凌晨5点至少90%的时间可用，不包括计划内的维护时间段。
市政热线应用系统在当地时间凌晨5点之前至午夜之间至少98%的时间可用，在当地时间午夜至凌晨5点之间至少90%的时间可用，不包括计划内的维护周期。
对于连接到网络上的应用程序，请求后到结果之间的间隔必须在毫秒内
当一个应用程序上线，从呼叫到结果之间的间隔时间至多为一毫秒
当应用程序连接到网络时，从发出请求到得到结果的间隔不应超过1毫秒。
在应用程序具有网络连接的情况下，发送请求和获得结果之间的间隔不应超过1毫秒
如果应用程序可以访问网络，发送请求和接收结果之间的距离不应超过一毫秒。
如果应用程序有网络连接，请求和获得结果之间的间隔不应超过一毫秒
在应用程序有网络连接的情况下，发出请求和得到结果之间的间隔不应该超过1毫秒
对于任何大小的图像都可以在10毫秒内完成下载
任何的相机都可以在10毫秒内被上传
你可以在10毫秒内上传任何大小的图片。
对于任何大小的图像，它可以在10毫秒内加载
对于任何大小的图像，上传都可以在10毫秒内完成。
任何大小的图片都可以在10毫秒内上传
任何大小的照片都可以在10毫秒内上传。
可以在10毫秒内上传所有大小的照片
该装置能在100万伦琴辐射值下正常工作
该设备在100万伦琴辐射值下能正常工作
在100万x光辐射下正常工作。
装置在一百万伦琴放射性值下也能正常工作
这个装置可以在100万x射线下工作。
该装置能在100万伦琴的辐射值下正常工作
这种设备能在100万伦琴的辐射水平下正常工作
这台机器能使一百万次射线正常运作
用户上传的图像可以压缩到100kb以内，没有0.1%以上的扭曲
用户上传的图像可以压缩到不超过100KB，失真率不超过0.1%
一幅由用户绘制的图标，能以0.1%的速度简化到100kb
用户上传的图像可以压缩到不超过100kb，失真率不超过0.1%
用户上传的图像可以压缩到最大100kb，失真率为0.1%
用户上传的图像可压缩至100kb，失真率不超过0.1%
用户上传的图像失真率在0.1%以下，可以压缩到100kb以下
用户上传的图像最多可压缩100 kb，扭曲系数不超过0.1%。
电源线长度不小于1000m
监控器里面的电路长度至少是1000米
装置的动力线至少有1000米长。
设备电源线路的长度至少要有1000米
设备电源线长度至少为1000米
设备的电源线至少有1000m长
当平台所有用户处于网络连接状态时，延迟时间不超过10毫秒
在任何网络连接状态下，平台的任何用户的延迟都不超过10毫秒
平台上的任何用户在任何网络连接状态下的延迟可达10毫秒
平台的任何用户在任何状态下的网络连接的延迟小于10毫秒。
在任何网络连接状态下，任何平台用户的延迟可达10毫秒
在任何网络连接状态下，任何平台用户的延迟小于10毫秒
在网络的任意连接下，没有一个随机用户在任意状态下停留超过10毫秒。
当用户随机连接一个或多个网络时，延迟可以高达10毫秒
这个程序运行了500年，没有任何错误
这个程序可以运行500年而没有任何漏洞
程序运行超过500年而不出现输入错误
该程序可以运行500年没有任何错误
这个程序可以在500年内无错误地运行
该程序可以运行500年而没有任何错误
这个程序可以运行500年而不受任何干扰。
该程序可以持续500年而没有任何BUG
服务器在五微秒内就能侦测到一次网络攻击
服务器可以在5纳秒内检测到网络攻击。
服务器在5纳秒内检测到网络攻击
服务器在5纳秒内就能感知网络攻击
服务器可以在5纳秒内检测到网络攻击
受到攻击的系统可以在5纳秒内进行识别和防御。
当系统受到攻击时，它可以在5纳秒内完成识别和防御
如果系统显示袭击持续的时间保持在5毫秒内
系统受到攻击时，可在5纳秒内完成识别和防御
当系统受到攻击时，可以在5纳秒内完成识别和防御
当系统受到攻击时，它可以在5纳秒内被识别和保护。
系统服务器上的时间误差不能超过5毫秒。
相对于GMT，系统服务器时间错误不能超过5毫秒
系统服务器的时间误差和格林尼治时间的误差不能超过5毫秒
相对于GMT时间，系统服务器时间错误不应超过5毫秒
系统服务器时间与GMT时间的时间差不能超过5毫秒
系统服务器的错误比格林威治只有5毫秒
系统服务器的时间误差和格林威治时间的误差不能超过5毫秒
系统服务器时间错误相对于GMT不应超过5毫秒
在发生洪水、地震等重大自然灾害时，数据中心还能保证数据的完整性
数据中心还确保在发生洪水、地震等重大自然灾害时数据的完整性
数据中心在洪水，地震等重大自然灾害面前也能保证数据的完整性
数据中心还可以在洪水、地震等重大自然灾害面前保证数据的完整性。
因为即使在洪水和地震等重大自然灾害中，数据中心也能确保数据的完整性
数据中心还可以在洪水、地震等重大自然灾害面前保证数据的完整性
在发生洪水、地震等重大自然灾害时，数据中心还可以保证数据的完整性
数据中心即使面对洪水、地震等重大自然灾害，也能保证数据完整性
设备可以在1秒内从0到300公里/小时
该设备可以在一秒内从零到每小时300公里
每分钟的速度可以由零提高到每小时300公里
这个装置可以在一秒钟内从0加速到300公里。
能够在1秒内将速度从0提高到300公里/小时的设备
这个装置能在一秒内把速度从0提高到每小时300公里
平台每日在线用户熟练度不低于5000万
在线平台熟练用户日不少于5000万
该平台的专家在线用户每天不少于5000万
每天至少有5千万用户可用
该平台每天至少有5000万用户。
平台每天合格在线用户不少于5000万
每天有超过5000万的在线用户
该平台每日在线用户熟练度达5000万
因设施故障间接造成人员死亡的概率不超过10%
设备故障导致间接死亡的概率不超过10%
设备故障导致的间接死亡概率低于10%
由设备故障间接造成人员死亡的可能性不超过10%
因装置故障间接引起的人的死亡机率不超过10%
由于设备故障，死亡几率不超过10%。
不到10%的死亡是由机制上的错误引起的
不超过10%的死亡是由设备故障间接造成的
使用该装置后，在相同情况下，设备爆炸造成的人员死亡率可降低80%
使用该装置，在相同情况下，装置爆炸的死亡率可减少80%。
因此，使用这个装置可以使仪器在爆炸时的死亡率降低80%
使用本装置后，在相同条件下，设备爆炸人员死亡率可降低80%
使用该设备后，在相同情况下，设备爆炸可降低80%的人员死亡率
在使用了这个装置之后，在同样的情况下，设备爆炸造成的死亡人数可能会下降80%。
使用该装置后，在同等情况下，设备爆炸人员的死亡率可降低80%
使用该设备后，在相同情况下，设备爆炸的死亡率可降低80%
95%的用户可以在1ms范围内从系统中获取信息。
95%的用户可以在1ms内收到系统的返回信息
95%的用户在1ms内收到系统的反馈
95%的用户在1ms内收到系统返回信息
95%的用户可以在1ms内收到系统的反馈信息
95%的用户可以在1毫秒内收到系统返回的信息
95%的用户能找到1ms上的系统反馈
95%的用户可以在1ms内收到系统的回复。
该装置的表面可以承受2000 kpa的压力而不变形。
设备表面能够承受高达2000kpa的压力而不变形
这表层可以承受两千磅的压力
装置表面可不变形，能承受2000千帕的压力
设备表面能承受2000kpa的压力而不变形
设备表面可承受2000kpa的压力而不变形
装置表面能承受2000千帕斯卡的压力而不产生形变
如果监视系统发现服务器硬盘在处理器中加热超过55或60个以上，系统应该在一小时内打开冷气空调。
如果监控系统检测到服务器硬盘温度在55以上或CPU温度在60以上，系统应立即在1个时钟内开启冷风空调。
如果监控系统检测到服务器硬盘温度在55以上或CPU温度在60以上，系统必须在1个时钟内立即启动冷空调。
如果显示器系统检测到服务器硬盘温度超过55或cpu温度超过60，系统应在1分钟内立即启动冷风空调。
如果监控系统检测到服务器硬盘温度在55以上或CPU温度在60以上，则应在1个时钟内立即启动冷风空调。
当监控系统检测到服务器硬盘温度超过55℃或CPU温度超过60℃时，系统必须在1分钟内开启空调。
如果测量系统记录到计算机温度为55以上或处理器温度为60以上，系统将需要在一小时内打开冷空气空调。
如果监控系统探测到服务器硬盘温度超过55或CPU温度超过60，一小时内系统应立即启动冷风空调。
装置爆炸时，其内部操作人员的死亡率不得超过15%
装置爆炸时，内部作业人员的死亡率不能超过15%
如果设备发生爆炸，内部操作人员的死亡率不得超过15%
当装置爆炸时，其内部操作人员的死亡率不得超过15%
设备发生爆炸时，内部操作人员的死亡率不应超过15%
该装置爆炸内部人员死亡比率估计不到15%
爆炸发生时，设备内的死亡率不可能超过15%。
当设备发生爆炸时，内部操作人员的死亡率不应超过15%
无论如何，服务器可以在2毫秒内重新启动。
在任何情况下，服务器都可以在不到2毫秒的时间内重新启动
在任何情况下，服务器都可以在2毫秒内重启
在所有情况下，服务器重启时间都在2毫秒内
服务器可以在2毫秒内重启。
在任何情况下，在2毫秒内完全重启服务器
服务器在两毫秒内可以重启
在任何情况下，服务器都可以在2毫秒内重新启动
如果设备密封系统故障导致进水进入设备，99%的部件经过干燥处理仍可正常使用
如果垫圈不能防水，就用99%的成分去干化
如果设备密封系统出现故障，导致机组进水，99%的部件经过干燥处理后仍能正常工作
如果设备密封系统发生故障，导致装置进水，99%的部件经过干燥处理后仍应能够正常使用
如果设备的密封系统发生故障，导致设备进水，99%的部件经干燥处理后仍应正常使用
如果设备密封系统故障导致水进入设备，99%的部件在干燥处理后仍能正常工作
如果关闭密封系统导致设备淹没，99%的组件必须在干燥后工作。
若因密封系统故障导致水进入设备，则干燥后99%的部件仍应正常使用
位置评估功能的定位精度为1毫米
定位功能的准确度可达一毫米
位置评估功能定位精度高达一毫米
评分函数的定位精度可达毫米。
位置评估功能，定位精度可达1mm
定位测定的gps功能可精确测量一毫米
每秒可刷新100次页面
网站可以在一秒钟内更新一百倍
页面可以在1秒内刷新100次
页面每秒可以刷新100次
页面可以以每秒100次的频率更新。
页面可在1秒内刷新100次
页面每秒可以更新一百次
电池可以充放电1亿次。
该设备的电池可进行1亿次充放电
电池可以充电或放电1亿次
该设备的电池可以充放电1亿次
设备电池能产生1亿电荷。
该设备的电池能够进行1亿次充放电
这个机器的电池能装上十亿个电荷
用户上传的文件都可以压缩到10字节以下
用户上传的所有文件都可以压缩到10字节以下。
你们上传的每个文件都可以压缩至10字节
用户上传的任何文件都可以被压缩到不超过10字节
用户上传的任何文件最多只能压缩10个字节。
用户上传的任何文件最多可以压缩10字节
当设备发生故障时，给客户造成的直接经济损失不能超过500万人名币
设备发生故障时，给用户造成的直接经济损失不超过500万元
如果设备发生故障，给客户造成的直接经济损失不能超过500万枚硬币
由于设备故障，对客户造成的直接经济损失不能超过500万美元。
设备发生故障给客户造成的直接经济损失不得超过500万货币
由于使用了医疗设备顾客的直接财务损失不会超过500万
设备故障，给客户造成的直接经济损失不能超过500万人名币
如果设备发生故障，给客户造成的直接经济损失不能超过500万
压力容器发生爆炸时，对周围设备的损坏率不应超过60%
压力容器爆炸时，对周边设备的毁损率不得超过60%
压力容器爆炸，对周围设备的损坏率不能超过60%
由血管引发的冲击力导致周围物品60%的损坏
压力容器爆炸时，对周围设备的损坏率不能超过60%
当压力容器发生爆炸时，周围设备的破坏率不应超过60%
在压力容器爆炸中，环境破坏水平不可能超过60%。
当压力容器发生爆炸时，周围设备的破坏率不得超过60%
50公里以上的长途通信，系统延迟不超过10毫秒
在超过50公里的长途通信中，系统延迟不能超过10毫秒
在超过50公里的长途通信中，系统延迟不应超过10毫秒
如果通讯纵横距离超过50千米，全球延误可能达10毫秒
当距离大于50公里时，系统延迟不能超过10毫秒
如果连接超过50公里，系统延迟不可能超过10毫秒。
在50公里以上的长距离通信中，系统延迟时间不能超过10毫秒
对于超过50公里的长途通信，系统延迟不应超过10毫秒
假设用户可以以每秒800米的速度跳。
想像一下用户可以以每秒800米跳
假设用户可以以每秒800米的速度跳跃和奔跑
假设你可以以每秒800米的速度奔跑
假设一个用户可以以每秒800米的速度跳跃。
假设用户可以以每秒800米的速度跳跃
假设用户可以以每秒800米的速度跳跃。
2. cookie被禁用了一年
2、用户信息存储在cookie中，1年无连接
2、用户信息记录在cookie中，1年不登录
2. 用户信息存储在cookie中，1年不需要登录
如果用户信息记录在cookie中，您将免除一年的登录权
2. 用户信息记录在cookie中，1年内不需要登录
其次，用户信息被记录在cookie中，并在一年内无法访问。
2、cookie记录用户信息，1年内免登录
整台机器将在1000摄氏度的情况下运转100摄氏度的情况下
设备可在-1000℃和-100℃下稳定工作
设备在摄氏1000度或零下100度都能稳定工作
设备可在1000℃和零下100℃条件下稳定运行
设备可在-1000摄氏度和-100摄氏度下稳定工作
设备在1000摄氏度和100摄氏度以下稳定
设备在零上1000度及零下100度时也能稳定工作
将员工感染率降低20%的产品
可以减少20%的感染率。
该产品可将员工感染率降低20%
该产品可降低员工感染率20%
可以减少20%的感染率
该产品可降低感染率20%
产品可以将员工感染水平降低20%。
该产品能够使员工的感染率下降20%
操作人员可以在1000度的温度下操作
工人们可以在1000摄氏度的温度下工作
操作员可以在1 000℃的高温下工作
操作员可以在1000度的温度下工作。
可以在1000度的高温下工作。
操作人员可在1000度下工作
操作人员可在高达1000度的高温下工作
操作人员可以在高达1000度的温度下工作
使用WIFI信号定位精度5厘米
当无线信号被使用时无线网络可以精确到一英尺以内
如果利用wifi定位的话，可以达到5厘米的准确度
当你用WIFI信号进行定位时，它的定位精度可以达到5厘米。
使用WIFI信号进行定位时，定位精度可达5厘米
使用WIFI信号定位时，定位精度可达5厘米
利用WIFI信号，定位精确到5厘米
搜索精度可以通过wi-fi信号达到5厘米。
该系统在10秒内将语音转换为文本
系统可以在10秒内把声音转换成文本
10秒钟就能把声音转换成文本。
该系统能在10秒内将声音转换成文件
系统可以在10秒内将声音转换成文本。
系统在10秒内将语音转换为文本
该系统可以在10秒内将语音转换为文本
子弹的初始速度不低于每秒300公里
子弹的初始速度不低于每秒300公里。
子弹的时速不会低于每秒三百公里
子弹的初速度不能低于300公里/秒
子弹的初始速度至少是每小时300公里。
球的初始速度不低于300公里/秒
子弹的初速度至少为每秒300公里
子弹的初速不低于每秒三百公里
保护器可承受高达1000度的高温
防护装置能承受一千度的高温
防护装置能承受1000度的高温
护盾能承受1000度的高温。
保护器能承受高达1000度的温度
这些护符可以承受1000度的高温
防护罩能承受高达1000度的高温
防护装置可承受高达1000度的高温
在所有情况下，模型可以确定语音信息准确性至少90%
在任何情况下，该模型都能够以不低于90%的准确率识别语音信息
在任何情况下，模型都能以超过90%的准确率识别语音信息。
无论如何，模型至少可以识别90%的语音信息。
在任何情况下，该模型识别语音信息的准确率不低于90%
在所有情况下，模型识别语音信息的准确率至少为90%
在任何情况下，模型都能以90%以上的准确度识别语音信息
系统可以在一秒钟内备份整个数据库。
系统可以在1秒内完成整个数据库的备份
系统可以在一秒钟内完成整个数据库的备份。
系统可以在一秒内完成整个数据库的备份
系统可以在1秒内备份整个数据库
系统在一秒钟内保得起完整资料库
无论如何，系统保证95%的用户只需要不到一毫秒的时间。
在任何情况下，我们都可以保证95%的用户请求不超过1毫秒
在任何情况下，系统保证95%的用户请求小于1毫秒
系统发现95%的用户要求每秒或更短时间
在任何情况下，系统都确保95%的用户请求时间少于1毫秒
在任何情况下，系统确保95%的用户请求不超过1毫秒
在任何情况下，系统可以让95%的用户在1毫秒内
在所有情况下，系统保证95%的用户请求不超过1ms
当用户被击中时，该产品能够减少70%的伤害
当用户受到枪击时，它可以减少70%的伤害。
当用户受到枪击时，该产品会将伤害降低70%
当产品能够减少70%的伤害时，用户会收到射击
我得到了子弹产品就能减少70%的伤害
当消费者被击中时，产品可以减少70%的损失。
受枪伤害可减少70%
当设备过热起火时，处理器阵列的损坏率不超过20%
如果设备过热起火，处理器矩阵破坏率不超过20%
当设备过热和火灾时，cpu网络破坏率不超过20%
如果设备过热着火，处理器阵列不会损坏超过20%。
如果设备过热起火，处理器排列的损伤率不超过20%
如果设备过热起火，处理器阵列的损坏率不超过20%
加热热装置的处理器最大容量为20%
服务器上大小大于5g的文件都可以在1秒内下载
服务器上所有5G以上的文件都可以在1秒内下载
服务器上所有5G以上的文件都可以在一秒钟内上传。
在任何一个秒内就能下载超过5G的文件
服务器上所有大于5G的文件都可以在1秒内下载
服务器上大于5G的文件可以在1秒内下载
服务器上比5g大的文件全部1秒下载
一幅由用户绘制的图标，能够以0.1%左右的折价持续到15kb
用户上传的图像可以压缩到不超过15kb，失真率不超过0.1%
用户上传的图像可以压缩到15kb以内，没有0.1%以上的扭曲
用户上传的图像可压缩至不超过15KB，失真率不超过0.1%
用户上传的图像可压缩至15kb，失真率不超过0.1%
用户上传的图像失真率在0.1%以下，可以压缩到15kb以下
用户上传的图像可以压缩到15kb，失真率高达0.1%
用户上传的图像最多可压缩15 kb，扭曲系数不超过0.1%。
它可以在5秒内将100个重量超过1吨的文件转移到5000公里外。
该设备能够在5秒内将不少于1吨的100份文件传输到5000公里以外
一个设备可以在五秒内把重量不到一吨的100个文件传送到5000公里以外的地方
设备能够在5秒内将不少于1吨的100份文件传输到5000公里的距离
该设备可在5秒内将100个1吨以上的文件运送到5000公里以内
该设备可以在5秒内将100份1吨以上的文件传送到5000公里以外的地方
设备能够在5秒内将100份文件从1吨重转移到5000公里
该设备可以在5秒内移动100个文件，重量至少为1吨，距离5000公里。
设备在1000摄氏度的高温下也能正常工作
设备可在1000度高温环境下正常工作
设备可以在1000度下工作。
设备在1000摄氏度的高温下正常工作。
火候在1000度以上
设备能在1000度的高温环境下正常工作
在装置爆炸中内应的死亡率不会超过5%
如果设备发生爆炸，内部操作人员的死亡率不得超过5%
当一个装置爆炸时，其内部操作人员的死亡率不得超过百分之五
装置爆炸时，内部作业人员的死亡率不得超过百分之五
当设备发生爆炸时，内部操作人员的死亡率不应超过5%
在爆炸中，他的特工的死亡率不可能超过5%。
装置爆炸时，其内部操作人员的死亡率不得超过5%
每个用户平均可以向平台充值200万元
平均每个用户可以在平台上充值200万元
平均用户可以将200万人民币上传到平台上。
平均每个用户可以向平台充值200万人民币
平均每位用户可在平台上充电200万元
平均来看，用户可以将一个设备耗费两百万人民币
平均每个用户可以充值200万元
无论有多少文档存储，系统数据库占用的信息少于100字节
无论文件中存储了多少数据，系统数据库不得占用超过100字节的空间。
无论文件数据量多少，系统数据库占用空间不得超过100字节
无论存储多少文档数据，系统的数据库必须占用不超过100字节的空间
无论存储了多少文档数据，系统数据库的大小都不能超过100字节
无论保存多少文档数据，系统数据库占用的空间都不能超过100字节
系统数据库不应占用超过100字节，无论存储了多少文档数据
设备更新的速度可以达到10纳秒一次。
设备的刷新率是10纳秒。
该设备一次可以刷新10纳秒。
设备刷新速度一次可达10纳秒
温度上升至10毫秒
该设备每次可以刷新10纳秒
设备每次刷新速率可达10纳秒
设备每次刷新率可达10纳秒
在所有情况下，服务器都保证用户数据安全
在任何情况下，服务器都保证了用户数据的安全性
在任何情况下，服务器都能保证用户数据的安全性
在任何情况下，服务器都能保证用户数据的安全
无论如何，服务器提供了用户数据的安全。
在任何情况下，服务器都能确保用户数据的安全，
在任何情况下，服务器都保证用户数据的安全性
在10毫秒内完全安全删除任何大小的文件(无法恢复)
在10毫秒内安全删除任何大小的文件(无法恢复)
任何大小的文件都可以在10毫秒内删除。
一个毫秒的文件会在10毫秒内擦干净
您可以在10毫秒内安全地删除所有大小的文件。(无法恢复)
任意大小的文件在10毫秒内完成安全清除(无法恢复)
任何大小的文件都可以在10毫秒内被安全擦除(不能恢复)
受到攻击的系统可以在5纳秒内进行识别和防御。
当系统受到攻击时，它可以在5纳秒内完成识别和防御
如果系统显示袭击在五微秒内进行检测和防御
当系统受到攻击时，可以在5纳秒内完成识别和防御
系统受到攻击时可在5纳秒内完成识别和防御
当系统受到攻击时，它可以在5纳秒内完成识别和防御。
当系统受到攻击时，它可以在5纳秒内识别和保护。
该装置可在15万伦琴辐射值下正常工作
这种设备能在15万伦琴的辐射水平下正常工作
设备在15万x光下正常工作。
这台仪器可以正常工作，但只能照15万x射线
该装置能在15万伦琴辐射值下正常工作
该装置在15万伦琴放射性值下也能正常工作
该设备可以在15万伦琴辐射值下正常工作
这个装置可以在15万x射线下工作。
跟踪任意需求的过程不会有任何问题。
追踪任何需求都没问题。
对任意需求的跟踪过程没有问题
跟踪任何需求都没有问题
任意要求事项追踪没有问题
跟踪任意需求的过程没有问题
跟踪随机需求方面没有问题
财务预算不应超过总成本的8%，不包括管理人员的审查
预算不应超过总成本的8%，除非包括对责任人的评估。
没有负责任的评审，预算不应该增加总费用的8%以上
财务预算不得超过总成本的8%，不包括评估
未经负责人核定，财务预算不得超过总费用的8%
不包括负责人审核的，财政预算不得超过总费用的百分之八。
除负责人考核外，财政预算不得超过总费用的8%
财务预算不应超过总成本的8%，不考虑管理层的审查
系统保证服务器中的数据不会不一致
系统能够确保服务器数据中从来没有不一致的问题
确保服务器内的数据不会出现不一致。
系统可以确保服务器上的数据永远不会相互矛盾。
系统保证服务器的数据绝对不会有不一致的事情
这些系统可保证服务器上没有统一的数据
系统能够确保服务器上的数据永远不会出现不一致的问题
该设备可以在一秒内将速度从0提高到100公里/小时
这台机器可以在一秒内让时速从0到100公里
该设备可以在一秒钟内从0加速到100公里。
该设备可以在一秒钟内将速度从0提高到100公里/小时
该设备可以在1秒内将速度从0提高到100公里/小时
这个装置能在一秒内把速度从零提高到每小时一百公里
这个装置可以每秒从0到100公里/小时。
该设备可以将速度从0公里/小时提高到100公里/秒。
飞机在一秒钟内将速度从0提高到100公里/小时
该装置可在一秒内将车辆速度从0提高到100公里/小时
这个装置能在一秒内让时速从0加速到100公里
该设备可在一秒内将速度从0公里/小时提高到100公里/小时
这个装置能在一秒内把车速从0公里每小时提高到100公里每小时
可在1秒内将车速从0提高到100
这个装置可以在1秒内将时速从0公里提高到100公里。
